

Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ,  
услуг: 264033.900.000000
            2. Наименование товара:   Комплекс оборудования, для системы видеонаблюдения объекта и прилегающей территории (https://enstru.kz/)
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3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
	4. Срок поставки:  70 календарных дней
	5. Размер авансового платежа: 0%
	6. Год выпуска товара:  
	7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев

	Для закупок товара
	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
  Настоящая техническая спецификация разработана для закупа, комплекса оборудования системы видеонаблюдения ТЦ г. Алматы, филиала АО «Казтелерадио», «Дирекция национального спутникового телерадиовещания». 
  
2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ
   Комплекс оборудования системы видеонаблюдения ТЦ г. Алматы, в составе:
1) Видеокамера уличная -  12 шт;
2) Купольная поворотная PTRZ камера – 16 шт;
3) Сетевой видеорегистратор, 32-канальный  – 1 шт;
4) Коммутатор 16 портов PoE– 2 шт;
5) Жесткий диск 16 ТБ – 4 шт;
6) Кабель сетевой неэкранированный (UTP) 5e категории – 1120 м.
Все поставляемое оборудование (камеры, регистратор, коммутаторы, жесткий диск кроме кабеля) должно быть произведено одним производителем. Обеспечение 100% совместимости по проприетарным протоколам передачи данных, единая система управления (VMS), минимизация задержек и обеспечение сквозной аналитики. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпущенным не ранее 2025/2026 года.
     
 3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ
1) Видеокамера уличная:
Питание (PoE): Требуется поддержка стандарта IEEE 802.3at (технология Power over Ethernet);
Кабельная сеть: Медный кабель витая пара (UTP/FTP категории 5e или 6) для подключения через разъем RJ-45 со скоростью 10/100 Мбит/с;
Хранение архива: MicroSD карта памяти объемом до 512 ГБ (для локальной записи);
Просмотр и управление: Современный браузер для веб-интерфейса или фирменное ПО.

2) Купольная поворотная PTRZ камера:
Питание (PoE): Требуется поддержка стандарта IEEE 802.3at (технология Power over Ethernet);
Потребляемая мощность: Максимально до 18 Вт; 
Сеть: Проводной интерфейс 1×RJ45 с поддержкой скоростей 10M/100Mbps;
Температура: Рабочий диапазон от -30 °C до +60 °C. Для эксплуатации при сильных морозах ниже -30°C рекомендуется установка в термокожух с обогревом;
Влажность: Допустимая влажность до 95% (без образования конденсата):
Пылевлагозащита: Класс IP66 — выдерживает сильные струи воды и запыление, подходит для наружного монтажа;
Антивандальная защита: Класс IK10;
Удаленная настройка (PTRZ): Благодаря функции PTRZ регулировать панораму, наклон, поворот и зум можно удаленно, без ручного вмешательства на объекте;
Свободное пространство: Камера является купольной, ее можно крепить как на стену (кронштейн DS-1473ZJ-155), так и на потолок. Объективу требуется свободный обзор (фокусное расстояние 2.8–12 мм); 
Дополнительные требования для полного функционала: Карта памяти: Для локального сохранения архива потребуется карта MicroSD/SDHC/SDXC до 512 ГБ (рекомендуются высокоскоростные карты класса 10 или UHS-I);
Освещение: Встроенная гибридная подсветка обеспечивает видимость до 40 метров, но камере требуется хотя бы минимальная фоновая освещенность (0.0028 люкс) для перехода в ночной полноцветный режим;
Программное обеспечение: Для реализации встроенной аналитики (классификация людей и автомобилей) и стабильной записи 8K-видео (3840 × 2160) требуется видеорегистратор или ПО, поддерживающее протоколы ONVIF, ISAPI.

3) Сетевой видеорегистратор, 32-канальный:  
Видеовход и запись: Количество каналов: Подключение до 32 IP-камер;
Максимальное разрешение: До 12 Мп на канал;
Битрейт: Входящий — до 256 Мбит/с, исходящий — до 160 Мбит/с;
Интеллектуальная аналитика (AI): Технология AcuSense: Фильтрация ложных тревог (игнорирование животных, дождя, листвы) с классификацией целей "Человек/Транспорт";
Распознавание лиц: Поддерживается захват лиц и сравнение их с базой данных (до 20 000 изображений лиц);
Сеть и питание (PoE): PoE-порты: 16 независимых портов RJ-45 с поддержкой стандартов IEEE 802.3af/at (подача питания и видеосигнала по одному кабелю);
Питание PoE: Общий бюджет составляет до 200 Вт;
Сетевые интерфейсы: 2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с.
Хранение данных: Интерфейсы SATA: 4 отсека для подключения жестких дисков;
Объем архива: Поддерживаются HDD объемом до 10 ТБ (и более) на каждый диск;
Интерфейсы и мониторинг: Видеовыходы: 1 порт HDMI с разрешением до 4K (3840 × 2160) и 1 порт VGA;
Тревожные входы/выходы: 16 входов и 4 выхода для подключения внешних охранных датчиков и сирен.Аудио: 1 вход и 1 выход (RCA) для двусторонней связи.Дополнительно: Порты USB 2.0/3.0, RS-232, RS-485;
Питание: 100 ~ 240 В (переменный ток).;
Температурный режим: от -10 до +55 °C;
Форм-фактор: Корпус для установки в стойку, стандартный размер 1.5U (габариты: 445 × 400 × 75 мм).

4) Коммутатор 16 портов PoE:
Питание: Стандартная электросеть AC 100–240 В (50–60 Гц);
Общий PoE-бюджет: 225 Вт;
Мощность на порт: Поддержка стандартов IEEE 802.3af/at до 30 Вт на один порт;
Защита: Встроенная грозозащита (защита от перенапряжения) до 6 кВ;
Сетевые характеристики: Порты: 16 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE; 2 uplink-порта SFP 1000 Мбит/с;
Производительность: Коммутационная способность 36 Гбит/с;
Управление: Управляемый (Layer 2), поддерживает настройку VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP;
Режим увеличения дальности (Extend Mode): Позволяет питать и передавать данные на расстояние до 250 метров (со снижением скорости до 10 Мбит/с)
Физические и эксплуатационные требования: Размеры и форм-фактор: 440 × 220,8 × 44 мм. Для установки в стандартную 19-дюймовую стойку
Рабочая температура: От 0 °C до +45 °C;
Влажность воздуха: От 5% до 95% (без образования конденсата).

5) Жесткий диск 16 ТБ:
Интерфейс: Подключение SATA III (6 Гбит/с);
Форм-фактор: 3.5 дюйма;
Питание: стандартный SATA-разъем питания;
Емкость: накопителя 16TB;
Формат сектора: разметка 4Kn или 512e;
Охлаждение и вибрация: Диски 7200 RPM сильно нагреваются. В видеорегистраторе обязательно должен работать кулер охлаждения для предотвращения выхода накопителя из строя;
Тип диска: Seagate Exos (корпоративный серверный) диск, круглосуточная нагрузка 24/7;
Рабочая нагрузка: до 550 ТБ/год;

6) Кабель сетевой неэкранированный (UTP) 5e категории:
Пропускная способность и частота: до 1000 Мбит/с на частотах до 100 МГц;
Проводник: цельная медь (Solid) диаметром 0.51–0.52 мм (24 AWG);
Использование омедненного алюминия (CCA) не соответствует стандарту;
Структура: 4 пары изолированных проводников, скрученных с разным шагом для минимизации перекрестных помех;
Оболочка: PE (полиэтилен) — влагостойкая, для внешней прокладки (черного цвета).

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ

1) Видеокамера уличная:
Разрешение: 8 Мп
Камера 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой 
Максимальное разрешение: 3840 × 2160
Чувствительность: Цвет: 0,005 люкс @ (F1,6, АРУ вкл), ч/б: 0 люкс с ИК
Время затвора: от 1/3 с до 1/100 000 с
Режим «день/ночь»: ИК-фильтр
Регулировка угла наклона: Панорамирование: от 0° до 355°, наклон: от 0° до 90°, вращение: от 0° до 360°

Тип объектива: Объектив с переменным фокусным расстоянием, объектив с электроприводом, от 2,8 до 12 мм
Фокусное расстояние и поле зрения: от 2,8 до 12 мм, угол обзора по горизонтали от 106,5° до 30,2°, угол обзора по вертикали от 55,7° до 17°, угол обзора по диагонали от 128,5° до 34,7°
Дальность подсветки: ИК: до 25 м
Крепление объектива: Ø14
Тип диафрагмы: Fixed
Апертура: F1.6
DORI  (детекция, наблюдение, распознавание, идентификация)
ДОРИ: 2,8–12 мм: D: от 88,3 м до 289,7 м, O: от 35 м до 114,9 м, R: от 17,7 м до 57,9 м, I: от 8,8 м до 29,0 м
Подсветка
Дальность подсветки: до 60 м
Тип подсветки: ИК, белый свет
Интеллектуальная подсветка: да
Длина волны ИК: 850 нм

Видео
Основной поток: 50 Гц: 20 кадров в секунду (3840 × 2160)
25 кадров в секунду (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Гц: 20 кадров в секунду (3840 × 2160)
30 кадров в секунду (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Подпоток: 50 Гц: 25 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Третий поток: 50 Гц: 10 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Гц: 10 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Сжатие видео
Основное направление: H.265/H.264/H.264+/H.265+,
Подпоток: H.265/H.264/MJPEG,
Третий поток: H.265/H.264,
Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Битрейт видео: От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Тип H.264: Базовый профиль,Основной профиль,Высокий профиль
Тип H.265: Основной профиль
Масштабируемое кодирование видео (SVC): Кодировка H.264 и H.265
Управление битрейтом: CBR,VBR
Область интересов (ROI): 1 фиксированная область для основного и подпотока
Целевая обрезка: Да

Аудио
Сжатие звука: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Скорость передачи звука: 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32–160 Кбит/с (MP2L2)/8–320 Кбит/с (MP3)/16–64 Кбит/с (AAC-LC)
Частота дискретизации звука: 8 кГц/16 кГц/32 кГц/48 кГц
Фильтрация шума окружающей среды: Да

Сеть
Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets
Одновременный просмотр в режиме реального времени: До 6 каналов
API: Открытый сетевой видеоинтерфейс (профиль S, профиль G), ISAPI, SDK, ISUP
Безопасность: Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтр IP-адресов, журнал аудита безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE и дайджест-аутентификация для Open Network Video Interface
Пользователь/хост: До 32 пользователей. 3 уровня пользователя: администратор, оператор и пользователь
Клиент: iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central
Сетевое хранилище: NAS (NFS, SMB/CIFS), Автоматическое пополнение сети (ANR),
Вместе с высококачественной картой памяти Hikvision поддерживается шифрование карты памяти и определение работоспособности.
Веб-обозреватель: Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 11,
Бесплатный просмотр в реальном времени: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+,
Локальный сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+

Картинка
Переключение параметров изображения: Да
Переключение дня и ночи: День, Ночь, Авто, Расписание
Широкий динамический диапазон (WDR): 120 дБ
SNR: ≥ 52 дБ
Улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR

Интерфейс
Интерфейс Ethernet: 1 самоадаптирующийся порт Ethernet RJ45 10 M/100 M
Аудио
Встроенный микрофон: Двойной матричный микрофон
1 вход (линейный вход), двухжильная клеммная колодка, макс. входная амплитуда: 3,3 В между пиками, входное сопротивление: 4,7 кОм, тип интерфейса: неравновесный,
1 выход (линейный выход), двухжильная клеммная колодка, макс. выходная амплитуда: 3.3 В между пиками, выходное сопротивление: 100 Ω, тип интерфейса: неравновесный
Встроенное хранилище: Встроенный слот для карт памяти, поддержка карт microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ
Тревога: 1 вход, 1 выход (макс. 24 В постоянного тока/24 В переменного тока, 1 А)
Ключ сброса: Да

Событие
Основное событие: Обнаружение движения (поддержка срабатывания сигнализации по заданным типам целей (человек и транспортное средство)), тревога о видеовмешательстве, исключение
Связь: Загрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра видеонаблюдения, отправка электронной почты, запуск вывода сигнализации, запуск записи, запуск захвата

Функция глубокого обучения
Охрана периметра: Пересечение линии, вторжение. Поддержка срабатывания тревог по заданным типам целей (человек и транспортное средство)
Питание : 12 В постоянного тока ± 25%, 1,08 А, макс. 13 Вт, Ø5,5 мм коаксиальная вилка питания, защита от обратной полярности, PoE: IEEE 802.3at, класс 4, макс. 15 Вт
Материал: Корпус из алюминиевого сплава
Размер: 332,8 мм × 97,9 мм × 94,2 мм
Размеры упаковки: 385 мм × 190 мм × 180 мм
Вес: Приблизительно 1531 г
С весом упаковки: Приблизительно 2000 г
Условия хранения: от -30 °C до 60 °C. Влажность 95% или менее (без конденсации)
Ввод в эксплуатацию и условия эксплуатации: от -30 °C до 60 °C. Влажность 95% или менее (без конденсации)
Язык: 33 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, традиционный китайский, тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, португальский (Бразилия), украинский
Общая функция: Heartbeat, зеркало, флэш-журнал, сброс пароля по электронной почте, счетчик пикселей, анти-полосатость

Сертификат
ЭМС: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Выпуск 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015
Безопасность: Стандарт: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Часть 1): 2010/IEC 60950-1: 2005,
Окружающая среда: CE-RoHS: 2011/65/ЕС, WEEE: 2012/19/ЕС,
Охват: Регламент (ЕС) No 1907/2006
Защита: IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002

2) Купольная поворотная PTRZ камера:
Разрешение: 8Мп
Матрица изображения: 1/1.8” Progressive Scan CMOS
Макс. разрешение: 3840 × 2160
Мин. освещенность: Цвет: 0.0008 Лк @ (F1.2, AGC ON) Ч/Б: 0 Лк с ИК-подсветкой
Выдержка: от 1/3 с до 1/100,000 с
Режим “День/Ночь”: ИК-фильтр
Регулировка угла: Удаленная регулировка (макс. 1000 циклов)
Панорамирование: от 0° до 350°
Наклон: от 0° до 85°
Вращение: от 0° до 350°

Объектив:
Тип объектива: Варифокальный, моторизованный, 2.8 - 12 мм
Фокусное расстояние и угол обзора (FOV):
2.8 - 12 мм, горизонтальный FOV от 112.3° до 41.2°, вертикальный FOV от 58.1° до 23.1°, диагональный FOV от 137.4° до 47.3°
Крепление объектива: Встроенное
Тип диафрагмы: Фиксированная
Апертура: Макс. F1.2
Глубина резкости: от 1 м до ∞
DORI (Обнаружение, Наблюдение, Распознавание, Идентификация):
Широкий угол: D: 89 м, O: 35 м, R: 18 м, I: 9 м
Теле: D: 220 м, O: 87 м, R: 44 м, I: 22 м

Подсветка:
Тип дополнительной подсветки: ИК
Дальность дополнительной подсветки: До 40 м
Интеллектуальная подсветка: Да
Длина волны ИК: 850 нм

Видео:
Основной поток (Main Stream):
50 Гц: 25 к/с (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Гц: 24 к/с (3840 × 2160), 30 к/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Подпоток (Sub-Stream):
50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Третий поток (Third Stream):
50 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
60 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Сжатие видео:
Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+
Подпоток: H.265/H.264/MJPEG
Третий поток: H.265/H.264
Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Битрейт видео: от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с
Тип H.264: Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Тип H.265: Main Profile
Управление битрейтом: CBR, VBR
Масштабируемое кодирование видео (SVC): H.264 и H.265
Область интереса (ROI): 1 фиксированная область для основного и подпотока

Аудио:
Сжатие аудио: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC
Битрейт аудио: 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) / от 8 до 320 Кбит/с (MP3) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC)
Частота дискретизации аудио: 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 48 кГц
Фильтрация шума окружающей среды: Да

Сеть:
Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoльзователи/Хосты:** До 32 пользователей
3 уровня доступа: администратор, оператор и пользователь
Безопасность: Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLSTSP через HTTPS, настройки времени ожидания управления, журнал аудита безопасности, TLS 1.1/1.2/1.3, аутентификация хоста (MAC-адрес)
Сетевое хранилище: NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR)
Клиент: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Веб-браузер:
Просмотр в реальном времени с необходимым плагином: IE 11
Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+
Локальный сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+

Изображение:
Переключение параметров изображения: Да
Настройки изображения: Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление, баланс белого, настраиваемые через клиентское ПО или веб-браузер
Переключение “День/Ночь”: День, Ночь, Авто, Расписание
Улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR
Отношение сигнал/шум (SNR): ≥ 52 дБ
Широкий динамический диапазон (WDR): 120 дБ
Маска конфиденциальности: 4 программируемые полигональные маски конфиденциальности

Интерфейс:
Ethernet-интерфейс: 1 RJ45 10 M/100 M самоадаптирующийся Ethernet-порт
Встроенное хранилище: Встроенный слот для карты памяти, поддержка карт microSD/microSDHC/microSDXC, до 512 ГБ
Встроенный динамик: 1 встроенный динамик, Макс. потребляемая мощность: 2 Вт, макс. уровень звукового давления: 10 см: 97 дБ.
Аудио:
Встроенный микрофон: Двойной микрофон с массивом,
1 вход (линейный вход), двухконтактная клеммная колодка, макс. входная амплитуда: 3.3 Vpp, входное сопротивление: 4.7 KΩ, тип интерфейса: несимметричный,
1 выход (линейный выход), двухконтактная клеммная колодка, макс. выходная амплитуда: 3.3 Vpp, выходное сопротивление: 100 Ω, тип интерфейса: несимметричный
Тревога: 1 вход, 1 выход (макс. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Кнопка сброса: Да

Событие:
Основное событие: Обнаружение движения (поддержка активации тревоги по указанным типам целей (человек и транспортное средство)), тревога саботажа видео, исключение
Интеллектуальное событие: Обнаружение изменения сцены
Связь: Загрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, запуск тревожного выхода, запуск записи, запуск захвата, звуковое предупреждение, мигание стробоскопического света

Функция глубокого обучения:
Захват лиц: Да
Периметральная защита: Пересечение линии, вторжение, вход в регион, выход из региона
Поддержка активации тревоги по указанным типам целей (человек и транспортное средство)


Питание:
12 В постоянного тока ± 25%, 1.35 A, макс. 16 Вт, защита от обратной полярности, двухконтактная клеммная колодка
PoE: IEEE 802.3at, Класс 4, макс. 18 Вт
Материал: Металл
Размеры: Ø155 мм × 140.4 мм (Ø6.10” × 5.53”)
Размеры упаковки: 203 мм × 203 мм × 230 мм (8.0” × 8.0” × 9.1”)
Вес: Прибл. 840 г (1.9 фунта)
Вес с упаковкой: Прибл. 1450 г (3.2 фунта)
Условия хранения: от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации)
Условия запуска и эксплуатации: от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации)
Общие функции: Heartbeat, зеркалирование, сброс пароля по электронной почте, счетчик пикселей, подавление мерцания, журнал Flash
**Языки:**лия), украинский
Мигающий свет: Белый свет

Сертификация:
ЭМС (Электромагнитная совместимость):
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014
IC: ICES-003: Issue 7
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015
Безопасность:
CB: IEC 62368-1: 2014+A11
CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017
Окружающая среда:
CE-RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Защита:
IK10: IEC 62262:2002 (Вандалозащищенность)
IP66: IEC 60529-2013 (Защита от пыли и влаги)


3) Сетевой видеорегистратор, 32-канальный:  
Интеллектуальная аналитика: 
AI по устройству: Распознавание лиц, охрана периметра, обнаружение движения 2.0
AI по камере: Распознавание лиц, охрана периметра, выброс объектов с зданий, обнаружение движения 2.0, ANPR, VCA

Распознавание лиц:
Обнаружение лиц и аналитика: Сравнение изображений лиц, захват человеческих лиц, поиск изображений лиц
Библиотека изображений лиц: До 16 библиотек изображений лиц, всего до 20 000 изображений лиц (каждое изображение ≤ 4 МБ, общая ёмкость ≤ 1 ГБ)
Производительность обнаружения и аналитики лиц: 1 канал, 8 МП
Сравнение изображений лиц: 4 канала

Обнаружение движения 2.0: 
По камере — все каналы
Охрана периметра: По устройству — 2 канала, 4 МП (HD-сетевые камеры, H.264/H.265) — видеораспознавание для людей и транспортных средств, чтобы снизить количество ложных срабатываний; по камере — все каналы

Видео и аудио:
Вход IP-видео: 32 канала
Входящая пропускная способность: 256 Мбит/с
Исходящая пропускная способность: 160 Мбит/с
Выход HDMI: 1 канал, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц
Выход VGA: 1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц
Режим вывода видео: независимый выход HDMI/VGA
Выход CVBS: Нет
Выход аудио: 1 канал, RCA (линейный, 1 КОм)
Двунаправленный аудио-выход: 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 КОм, с использованием входа для аудио)

Декодирование:
Формат декодирования: H.265/H.265+/H.264+/H.264
Разрешение записи: 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3МП/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Синхронное воспроизведение: 16 каналов
Способности декодирования:
При включенном AI: 2 канала при 12 МП (30 fps)/3 канала при 8 МП (30 fps)/6 каналов при 4 МП (30 fps)/12 каналов при 1080p (30 fps)
При выключенном AI: 2 канала при 12 МП (30 fps)/4 канала при 8 МП (30 fps)/8 каналов при 4 МП (30 fps)/16 каналов при 1080p (30 fps)
Тип потока: Видео, Видео и аудио
Сжатие аудио: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC

Сеть:
Удалённое подключение: 128
API: ONVIF (профили S/G), SDK, ISAPI
Совместимые браузеры: IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или выше
Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Сетевой интерфейс: 2 порта RJ-45 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим адаптированием

Дополнительный интерфейс:
SATA: 4 порта SATA
Емкость: до 10 ТБ на каждый жёсткий диск
Серийный интерфейс: 2 порта RS-485 (полудуплекс), 1 порт RS-232
Вход/выход тревоги: 16/9; 16/4
USB интерфейсы: передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0
Ctrl 12V: Нет (опционально поддерживается)
DC 12V: Нет (опционально поддерживается)

Общие характеристики:
Язык GUI: английский, русский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, нидерландский, португальский, испанский, румынский, турецкий, японский, датский, шведский, норвежский, финский, корейский, традиционный китайский, тайский, эстонский, вьетнамский, хорватский, словенский, сербский, латвийский, литовский, узбекский, казахский, арабский, украинский, киргизский, бразильский португальский, индонезийский
Источник питания: 100 до 240 В переменного тока, 50-60 Гц
Потребляемая мощность: ≤ 20 Вт (без HDD)
Рабочая температура: -10 °C до 55 °C
Рабочая влажность: 10-90%
Размер (Ш × Г × В): 445 × 400 × 75 мм
Вес: ≤ 5 кг (без HDD)
Сертификация: CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS


4) Коммутатор 16 портов PoE:
Основные характеристики:
Покрытие: Металл
Вес нетто: 2.735 кг
Вес брутто: 3.31 кг
Размеры: 440 × 220.8 × 44 мм
Рабочая температура: От -10 до +55 °C
Температура хранения: От -40 до +85 °C
Рабочая влажность: От 5 до 95 % (без конденсата)
Относительная влажность: От 5 до 95 % (без конденсата)
Питание: AC от 100 до 240 В, 50/60 Гц, макс. 4 A., 250 Вт
Макс. потребляемая мощность: 250 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 25 Вт
Защита от перенапряжений: Защита портов PoE от перенапряжений (6 кВ).

Параметры сети:
Порты: 16 × Gigabit PoE-портов, 2 × Gigabit-оптоволоконных порта
Таблица MAC-адресов: 8 K
Скорость коммутации: 56 Гбит/с
Скорость пересылки пакетов: 41.66 млн. пакетов/с
Внутренний кэш: 4.1 Мбит/с

Блок питания PoE:
Стандарт PoE: IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at
Клеммы питания PoE: End-span: 1/2 (+), 3/6 (-)
PoE-порт: Порты 1 - 16
Макс. мощность порта: Порты 1 - 16: 30 Вт
Энергетический потенциал PoE: 225 Вт

Функция программного обеспечения
Дальность передачи: 
Порты 1–16: до 300 м. Передача данных на большие расстояния  до 300 м. Дальность передачи может варьироваться в зависимости от модели камеры или состояния кабеля.
Изоляция портов: 
Порты с 1 по 16: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты, входящие в группу изоляции, не могут обмениваться данными друг с другом, но могут взаимодействовать с портами вне этой группы.
PoE Сторожевой таймер: 
Порты с 1 по 16: автоматическое обнаружение и перезапуск камер, не отвечающих на запросы.
Агрегация каналов: 
Агрегация каналов используется для объединения нескольких физических портов в один логический порт с целью балансировки нагрузки, увеличения пропускной способности и обеспечения резервирования портов. 
Поддерживается статическая агрегация каналов. 
Поддерживается до 8 групп агрегации.
QoS (Технология приоритизации сетевого трафика) :
QoS используется для распределения полосы пропускания между различными службами с целью обеспечения сквозного качества обслуживания.
Поддерживается настройка приоритетов на основе портов.
Поддерживаются режимы планирования приоритетов SP и WRR.
Предотвращение образования петель:
Функция предотвращения образования петель используется для того, чтобы не допустить возникновения петель в коммутируемой сети, которые могут серьезно нарушить сетевой обмен данными. По умолчанию отключена.
Поддерживается протокол 802.1D STP.
VLAN (Virtual Local Area Network) технология виртуальных локальных сетей: 
VLAN используется для планирования масштаба сети и повышения ее надежности. 
Поддержка стандарта 802.1Q. 
Возможность настройки идентификатора VLAN (VLAN ID) в диапазоне 1–4094. 
Поддержка режимов портов Trunk и Access. 
Поддержка до 4094 VLAN.
HPP:
Поддержка активации в один клик и удаленного управления через Hik-Partner Pro. Поддерживаемые функции:
1. Отображение скорости порта.
2. Отображение уровня загрузки полосы пропускания порта.
3. Отображение информации о топологии.
4. Отображение статуса тревоги.
5. Перезагрузка портов и устройств.
6. Удаленное обновление устройства.

Техническое обслуживание системы: 
Удаленное обновление, восстановление параметров по умолчанию, просмотр журналов, настройка базовых сетевых параметров, импорт и экспорт конфигурации, синхронизация времени.
Ограничение скорости на порту: 
Ограничение скорости на порту используется для регулирования пропускной способности порта с целью предотвращения перегрузки сети.
Контроль штормового трафика: 
Функция контроля штормов используется для предотвращения блокировки портов коммутатора широковещательными или многоадресными  штормами в локальной сети, которые могут нарушить сетевой обмен данными. Поддерживается ограничение скорости передачи на порту для широковещательных, многоадресных и одноадресных пакетов с неизвестным адресом назначения.


5) Жесткий диск 16 ТБ:
Спецификация:
Интерфейс: SATA
Форматированная емкость: 16 ТБ
Производительность:
Скорость интерфейса: 6,0 Гбит/с, 3,0 Гбит/с, 1,5 Гбит/с
Скорость вращения: 7200 об/мин
Размер буфера: 512 МБ
Максимальная скорость передачи данных: скорость (постоянная) (тип.) 260 МБ/с
Напряжение питания: допустимое напряжение 12 В [10] ± 10 % / 5 В [10] ± 5 % [11]
Мощность:
Потребления: рабочая (тип.): 8,08 Вт
Активный режим ожидания (тип.): 4,16 Вт
Режим ожидания (тип.): 0,43 Вт
Акустика: Мощность звука (LowPowerIdle) 31 дБ

Предел окружающей среды:
Элемент Технические характеристики
Температура окружающей среды: 
Рабочая от 5 °C до 55 °C (без конденсации)
Нерабочая [14] [15] - от 40 °C до 70 °C (без конденсации)
Температура поверхности корпуса: Рабочая от 5 °C до 60 °C (без конденсации)
Относительная влажность:
Рабочая от 5 % до 90 % относительной влажности (без конденсации)
Нерабочая от 5 % до 95 % относительной влажности (без конденсации)

Надежность
Характеристика элемента MTTF/AFR: 2 500 000 часов / 0,35%
Частота невосстановимых ошибок: 10 ошибок на 1016 прочитанных бит
Загрузка/выгрузка: 600 000 раз
Доступность: 24 часа в сутки, 7 дней в неделю
Номинальная годовая рабочая нагрузка: 550 ТБ/год
Размеры (Ш х В х Д) 101,85 мм х 26,1 мм х 147 мм
Вес (макс.) 720 г

6) Кабель сетевой неэкранированный (UTP) 5e категории:
Тип кабеля: витая пара U/UTP (неэкранированная);
Категория: Cat 5e (полоса частот до 100 МГц);
Назначение: уличная прокладка (Outdoor);
Количество жил: 8 жил (4 пары);
Материал проводника: высокоочищенная медь (Cu);
Диаметр проводника: 0.51 мм (24 AWG);
Материал оболочки: светостабилизированный полиэтилен (PE);
Цвет оболочки: черный;
Устойчивость: к ультрафиолету (УФ), осадкам и температурным перепадам;
Рабочая температура: от -40 °C до +60 °C;
Длина в бухте: 305 метров.

5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Комплект документации на поставляемый комплекс оборудования должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным):
1) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках);
2) протоколы испытаний (на русском или английском языках);
3) сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках);
4) инструкции по эксплуатации (на русском и английском языках).
Документация должна быть передана на бумажном или электронном (USB-Flash) носителях информации.

6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ГАРАНТИИ
1. Поставка комплекса оборудования производится по адресу: г. Алматы, ул. Желтоксан 185/1, ТЦ г. Алматы. 
2. Потенциальный поставщик предоставляет гарантию на поставляемый комплекс оборудования - не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ на портале ГЗ.
3. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить консультационную и техническую поддержку в случае необходимости, с использованием средств связи, по обращению Заказчика.



	Примечание:
	1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
	2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
	3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.
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«Баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен сатып алынатын тауарлар, жұмыстар, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)»

1. Тауарлар, жұмыстар, қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 264033.900.000000;
2. Тауардың атауы: Объектінің және оған іргелес аумақтың бейнебақылау жүйесіне арналған жабдықтар кешені (https://enstru.kz/);
3. Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 бойынша): DDP;
4. Жеткізу мерзімі: 70 күнтізбелік күн;
5. Алдын ала төлем мөлшері: 0%;
6. Тауардың шығарылған жылы:
7. Кепілдік мерзімі (аймен): 12 ай.
	Тауарларды сатып алу үшін
	1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
Бұл техникалық сипаттама Алматы қаласындағы «Қазтелерадио» АҚ филиалының «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» үшін бейнебақылау жүйесінің жабдықтар кешенін сатып алуға арналған.

2. ЖАБДЫҚТАР КЕШЕНІНІҢ ҚҰРАМЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Алматы қаласындағы техникалық орталығының бейнебақылау жүйесінің жабдықтар кешені мына құрамнан тұрады:
1) Сыртқы бейнекамера – 12 дана;
2) Куполды PTRZ айналмалы камера – 16 дана;
3) 32-каналды желілік бейнетіркеуіш – 1 дана;
4) 16 портты PoE коммутатор – 2 дана;
5) 16 ТБ қатқыл диск – 4 дана;
6) Экрандалмаған желілік кабель (UTP) 5e санаты – 1120 м.
Барлық жеткізілетін жабдық (камералар, тіркеуіш, коммутаторлар, қатқыл диск, кабельден басқа) бір өндірушіден болуы тиіс. Мәліметтерді беру үшін проприетарлық протоколдар бойынша 100% үйлесімділік қамтамасыз етілуі керек, бірыңғай басқару жүйесі (VMS), кідірістерді азайту біртұтас талдау болуы қажет. Тауар жаңа болуы тиіс, бұрын пайдаланылмаған, 2025/2026 жылдан ерте шығарылмаған.

3. ЖАБДЫҚТАР КЕШЕНІНІҢ ФУНКЦИОНАЛЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1) Сыртқы бейнекамера:
Қуаттандыру (PoE): IEEE 802.3at стандартына қолдау қажет (Power over Ethernet технологиясы);
Кабельдік желі: Мыс кабель, шиыршықталған жұп (UTP/FTP 5e немесе 6 санаты) RJ-45 қосқышы арқылы қосылады, жылдамдығы 10/100 Мбит/с;
Архивті сақтау: Жергілікті жазба үшін көлемі 512 ГБ-қа дейінгі MicroSD жад картасы;
Көру және басқару: Заманауи браузер арқылы веб-интерфейс немесе фирмалық бағдарламалық қамтамасыз ету.

2) Куполды PTRZ айналмалы камера:
Қуаттандыру (PoE): IEEE 802.3at стандартына қолдау қажет (Power over Ethernet технологиясы);
Энергия тұтыну: Ең көбі 18 Вт;
Желі: Сымды интерфейс 1×RJ45, 10M/100Mbps жылдамдықтарын қолдайды;
Температура: Жұмыс диапазоны –30 °C-тан +60 °C-қа дейін. –30 °C-тан төмен қатты аязда пайдалану үшін жылытуы бар термокожух орнату ұсынылады;
Ылғалдылық: 95%-ға дейін (конденсатсыз);
Су және шаңнан қорғау: IP66 класы — күшті су ағындары мен шаңға төзімді, сыртқы орнатуға жарамды;
Антивандалдық қорғау: IK10 класы;
Қашықтан баптау (PTRZ): PTRZ функциясының арқасында панораманы, еңкеюді, бұрылуды және зумды қашықтан басқаруға болады, объектіде қолмен араласуды қажет етпейді;
Орнату: Камера куполды түрге жатады, оны қабырғаға (DS-1473ZJ-155 кронштейні арқылы) немесе төбеге орнатуға болады. Объективке еркін көрініс қажет (фокус қашықтығы 2.8–12 мм);
Қосымша талаптар толық функционал үшін:
Жад картасы: Жергілікті архивті сақтау үшін MicroSD/SDHC/SDXC картасы қажет, 512 ГБ дейін (жоғары жылдамдықты Class 10 немесе UHS-I карталары ұсынылады);
Жарықтандыру: Ішкі гибридті жарықтандыру 40 метрге дейінгі көріністі қамтамасыз етеді, бірақ камераға түнгі толық түсті режимге өту үшін ең аз фондық жарық (0.0028 люкс) қажет;
Бағдарламалық қамтамасыз ету: Ішкі аналитиканы (адамдар мен көліктерді классификациялау) және тұрақты 8K бейнежазбаны (3840 × 2160) іске асыру үшін ONVIF, ISAPI протоколдарын қолдайтын бейнетіркеуіш немесе бағдарламалық қамтамасыз ету қажет.

3) 32-каналды желілік бейнетіркеуіш:
Бейнеқосылыс және жазба: Каналдар саны: 32 IP-камераға дейін қосылу;
Максималды рұқсат: Әр каналға 12 Мп дейін;
Битрейт: Кіріс — 256 Мбит/с дейін, шығыс — 160 Мбит/с дейін;
Интеллектуалды аналитика (AI): AcuSense технологиясы: жалған дабылдарды сүзу (жануарларды, жаңбырды, жапырақты елемеу) және мақсаттарды «Адам/Көлік» ретінде классификациялау;
Бет тану: Беттерді түсіру және дерекқормен салыстыру қолдау көрсетіледі (20 000 бет суретіне дейін);
Желі және қуаттандыру (PoE): PoE-порттар: IEEE 802.3af/at стандарттарын қолдайтын 16 тәуелсіз RJ-45 порт (бір кабель арқылы қуат пен бейнесигнал беру);
PoE қуаттандыру: Жалпы бюджет 200 Вт дейін;
Желілік интерфейстер: 2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с;
Деректерді сақтау: SATA интерфейстері: қатқыл дисктерді қосуға арналған 4 бөлік;
Архив көлемі: Әр дискке 10 ТБ (немесе одан көп) дейінгі HDD қолдау көрсетіледі;
Интерфейстер және мониторинг: Бейнешыққыштар: 1 HDMI порты (4K, 3840 × 2160 дейінгі рұқсатпен) және 1 VGA порты;
Дабыл кірістері/шығыстары: Сыртқы күзет датчиктері мен сиреналарды қосуға арналған 16 кіріс және 4 шығыс;
Аудио: Екіжақты байланыс үшін 1 кіріс және 1 шығыс (RCA);
Қосымша: USB 2.0/3.0 порттары, RS-232, RS-485;
Қуаттандыру: 100 ~ 240 В (айнымалы ток);
Температуралық режим: –10 °C-тан +55 °C-қа дейін;
Форм-фактор: Стойкаға орнатуға арналған корпус, стандартты өлшем 1.5U (габариттері: 445 × 400 × 75 мм).

4) 16 портты PoE коммутатор:
 Қуаттандыру: Стандартты электр желісі AC 100–240 В (50–60 Гц); 
Жалпы PoE-бюджет: 225 Вт; 
Әр порттағы қуат: IEEE 802.3af/at стандарттарын қолдау, бір портқа дейін 30 Вт; 
Қорғаныс: Ішкі найзағайдан қорғау (артық кернеуден қорғау) 6 кВ дейін; 
Желілік сипаттамалар: Порттар: PoE қолдауы бар 16 RJ45 порты (10/100/1000 Мбит/с); 
2 uplink SFP порты (1000 Мбит/с);
Өнімділік: Коммутациялық қабілеті 36 Гбит/с; 
Басқару: Басқарылатын (Layer 2), VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP баптауларын қолдайды; 
Қашықтықты арттыру режимі (Extend Mode): Қуат пен деректерді 250 метрге дейін жеткізуге мүмкіндік береді (жылдамдық 10 Мбит/с-қа дейін төмендейді); 
Физикалық және пайдалану талаптары: Өлшемдері және форм-факторы: 440 × 220,8 × 44 мм. Стандартты 19-дюймдік стойкаға орнатуға арналған; 
Жұмыс температурасы: 0 °C-тан +45 °C-қа дейін; 
Ауа ылғалдылығы: 5%-дан 95%-ға дейін (конденсатсыз).

5) 16 ТБ қатқыл диск: 
Интерфейс: SATA III қосылуы (6 Гбит/с);
Форм-фактор: 3.5 дюйм; 
Қуаттандыру: стандартты SATA қуат қосқышы; 
Сыйымдылығы: 16TB; 
Сектор форматы: 4Kn немесе 512e белгілеуі; 
Салқындату және діріл: 7200 RPM дисктер қатты қызады. Бейнетіркеуіште міндетті түрде салқындатқыш кулер жұмыс істеуі тиіс, бұл жинақтаушының істен шығуын болдырмау үшін қажет; 
Диск түрі: Seagate Exos (корпоративтік серверлік) дискі, тәулік бойы 24/7 жүктемеге арналған; 
Жұмыс жүктемесі: жылына 550 ТБ-қа дейін.

6) Экрандалмаған желілік кабель (UTP) 5e санаты: 
Өткізу қабілеті және жиілігі: 100 МГц жиілікте 1000 Мбит/с дейін;
Өткізгіш: тұтас мыс (Solid), диаметрі 0.51–0.52 мм (24 AWG);
Жартылай мыс қапталған алюминийді (CCA) пайдалану стандартқа сәйкес келмейді; 
Құрылымы: әртүрлі қадаммен шиыршықталған 4 оқшауланған өткізгіш жұбы, айқаспалы кедергілерді азайту үшін; 
Қаптама: PE (полиэтилен) — ылғалға төзімді, сыртқы төсеуге арналған (қара түсті).
4. ЖАБДЫҚТАР КЕШЕНІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
1) Сыртқы бейнекамера: 
Рұқсаттылығы: 8 Мп 
Камера: 1/2.8" CMOS, прогрессивті сканерлеумен 
Максималды рұқсаттылығы: 3840 × 2160 
Сезімталдығы: Түсті: 0,005 люкс @ (F1,6, АРУ қосулы), ақ-қара: 0 люкс ИҚ арқылы 
Жабылу уақыты: 1/3 с-тан 1/100 000 с-қа дейін 
Күн/түн режимі: ИҚ-фильтр 
Бұрышты реттеу: Панорамалау: 0°-тан 355°-қа дейін, еңкею: 0°-тан 90°-қа дейін, айналу: 0°-тан 360°-қа дейін
Объектив түрі: Айнымалы фокус қашықтығы бар, электроприводты объектив, 2,8–12 мм 
Фокус қашықтығы және көру өрісі: 2,8–12 мм, көлденең көру бұрышы 106,5°-тан 30,2°-қа дейін, тік көру бұрышы 55,7°-дан 17°-қа дейін, диагональ бойынша көру бұрышы 128,5°-тан 34,7°-қа дейін 
Жарықтандыру қашықтығы: ИҚ: 25 м дейін 
Объективті бекіту: Ø14 
Диафрагма түрі: Fixed 
Апертура: F1.6 
DORI (анықтау, бақылау, тану, сәйкестендіру): 2,8–12 мм: D: 88,3 м-ден 289,7 м-ге дейін, O: 35 м-ден 114,9 м-ге дейін, R: 17,7 м-ден 57,9 м-ге дейін, I: 8,8 м-ден 29,0 м-ге дейін
Жарықтандыру: 
Жарықтандыру қашықтығы: 60 м дейін 
Жарықтандыру түрі: ИҚ, ақ жарық 
Интеллектуалды жарықтандыру: бар 
ИҚ толқын ұзындығы: 850 нм
Видео: 
Негізгі ағын: 50 Гц: 20 кадр/с (3840 × 2160) 
25 кадр/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 
60 Гц: 20 кадр/с (3840 × 2160) 30 кадр/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Қосымша ағын: 50 Гц: 25 кадр/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 
60 Гц: 30 кадр/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Үшінші ағын: 50 Гц: 10 кадр/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Гц: 10 кадр/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Үшінші ағын белгілі бір баптауларда қолдау көрсетіледі.
Видео сығу: 
Негізгі ағын: H.265/H.264/H.264+/H.265+ 
Қосымша ағын: H.265/H.264/MJPEG 
Үшінші ағын: H.265/H.264 
Бейнебитрейт: 32 Кбит/с-тан 16 Мбит/с-қа дейін 
H.264 түрлері: Базалық профиль, Негізгі профиль, Жоғары профиль 
H.265 түрі: Негізгі профиль 
Масштабталатын бейнекодтау (SVC): H.264 және H.265 
Битрейтті басқару: CBR, VBR 
ROI: Негізгі және қосымша ағын үшін 1 бекітілген аймақ 
Мақсатты қиып алу: бар
Аудио: 
Дыбыс сығу: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC 
Дыбыс беру жылдамдығы: 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/32–160 Кбит/с (MP2L2)/8–320 Кбит/с (MP3)/16–64 Кбит/с (AAC-LC) 
Дыбыс дискретизация жиілігі: 8 кГц/16 кГц/32 кГц/48 кГц 
Қоршаған ортадағы шуды сүзу: бар
Желі:
Протоколдар: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets 
Бір уақытта нақты уақыттағы көру: 6 каналға дейін 
API: Ашық желілік бейнеинтерфейс (профиль S, профиль G), ISAPI, SDK, ISUP 
Қауіпсіздік: Парольмен қорғау, күрделі пароль, HTTPS шифрлау, IP-адрес сүзгісі, қауіпсіздік аудит журналы, HTTP/HTTPS үшін базалық және дайджест-аутентификация, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE және Open Network Video Interface үшін дайджест-аутентификация 
Пайдаланушы/хост: 32 пайдаланушыға дейін. 3 деңгей: әкімші, оператор және пайдаланушы 
Клиент: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central 
Желілік сақтау: NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Жад картасын шифрлау және жұмысқа қабілеттілігін анықтау қолдау көрсетіледі 
Веб-браузер: Нақты уақыттағы көру үшін плагин қажет: IE 11 Тегін көру: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ 
Жергілікті сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+


Кескін:
Кескін параметрлерін ауыстыру: бар 
Күн/түн ауыстыру: Күн, Түн, Авто, Кесте 
WDR: 120 дБ 
SNR: ≥ 52 дБ 
Кескінді жақсарту: BLC, HLC, 3D DNR

Интерфейс: 
Ethernet интерфейсі: 1 өздігінен бейімделетін Ethernet RJ45 порты 10 M/100 M:
Аудио:
Ішкі микрофон: Қос матрицалы микрофон 1 кіріс (сызықтық кіріс), екі сымды клемма, макс. кіріс амплитудасы: 3,3 В, кіріс кедергісі: 4,7 кОм, интерфейс түрі: теңгерілмеген, 
1 шығыс (сызықтық шығыс), екі сымды клемма, макс. шығыс амплитудасы: 3,3 В, шығыс кедергісі: 100 Ω, интерфейс түрі: теңгерілмеген 
Ішкі сақтау: microSD/microSDHC/microSDXC карталарын қолдау, 512 ГБ дейін 
Дабыл: 1 кіріс, 1 шығыс (макс. 24 В тұрақты ток/24 В айнымалы ток, 1 А) Қалпына келтіру түймесі: бар
Оқиға: 
Негізгі оқиға: Қозғалысты анықтау (адам және көлік мақсаттары бойынша дабыл), бейнеараласу дабылы, ерекшелеу 
Байланыс: FTP/NAS/жад картасына жүктеу, бейнебақылау орталығына хабарлама, электрондық пошта жіберу, дабыл шығару, жазба бастау, сурет түсіру
Терең оқыту функциясы: 
Периметрді қорғау: Сызықтан өту, басып кіру. Адам және көлік мақсаттары бойынша дабыл қолдау көрсетіледі
Қуаттандыру: 12 В тұрақты ток ± 25%, 1,08 А, макс. 13 Вт, Ø5,5 мм коаксиалды қуат қосқышы, кері полярлықтан қорғау, PoE: IEEE 802.3at, класс 4, макс. 15 Вт 
Материал: Алюминий қорытпасынан жасалған корпус 
Өлшемдері: 332,8 мм × 97,9 мм × 94,2 мм 
Қаптама өлшемдері: 385 мм × 190 мм × 180 мм 
Салмағы: Шамамен 1531 г 
Қаптамамен салмағы: Шамамен 2000 г 
Сақтау шарттары: –30 °C-тан 60 °C-қа дейін. Ылғалдылық 95% немесе одан төмен (конденсациясыз) 
Іске қосу және пайдалану шарттары: –30 °C-тан 60 °C-қа дейін. Ылғалдылық 95% немесе одан төмен (конденсациясыз) 
Тілдер: 33 тіл: ағылшын, орыс, эстон, болгар, венгр, грек, неміс, итальян, чех, словак, француз, поляк, голланд, португал, испан, румын, дат, швед, норвег, фин, хорват, словен, серб, түрік, корей, дәстүрлі қытай, тай, вьетнам, жапон, латыш, литва, португал (Бразилия), украин 
Жалпы функциялар: Heartbeat, айна, флэш-журнал, электрондық пошта арқылы парольді қалпына келтіру, пиксель санағыш, жолақтарға қарсы
Сертификат: 
ЭМС: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32:2015, IC: ICES-003: 7-ші шығарылым, KC: KN32:2015, KN35:2015 
Қауіпсіздік: Стандарт: IEC 62368-1:2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017, BIS: IS 13252 (Бөлім 1):2010/IEC 60950-1:2005, 
Қоршаған орта: CE-RoHS: 2011/65/EC, WEEE: 2012/19/EC, 
Қамту: Регламент (EC) № 1907/2006,
Қорғаныс: IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002

2) Куполды PTRZ айналмалы камера: 
Рұқсаттылығы: 8 Мп
Кескін матрицасы: 1/1.8” Progressive Scan CMOS 
Максималды рұқсаттылығы: 3840 × 2160 
Минималды жарықтандыру: Түсті: 0.0008 Лк @ (F1.2, AGC ON), ақ/қара: 0 Лк ИҚ жарықтандырумен 
Жабылу уақыты: 1/3 с-тан 1/100 000 с-қа дейін 
Күн/түн режимі: ИҚ-фильтр 
Бұрышты реттеу: Қашықтан реттеу (макс. 1000 цикл) 
Панорамалау: 0°-тан 350°-қа дейін 
Еңкею: 0°-тан 85°-қа дейін 
Айналу: 0°-тан 350°-қа дейін

Объектив: 
Объектив түрі: Варифокалды, моторлы, 2.8–12 мм 
Фокус қашықтығы және көру бұрышы (FOV): 
2.8–12 мм, көлденең FOV 112.3°-тан 41.2°-қа дейін, тік FOV 58.1°-дан 23.1°-қа дейін, диагональ FOV 137.4°-тан 47.3°-қа дейін 
Объективті бекіту: Ішкі 
Диафрагма түрі: Фиксирленген 
Апертура: Макс. F1.2 
Фокус тереңдігі: 1 м-ден ∞ дейін 
DORI: (Анықтау, Бақылау, Тану, Сәйкестендіру)
Кең бұрыш: D: 89 м, O: 35 м, R: 18 м, I: 9 м 
Телебұрыш: D: 220 м, O: 87 м, R: 44 м, I: 22 м

Жарықтандыру: 
Қосымша жарықтандыру түрі: ИҚ 
Қосымша жарықтандыру қашықтығы: 40 м дейін 
Интеллектуалды жарықтандыру: бар 
ИҚ толқын ұзындығы: 850 нм

Видео: 
Негізгі ағын (Main Stream): 
50 Гц: 25 к/с (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 24 к/с (3840 × 2160), 30 кадр/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 
Қосымша ағын (Sub-Stream): 
50 Гц: 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 
60 Гц: 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 
Үшінші ағын (Third Stream): 
50 Гц: 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 
60 Гц: 10 кадр/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 
Үшінші ағын белгілі бір баптауларда қолдау көрсетіледі.

Видео сығу:
Негізгі ағын: H.265/H.264/H.264+/H.265+ 
Қосымша ағын: H.265/H.264/MJPEG 
Үшінші ағын: H.265/H.264 
Бейнебитрейт: 32 Кбит/с-тан 16 Мбит/с-қа дейін 
H.264 түрлері: Baseline Profile, Main Profile, High Profile 
H.265 түрі: Main Profile 
Битрейтті басқару: CBR, VBR 
Масштабталатын бейнекодтау (SVC): H.264 және H.265 
Қызығушылық аймағы ROI: Негізгі және қосымша ағын үшін 1 бекітілген аймақ.

Аудио: 
Аудио сығу: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC 
Аудио битрейт: 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32–192 Кбит/с (MP2L2) / 8–320 Кбит/с (MP3) / 16–64 Кбит/с (AAC-LC) 
Аудио дискретизация жиілігі: 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 48 кГц 
Қоршаған ортадағы шуды сүзу: бар

Желі:
Протоколдар: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets Бір уақытта нақты уақыттағы көру: 6 каналға дейін API: Ашық желілік бейнеинтерфейс (профиль S, профиль G), ISAPI, SDK, ISUP 
Қауіпсіздік: Парольмен қорғау, күрделі пароль, HTTPS шифрлау, IP-адрес сүзгісі, қауіпсіздік аудит журналы, HTTP/HTTPS үшін базалық және дайджест-аутентификация, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE және Open Network Video Interface үшін дайджест-аутентификация Пайдаланушы/хост: 32 пайдаланушыға дейін. 3 деңгей: әкімші, оператор және пайдаланушы 
Клиент: iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central 
Желілік сақтау: NAS (NFS, SMB/CIFS), Автоматты желіні толықтыру (ANR) Жоғары сапалы Hikvision жад картасымен бірге жад картасын шифрлау және жұмысқа қабілеттілігін анықтау қолдау көрсетіледі 
Веб-браузер: 
Нақты уақыттағы көру үшін плагин қажет: IE 11 
Тегін нақты уақыттағы көру: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+ Жергілікті сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+

Кескін: 
Кескін параметрлерін ауыстыру: бар
Кескін баптаулары: Айналдыру режимі, қанықтылық, жарықтылық, контраст, айқындық, күшейту, ақ балансы — клиенттік бағдарламалық жасақтама немесе веб-браузер арқылы бапталады, 
Күн/түн ауыстыру: Күн, Түн, Авто, Кесте 
Кескінді жақсарту: BLC, HLC, 3D DNR
Сигнал/шудың қатынасы: SNR: ≥ 52 дБ
Кең динамикалық диапазон (WDR): 120 дБ
Құпиялылық маскасы: 4 бағдарламаланатын көпбұрышты құпиялылық маскасы.

Интерфейс: 
Ethernet интерфейсі: 1 RJ45 10 M/100 M, автоадаптивті Ethernet-порт
Ішкі сақтау: Жад картасы үшін кірістірілген слот, microSD/microSDHC/microSDXC карталарын қолдау, 512 ГБ-қа дейін,
Кірістірілген динамик: 1 кірістірілген динамик, Максималды тұтыну қуаты: 2 Вт, Максималды дыбыс қысымы деңгейі: 10 см қашықтықта — 97 дБ.
Аудио: 
Кірістірілген микрофон: Қос микрофон массиві, 1 кіріс (сызықтық кіріс), екісымды клемма, максималды кіріс амплитудасы: 3.3 Vpp, кіріс кедергісі: 4.7 KΩ, интерфейс түрі: теңгерілмеген,
1 шығыс (сызықтық шығыс), екісымды клемма, максималды шығыс амплитудасы: 3.3 Vpp, шығыс кедергісі: 100 Ω, интерфейс түрі: теңгерілмеген,
Дабыл: 1 кіріс, 1 шығыс (макс. 24 VDC/24 VAC, 1 A)
Қалпына келтіру түймесі: Бар

Оқиға:
Негізгі оқиға: Қозғалысты анықтау (көрсетілген мақсат түрлері бойынша дабылды белсендіруді қолдау — адам және көлік құралы), бейне саботаж дабылы, ерекшелеу,
Интеллектуалды оқиға: Сахнаның өзгеруін анықтау,
Байланыс: FTP/NAS/жад картасына жүктеу, бақылау орталығына хабарлама, электрондық пошта жіберу, дабыл шығысын іске қосу, жазуды іске қосу, кадрды түсіруді іске қосу, дыбыстық ескерту, стробоскопиялық жарықты жыпылықтату.

Терең оқыту функциясы: 
Беттерді тусіру: Бар
Периметрлік қорғау: Сызықты кесіп өту, басып кіру, аймаққа кіру, аймақтан шығу,
Көрсетілген мақсат түрлері бойынша дабылды белсендіруді қолдау (адам және көлік құралы).

Қуаттандыру: 
12 В тұрақты ток ± 25%, 1.35 A, макс. 16 Вт, кері полярлықтан қорғау, екісымды клемма
PoE: IEEE 802.3at, 4-сынып, макс. 18 Вт
Материал: Металл 
Өлшемдері: Ø155 мм × 140.4 мм (Ø6.10” × 5.53”)
Қаптама өлшемдері: 203 мм × 203 мм × 230 мм (8.0” × 8.0” × 9.1”) 
Салмағы: Шамамен 840 г (1.9 фунт) 
Қаптамамен салмағы: Шамамен 1450 г (3.2 фунт)
Сақтау шарттары: -30 °C-тан 60 °C-қа дейін ( -22 °F-тан 140 °F-қа дейін). Ылғалдылық: 95% немесе одан төмен (конденсациясыз). 
Іске қосу және пайдалану шарттары: -30 °C-тан 60 °C-қа дейін ( -22 °F-тан 140 °F-қа дейін).
Ылғалдылық: 95% немесе одан төмен (конденсациясыз).
Жалпы функциялар: Heartbeat, айна бейнелеу, электрондық пошта арқылы парольді қалпына келтіру, пиксель санағыш, жыпылықтауды басу, Flash журналы
Тілдер: қазақ, орыс, ағылшын, украин тілі
Жыпылықтайтын жарық: Ақ жарық

Сертификат: 
ЭМС (Электромагниттік үйлесімділік): 
CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014 
IC: ICES-003: Issue 7 
RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015
Қауіпсіздік: 
CB: IEC 62368-1:2014+A11, 
CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017 
Қоршаған орта: 
CE-RoHS: 2011/65/EU, 
WEEE: 2012/19/EU, 
Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 
Қорғаныс: 
IK10: IEC 62262:2002 (Вандалдан қорғау), 
IP66: IEC 60529-2013 (шаң және ылғалдан қорғау)

3) 32-каналды желілік бейнетіркеуіш:
Интеллектуалды аналитика: 
AI құрылғы бойынша: бет тану, периметрді қорғау, қозғалысты анықтау 2.0 AI камера бойынша: бет тану, периметрді қорғау, ғимараттан заттардың түсуін анықтау, қозғалысты анықтау 2.0, ANPR, VCA
Бет тану: Беттерді анықтау және аналитика: бет суреттерін салыстыру, адам беттерін түсіру, бет суреттерін іздеу Бет суреттері кітапханасы: 16 кітапханаға дейін, барлығы 20 000 бет суреті (әр сурет ≤ 4 МБ, жалпы сыйымдылық ≤ 1 ГБ) Бет анықтау және аналитика өнімділігі: 1 канал, 8 МП Бет суреттерін салыстыру: 4 канал
Қозғалысты анықтау 2.0: 
Камера бойынша — барлық каналдар 
Периметрді қорғау: Құрылғы бойынша — 2 канал, 4 МП (HD-желілік камералар, H.264/H.265) — адамдар мен көліктерді тану арқылы жалған дабылдарды азайту; камера бойынша — барлық каналдар
Видео және аудио: 
IP-видео кірісі: 32 канал 
Кіріс өткізу қабілеті: 256 Мбит/с 
Шығыс өткізу қабілеті: 160 Мбит/с 
HDMI шығысы: 1 канал, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц 
VGA шығысы: 1 канал, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц 
Видео шығару режимі: HDMI/VGA тәуелсіз шығару 
CVBS шығысы: жоқ 
Аудио шығысы: 1 канал, RCA (сызықтық, 1 кОм) 
Екіжақты аудио шығысы: 1 канал, RCA (2.0 Vp-p, 1 кОм, аудио кірісін пайдалану арқылы)

Декодтау: 
Декодтау форматы: H.265/H.265+/H.264+/H.264 
Жазба рұқсаттылығы: 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF 
Синхронды ойнату: 16 канал 
Декодтау мүмкіндіктері: AI қосулы кезде: 2 канал 12 МП (30 fps)/3 канал 8 МП (30 fps)/6 канал 4 МП (30 fps)/12 канал 1080p (30 fps) AI өшулі кезде: 2 канал 12 МП (30 fps)/4 канал 8 МП (30 fps)/8 канал 4 МП (30 fps)/16 канал 1080p (30 fps) 
Ағын түрі: Видео, Видео және аудио 
Аудио сығу: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC
Желі: 
Қашықтан қосылу: 128 
API: ONVIF (профиль S/G), SDK, ISAPI 
Браузерлер: IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 немесе одан жоғары 
Желілік протоколдар: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS 
Желілік интерфейс: 2 RJ-45 порты 10/100/1000 Мбит/с, автоадаптивті

Қосымша интерфейс: 
SATA: 4 SATA порты 
Сыйымдылығы: әр қатқыл дискке 10 ТБ дейін 
Сериялық интерфейс: 2 RS-485 порты (жартылай дуплекс), 1 RS-232 порты Дабыл кіріс/шығыс: 16/9; 16/4 
USB интерфейстері: алдыңғы панель: 2 × USB 2.0; артқы панель: 1 × USB 3.0 Ctrl 12V: жоқ (қосымша қолдау көрсетіледі) 
DC 12V: жоқ (қосымша қолдау көрсетіледі)

Жалпы сипаттамалар:
GUI тілі: ағылшын, орыс, болгар, венгр, грек, неміс, итальян, чех, словак, француз, поляк, нидерланд, португал, испан, румын, түрік, жапон, дат, швед, норвег, фин, корей, дәстүрлі қытай, тай, эстон, вьетнам, хорват, словен, серб, латыш, литва, өзбек, қазақ, араб, украин, қырғыз, бразилиялық португал, индонезия, 
Қуат көзі: 100–240 В айнымалы ток, 50–60 Гц 
Энергия тұтыну: ≤ 20 Вт (HDD-сыз) 
Жұмыс температурасы: –10 °C-тан 55 °C-қа дейін 
Жұмыс ылғалдылығы: 10–90% 
Өлшемдері: (Е × Т × Б): 445 × 400 × 75 мм 
Салмағы: ≤ 5 кг (HDD-сыз) 
Сертификаттау: CE, FCC, IC, CB, KC, UL, RoHS, Reach, WEEE, RCM, UKCA, LOA, BIS

4) 16 портты PoE коммутатор:
Негізгі сипаттамалар: 
Қаптама: Металл, 
Таза салмақ: 2.735 кг, 
Жалпы салмақ: 3.31 кг, 
Өлшемдері: 440 × 220.8 × 44 мм, 
Жұмыс температурасы: –10 °C-тан +55 °C-қа дейін, 
Сақтау температурасы: –40 °C-тан +85 °C-қа дейін, 
Жұмыс ылғалдылығы: 5–95 % (конденсатсыз, 
Салыстырмалы ылғалдылық: 5–95 % (конденсатсыз), 
Қуаттандыру: AC 100–240 В, 50/60 Гц, макс. 4 A, 250 Вт, 
Максималды тұтыну қуаты: 250 Вт, 
Күту режиміндегі тұтыну қуаты: 25 Вт, 
Артық кернеуден қорғау: PoE порттарын артық кернеуден қорғау (6 кВ)

Желілік параметрлер: 
Порттар: 16 × Gigabit PoE порттары, 2 × Gigabit-оптикалық порттары, 
MAC-адрес кестесі: 8 K, 
Коммутация жылдамдығы: 56 Гбит/с, 
Пакеттерді жіберу жылдамдығы: 41.66 млн пак/с, 
Ішкі кэш: 4.1 Мбит/с,
PoE қуат блогы: 
PoE стандарты: IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at, 
PoE қуат клеммалары: End-span: 1/2 (+), 3/6 (–), 
PoE порттары: Порттар 1–16, 
Максималды порт қуаты: Порттар 1–16: 30 Вт, 
PoE энергетикалық потенциалы: 225 Вт,

Бағдарламалық қамтамасыз ету функциялары: 
Беріліс қашықтығы: 
Порттар 1–16: 300 м дейін. Қашықтық камера моделіне немесе кабель жағдайына байланысты өзгеруі мүмкін. 
Порттарды оқшаулау: 
Порттар 1–16: желілік қауіпсіздікті арттыру үшін оқшаулау режимі. Оқшауланған топтағы порттар бір-бірімен деректер алмаса алмайды, бірақ топтан тыс порттармен әрекеттесе алады. 
PoE бақылау таймері: 
Порттар 1–16: жауап бермейтін камераларды автоматты түрде анықтау және қайта іске қосу. 
Каналдарды агрегациялау: Бірнеше физикалық порттарды бір логикалық портқа біріктіру арқылы жүктемені теңестіру, өткізу қабілетін арттыру және порттарды резервтеу. Статикалық агрегация қолдау көрсетіледі. 8 топқа дейін. QoS (желілік трафикті приоритизациялау технологиясы): 
Полосаны әртүрлі қызметтер арасында бөлу үшін қолданылады. 
Порттарға негізделген приоритеттерді баптау қолдау көрсетіледі.
 SP және WRR приоритет жоспарлау режимдері қолдау көрсетіледі. Циклдердің алдын алу: 
Желілік циклдердің пайда болуын болдырмау үшін қолданылады. Әдепкі бойынша өшірілген. 802.1D STP протоколы қолдау көрсетіледі. 
VLAN (виртуалды жергілікті желі): 802.1Q стандарты қолдау көрсетіледі. VLAN ID 1–4094 диапазонында баптауға болады. 
Trunk және Access порт режимдері қолдау көрсетіледі. 
4094 VLAN-ға дейін. 
HPP: 
Hik-Partner Pro арқылы бір рет басу және қашықтан басқару қолдау көрсетіледі. 
Қолдау көрсетілетін функциялар:
1. Порт жылдамдығын көрсету.
2. Порт жүктемесін көрсету.
3. Топология ақпаратын көрсету.
4. Дабыл күйін көрсету.
5. Порттар мен құрылғыларды қайта жүктеу.
6. Құрылғыны қашықтан жаңарту.
Жүйені техникалық қызмет көрсету:
Қашықтан жаңарту, әдепкі параметрлерді қалпына келтіру, журналдарды қарау, негізгі желілік параметрлерді баптау, конфигурацияны импорт/экспорт, уақытты синхрондау. 
Порттағы жылдамдықты шектеу: 
Порт өткізу қабілетін реттеу арқылы желі жүктемесін болдырмау. 
Штормдық трафикті бақылау: 
Кең таратылым немесе көпадресті штормдардың порттарды блоктауын болдырмау үшін қолданылады. Белгісіз мекенжайы бар пакеттер үшін жылдамдықты шектеу қолдау көрсетіледі.

5) 16 ТБ қатқыл диск: 
Спецификация: 
Интерфейс: SATA 
Форматталған сыйымдылық: 16 ТБ
Өнімділік: 
Интерфейс жылдамдығы: 6,0 Гбит/с, 3,0 Гбит/с, 1,5 Гбит/с 
Айналу жылдамдығы: 7200 айн/мин 
Буфер көлемі: 512 МБ 
Максималды деректерді беру жылдамдығы: тұрақты (тип.) 260 МБ/с 
Қуат кернеуі: рұқсат етілген кернеу 12 В [10] ± 10 % / 5 В [10] ± 5 % [11]
Қуат тұтыну:
 Жұмыс режимі (тип.): 8,08 Вт 
Белсенді күту режимі (тип.): 4,16 Вт 
Күту режимі (тип.): 0,43 Вт 
Акустика: дыбыс деңгейі (LowPowerIdle) 31 дБ

Қоршаған орта шектері: 
Қоршаған орта температурасы: Жұмыс: 5 °C-тан 55 °C-қа дейін (конденсациясыз) 
Жұмыс істемейтін: –40 °C-тан 70 °C-қа дейін (конденсациясыз) 
Корпус бетінің температурасы: Жұмыс: 5 °C-тан 60 °C-қа дейін (конденсациясыз) 
Салыстырмалы ылғалдылық: 
Жұмыс: 5 %–90 % (конденсациясыз) 
Жұмыс істемейтін: 5 %–95 % (конденсациясыз)

Сенімділік: 
Элемент сипаттамасы MTTF/AFR: 2 500 000 сағат / 0,35% 
Қалпына келтірілмейтін қателер жиілігі: 10 қате 10¹⁶ оқылған битке Жүктеу/түсіру: 600 000 рет 
Қолжетімділік: тәулік бойы, аптасына 7 күн 
Жылдық жұмыс жүктемесі: 550 ТБ/жыл 
Өлшемдері (Е × Б × Т): 101,85 мм × 26,1 мм × 147 мм 
Салмағы (макс.): 720 г

6) Экрандалмаған желілік кабель (UTP) 5e санаты: 
Кабель түрі: шиыршықталған жұп U/UTP (экрандалмаған), 
Санаты: Cat 5e (жиілік жолағы 100 МГц-ке дейін), 
Мақсаты: сыртқы төсеу (Outdoor), 
Жил саны: 8 (4 жұп), 
Өткізгіш материалы: жоғары тазартылған мыс (Cu), 
Өткізгіш диаметрі: 0.51 мм (24 AWG), 
Қаптама материалы: жарыққа тұрақтандырылған полиэтилен (PE), 
Қаптама түсі: қара, 
Төзімділігі: ультракүлгінге (УФ), жауын-шашынға және температура ауытқуларына, 
Жұмыс температурасы: –40 °C-тан +60 °C-қа дейін, 
Бухта ұзындығы: 305 метр,

5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР 
Жабдықтар кешеніне арналған құжаттама құрамында мыналар болуы тиіс (төменде көрсетілгендермен шектелмей):
1.паспорттық деректерді қамтитын құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде);
2.сынақ хаттамалары (орыс немесе ағылшын тілдерінде);
3.сәйкестік сертификаты (қазақ және/немесе орыс тілдерінде);
4.пайдалану нұсқаулықтары (орыс және ағылшын тілдерінде). 
Құжаттама қағаз немесе электрондық (USB-Flash) тасымалдағыштарда берілуі тиіс.

6. ОРЫНДАУ МЕРЗІМДЕРІ ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТЕР
1. Жабдықтар кешенін жеткізу мекенжайы: Алматы қ., Желтоксан көшесі 185/1, Алматы ТО.
2. Потенциалды жеткізуші жеткізілетін жабдықтар кешеніне кемінде 12 ай кепілдік береді, ол ГЗ порталында орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап есептеледі.
3. Потенциалды жеткізуші қажет болған жағдайда, тапсырыс берушінің өтініші бойынша байланыс құралдарын пайдалана отырып, консультациялық және техникалық қолдауды қамтамасыз етуге міндетті.



Ескерту:
1. Осы техникалық сипаттамада әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
2. Техникалық сипаттама талаптарын өзге құжаттарда белгілеуге жол берілмейді.
3. Техникалық сипаттама қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.
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