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Техническая спецификация 
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

[bookmark: z2371]Наименование заказчика: ________________________________
Наименование организатора: АО «Казтелерадио»
№ конкурса: ________________________________
Наименование конкурса: Приемник телевизионный цифровой
№ лота: ____________________________________
Наименование лота:
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	264020.300.000003 – приемник телевизионный цифровой


	Наименование товара*
	приемник телевизионный цифровой

	Единица измерения*
	

	Количество (объем)*
	1000

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	


	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	
31 112,50

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	


	Срок поставки*
	

	Место поставки*
	

	Размер авансового платежа*
	

	Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок
	

	Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники
	

	Гарантийный срок (в месяцах)
	Не менее 12

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	ВВЕДЕНИЕ
Настоящая техническая спецификация разработана для закупки абонентского Приемника телевизионного цифрового стандарта вещания DVB-S2 на территории Республики Казахстан (далее – Приемник), с внешним аудио конвертером (далее – Конвертор) открытых и кодированных спутниковых телевизионных (ТВ) и радиовещательных (РВ) программ, и выдачи сбалансированного аудио сигнала на симметричные выходы XLR аудио конвертора для подключения к вещательному тракту.

	
	1. СОСТАВ ПРИЕМНИКА
1.1 Приемник – не менее 1шт.:
1.2 Коробка для транспортировки – не менее 1 шт.;
1.3 Блок питания – не менее 1 шт.;
1.4 Пульт дистанционного управления с элементами питания – не менее 1 шт.;
1.5 Руководство пользователя;
1.6 Кабель HDMI (длина не менее 1 м) – не менее 1 шт.;
1.7 Кабель RCA (длина не менее 1 м) – не менее 1 шт.;
2. СОСТАВ КОНВЕРТОРА
2.1 Аудио конвертер – не менее 1шт.;
2.2 Балансный разъем XLR Female (мама) – не менее 2 шт.;
2.3 Блок питания – не менее 1 шт.

	
	3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
3.1 Приемник и Конвертор должен поддерживать режим круглосуточной эксплуатации.
3.2 Приемник и Конвертор должны быть новым, надлежащим образом упакованным, не иметь механических повреждений, быть исправными. В случае обнаружения повреждения при поставке поставщик осуществляет процедуру по замене поврежденного товара на исправный за свой счёт.
3.3 Приемник и Конвертор должен быть поставлены в филиал АО «Казтелерадио» ДНСТ, по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 185/1 (далее – Объект).

	
	4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМНИКУ 
4.1 Рабочий диапазон частот: от 950 до 2150 МГц, 
4.2 Входной LNB разъем: F-тип; 
4.3 Демодуляция: DVB-S2 от QPSK до 8PSK;
4.4 Скорость внутреннего кода DVB-S2: все существующие;
4.5 Символьная скорость: от 1 до 45 Мсим/с (8PSK);
4.6 Видео декодирование: формат H.264/MPEG-4 AVC, поддержка SD и HD;
4.7 Формат изображения: 4:3, 16:9, Auto;
4.8 Видео разрешение: для HD  - 1920x1080p, для SD - 720 x 576 i;
4.9 Аудио декодирование: форматы MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4;
4.10 Режимы аудио -  single/dual, mono/stereo;
4.11 ТВ форматы: PAL B/G/D/K;
4.12 Видео выход: цифровой -  HDMI, аналоговый -  RCA CVBS; 
4.13 Встроенная система условного доступа: CryptoGuard (для загрузки в базу данных серийных номеров АО «Казтелерадио»);
4.14 Язык меню: Казахский, Русский, Английский (включая меню загрузчика, в соответствии с выбранным языком меню);
4.15 Кнопки управления: не менее: Канал + - (Ch + -); Звук + - (Vol + -); Индикатор (LED) спящего режима / питания;  
4.16 На лицевой панели Приемника должен иметься 4-х разрядный сегментный индикатор, с возможностью отображения текущего времени в спящем режиме и номера выбранной программы в рабочем режиме;
4.17 Приемник должен обеспечивать возможность удаленного обновления внутреннего ПО (программного обеспечения) через транспортный поток (по ОТА), при этом он должен (по возможности) сохранять ранее произведенные пользовательские настройки;
4.18 Поддержка МШУ - питание: 13В, 18В (откл.), 22 кГц вкл/откл.; 
Типы поддерживаемых МШУ: Универсальный двухполосный (частота гетеродина от 9750 МГц до 10600 МГц); 
5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К АУДИО КОНВЕРТОРУ
5.1   Входная часть аудио конвертера (небалансная):
5.1.1 Разъемы: RCA (тюльпан) стерео – не менее 2 шт. (левый/правый);
5.1.2 Входной импеданс – не менее 30 кОм.
5.2   Выходная часть аудио конвертера (балансная):
5.2.1   Разъемы: XLR 3-pin Male – не менее 2 шт. (левый/правый)
5.2.2   Номинальный выходной уровень на нагрузке 600 Ом – не менее 0,775 В;
5.2.3   Коэффициент усиления по напряжению – не менее 6 дБ;
5.2.4	Выходной импеданс – не более 100 Ом.

	
	6. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРИЕМНИКУ 
6.1 Приемник должен работать со спутником KazSat-3 58,5°в.д., с имеющимися частотными параметрами;
6.2 Приемник должен иметь возможность добавления спутника в ручном режиме и указания пользовательских настроек (Частоты транспондера, поляризации, символьной скорости и вида модуляции, и прочих);
6.3 Приемник должен быть способным к интерпретации всего применимого PSI (Program Specific Information),  в частности Таблица Ассоциации Программы (PAT - Program Association Table) и Таблица отображения Программы (PMT - Program Mapping Table) и их связанные дескрипторы в транспортном потоке и отвечать требованиям ISO/IEC 13818-1 и ETSI TS 101 154. Данных таблиц должно быть достаточно для декодирования сигнала;
6.4 Приемник должен быть способным к интерпретации применимых таблиц SI (Service Information) и их связанных дескрипторов в транспортном потоке и отвечать требованиям ETSI EN 300 468 и TR ETSI 101 211;
6.5 Приемник должен быть в состоянии интерпретировать текущую дату и информацию времени (Всемирное координированное время, кодированное как Измененная Юлианская Дата); 
6.6 Приемник должен быть способным к поддержке Электронной программы передач EPG (Electronic Program Guide) на 7 дней;
6.7 Приемник должен быть способным к поддержке символов трех языков (казахский язык, русский и английский) для EPG; 
6.8 Приемник должен проверять PSI таблицы, таблицу описания услуг SDT (Service Description Table) и другие таблицы SI, и при необходимости обновлять внутреннюю память приемника. После приема обновленной информации STB DVB-S2 должен переключиться на декодирование потока, используя новую PSI/SI информацию. 
6.9 Приемник не должен полагаться на дескрипторы version_number Таблиц PMT и PAT, чтобы проверить изменения в PMT и PAT. То есть STB DVB-S2 должен интерпретировать, что получил каждую таблицу PSI индивидуально. 
6.10 Приемник при обнаружении изменений в таблицах PAT / PMT должен незамедлительно применить данные изменения (например, изменения формата видео с SD на HD, или реконфигурирование PID видео и аудио текущего сервиса);
6.11 Приемник должен обеспечивать поддержку мгновенных и персональных mail (почтовых) сообщений от системы условного доступа (СУД) CryptoGuard. 
6.12 Приемник должен контролировать номер версии таблиц NIT, SDT и BAT, а также обнаруживать изменения в списке служб, после применения изменений приемник должен автоматически вернуться на последний выбранный ранее канал;
6.13 Приемник должен обеспечить индикацию уровня входного сигнала (мощность сигнала) и качества сигнала.

	
	7. ТРЕБОВАНИЯ К ПОТЕНЦИАЛЬНОМУ ПОСТАВЩИКУ
7.1 Поставщик должен поставить Приемник, обеспечивающий необходимую совместимость и работоспособность с системой условного доступа CryptoGuard. При этом, в случае необходимости, стоимость всех лицензий в пользу лицензиаров должна быть выплачена непосредственно производителем или авторизованным поставщиком.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	нет

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	нет


[bookmark: z2373]      Примечание.
1. [bookmark: z2374]Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. [bookmark: z2375]Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. [bookmark: z2376]Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

	Заместитель Председателя Правления – 
Технический директор АО «Казтелерадио»                     
	    
_______________ Оспанов Е.М.
 


	Директор филиала АО «Казтелерадио» ДНСТ                                                                                          
	______________ Костомаров О.А.
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Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша


Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)
Тапсырыс берушінің атауы: ________________________________
Ұйымдастырушының атауы: «Казтелерадио» АҚ
Конкурстың №________________________________
Конкурстың атауы: Сандық теледидар қабылдағышы
Лоттың №:____________________________________
Лоттың атауы:_________________________________
	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	264020.300.000003-сандық телевизиялық қабылдағыш

	Тауардың атауы*
	сандық телевизиялық қабылдағыш

	Өлшем бірлігі*
	

	Саны (көлемі)*
	1000

	Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*
	

	Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*
	31 112,50

	Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*
	

	Жеткізу мерзімі*
	

	Жеткізу орны*
	

	Аванстық төлем мөлшері*
	

	Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі
	

	Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысты, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, Шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс
	

	Шығарылған жылы
	

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	Кемінде 12

	Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы
	КІРІСПЕ
Осы техникалық сипатамма Қазақстан Республикасының аумағында DVB-S2 телевизиялық цифрлық хабар тарату стандартының абоненттік қабылдағышын (бұдан әрі – Қабылдағыш), ашық және кодталған спутниктік телевизиялық (ТВ) және радиохабар тарату (РХ) бағдарламаларының сыртқы аудио түрлендіргішімен (бұдан әрі – Түрлендіргіш) сатып алу және аудио түрлендіргіштің XLR симметриялы шығыстарына теңдестірілген аудио сигнал беру үшін әзірленген хабар тарату жолына қосылу үшін.
1.	ҚАБЫЛДАҒЫШТЫҢ ҚҰРАМЫ
1.1 қабылдағыш-кемінде 1 дана.:
1.2 тасымалдауға арналған қорап – кемінде 1 дана.;
1.3 қуат көзі – кемінде 1 дана.;
1.4 Қуат элементтері бар қашықтан басқару пульті-кемінде 1 дана.;
1.5 Пайдаланушы нұсқаулығы;
1.6 HDMI кабелі (ұзындығы кемінде 1 м) – кемінде 1 дана.;
1.7 RCA кабелі (ұзындығы кемінде 1 м) – кемінде 1 дана.;
2.	КОНВЕРТЕРДІҢ ҚҰРАМЫ
2.1 Аудио түрлендіргіш - кемінде 1 дана.;
2.2 XLR Female баланс қосқышы (ана) - кемінде 2 дана.;
2.3 қуат көзі – кемінде 1 дана.

	
	3.	ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР 
3.1 Қабылдағыш пен Түрлендіргіш тәулік бойы жұмыс режимін сақтауы керек.
3.2 Қабылдағыш пен Түрлендіргіш жаңа, дұрыс оралған, механикалық зақымданбаған, жарамды болуы керек. Жеткізу кезінде зақымдану анықталған жағдайда өнім беруші бүлінген тауарды жарамды тауарға ауыстыру жөніндегі рәсімді өз есебінен жүзеге асырады.
3.3 Қабылдағыш пен Конвертор Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Желтоқсан көшесі, 185/1 (бұдан әрі – Объект) мекенжайы бойынша ҰЖТХТД "Қазтелерадио" АҚ филиалына жеткізілуі тиіс.

	
	4.	ҚАБЫЛДАҒЫШҚА ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР 
4.1 Жұмыс жиілігі диапазоны: 950-ден 2150 МГц-ке дейін, 
4.2 кіріс LNB қосқышы: F-түрі; 
4.3 Демодуляция: DVB-S2 QPSK-ден 8PSK-ге дейін;
4.4 DVB-S2 ішкі кодының жылдамдығы: барлығы бар;
4.5 таңба жылдамдығы: 1-ден 45 МСМ/с-қа дейін (8PSK);
4.6 бейне декодтау: H. 264 / MPEG-4 AVC форматы, SD және HD қолдауы;
4.7 сурет форматы: 4: 3, 16: 9, АВТО;
4.8 Бейне ажыратымдылығы: HD-1920x1080p үшін, SD - 720 x 576 I үшін;
4.9 Аудио декодтау: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 форматтары;
4.10 аудио режимдері - жалғыз/Қос, моно / стерео;
4.11 теледидар форматтары: PAL B / G / D / K;
4.12 бейне шығысы: сандық-HDMI, аналогтық-RCA CVBS; 
4.13 кіріктірілген шартты қол жеткізу жүйесі: CryptoGuard ("Қазтелерадио" АҚ сериялық нөмірлерінің дерекқорына жүктеу үшін);
4.14 мәзір тілі: Қазақ, Орыс, Ағылшын (таңдалған мәзір тіліне сәйкес жүктеуші мәзірін қоса алғанда);
4.15 басқару түймелері: кем емес: арна + - (Ch + -); дыбыс + - (Vol+ -); ұйқы / қуат индикаторы (LED) ;  
4.16 қабылдағыштың алдыңғы панелінде ағымдағы уақытты ұйқы режимінде және таңдалған бағдарламаның нөмірін жұмыс режимінде көрсету мүмкіндігі бар 4 биттік сегменттік индикатор болуы керек;
4.17 қабылдағыш көлік ағыны (ОТА бойынша) арқылы ішкі БҚ (бағдарламалық қамтамасыз ету) қашықтан жаңарту мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс, бұл ретте ол (мүмкіндігінше) бұрын жасалған пайдаланушы параметрлерін сақтауы тиіс;
4.18 MSHU қолдауы-қуат: 13V, 18V (off.), 22 кГц қосу/өшіру.; 
MSU қолдау түрлері: әмбебап екі жолақты (гетеродин жиілігі 9750 МГц-тен 10600 МГц-ке дейін); 
5.	АУДИО ТҮРЛЕНДІРГІШКЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТЕХНИКАЛЫҚ ТАЛАПТАР
5.1 аудио түрлендіргіштің кіріс бөлігі (теңгерімсіз):
5.1.1 қосқыштар: RCA (қызғалдақ) стерео-кем дегенде 2 дана (сол/оң);
5.1.2 кіріс кедергісі-кемінде 30 кОм.
5.2 аудио түрлендіргіштің шығыс бөлігі (баланс):
5.2.1 қосқыштар: XLR 3-Pin Male-кем дегенде 2 дана (сол/оң)
5.2.2 600 Ом жүктемедегі номиналды шығыс деңгейі-0,775 В кем емес;
5.2.3 кернеу бойынша күшейту коэффициенті-6 дБ кем емес;
5.2.4 шығу кедергісі-100 Омнан аспайды.

	
	6.	ҚАБЫЛДАҒЫШҚА ҚОЙЫЛАТЫН ФУНКЦИОНАЛДЫҚ ТАЛАПТАР 
6.1 қабылдағыш KazSat-3 58,5°ш. б. спутнигімен жұмыс істеуі тиіс, жиілік параметрлері бар;
6.2 қабылдағыш спутникті қолмен қосу және пайдаланушы параметрлерін (транспондер жиілігі, поляризация, символдық жылдамдық және модуляция түрі және басқалары)көрсете алуы керек;
6.3 ресивер барлық қолданылатын PSI (Program Specific Information), атап айтқанда бағдарлама қауымдастығының кестесін (PAT - Program Association Table) және бағдарламаны көрсету кестесін (PMT - Program Mapping Table) және олардың көлік ағынындағы байланысты дескрипторларын түсіндіруге және ISO/IEC 13818-1 және ETSI TS 101 154 талаптарына жауап беруге қабілетті болуы тиіс. Бұл кестелер сигналды декодтау үшін жеткілікті болуы керек;
6.4 қабылдағыш қолданылатын si (Service Information) кестелерін және олардың көлік ағынындағы байланысты дескрипторларын түсіндіруге және ETSI EN 300 468 және TR ETSI 101 211 талаптарына жауап беруге қабілетті болуы тиіс;
6.5 қабылдағыш ағымдағы күн мен уақыт туралы ақпаратты түсіндіре алуы керек (өзгертілген Джулиан күні ретінде кодталған ДҮНИЕЖҮЗІЛІК ҮЙЛЕСТІРІЛГЕН УАҚЫТ); 
6.6 қабылдағыш 7 күн бойы EPG (Electronic Program Guide) электронды бағдарламасына қолдау көрсете алуы керек;
6.7 қабылдағыш EPG үшін үш тілдің (қазақ, орыс және ағылшын) символдарын қолдауға қабілетті болуы тиіс; 
6.8 қабылдағыш PSI кестелерін, SDT (Service Description Table) қызметтерін сипаттау кестесін және басқа SI кестелерін тексеріп, қажет болған жағдайда ресивердің ішкі жадын жаңартуы керек. Жаңартылған ақпаратты қабылдағаннан кейін STB DVB-S2 жаңа PSI/SI ақпаратын пайдаланып ағынды декодтауға ауысуы керек. 
6.9 қабылдағыш PMT және PAT өзгерістерін тексеру үшін PMT және PAT кестелерінің version_number дескрипторларына сенбеуі керек. Яғни, STB DVB-S2 әр PSI кестесін жеке алғанын түсіндіруі керек. 
6.10 PAT / PMT кестелеріндегі өзгерістер анықталған кезде қабылдағыш өзгерістер деректерін дереу қолдануы керек (мысалы, SD-ден HD-ге бейне форматының өзгеруі немесе ағымдағы қызметтің PID бейне және аудио қайта конфигурациясы);
6.11 қабылдағыш шартты қол жеткізу жүйесінен (сот) cryptoguard жедел және жеке mail (пошта) хабарламаларына қолдау көрсетуі керек. 
6.12 қабылдағыш nit, SDT және BAT кестелерінің нұсқа нөмірін бақылауы керек, сондай-ақ қызметтер тізіміндегі өзгерістерді анықтауы керек, өзгерістерді қолданғаннан кейін қабылдағыш автоматты түрде бұрын таңдалған соңғы арнаға оралуы керек;
6.13 қабылдағыш кіріс сигналының деңгейін (сигнал қуаты) және сигнал сапасының көрсеткішін қамтамасыз етуі керек.

	
	7.	ӘЛЕУЕТТІ ӨНІМ БЕРУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
7.1 жеткізуші cryptoguard шартты қол жеткізу жүйесімен қажетті үйлесімділік пен өнімділікті қамтамасыз ететін қабылдағышты жеткізуі керек. Бұл ретте, қажет болған жағдайда лицензиарлардың пайдасына барлық лицензиялардың құнын өндіруші немесе уәкілетті өнім беруші тікелей төлеуі тиіс.

	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)
	жоқ

	Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	жоқ


      Ескерту.
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
 * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
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