Приложение 13
к конкурсной документации
  
Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)
 
Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания»
Наименование организатора: АО «Казтелерадио»
№ конкурса: ______________________________
Наименование конкурса: Конвертор спутниковой станции
№ лота: __________________________________
Наименование лота: ________________________
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	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	263023.900.000074

	Наименование товара*
	

	Единица измерения*
	комплект

	Количество (объем)*
	77

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP

	Срок поставки*
	

	Размер авансового платежа*
	

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	


	Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники
	2025

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Настоящая техническая спецификация разработана для закупки бытового универсального малошумящего усилителя-преобразователя частоты (далее – LNBF) спутникового диапазона.
LNBF – представляет собой комбинированное приёмное устройство, объединяющее в одном корпусе: малошумящий усилитель (Low-Noise Amplifier), понижающий преобразователь частоты «вниз» (Downconverter) и облучатель.
Поставляемый LNB будет использоваться для приема, усиления и преобразования принимаемого со спутника сигнала из Ku-диапазона 10.70 – 12.75 ГГц в промежуточную частоту L-диапазона 950 – 2150 МГц.

	
	2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ 
Конструкция LNBF должна совмещать в едином корпусе: облучатель, преобразователь частоты и усилитель сигнала.
LNBF должен быть универсального типа, рассчитан на работу в двух Ku-диапазонах: нижнем 10.70 – 11.70 ГГц и верхнем 11.70 – 12.75 ГГц.
LNBF должен иметь в своем составе два гетеродина для работы в диапазоне частот верхнем 10,6 ГГц и нижнем 9,75 ГГц.
Переключение между диапазонами должно происходить при помощи тона 22 кГц (совместимость со стандартом DiSEqC), подаваемого на вход LNB.
LNBF должен выполнять следующие основные функции:
– преобразование частоты радиосигнала Ku-диапазона в промежуточную частоту L-диапазона;
– усиление мощности сигнала.
LNBF должен быть рассчитан на прием сигналов с линейной поляризацией.
Каждое из поставляемых LNBF должно иметь этикетку, содержащую следующие сведения о LNBF:
– наименование и модель;
– серийный номер;
– краткие параметры.
Корпус LNBF должен быть выполнен из пластика устойчивого к ультрафиолетовому излучению и другим воздействиям окружающей среды (перепады температур и т.п.).
Этикетка и нанесенная на ней маркировка должны обладать стойкостью атмосферным воздействиям (УФ-излучение, перепады температур и т.п.) и прямому попаданию солнечных лучей.
Маркировка, нанесенная на этикетки должна сохранять свои свойства на весь срок службы LNBF.
Средний срок службы LNBF должен составлять не менее 5 (пяти) лет.

	
	3.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип выходного разъёма: F-тип 75 Ом.
Количество выходов: 1.
Входной частотный Ku-диапазон:
нижний в пределах, не уже: от 10,70 ГГц до 11,70 ГГц;
верхний в пределах, не уже: от 11,70 ГГц до 12,75 ГГц.
Выходной частотный L-диапазон:
нижний в пределах, не уже: от 950 МГц до 1950 МГц;
верхний в пределах, не уже: от 1100 МГц до 2150 МГц.
Частота внутреннего опорного генератора: 
9750 МГц (для нижнего диапазона);
10 600 МГц (для верхнего диапазона).
Сигнал переключения диапазонов, не шире: от 18 кГц до 26 кГц.
Коэффициент шума: не более 1 дБ.
Усиление: не менее 55 дБ. 
Стабильность гетеродина в всторону уменьшения и в сторону увеличения: не более 1,0 МГц.
КСВН по выходу: 2,5:1.
Напряжение питания в пределах, не уже: от +11 до +20 В (питание через центральную жилу РЧ-кабеля).
Ток потребления, не более: 200 мА
Диаметр посадочного крепления: 40 мм. 
Вес блока, не более: 200 грамм.
Рабочий температурный диапазон в пределах, не уже: от -35°C до +60°C.
Относительная влажность воздуха, не менее: 100%. 
Температура хранения в пределах, не уже: от -35°C до +80°C.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	нет

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	нет


 
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

	Заместитель Председателя Правления – 
Технический директор АО «Казтелерадио»                     
	    
____________ Оспанов Е.М.
 


	Директор филиала АО «Казтелерадио» ДНСТ                                                                                          
	_____________Костомаров О.А.




[bookmark: sub1004944647]Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша
 
 
Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы
(тапсырыс беруші толтырады)
 
Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы
Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Конкурстың № __________________________________
[bookmark: _GoBack]Конкурстың атауы: Жерсеріктіқ станцияның конвертері
Лоттың № ______________________________________
Лоттың атауы ___________________________________
 
	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	263023.900.000074

	Тауардың атауы*
	

	Өлшем бірлігі*
	дана

	Саны (көлемі)*
	77

	Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы*
	

	Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	

	Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP

	Жеткізу мерзімі*
	

	Жеткізу орны
	

	Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі
	

	Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс
	2025

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	12 

	Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы
	1. КІРІСПЕ
Осы техникалық ерекшелігі спутниктік диапазонның радио жиілік түрлендіргіші: тұрмыстық жағдайға арналган, әмбебап және аз шулы күшейткішін (бұдан әрі – LNBF) сатып алу үшін әзірленген.
LNBF-бір корпуста біріктіретін аралас қабылдағыш құрылғы: аз шулы күшейткіші (Low-Noise Amplifier), "Төмен" жиілік түрлендіргіші (Downconverter) және сәулелендіру құралы.
Берілген LNB жерсеріктен Ku диапазонынан (10,70–12,75 ГГц толқын жиілігі) сигналды қабылдау, күшейту және L диапазонға (950–2150 МГц толқын жиілігі) түрлендіру үшін пайдаланылады.

	
	2. ТЕХНИЧЕСКАЛЫҚ ТАЛАПТАРЫ
LNBF құрылымында сәулелендіру құралы, жиілік түрлендіргіші және сигнал күшейткішітен барлығы бір корпуста біріктірілуі тиісті.
LNBF әмбебап түрде болуы тиіс, екі Ku-диапазонында жұмыс істеуге есептелген: төменгі радио-жиілігі 10,70–11,70 ГГц және жоғарғы радио-жиілігі 11,70–12,75 ГГц.
LNBF құрамында жоғарғы 10,6 ГГц және төменгі 9,75 ГГц жиіліктер диапазонында жұмыс істеуге арналған екі гетеродин болуы тиіс.
Диапазондар арасындағы ауысу LNB кіруіне берілетін 22 кГц (DiSEqC стандартымен үйлесімділік) тонының көмегімен жүргізілуі тиіс.
LNBF келесі негізгі функцияларды орындауы керек:
– Ku-диапазон радиосигнал жиілігін L -диапазонның  жиілігіне түрлендіру;
– сигнал қуатын күшейту.
LNBF сызықтық поляризациясы бар сигналдарды қабылдауға есептелуі тиіс.
LNBF- тің әрбірінде LNBF туралы келесі мәліметтерден тұратын жапсырмасы болуы тиіс:
– атауы мен моделі;
– сериялық нөмірі;
– қысқа параметрлер.
Жапсырмасы және оған салынған таңба атмосфералық әсерлерге (УК-сәулеленуі, температураның өзгеруі және т.б.) және күн сәулесінің тікелей түсуіне төзімді болуы тиіс.
Жапсырмаларға салынған таңба өз қасиеттерін LNBF қызметінің бүкіл мерзіміне сақтауы тиіс.
Конвертордың корпусы ультракүлгін сәулеленуге және қоршаған ортаның басқа да әсерлеріне (температура мен т.б. өзгеруі) төзімді пластиктен орындалуы тиіс.
LNBF-тің орташа қызмет корсету мерзімі кемінде 5 (бес) жыл болуы керек.

	
	3. ТЕХНИЧЕСКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ
Шығыс коннекторының түрі: F-түрі 75 Ом.
Шығарылым саны: 1.
Кіріс жиілігі Ku-диапазоны: 
ішінде төменірек, тар емес: 10,70 ГГц-тен 11,70 ГГц-ке дейін; 
жоғарғы шегінде, тар емес: 11,70 ГГц-тен 12,75 ГГц-ке дейін. 
Шығу жиілігі L-диапазоны: 
ішінде төменірек, тар емес: 950 МГц-тен 1950 МГц-ке дейін; 
жоғарғы шегінде, тар емес: 1100 МГц-тен 2150 МГц-ке дейін.
Ішкі анықтамалық осциллятор жиілігі: 
9750 МГц (төменгі диапазон үшін); 
10 600 МГц (жоғарғы диапазон үшін).
Диапазонды ауыстыру сигналы, кеңірек емес: 18 кГц-тен 26 кГц-ке дейін.
Шу коэффициенті: 1 дБ көп емес. 
Күшейту: кемінде 55 дБ.
Жергілікті осциллятор тұрақтылығы төмен және жоғары: 1,0 МГц аспайды.
КТТК шығысы:  2,5:1.
Кернеуі қуаты: +11-ден +20 В-қа дейін (РЖ кабелінің орталық тұрғын арқылы қуат беру).
Тұтыну тогы: 200 мА аспайды
Қону қондырғысының диаметрі: 40 мм(1-суретте берілген, осы техникалық ерекшеліктің ажырамас бөлігі болып табылатын).
Блок салмағы: 200 грамм көп емес.
Жұмыс істеу температурасының диапазоны: –35 °C-ден + 60 °C-қа дейін.
Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы: 100%.
Сақтау температурасы: –35 °C-ден + 80 °C-қа дейін.

	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)
	жоқ

	Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді)
	жоқ



* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
 
	Заместитель Председателя Правления – 
Технический директор АО «Казтелерадио»                     
	    
____________ Оспанов Е.М.
 


	Директор филиала АО «Казтелерадио» ДНСТ                                                                                          
	_____________Костомаров О.А.
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