Приложение 12
к конкурсной документации
 
 
Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)
 
Наименование заказчика _____ АО "Казтелерадио"_____________________
Наименование организатора 
№ конкурса _____________________________________
Наименование конкурса  Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования
№ лота _________________________________________
Наименование лота  Работы по устройству (монтажу) системы видеонаблюдения.

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	432110.400.000002

	Наименование товара*
	Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования

	Единица измерения*
	работа

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	4 427 862,07

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	4 427 862,07

	Срок поставки*
	до 30 ноября 2026 года

	Размер авансового платежа*
	0%

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	

СТ РК 4044-2026, СТ РК 3360-2019, СН РК 1.03-00-2011, СН РК 1.03-05-2011, СН РК 4.04-01-2011, СП РК 4.04-106-2013

	Год выпуска
	Не ранее 2025 года. Все поставляемое оборудование и материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не снятыми с производства, в заводской упаковке изготовителя.

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев 

	[bookmark: _Hlk169620694]Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Технические требования к оборудованию, монтажу, подключения, настройка и пусконаладка комплекса технических средств безопасности объекта, включающего систему IP-видеонаблюдения с выполнением кабельных, коммутационных и сопутствующих работ, подготовкой исполнительной документации и вводом системы в эксплуатацию.

Требование на выполнение работ по монтажу, подключению, настройке и пусконаладке системы видеонаблюдения
IP-видеокамера купольная 4 Мп, объектив 2,8 мм. Количество: 6 шт.
· тип — IP-видеокамера купольного исполнения;
· назначение — внутреннее/наружное видеонаблюдение в зависимости от места установки;
· тип матрицы — CMOS;
· разрешение матрицы — не менее 4 Мп;
· максимальное разрешение изображения — не менее 2560×1440 пикселей;
· частота кадров — не менее 20 кадров/с при максимальном разрешении;
· объектив — фиксированный;
· фокусное расстояние — около 2,8 мм;
· горизонтальный угол обзора — не менее 90°;
· вертикальный угол обзора — не менее 45°;
· режим день/ночь — автоматическое переключение;
· ИК-фильтр;
· ИК-подсветка;
· дальность ИК/гибридной подсветки — не менее 30 м;
· широкий динамический диапазон WDR, не менее 120 дБ;
· компенсация встречной засветки BLC;
· компенсация яркой засветки HLC;
· цифровое шумоподавление 3D DNR;
· обнаружение движения;
· видеокодеки — H.265/H.265+/H.264/H.264+ или эквивалентные;
· количество видеопотоков — не менее 2;
· сетевой интерфейс — RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит/с;
· питание — PoE IEEE 802.3af и/или 12 В постоянного тока;
· поддержка протокола ONVIF;
· удаленная настройка;
· удаленный просмотр;
· синхронизация времени — NTP;
· степень защиты корпуса для наружных мест установки — не ниже IP67;
· рабочая температура — не уже диапазона от -30 °C до +50 °C;
· возможность регулировки направления обзора;
· встроенный микрофон либо возможность подключения аудиомодуля;
· корпус — предназначенный для длительной эксплуатации в условиях объекта.
IP-видеокамера цилиндрическая 4 Мп, объектив 4 мм. Количество: 10 шт.
IP-видеокамера предназначена для круглосуточного наблюдения за входами, выходами, территорией и другими зонами объекта с передачей цифрового видеосигнала по IP-сети.
· тип — IP-видеокамера цилиндрического исполнения;
· тип матрицы — CMOS;
· разрешение — не менее 4 Мп;
· максимальное разрешение — не менее 2560×1440 пикселей;
· частота кадров — не менее 20 кадров/с;
· объектив — фиксированный;
· фокусное расстояние — около 4 мм;
· горизонтальный угол обзора — не менее 75°;
· режим день/ночь — автоматический;
· ИК-фильтр;
· ИК/гибридная подсветка;
· дальность подсветки — не менее 30 м;
· WDR, не менее 120 дБ;
· BLC, HLC, 3D DNR;
· обнаружение движения;
· классификация объектов «человек/транспорт» либо эквивалентная функция;
· видеокодеки — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· количество потоков — не менее 2;
· сетевой интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
· питание — PoE IEEE 802.3af и/или 12 В DC;
· поддержка ONVIF;
· удаленная настройка;
· удаленный просмотр;
· степень защиты — не ниже IP67;
· рабочая температура — не уже -30…+60 °C;
· возможность регулировки положения объектива;
· встроенный микрофон либо возможность подключения аудио.
Сетевой IP-видеорегистратор. Количество: 1 шт.
· тип — сетевой IP-видеорегистратор;
· количество подключаемых IP-камер — не менее 16 каналов;
· входящая пропускная способность — не менее 400 Мбит/с;
· исходящая пропускная способность — не менее 400 Мбит/с;
· поддерживаемое разрешение записи — не менее 4 Мп;
· видеокодеки — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· количество видеовыходов HDMI — не менее 2;
· количество видеовыходов VGA — не менее 1;
· максимальное разрешение основного видеовыхода — не менее 3840×2160 (4K);
· интерфейсы SATA — не менее 4;
· возможность установки HDD;
· сетевые интерфейсы — не менее 2 портов Gigabit Ethernet;
· запись — непрерывная, по расписанию и по событию;
· поиск архива — по времени, дате и событию;
· воспроизведение архива;
· экспорт видеозаписей;
· USB-интерфейсы;
· удаленный просмотр;
· удаленное администрирование;
· поддержка ONVIF;
· синхронизация времени — NTP;
· разграничение прав пользователей;
· журналирование событий;
Жесткий диск для системы видеонаблюдения. Количество: 2 шт.
· тип — HDD для систем видеонаблюдения;
· емкость — не менее 10 ТБ;
· форм-фактор — 3,5";
· интерфейс — SATA III 6 Гбит/с;
· технология записи — CMR либо эквивалентная технология;
· скорость вращения — не менее 5400 об/мин;
· кэш — не менее 256 МБ;
· режим эксплуатации — круглосуточный, 24/7;
· предназначение — системы видеонаблюдения;
· поддержка непрерывной записи;
· совместимость — с устанавливаемыми сетевыми видеорегистраторами.
Сетевой коммутатор 8-портовый. Количество: 5 шт.
· тип — Ethernet-коммутатор;
· количество портов — не менее 8;
· разъемы — RJ-45;
· скорость передачи — 10/100/1000 Мбит/с;
· автосогласование скорости;
· Auto MDI/MDIX;
· коммутационная способность — не менее 32 Гбит/с;
· таблица MAC-адресов — не менее 8K;
· защита портов;
· поддержка PoE (стандарт IEEE 802.3af/802.3at) на всех портах RJ-45; суммарная мощность PoE (PoE-бюджет) — не менее 120 Вт; питание коммутатора — от сети 220 В переменного тока;монтаж — в телекоммуникационный шкаф;
· назначение — подключение оборудования системы видеонаблюдения;
· наличие защиты портов от импульсных перенапряжений (грозозащита) — не менее 4 кВ, либо применение внешних устройств защиты от импульсных перенапряжений на каждой линии наружной видеокамеры.
Коробка распредилительная. Количество: 16 шт.
· тип — распределительная/коммутационная коробка; 
· для монтажа кабельных линий; 
· материал корпуса — пластик либо иной износостойкий материал; 
· крепление к строительным конструкциям; 
· размеры — достаточные для размещения предусмотренных кабельных соединений; 
Коммутационный шкаф 3U. Количество: 2 шт.
· тип — телекоммуникационный шкаф; 
· высота — не менее 3U; 
· конструкция — металлическая; 
· замок на двери; 
Термостат для телекоммуникационного/климатического шкафа. Количество: 2 шт.
· тип — электронный/механический термостат; 
· назначение — автоматическое регулирование температуры внутри шкафа; 
· диапазон регулирования — не менее 0…+50 °C; 
· регулируемый порог включения ; 
· температурный датчик — встроенный или выносной; 
· возможность управления вентилятором/нагревателем; 
Блок вентиляторов для шкафа. Количество: 2 шт.
· тип — вентиляторный блок; 
· количество вентиляторов — не менее 2; 
· автоматическое включение по температуре при совместной работе с термостатом; 
Наружный кабель UTP категории 5e. Количество: 1220 м.
Кабель предназначен для передачи данных и питания IP-видеокамер на наружных участках системы.
· категория — не ниже Cat.5e;
· количество пар — 4 пары;
· проводник — медный;
· исполнение — наружное;
· устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
· устойчивость к влаге;
· оболочка — предназначенная для наружной прокладки;
· длина отдельного канала — в соответствии с требованиями Ethernet;
· маркировка обоих концов — обязательна.
Внутренний кабель UTP категории 5e. Количество: 360 м.
Кабель предназначен для передачи данных и питания IP-видеокамер на вутренних участках системы.  категория — не ниже Cat.5e;
Защитная ПНД-труба Ø25 мм. Количество: 500 м.
· наружный диаметр не менее 25 мм;
· назначение — защита кабельных линий;
· устойчивость к влаге;
· соединение — с использованием соответствующих муфт/фитингов.
Гофрированная защитная труба. Количество: 360 м.
· тип — гофрированная защитная труба;
· материал — ПНД/ПВХ или эквивалентный;
· внутренний диаметр — достаточный для свободной прокладки предусмотренного кабеля;
Кабельный канал 20×16 мм. Количество: 100 м.
· материал — ПВХ либо аналогичный материал;
Медиаконвертер оптический — 2 шт.
Медиаконвертер для преобразования сигнала Ethernet в оптический сигнал и обратно.
· количество оптических волокон: 2 волокна (дуплекс);
· тип оптического интерфейса: SC;
· тип оптического волокна: одномодовое (SM);
· дальность передачи по оптической линии: не менее 10 км;
· интерфейс Ethernet: RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с либо не ниже характеристик подключаемого оборудования;
· поддержка автоматического согласования скорости и режима передачи;
Оптический кабель 4-волоконный — 680 м
Оптический кабель для организации линии передачи данных.
· количество оптических волокон: 4;
· тип волокна: одномодовое (SM);
· конструкция кабеля: для прокладки в предусмотренных проектом условиях;
· рабочая длина волны: 1310/1550 нм;
· кабель должен обеспечивать передачу данных без потери требуемых характеристик на длине линии;
Кросс-бокс оптический на 4 волокна — 2 шт.
Оптический кросс-бокс для оконцевания, соединения и защиты оптических волокон.
· количество обслуживаемых оптических волокон: не менее 4;
· наличие места для размещения сварных соединений и защиты сварных соединений;
· возможность монтажа и фиксации оптического кабеля;
· обеспечение защиты волокон и соединений от механических повреждений;
Оптический патч-корд — 4 шт.
Оптический патч-корд для подключения оборудования к оптическому кросс-боксу.
· длина: 1 м;
· количество: 4 шт.;
· тип волокна: одномодовое (SM);
· количество волокон: 2;
· разъемы: SC/SC либо иное исполнение, совместимое с установленным медиаконвертером и кросс-боксом;

Радиомост беспроводной наружный, точка-точка (PtP) — комплект 2 шт.
Радиомост предназначен для организации беспроводного сетевого соединения между территориально разнесенными участками системы IP-видеонаблюдения. Радиомост должен обеспечивать передачу сетевого трафика между двумя участками без прокладки физической линии связи между указанными территориями.
Комплект радиомоста должен включать 2 совместимых наружных беспроводных устройства, устанавливаемых по одному устройству на каждом из двух участков.
· тип — наружный беспроводной радиомост «точка-точка» (Point-to-Point, PtP);
· количество — 2 шт. в комплекте;
· стандарт беспроводной связи — не ниже IEEE 802.11ac либо эквивалентный;
· технология — MIMO, не менее 2×2;
· максимальная скорость беспроводной передачи — не менее 100 Мбит/с;
· пропускная способность радиоканала — достаточная для одновременной передачи видеопотоков с подключенных IP-видеокамер;
· Ethernet-порт — не менее 10/100/1000 Мбит/с;
· режим работы — PtP Bridge;
· направленная антенна — встроенная или внешняя;
· коэффициент усиления направленной антенны — не менее 20 дБи;
· возможность точной юстировки направления антенны;
· автоматический выбор/настройка рабочего канала либо возможность ручного выбора канала;
· корпус — наружного исполнения;
· степень защиты корпуса — не ниже IP65;
· рабочая температура — не уже диапазона -30…+50 °C;
· питание — PoE;
· PoE-адаптеры для обоих устройств — в комплекте;
· комплект креплений для установки на опору — в комплекте;
· шифрование радиоканала — обязательно, с использованием WPA2-PSK (AES) либо более защищенного механизма; передача видеоданных по незашифрованному радиоканалу не допускается;
· применяемое радиоэлектронное средство должно быть разрешено к использованию на территории Республики Казахстан в соответствующем диапазоне радиочастот с соблюдением установленных ограничений по мощности излучения; ответственность за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области использования радиочастотного спектра несет Исполнитель;
· резервирование канала связи: при недостижении устойчивой работы радиомоста по результатам обследования (отсутствие прямой радиовидимости, недопустимый уровень радиопомех) Исполнитель до начала монтажа письменно уведомляет Заказчика и предлагает альтернативное техническое решение организации канала связи между участками. Достижение устойчивой передачи видеопотоков между участками является обязательным результатом работ.
Радиомост должен обеспечивать устойчивое соединение между двумя участками объекта при наличии прямой радиовидимости между точками установки. До окончательного выбора и установки оборудования Исполнитель обязан определить фактическое расстояние между точками установки, наличие прямой видимости, возможные препятствия и уровень радиопомех. Оборудование должно обеспечивать устойчивую передачу данных системы видеонаблюдения с необходимым запасом по пропускной способности и уровню радиосигнала.  Радиомост должен обеспечивать возможность передачи видеопотоков от камер, установленных на территории по адресу пр. Аль-Фараби, 118, в единую систему видеонаблюдения, расположенную/организованную на территории по адресу пр. Аль-Фараби, 126Б.
Монтажный комплект.  
Монтажный комплект предназначен для надежного крепления оборудования системы видеонаблюдения к строительным конструкциям и металлическим основаниям. В комплект должны входить необходимые кронштейны, анкеры, болты, гайки, шайбы, саморезы, крепежные элементы, кабельные вводы, герметизирующие элементы, элементы маркировки, иные расходные материалы, необходимые для выполнения монтажа.
Работы предусматривают монтаж, подключение, настройку и проверку всех предусмотренных системой IP-видеокамер. разметка места установки, установка кронштейнов и крепежных элементов, прокладка кабеля до камеры, подключение PoE, присвоение сетевых параметров, настройка видеопотока, настройка разрешения, настройка частоты кадров, настройка режима день/ночь,  настройка WDR, настройка BLC/HLC, настройка шумоподавления, настройка обнаружения движения, регулировка угла обзора, фокусировка, проверка изображения, проверка записи на видеорегистратор. Работы по установке шкафов, размещение оборудования, организацию электропитания, вентиляции и кабельных вводов.Монтаж металлических стоек для камер. подготовка места установки, установка кронштейна, камеры. Прокладка оптического кабеля: подготовка трассы, прокладка самонесущего оптического кабеля,соблюдение допустимого натяжения; организация ввода в шкафы, оконцевание, сварка/коммутация, маркировка волокон, измерение оптических параметров. Прокладка наружного UTP-кабеля. прокладка в предусмотренных защитных трубах/гофре; Прокладка внутреннего UTP-кабеля в кабель-канале/гофре;  Прокладка по согласованным трассам; Оконцевание, маркировка, коммутация и тестирование кабельных линий. 
Исполнительная документация.  По завершении работ Исполнитель передает Заказчику:
· исполнительную схему системы видеонаблюдения;
· схему размещения всех камер, кабельных трасс, коммутации, оптических соединений;
· перечень установленного оборудования, таблицу IP-адресов, таблицу маркировки камер, таблицу маркировки кабельных линий, таблицу коммутации портов,
· инструкции по эксплуатации на русском и казахском языках; 
· гарантийные документы;
В рамках выполнения работ предусматривается монтаж, подключение, настройка и пусконаладка оборудования системы видеонаблюдения на двух территориально обособленных участках, расположенных по разным адресам, входящих в единый объем настоящей закупки.
Специалисты Исполнителя должны произвести работы по монтажу и пуско-наладке оборудования на территории склада филиала АО "Казтелерадио" по адресу:  г. Алматы, Бостандыксий район, пр. Аль-Фараби, 126Б и пр. Аль-Фараби, 118. 
Территория склада филиала АО «Казтелерадио» по адресу: пр. Аль-Фараби, 126Б — 12 видеокамер.  Видеокамеры предназначены для обеспечения круглосуточного видеоконтроля территории склада, подъездных путей, въездов/выездов, зон погрузки и разгрузки, а также иных участков, требующих визуального контроля.
Территория участка, расположенного по адресу: пр. Аль-Фараби, 118 — 4 видеокамеры. Видеокамеры предназначены для обеспечения круглосуточного видеоконтроля территории указанного участка, включая въезд/выезд, подъездные пути требующие контроля.
Указанные территории расположены по разным адресам и разделены автомобильной дорогой. При этом монтаж и пусконаладка оборудования на обоих участках выполняются в рамках единого комплекса работ по созданию и вводу в эксплуатацию системы видеонаблюдения, предусмотренного настоящей технической спецификацией.
Всего предусматривается установка 16 видеокамер на указанных двух участках.
Конкретные места установки видеокамер, высота установки, направления и углы обзора определяются Исполнителем по результатам обследования соответствующих территорий и согласовываются с Заказчиком до выполнения окончательного монтажа. Уточнение мест установки не должно приводить к уменьшению установленного настоящей технической спецификацией количества видеокамер.
Непрерывный визуальный контроль ворот, въездов и выездов, контроль подъездных путей. Контроль складов, гаражей и парковочных зон. Достаточную освещенность и качество изображения в темное время суток с учетом применения встроенной ИК/гибридной подсветки.
Монтаж и подключение рабочих мест охраны. Количество: 1 рабочее место.
Рабочие места охраны предназначены для постоянного визуального контроля состояния объекта и просмотра видеоархива. Работы по подключению к локальной сети системы видеонаблюдения, подключение к видеорегистраторам. Настройка программного обеспечения. Отображение всех подключенных камер, возможность многооконного просмотра. просмотр в реальном времени, архива, поиск видеозаписей, настройка прав доступа.
Состав рабочих мест охраны: технические средства и мониторы предоставляются Заказчиком; Исполнитель выполняет подключение к локальной сети системы, установку и настройку клиентского программного обеспечения, настройку прав доступа и инструктаж персонала. Технические характеристики предоставляемых Заказчиком технических средств сообщаются Исполнителю после заключения договора.
Общие требования к результату работ. 
В результате выполнения работ должна быть создана полностью работоспособная система IP-видеонаблюдения, обеспечивающая круглосуточное видеонаблюдение объекта, запись и хранение видеоархива не менее 30 суток, просмотр изображения в реальном времени и из архива, а также  централизованное управление системой. 

Монтажные и пусконаладочные работы
Разработка грунта и устройство траншеи при необходимости. Работы предназначены для подготовки трассы под прокладку защитной ПНД-трубы и кабельных линий.  разметка трассы; устройство траншеи требуемой глубины, обеспечение безопасного производства работ; восстановление нарушенного покрытия территории.
Укладка ПНД- трубы по подготовленной трассе; установка вводов в шкафы, герметизация вводов при необходимости, обеспечение возможности последующей протяжки/замены кабеля. 
Работы предусматривают прокладку силового кабеля и кабеля передачи данных системы охранного освещения.  
Работы предусматривают коммутацию силовых и слаботочных кабельных линий системы охранного освещения. разделка кабеля, установка наконечников, подключение к автоматическим выключателям, подключение к LAN-реле, подключение к светильникам; маркировка.

Лицензия (тип 1) – 1шт

Программное обеспечение системы видеонаблюдения должно обеспечивать централизованное управление поставляемыми видеорегистраторами и видеокамерами, поддерживать протокол ONVIF (профили S и (или) G, T) и работу с оборудованием не менее чем двух различных производителей, обеспечивать построение отчетов по событиям и архиву. Функции автоматического биометрического распознавания лиц настоящей закупкой не предусматриваются.
Программное обеспечение обладает удобным и понятным интерфейсом и позволяет строить подробные графики и формировать отчеты на основе всей записанной истории. Мобильное приложение обеспечивает удобную настройку и оперативную работу с базой данных. Способно интегрироваться в базовую версию комплекса.
Лицензия должна быть бессрочной (perpetual license), без ограничения по времени использования.
Возможность установки и эксплуатации без необходимости ежегодного продления.
Лицензии оформляются на имя Заказчика — АО «Казтелерадио» — и передаются Заказчику с правом использования без ограничения срока, включая право переустановки программного обеспечения при замене или ремонте оборудования. Передача лицензий подтверждается лицензионным сертификатом (иным документом изготовителя) на имя Заказчика.


Количество оборудования, объемы основных материалов, виды работ и иные исходные показатели закупки, установленные настоящей технической спецификацией Заказчиком, являются обязательными для исполнения.
Заказчик до окончания срока представления заявок предоставляет потенциальным поставщикам по их обращению исходные данные, необходимые для формирования заявки (планы размещения оборудования, схемы кабельных трасс, сведения о расстоянии между участками и условиях организации канала связи). Обследование объекта потенциальными поставщиками организуется Заказчиком по их обращению; проведение обследования не является обязательным условием подачи заявки и не влечет отклонение заявки.
Уточнение мест установки оборудования и маршрутов кабельных трасс в ходе выполнения работ не должно приводить к уменьшению установленного настоящей спецификацией количества оборудования и объемов материалов, а также к изменению цены договора.
При формировании заявки участник должен учитывать фактические условия объекта и предусмотреть все необходимые сопутствующие работы, материалы, комплектующие, крепежные элементы, расходные материалы и технологические операции, необходимые для полного, качественного и безопасного выполнения предусмотренного технической спецификацией комплекса работ и достижения конечного результата.
Места установки оборудования, направления обзора видеокамер,  и конкретные маршруты прокладки кабельных линий определяются в процессе выполнения работ с учетом требований безопасности объекта и согласовываются с Заказчиком в порядке, установленном договором.
	Гарантийный срок на поставляемое оборудование составляет 12 месяцев с даты подписания Акта выполненных работ. Гарантия на монтажные работы, включая кабельные соединения и программные конфигурации, 12 месяцев. Время реакции на аварийную заявку — не более 4 часов в режиме удалённой диагностики, не более 24 часов при выезде специалиста в пределах г. Алматы. Подменное оборудование при гарантийном случае предоставляется в течение 5 рабочих дней.
В течение гарантийного срока Исполнитель обеспечивает бесплатное устранение выявленных недостатков, включая замену вышедшего из строя оборудования, а также бесплатное предоставление обновлений программного обеспечения, выпускаемых изготовителем. Гарантийные обязательства не могут быть меньше гарантийных обязательств изготовителя оборудования.
Исполнитель передает Заказчику все учетные записи администратора, пароли, ключи лицензий и параметры конфигурации системы. Установка недокументированных учетных записей, средств удаленного доступа и иных механизмов, ограничивающих Заказчику самостоятельное администрирование системы, не допускается.


	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	Монтаж системы видеонаблюдения завершается ее тестированием и проверкой работоспособности всех элементов системы на обоих участках, включая канал связи между участками.
Оборудование, изделия и материалы, поставляемые Исполнителем в рамках выполнения работ, при наличии обязательных требований законодательства Республики Казахстан должны иметь документы об оценке соответствия (сертификат соответствия или декларацию о соответствии). По требованию Заказчика Исполнитель предоставляет копии соответствующих документов.
После завершения всех пусконаладочных работ Исполнитель должен составить акт ввода в эксплуатацию для подписания с представителем Заказчика.
Исполнитель производит консультирование и обучение не менее двух сотрудников Заказчика по вопросам эксплуатации и настройки системы видеонаблюдения, включая работу с видеоархивом, экспорт видеозаписей и администрирование прав доступа. Обучение оформляется актом. 

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	


 
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
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Техникалық ерекшелік
сатып алынатын тауарларға (тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы __________________«Қазтелерадио» АҚ________________________
Ұйымдастырушының атауы
Конкурс № _______________________________________________
Конкурстың атауы Күзет сигнализациясын/бейнебақылау жүйесін және ұқсас жабдықтарды орнату (монтаждау) жұмыстары
Лот № _________________________________________________
Лоттың атауы Бейнебақылау жүйесін жүйесін орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар


		


Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	432110.400.000002

		


Тауардың атауы*
	Күзет сигнализациясын/бейнебақылау жүйесін және ұқсас жабдықтарды орнату (монтаждау) жұмыстары

		


Өлшем бірлігі*
	жұмыс

		


Саны (көлемі)*
	1

		


Қосылған құн салығын есепке алмағанда, бірлік үшін бағасы*
	4 427 862,07

		


Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	4 427 862,07

		


Жеткізу мерзімі*
	2026 жылғы 30 қарашаға дейін

		


Аванстық төлем мөлшері*
	0%

		


Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда мемлекеттік сатып алуды нормалау талаптарын ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.
	
СТ РК 4044-2026, СТ РК 3360-2019, СН РК 1.03-00-2011, СН РК 1.03-05-2011, СН РК 4.04-01-2011, СП РК 4.04-106-2013





		


Шығарылған жылы
	2025 жылдан ерте емес. Жеткізілетін барлық жабдықтар мен материалдар жаңа, бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және өндірістен алынбаған, өндірушінің зауыттық қаптамасында болуы тиіс.

		


Кепілдік мерзімі (аймен)
	12 ай

		


Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы
	Объектінің IP-бейнебақылау жүйесін қамтитын, кабельдік, коммутациялық және ілеспе жұмыстарды орындаумен, атқарушылық құжаттаманы дайындаумен және жүйені пайдалануға енгізумен қоса, объектінің техникалық қауіпсіздік құралдары кешенінің жабдықтарына, монтажына, қосылуына, баптауына және іске қосу-баптау жұмыстарына қойылатын техникалық талаптар.
Бейнебақылау жүйесін монтаждау, қосу, баптау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауға қойылатын талаптар
4 Мп күмбезді IP-бейнекамера, объективі 2,8 мм. Саны: 6 дана
· түрі — күмбезді орындалудағы IP-бейнекамера;
· мақсаты — орнату орнына байланысты ішкі/сыртқы бейнебақылау;
· матрица түрі — CMOS;
· матрица ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
· кескіннің максималды ажыратымдылығы — кемінде 2560×1440 пиксель;
· кадр жиілігі — максималды ажыратымдылықта кемінде 20 кадр/с;
· объектив — бекітілген;
· фокустық қашықтық — шамамен 2,8 мм;
· көлденең көру бұрышы — кемінде 90°;
· тік көру бұрышы — кемінде 45°;
· күн/түн режимі — автоматты ауысу;
· ИҚ-сүзгі;
· ИҚ-жарықтандыру;
· ИҚ/гибридті жарықтандыру қашықтығы — кемінде 30 м;
· кең динамикалық диапазон WDR — кемінде 120 дБ;
· қарсы жарықты өтеу BLC;
· жоғары жарықтануды өтеу HLC;
· 3D DNR цифрлық шуды басу;
· қозғалысты анықтау;
· бейнекодектер — H.265/H.265+/H.264/H.264+ немесе баламалары;
· бейне ағындарының саны — кемінде 2;
· желілік интерфейс — RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит/с;
· қоректенуі — PoE IEEE 802.3af және/немесе 12 В тұрақты ток;
· ONVIF хаттамасын қолдау;
· қашықтан баптау;
· қашықтан қарау;
· уақытты синхрондау — NTP;
· сыртқы орнату орындары үшін корпустың қорғаныс дәрежесі — кемінде IP67;
· жұмыс температурасы — -30 °C-тан +50 °C-қа дейінгі диапазоннан тар емес;
· көру бағытын реттеу мүмкіндігі;
· кіріктірілген микрофон немесе аудиомодульді қосу мүмкіндігі;
· корпус — объект жағдайларында ұзақ уақыт пайдалануға арналған.
4 Мп цилиндрлік IP-бейнекамера, объективі 4 мм. Саны: 10 дана
IP-бейнекамера кіреберістерді, шығаберістерді, аумақты және объектінің басқа да аймақтарын тәулік бойы бақылауға, цифрлық бейнесигналды IP-желі арқылы беруге арналған.
· түрі — цилиндрлік орындалудағы IP-бейнекамера;
· матрица түрі — CMOS;
· ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
· максималды ажыратымдылығы — кемінде 2560×1440 пиксель;
· кадр жиілігі — кемінде 20 кадр/с;
· объектив — бекітілген;
· фокустық қашықтық — шамамен 4 мм;
· көлденең көру бұрышы — кемінде 75°;
· күн/түн режимі — автоматты;
· ИҚ-сүзгі;
· ИҚ/гибридті жарықтандыру;
· жарықтандыру қашықтығы — кемінде 30 м;
· WDR — кемінде 120 дБ;
· BLC, HLC, 3D DNR;
· қозғалысты анықтау;
· «адам/көлік» объектілерін жіктеу немесе баламалы функция;
· бейнекодектер — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· ағындар саны — кемінде 2;
· желілік интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
· қоректенуі — PoE IEEE 802.3af және/немесе 12 В DC;
· ONVIF қолдауы;
· қашықтан баптау;
· қашықтан қарау;
· қорғаныс дәрежесі — кемінде IP67;
· жұмыс температурасы — -30…+60 °C-тан тар емес;
· объективтің орналасуын реттеу мүмкіндігі;
· кіріктірілген микрофон немесе аудио қосу мүмкіндігі.
Желілік IP-бейнетіркегіш. Саны: 1 дана
· түрі — желілік IP-бейнетіркегіш;
· қосылатын IP-камералар саны — кемінде 16 арна;
· кіріс өткізу қабілеті — кемінде 400 Мбит/с;
· шығыс өткізу қабілеті — кемінде 400 Мбит/с;
· қолдау көрсетілетін жазу ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
· бейнекодектер — H.265/H.265+/H.264/H.264+;
· HDMI бейнешығыстарының саны — кемінде 2;
· VGA бейнешығыстарының саны — кемінде 1;
· негізгі бейнешығыстың максималды ажыратымдылығы — кемінде 3840×2160 (4K);
· SATA интерфейстері — кемінде 4;
· HDD орнату мүмкіндігі;
· желілік интерфейстер — кемінде 2 Gigabit Ethernet порты;
· жазу — үздіксіз, кесте бойынша және оқиға бойынша;
· архивті іздеу — уақыт, күн және оқиға бойынша;
· архивті ойнату;
· бейнежазбаларды экспорттау;
· USB интерфейстері;
· қашықтан қарау;
· қашықтан әкімшілендіру;
· ONVIF қолдауы;
· уақытты синхрондау — NTP;
· пайдаланушылардың құқықтарын шектеу;
· оқиғаларды журналдау;
Бейнебақылау жүйесіне арналған қатқыл диск. Саны: 2 дана
· түрі — бейнебақылау жүйелеріне арналған HDD;
· сыйымдылығы — кемінде 10 ТБ;
· форм-факторы — 3,5";
· интерфейсі — SATA III 6 Гбит/с;
· жазу технологиясы — CMR немесе баламалы технология;
· айналу жылдамдығы — кемінде 5400 айн/мин;
· кэш — кемінде 256 МБ;
· пайдалану режимі — тәулік бойы, 24/7;
· мақсаты — бейнебақылау жүйелері;
· үздіксіз жазуды қолдау;
· үйлесімділігі — орнатылатын желілік бейнетіркегіштермен.
8 портты желілік коммутатор. Саны: 5 дана
· түрі — Ethernet-коммутаторы;
· порттар саны — кемінде 8;
· қосқыштар — RJ-45;
· беру жылдамдығы — 10/100/1000 Мбит/с;
· жылдамдықты автоматты келісу;
· Auto MDI/MDIX;
· коммутациялық қабілеті — кемінде 32 Гбит/с;
· MAC-адрестер кестесі — кемінде 8K;
· порттарды қорғау;
· барлық RJ-45 порттарында PoE (IEEE 802.3af/802.3at стандарты) қолдауы; PoE жиынтық қуаты (PoE-бюджеті) — кемінде 120 Вт; коммутаторды қоректендіру — 220 В айнымалы ток желісінен;
· монтаждау — телекоммуникациялық шкафқа;
· мақсаты — бейнебақылау жүйесінің жабдықтарын қосу;
· порттарды импульстік асқын кернеулерден (найзағайдан) қорғаудың болуы — кемінде 4 кВ, немесе сыртқы бейнекамераның әрбір желісінде импульстік асқын кернеулерден қорғайтын сыртқы құрылғыларды қолдану.
Тарату қорабы. Саны: 16 дана
· түрі — тарату/коммутациялық қорап;
· кабель желілерін монтаждауға арналған;
· корпус материалы — пластик немесе басқа тозуға төзімді материал;
· құрылыс конструкцияларына бекіту;
· өлшемдері — көзделген кабельдік қосылыстарды орналастыруға жеткілікті;
3U коммутациялық шкаф. Саны: 2 дана
· түрі — телекоммуникациялық шкаф;
· биіктігі — кемінде 3U;
· конструкциясы — металл;
· есікте құлып;
Телекоммуникациялық/климаттық шкафқа арналған термостат. Саны: 2 дана
· түрі — электрондық/механикалық термостат;
· мақсаты — шкаф ішіндегі температураны автоматты реттеу;
· реттеу диапазоны — кемінде 0…+50 °C;
· қосылу шегін реттеу;
· температура датчигі — кіріктірілген немесе қашықтан шығарылатын;
· желдеткішті/жылытқышты басқару мүмкіндігі;
Шкафқа арналған желдеткіштер блогы. Саны: 2 дана
· түрі — желдеткіштер блогы;
· желдеткіштер саны — кемінде 2;
· термостатпен бірге жұмыс істеген кезде температура бойынша автоматты қосылу;
5e санатындағы сыртқы UTP кабелі. Саны: 1220 м
Кабель жүйенің сыртқы учаскелерінде IP-бейнекамераларға деректер мен қоректенуді беруге арналған.
· санаты — кемінде Cat.5e;
· жұптар саны — 4 жұп;
· өткізгіш — мыс;
· орындалуы — сыртқы;
· ультракүлгін сәулеленуге төзімділік;
· ылғалға төзімділік;
· қабықшасы — сыртқы төсеуге арналған;
· жекелеген арнаның ұзындығы — Ethernet талаптарына сәйкес;
· екі ұшын таңбалау — міндетті.
5e санатындағы ішкі UTP кабелі. Саны: 360 м
Кабель жүйенің ішкі учаскелерінде IP-бейнекамераларға деректер мен қоректенуді беруге арналған. санаты — кемінде Cat.5e;
Ø25 мм қорғаныш ПНД құбыры. Саны: 500 м
· сыртқы диаметрі — кемінде 25 мм;
· мақсаты — кабель желілерін қорғау;
· ылғалға төзімділік;
· қосылуы — тиісті муфталар/фитингтерді пайдалану арқылы.
Гофрленген қорғаныш құбыр. Саны: 360 м
· түрі — гофрленген қорғаныш құбыр;
· материал — ПНД/ПВХ немесе баламалы;
· ішкі диаметрі — көзделген кабельді еркін төсеуге жеткілікті;
20×16 мм кабель-арна. Саны: 100 м
· материал — ПВХ немесе ұқсас материал;
Сыртқы сымсыз радиокөпір, нүкте-нүкте (PtP) — 2 дана жиынтық
Радиокөпір IP-бейнебақылау жүйесінің аумақтық жағынан бөлінген учаскелері арасында сымсыз желілік қосылысты ұйымдастыруға арналған. Радиокөпір көрсетілген аумақтар арасында физикалық байланыс желісін төсемей, екі учаске арасында желілік трафикті беруді қамтамасыз етуі тиіс.
Оптикалық медиаконвертер — 2 дана
Ethernet сигналын оптикалық сигналға және кері түрлендіруге арналған медиаконвертер.
· оптикалық талшықтар саны: 2 талшық (дуплекс);
· оптикалық интерфейс түрі: SC;
· оптикалық талшық түрі: бірмодалы (SM);
· оптикалық желі арқылы беру қашықтығы: кемінде 10 км;
· Ethernet интерфейсі: RJ-45, 10/100/1000 Мбит/с немесе қосылатын жабдықтың сипаттамаларынан төмен емес;
· беру жылдамдығы мен жұмыс режимін автоматты түрде келісуді қолдауы тиіс.
4 талшықты оптикалық кабель — 680 м
Деректерді беру желісін ұйымдастыруға арналған оптикалық кабель.
· оптикалық талшықтар саны: 4;
· талшық түрі: бірмодалы (SM);
· кабель конструкциясы: жобада көзделген жағдайларда төсеуге арналған;
· жұмыс толқын ұзындығы: 1310/1550 нм;
· кабель желі ұзындығында деректерді қажетті сипаттамаларды жоғалтпай беруді қамтамасыз етуі тиіс.
4 талшықты оптикалық кросс-бокс — 2 дана
Оптикалық талшықтарды оконцевание, қосу және қорғауға арналған оптикалық кросс-бокс.
· қызмет көрсетілетін оптикалық талшықтар саны: кемінде 4;
· дәнекерленген қосылыстарды орналастыруға және оларды қорғауға арналған орынның болуы;
· оптикалық кабельді монтаждау және бекіту мүмкіндігі;
· талшықтар мен қосылыстарды механикалық зақымданудан қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
Оптикалық патч-корд — 4 дана
Жабдықты оптикалық кросс-боксқа қосуға арналған оптикалық патч-корд.
· ұзындығы: 1 м;
· саны: 4 дана;
· талшық түрі: бірмодалы (SM);
· талшықтар саны: 2;
· коннекторлар: SC/SC немесе орнатылған медиаконвертермен және кросс-бокспен үйлесімді өзге де орындау нұсқасы.
Радиокөпір жиынтығына бір-бірден екі учаскенің әрқайсысына орнатылатын, өзара үйлесімді 2 сыртқы сымсыз құрылғы кіруі тиіс.
· түрі — сыртқы сымсыз «нүкте-нүкте» (Point-to-Point, PtP) радиокөпірі;
· саны — жиынтықта 2 дана;
· сымсыз байланыс стандарты — IEEE 802.11ac немесе баламалыдан төмен емес;
· технология — MIMO, кемінде 2×2;
· сымсыз берудің максималды жылдамдығы — кемінде 100 Мбит/с;
· радиоканалдың өткізу қабілеті — қосылған IP-бейнекамералардан бейне ағындарын бір мезгілде беруге жеткілікті;
· Ethernet-порт — кемінде 10/100/1000 Мбит/с;
· жұмыс режимі — PtP Bridge;
· бағытталған антенна — кіріктірілген немесе сыртқы;
· бағытталған антеннаның күшейту коэффициенті — кемінде 20 дБи;
· антенна бағытын дәл теңшеу мүмкіндігі;
· жұмыс арнасын автоматты таңдау/баптау немесе арнаны қолмен таңдау мүмкіндігі;
· корпус — сыртқы орындалуда;
· корпустың қорғаныс дәрежесі — кемінде IP65;
· жұмыс температурасы — -30…+50 °C диапазонынан тар емес;
· қоректенуі — PoE;
· екі құрылғыға арналған PoE-адаптерлер — жиынтықта;
· тірекке орнатуға арналған бекітпелер жиынтығы — жиынтықта;
· радиоканалды шифрлау — міндетті, WPA2-PSK (AES) немесе одан да қорғалған тетікті пайдалану арқылы; бейнедеректерді шифрланбаған радиоканал арқылы беруге жол берілмейді;
· қолданылатын радиоэлектрондық құрал Қазақстан Республикасының аумағында тиісті радиожиілік диапазонында пайдалануға рұқсат етілген және сәулелену қуатына белгіленген шектеулер сақталуы тиіс; радиожиілік спектрін пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға жауапкершілік Орындаушыға жүктеледі;
· байланыс арнасын резервтеу: зерттеу нәтижелері бойынша радиокөпірдің тұрақты жұмыс істеуіне қол жеткізу мүмкін болмаған жағдайда (тікелей радиокөріну болмауы, радиокедергілердің жол берілмейтін деңгейі), Орындаушы монтаждау жұмыстары басталғанға дейін Тапсырыс берушіні жазбаша түрде хабардар етеді және учаскелер арасындағы байланыс арнасын ұйымдастырудың баламалы техникалық шешімін ұсынады. Учаскелер арасында бейнеағындардың тұрақты берілуіне қол жеткізу жұмыстардың міндетті нәтижесі болып табылады.
Радиокөпір орнату нүктелері арасында тікелей радиокөріну болған жағдайда объектінің екі учаскесі арасында тұрақты байланысты қамтамасыз етуі тиіс. Жабдықты түпкілікті таңдау және орнату алдында Орындаушы орнату нүктелерінің нақты қашықтығын, тікелей көрінудің болуын, ықтимал кедергілерді және радиокедергілер деңгейін анықтауға міндетті. Жабдық бейнебақылау жүйесінің деректерін өткізу қабілеті мен радиосигнал деңгейі бойынша қажетті қорымен тұрақты беруді қамтамасыз етуі тиіс. Радиокөпір пр. Әл-Фараби, 118 мекенжайында аумақта орнатылған камералардан бейне ағындарын пр. Әл-Фараби, 126Б мекенжайында орналасқан/ұйымдастырылған бірыңғай бейнебақылау жүйесіне беру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Монтаждау жиынтығы.
конструкцияларына және металл негіздерге сенімді бекітуге арналған. Жиынтық құрамына қажетті кронштейндер, анкерлер, болттар, гайкалар, шайбалар, өздігінен бұрап тұратын бұрандалар, бекіту элементтері, кабель енгізгіштері, герметизациялау элементтері, таңбалау элементтері, монтаж жұмыстарын орындауға қажетті өзге де шығыс материалдары кіруі тиіс.Монтаждау жиынтығы жабдықты бейнебақылау жүйесінің құрылыс 
Жұмыстар жүйеде көзделген барлық IP-бейнекамераларды монтаждауды, қосуды, баптауды және тексеруді қарастырады. Орнату орнын белгілеу, кронштейндер мен бекіту элементтерін орнату, кабельді камераға дейін төсеу, PoE қосу, желілік параметрлерді тағайындау, бейне ағынын баптау, ажыратымдылықты баптау, кадр жиілігін баптау, күн/түн режимін баптау, WDR баптау, BLC/HLC баптау, шуды басуды баптау, қозғалысты анықтауды баптау, көру бұрышын реттеу, фокустау, кескінді тексеру, бейнетіркегішке жазбаны тексеру. Шкафтарды орнату, жабдықтарды орналастыру, электрмен жабдықтауды, желдетуді және кабель енгізгіштерін ұйымдастыру бойынша жұмыстар. Камераларға арналған металл тіректерді монтаждау. Орнату орнын дайындау, кронштейнді, камераны орнату. Оптикалық кабельді төсеу: трассаны дайындау, өзін-өзі ұстайтын оптикалық кабельді төсеу, рұқсат етілген тарту күшін сақтау; шкафтарға енгізуді ұйымдастыру, ұштау, дәнекерлеу/коммутациялау, талшықтарды таңбалау, оптикалық параметрлерді өлшеу. Сыртқы UTP-кабелін төсеу. көзделген қорғаныш құбырларға/гофраға төсеу; ішкі UTP-кабелін кабель-арнаға/гофраға төсеу; келісілген трассалар бойынша төсеу; кабель желілерін ұштау, таңбалау, коммутациялау және тестілеу.
Атқарушылық құжаттама.
Жұмыстар аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіге:
· бейнебақылау жүйесінің атқарушылық сызбасын;
· барлық камералардың, кабель трассаларының, коммутацияның, оптикалық қосылыстардың орналасу сызбасын;
· орнатылған жабдықтардың тізбесін, IP-адрестер кестесін, камераларды таңбалау кестесін, кабель желілерін таңбалау кестесін, порттарды коммутациялау кестесін;
· пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар орыс және қазақ тілдерінде;
· кепілдік құжаттарын тапсырады.
Жұмыстарды орындау шеңберінде әртүрлі мекенжайларда орналасқан, аумақтық жағынан бөлінген екі учаскеде бейнебақылау жүйесінің жабдықтарын монтаждау, қосу, баптау және іске қосу-баптау жұмыстары көзделеді, олар осы сатып алудың бірыңғай көлеміне кіреді.
Орындаушының мамандары «Қазтелерадио» АҚ филиалы қоймасының аумағында мына мекенжай бойынша жабдықтарды монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындауы тиіс: Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 126Б және Әл-Фараби даңғылы, 118.
«Қазтелерадио» АҚ филиалы қоймасының Әл-Фараби даңғылы, 126Б мекенжайындағы аумағы — 12 бейнекамера. Бейнекамералар қойма аумағын, кірме жолдарды, кіреберістерді/шығаберістерді, тиеу және түсіру аймақтарын, сондай-ақ визуалды бақылауды қажет ететін өзге де учаскелерді тәулік бойы бейнебақылауды қамтамасыз етуге арналған.
Әл-Фараби даңғылы, 118 мекенжайында орналасқан учаскенің аумағы — 4 бейнекамера. Бейнекамералар көрсетілген учаске аумағын, оның ішінде бақылауды қажет ететін кіреберісті/шығаберісті, кірме жолдарды тәулік бойы бейнебақылауды қамтамасыз етуге арналған.
Көрсетілген аумақтар әртүрлі мекенжайларда орналасқан және автомобиль жолымен бөлінген. Бұл ретте екі учаскедегі жабдықтарды монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары осы техникалық ерекшелікте көзделген бейнебақылау жүйесін құру және пайдалануға енгізу жөніндегі бірыңғай жұмыстар кешені шеңберінде орындалады.
Көрсетілген екі учаскеде барлығы 16 бейнекамера орнату көзделеді.
Бейнекамераларды орнатудың нақты орындары, орнату биіктігі, көру бағыттары мен бұрыштары Орындаушы тиісті аумақтарды тексеру нәтижелері бойынша айқындайды және түпкілікті монтаждау орындалғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі. Орнату орындарын нақтылау осы техникалық ерекшелікпен белгіленген бейнекамералар санын азайтуға әкелмеуі тиіс.
Қақпаларды, кіреберістер мен шығаберістерді үздіксіз визуалды бақылау, кірме жолдарды бақылау. Қоймаларды, гараждарды және автотұрақ аймақтарын бақылау. Кіріктірілген ИҚ/гибридті жарықтандыруды қолдануды ескере отырып, тәуліктің қараңғы уақытында жеткілікті жарықтандыруды және кескін сапасын қамтамасыз ету.
Күзет жұмыс орындарын монтаждау және қосу. Саны: 1 жұмыс орны.
Күзет жұмыс орындары объектінің жағдайын тұрақты визуалды бақылауға және бейнеархивті қарауға арналған. Бейнебақылау жүйесінің жергілікті желісіне қосу, бейнетіркегіштерге қосу бойынша жұмыстар. Бағдарламалық қамтамасыз етуді баптау. Барлық қосылған камераларды көрсету, көптерезелі қарау мүмкіндігі. нақты уақыт режимінде, архивті қарау, бейнежазбаларды іздеу, қол жеткізу құқықтарын баптау.
Күзет жұмыс орындарының құрамы: техникалық құралдар мен мониторларды Тапсырыс беруші ұсынады; Орындаушы жүйенің жергілікті желісіне қосуды, клиенттік бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуды және баптауды, қол жеткізу құқықтарын баптауды және персоналға нұсқама жүргізуді жүзеге асырады. Тапсырыс беруші ұсынатын техникалық құралдардың техникалық сипаттамалары шарт жасалғаннан кейін Орындаушыға хабарланады.
Жалпы талаптар
Жұмыстарды орындау нәтижесінде объектіні тәулік бойы бейнебақылауды, бейнеархивті кемінде 30 тәулік жазуды және сақтауды, кескінді нақты уақытта және архивтен қарауды, сондай-ақ жүйені орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз ететін толық жұмысқа қабілетті IP-бейнебақылау жүйесі құрылуы тиіс.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары
Қажет болған жағдайда топырақты әзірлеу және траншея орнату.
Жұмыстар қорғаныш ПНД құбырын және кабель желілерін төсеуге арналған трассаны дайындауға арналған. трассаны белгілеу; қажетті тереңдіктегі траншеяны орнату, жұмыстарды қауіпсіз орындауды қамтамасыз ету; аумақтың бұзылған жабындысын қалпына келтіру.
Дайындалған трасса бойынша ПНД құбырын төсеу; шкафтарға енгізгіштерді орнату, қажет болған жағдайда енгізгіштерді герметизациялау, кабельді кейіннен тарту/ауыстыру мүмкіндігін қамтамасыз ету.
Жұмыстар күзет жарықтандыру жүйесінің күштік кабелін және деректерді беру кабелін төсеуді қарастырады.
Жұмыстар күзет жарықтандыру жүйесінің күштік және әлсіз токты кабель желілерін коммутациялауды қарастырады. кабельді дайындау, ұштықтарды орнату, автоматты ажыратқыштарға қосу, LAN-релеге қосу, жарықтандырғыштарға қосу; таңбалау.
Лицензия (1-тип) – 1 дана
Бейнебақылау жүйесінің бағдарламалық қамтамасыз етуі жеткізілетін бейнетіркегіштер мен бейнекамераларды орталықтандырылған басқаруды қамтамасыз етуі, ONVIF хаттамасын (S және/немесе G, T профильдері) қолдауы және кемінде екі түрлі өндірушінің жабдықтарымен жұмыс істеуі, оқиғалар мен мұрағат бойынша есептер қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. Бетті автоматты түрде биометриялық тану функциялары осы сатып алу шеңберінде көзделмейді. 	Бағдарламалық қамтамасыз ету ыңғайлы әрі түсінікті интерфейске ие және барлық жазылған тарих негізінде егжей-тегжейлі графиктер құруға және есептер қалыптастыруға мүмкіндік береді. Мобильді қосымша деректер базасын ыңғайлы баптауды және жедел жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Кешеннің базалық нұсқасымен интеграциялану мүмкіндігі болуы тиіс. 	Лицензия мерзімсіз (perpetual license) болуы және пайдалану мерзіміне ешқандай шектеу қойылмауы тиіс. 	Лицензияны жыл сайын ұзарту қажеттілігінсіз орнату және пайдалану мүмкіндігі болуы тиіс. Лицензиялар Тапсырыс берушінің — «Қазтелерадио» АҚ-ның атына рәсімделеді және Тапсырыс берушіге пайдалану мерзіміне шектеусіз, оның ішінде жабдықты ауыстыру немесе жөндеу кезінде бағдарламалық қамтамасыз етуді қайта орнату құқығымен беріледі. Лицензиялардың берілуі Тапсырыс берушінің атына рәсімделген лицензиялық сертификатпен (немесе өндірушінің өзге де құжатымен) расталады.

	Жабдықтардың саны, негізгі материалдардың көлемдері, жұмыстардың түрлері және осы техникалық ерекшелікпен Тапсырыс беруші белгілеген сатып алудың өзге де бастапқы көрсеткіштері орындау үшін міндетті болып табылады. 
	Тапсырыс беруші өтінімдерді ұсыну мерзімі аяқталғанға дейін әлеуетті өнім берушілердің өтініші бойынша өтінімді қалыптастыру үшін қажетті бастапқы деректерді (жабдықтарды орналастыру жоспарлары, кабельдік трассалардың схемалары, учаскелер арасындағы қашықтық және байланыс арнасын ұйымдастыру шарттары туралы мәліметтер) ұсынады. Әлеуетті өнім берушілердің объектіні тексеруі олардың өтініші бойынша Тапсырыс беруші тарапынан ұйымдастырылады; объектіні тексеру өтінім берудің міндетті шарты болып табылмайды және өтінімнің қабылданбауына негіз болмайды.
Жұмыстарды орындау барысында жабдықтарды орнату орындары мен кабельдік трассалардың маршруттарын нақтылау осы техникалық ерекшелікте белгіленген жабдықтар саны мен материалдар көлемінің азаюына, сондай-ақ шарт бағасының өзгеруіне әкелмеуі тиіс.
	Өтінімді қалыптастыру кезінде қатысушы объектінің нақты жағдайларын ескеріп, техникалық ерекшелікте көзделген жұмыстар кешенін толық, сапалы және қауіпсіз орындау және түпкілікті нәтижеге қол жеткізу үшін қажетті барлық ілеспе жұмыстарды, материалдарды, жинақтаушы бөлшектерді, бекіту элементтерін, шығыс материалдарын және технологиялық операцияларды қарастыруы тиіс.
Жабдықтарды орнату орындары, бейнекамералардың көру бағыттары және кабель желілерін төсеудің нақты маршруттары жұмыстарды орындау барысында объектінің қауіпсіздік талаптарын ескере отырып айқындалады және шартта белгіленген тәртіппен Тапсырыс берушімен келісіледі.
Кепілдік жағдайында жеткізілетін жабдыққа кепілдік мерзімі Орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 12 айды құрайды. Монтаждау жұмыстарына, оның ішінде кабельдік қосылыстар мен бағдарламалық конфигурацияларға кепілдік — 12 ай. Авариялық өтінімге жауап беру уақыты — қашықтан диагностика режимінде 4 сағаттан аспайды, Алматы қ. шегінде маман барған жағдайда 24 сағаттан аспайды. Кепілдік жағдайында ауыстыру жабдығы 5 жұмыс күні ішінде ұсынылады.
Кепілдік мерзімі ішінде Орындаушы анықталған ақауларды, оның ішінде істен шыққан жабдықты ауыстыруды тегін жоюды, сондай-ақ өндіруші шығаратын бағдарламалық қамтамасыз етудің жаңартуларын тегін ұсынуды қамтамасыз етеді. Кепілдік міндеттемелері жабдық өндірушісінің кепілдік міндеттемелерінен кем болмауы тиіс.
Орындаушы Тапсырыс берушіге барлық әкімші есептік жазбаларын, парольдерді, лицензиялық кілттерді және жүйенің конфигурация параметрлерін береді. Құжатталмаған есептік жазбаларды, қашықтан қол жеткізу құралдарын және Тапсырыс берушінің жүйені өз бетінше әкімшілендіруін шектейтін өзге де тетіктерді орнатуға жол берілмейді.

	Қосалқы қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, реттеу, оқыту, тексеру және сынау)
		Бейнебақылау жүйесін монтаждау жұмыстары оны тестілеумен және екі учаскедегі жүйенің барлық элементтерінің, оның ішінде учаскелер арасындағы байланыс арнасының жұмысқа қабілеттілігін тексерумен аяқталады.
Орындаушы жұмыстарды орындау шеңберінде жеткізетін жабдықтар, бұйымдар мен материалдар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сәйкестікті бағалау талаптары болған жағдайда, сәйкестікті бағалау құжаттарына (сәйкестік сертификатына немесе сәйкестік туралы декларацияға) ие болуы тиіс. Тапсырыс берушінің талабы бойынша Орындаушы тиісті құжаттардың көшірмелерін ұсынады.
Барлық іске қосу-баптау жұмыстары аяқталғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушінің өкілімен қол қою үшін пайдалануға беру актісін жасауы тиіс.
Орындаушы Тапсырыс берушінің кемінде екі қызметкеріне бейнебақылау жүйесін пайдалану және баптау мәселелері бойынша, оның ішінде бейнеархивпен жұмыс істеу, бейнежазбаларды экспорттау және қол жеткізу құқықтарын әкімшілендіру бойынша консультация беруді және оқытуды жүзеге асырады. Оқыту актімен ресімделеді.


	Әлеуетті өнім беруші жеңімпаз болып анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін әлеуетті өнім берушіні қабылдамауға жол берілмейді)
	


 
*мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескертпе.
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану сипаттамаларына, қосалқы қызметтерге және Орындаушыға қойылатын қосымша талаптардың әрқайсысы жеке жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Техникалық ерекшелік талаптарын өзге құжаттарда белгілеуге жол берілмейді.

