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	[bookmark: 3424026625]Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	264033.900.000000

	Наименование товара*
	Комплекс оборудования для системы видеонаблюдения объекта и прилегающей территории

	Единица измерения*
	Комплект

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	33 850 958,62 тенге

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	33 850 958,62 тенге

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP. Поставщик несет все расходы по транспортировке, страхованию, таможенному оформлению, уплате импортных пошлин, налогов (включая НДС) и сборов. Товар предоставляется готовым к разгрузке в пункте назначения.

	Срок поставки*
	45 календарных дней с момента заключения договора

	Место поставки*
	г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, 118

	Размер авансового платежа*
	0

	Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	Комплекс должен соответствовать

СТ РК 4044-2026 «Системы видеонаблюдения. Требования к типам и размещению видеокамер».

СТ РК 3360-2019 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний».



	Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники
	Вся продукция должна быть новой (не бывшей в употреблении, не восстановленной), произведенной не ранее 01.01.2025 г., и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием.

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ на портале государственных закупок Республики Казахстан.

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
   Настоящая техническая спецификация разработана для закупа комплекса оборудования для единой системы видеонаблюдения объектов АО «Казтелерадио».

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ
   Комплекс оборудования системы видеонаблюдения должен включать:
1) Видеокамера цилиндрическая - 262 шт.;
2) Видеокамера купольная – 125 шт.;
3) Сетевой видеорегистратор, не менее 32-каналов – 17 шт.;
4) Коммутатор, не менее 24 портов PoE – 15 шт.;
[bookmark: _GoBack]5) Коммутатор, не менее 8 портов PoE – 19 шт.;
6) Жесткий диск, емкость не менее 6 ТБ – 37 шт.;
7) Монтажные коробки герметичные – 394 шт.;
8) Щит настенный – 30 шт.;
9) Серверный телекоммуникационный шкаф – 10 шт.;
10) Кабель сетевой неэкранированный (U/UTP) – 11590 м;
11) Кабель сетевой экранированный (F/UTP) уличный – 39955 м;
12) Кабель силовой – 1200 м;
13) Труба гофрированная 25 мм ПНД – 14100 м;
14) Крепеж-клипса для гофрированных труб 25 мм – 24 упаковки;
15) Саморез 4.5х40 мм с дюбелем – 50 упаковок;
16) Пластиковый кабельный канал – 400 м;
17) Коннектор – 2500 шт.;
18) Кабельная стяжка – 90 упаковок.
Общие требования к оборудованию
· Поставляемое оборудование должно обеспечивать совместную работу в составе единой IP-системы видеонаблюдения.
· Оборудование различных производителей допускается к применению при условии обеспечения полной функциональной и технической совместимости всех компонентов системы.
· IP-видеокамеры, сетевые видеорегистраторы, сетевые коммутаторы и программное обеспечение должны поддерживать открытые сетевые стандарты и протоколы, необходимые для их совместной работы, в том числе:
· TCP/IP; IPv4; DHCP; DNS; NTP; HTTP/HTTPS; RTSP; RTP/RTCP; ONVIF Profile S и/или Profile G и/или Profile T — в зависимости от функционального назначения оборудования;
· API/SDK либо иной документированный интерфейс интеграции при необходимости.
· Допускается использование оборудования, поддерживающего дополнительные протоколы и функции, при условии, что их наличие не ограничивает работу оборудования в стандартном режиме и не препятствует интеграции с другими компонентами системы.
· При наличии функций, реализуемых посредством проприетарных протоколов, поставщик обязан обеспечить их работоспособность в составе предлагаемой системы. Использование таких функций не должно требовать приобретения дополнительных обязательных лицензий.
· Камеры, сетевые видеорегистраторы, PoE-коммутаторы и жесткие диски должны быть: новыми; ранее не использовавшимися; не восстановленными; не бывшими в эксплуатации; поставляться в заводской упаковке.
· Дата производства оборудования должна быть не ранее 01.01.2025 года. Дата производства подтверждается маркировкой изделия, заводской документацией либо официальным документом производителя или официального дистрибьютора.
· Кабельная, монтажная и расходная продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении и поставляться в заводской упаковке.
· Допускается предложение оборудования с техническими характеристиками, эквивалентными или превосходящими установленным требованиям, при условии обеспечения полной функциональной совместимости с остальными компонентами системы.
· Указание отдельных значений технических характеристик не должно рассматриваться как требование к конкретному производителю, товарному знаку, модели или стране происхождения оборудования.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ
1)	Видеокамера цилиндрическая:
Цилиндрическая IP-видеокамера должна быть предназначена для круглосуточного видеонаблюдения внутри и/или снаружи помещений в зависимости от места установки.
Камера должна обеспечивать:
цифровую передачу видеосигнала по IP-сети;
питание по PoE IEEE 802.3af и/или IEEE 802.3at;
подключение по интерфейсу RJ-45;
скорость сетевого интерфейса не менее 100 Мбит/с;
поддержку карты памяти MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC емкостью не менее 256 ГБ,
удаленную настройку и просмотр;
работу через современный веб-браузер и/или специализированное программное обеспечение;
поддержку ONVIF, поддержку RTSP;
возможность интеграции в стороннюю систему видеонаблюдения.

IP-видеокамера цлиндрическая 4 Мп – 98 шт.
· тип — IP-видеокамера цилиндрического исполнения;
· матрица — CMOS;
· разрешение — не менее 4 Мп;
· разрешение изображения — не менее 2560×1440 пикселей;
· частота кадров — не менее 20 кадров/с;
· объектив — фиксированный;
· фокусное расстояние — около 2,8 мм;
· горизонтальный угол обзора — не менее 90°;
· режим день/ночь — автоматический;
· ИК-фильтр;
· ИК/гибридная подсветка;
· дальность подсветки — не менее 30 м;
· WDR, не менее 120 дБ;
· BLC/HLC;
· 3D DNR;
· обнаружение движения;
· видеокодеки - H.265/H.264 или эквивалентные стандарты/технологии эффективного сжатия данных;
· количество видеопотоков — не менее 2;
· сетевой интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
· PoE — IEEE 802.3af;
· поддержка ONVIF;
· удаленная настройка;
· степень защиты — не ниже IP67;
· рабочая температура — не уже -30°C+60°C;
· встроенный микрофон либо возможность подключения аудио.
IP-видеокамера цилиндрическая 2 Мп – 164 шт.
· разрешение — не менее 2 Мп;
· максимальное разрешение — не менее 1920×1080;
· матрица CMOS с прогрессивной разверткой;
· размер матрицы — не менее 1/3";
· автоматический режим день/ночь;
· механический ИК-фильтр;
· чувствительность в цветном режиме — не хуже 0,01 лк;
· при использовании ИК-подсветки — возможность работы при освещенности, близкой к 0 лк;
· выдержка — диапазон не уже 1/100 000 с;
· отношение сигнал/шум — не менее 50 дБ;
· 2D/3D DNR либо эквивалент;
· BLC;
· HLC;
· цифровое подавление тумана/дымки либо эквивалентная функция;
· фиксированный объектив с широким углом обзора;
· горизонтальный угол обзора — не менее 90°;
· ИК-подсветка;
· дальность ИК-подсветки — не менее 30 м.
· автоматическая регулировка мощности ИК-подсветки;
· основной поток 1920×1080 — не менее 25 кадров/с;
· дополнительный поток — не менее 640×360 при не менее 20 кадров/с;
· не менее двух видеопотоков;
· H.265 и H.264 либо эквивалент;
· поддержка CBR/VBR;
· поддержка ROI;
· цифровая маска приватности;
· OSD;
· обнаружение движения;
· видеоаналитика с возможностью классификации объектов «человек» и/или «транспорт» либо эквивалентная функция;
· встроенный микрофон либо аудиоинтерфейс;
· поддержка записи звука;
· аудиокодек G.711 и/или эквивалент;
· RJ-45 10/100 Мбит/с;
· IPv4;
· TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP/RTCP, NTP;
· ONVIF;
· API/SDK либо иной документированный интерфейс интеграции;
· PoE IEEE 802.3af;
· потребляемая мощность — не более 10 Вт;
· степень защиты — не ниже IP67;
· рабочая температура — диапазон не уже -30 °C…+50 °C;
· влажность — до 95 %, без конденсации.

2)	Видеокамера купольная:
Купольная IP-видеокамера должна обеспечивать круглосуточное видеонаблюдение и работу в составе единой IP-системы 
· Питание PoE IEEE 802.3af и/или IEEE 802.3at;
· сетевой интерфейс RJ-45;
· скорость 10/100 Мбит/с или выше;
· поддержка ONVIF;
· поддержка RTSP;
· локальная запись на MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC — при наличии соответствующего слота;
· объем поддерживаемой карты памяти — не менее 256 ГБ;
· автоматическое переключение день/ночь;
· ИК-подсветка;
· поддержка WDR;
· BLC, HLC;
· цифровое шумоподавление;
· обнаружение движения;
· H.265/H.264 либо эквивалент;
· не менее двух видеопотоков;
· возможность удаленной настройки;
· синхронизация времени NTP;
· возможность интеграции с системой видеонаблюдения;
· потребляемая мощность — не более 18 Вт;
· рабочая температура — диапазон не уже -30 °C+50 °C;
· влажность — до 95 %, без конденсации.
· Для наружной установки корпус должен иметь степень защиты не ниже IP67.

Видеокамера купольная, не менее 4 Мп - 39 шт.
•	тип — IP-видеокамера купольного исполнения;
•	назначение — внутреннее/наружное видеонаблюдение в зависимости от места установки;
•	тип матрицы — CMOS;
•	разрешение матрицы — не менее 4 Мп;
•	максимальное разрешение изображения — не менее 2560×1440 пикселей;
•	частота кадров — не менее 20 кадров/с при максимальном разрешении;
•	объектив — фиксированный;
•	фокусное расстояние — около 2,8 мм;
•	горизонтальный угол обзора — не менее 90°;
•	вертикальный угол обзора — не менее 45°;
•	режим день/ночь — автоматическое переключение;
•	ИК-фильтр;
•	ИК-подсветка;
•	дальность ИК/гибридной подсветки — не менее 30 м;
•	широкий динамический диапазон WDR, не менее 120 дБ;
•	компенсация встречной засветки BLC;
•	компенсация яркой засветки HLC;
•	цифровое шумоподавление 3D DNR;
•	обнаружение движения;
•	видеокодеки — H.265/H.265+/H.264/H.264+ или эквивалентные;
•	количество видеопотоков — не менее 2;
•	сетевой интерфейс — RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит/с;
•	питание — PoE IEEE 802.3af и/или 12 В постоянного тока;
•	поддержка протокола ONVIF;
•	удаленная настройка;
•	удаленный просмотр;
•	синхронизация времени — NTP;
•	степень защиты корпуса для наружных мест установки — не ниже IP67;
•	рабочая температура — не уже диапазона от -30 °C до +50 °C;
•	возможность регулировки направления обзора;
•	встроенный микрофон либо возможность подключения аудиомодуля.
Видеокамера купольная, не менее 2 Мп - 86 шт.
Разрешение: не менее 2 Мп, 1920 × 1080 пикселей.
Тип матрицы: CMOS с прогрессивной разверткой, размер матрицы не менее 1/3".
цветной режим — не более 0,01 лк при F2.0, AGC включен;
при включенной ИК-подсветке — 0 лк.
Режим «день/ночь»: автоматическое переключение с механическим ИК-фильтром.
Выдержка: автоматическая/ручная, диапазон не уже 1–1/100 000 с.
Отношение сигнал/шум: не менее 52 дБ.
Функция компенсации задней засветки BLC.
Компенсация ярких участков HLC.
Цифровое шумоподавление 2D/3D DNR.
Цифровое устранение тумана/дымки.
Фокусное расстояние: 2,8 мм.
Диафрагма: фиксированная, F2.0 или лучше.
Горизонтальный угол обзора: не менее 99°.
Вертикальный угол обзора: не менее 56°.
Диагональный угол обзора: не менее 114°.
Для исключения привязки к конкретной модели здесь лучше использовать именно «не менее», а не требовать точные 99,5° / 56,5° / 114,4°.
Поворот по горизонтали: не менее 360°.
Наклон: не менее 80°.
Вращение корпуса/объектива: не менее 360°.
ИК-подсветка
Дальность действия: не менее 30 м.
Длина волны: около 850 нм.
Автоматическое/ручное управление включением ИК-подсветки.
Интеллектуальное регулирование мощности ИК-подсветки для предотвращения засветки изображения.
Основной поток:
1920 × 1080 — до 30 к/с;
1280 × 720 — до 30 к/с.
Дополнительный поток:
640 × 360 — до 30 к/с;
704 × 288 — до 30 к/с;
352 × 288 — до 30 к/с.
Количество видеопотоков: не менее 2.
H.265, H.264;
Скорость видеопотока: диапазон не уже 128 Кбит/с – 6 Мбит/с.
Поддержка CBR/VBR.
Поддержка ROI.
Поддержка цифровой маски приватности.
Отображение OSD — не менее 4 областей/строк.
обнаружение изменения/вмешательства в видеопоток 
Встроенный микрофон.
Поддержка записи звука.
Кодеки: G.711A/G.711U или эквивалент.
Частота дискретизации: не менее 8 кГц.
Поддержка шумоподавления.
1 × RJ-45 Ethernet.
Скорость: 10/100 Мбит/с, автоматическое согласование.
Поддержка IPv4.
TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, RTSP, RTP/RTCP, NTP, QoS, 
UPnP
Поддержка ONVIF.
Поддержка API/SDK для интеграции с системой видеонаблюдения.
Аутентификация RTSP.
Фильтрация IP-адресов.
DC 12 В ±25%;
PoE по IEEE 802.3af;
Рабочая температура: диапазон от -30 °C до +60 °C.
Влажность: до 95 %, без конденсации.

3)	Сетевой видеорегистратор, 32-канальный – 17 шт.
Сетевой видеорегистратор должен обеспечивать запись, хранение, воспроизведение и управление IP-видеопотоками от установленных видеокамер.
Минимальные требования:
· количество IP-каналов — не менее 32;
· входящая пропускная способность — не менее 200 Мбит/с;
· исходящая пропускная способность — не менее 100 Мбит/с;
· поддержка H.265/H.264 и их распространенных производных либо эквивалентных технологий;
· поддержка разрешения записи не менее 8 Мп;
· синхронное воспроизведение — не менее 16 каналов;
· HDMI — не менее 1 выхода;
· разрешение HDMI — не менее 4K;
· VGA — не менее 1 выхода;
· аудиовыход — не менее 1;
· сетевые интерфейсы — не менее 2 × RJ-45 Gigabit Ethernet;
· поддержка IPv4/IPv6;
· TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, HTTP/HTTPS, SMTP, SNMP, ONVIF;
· поддержка удаленного доступа;
· поддержка удаленного просмотра;
· поддержка управления через веб-интерфейс и/или специализированное ПО;
· не менее 4 SATA-интерфейсов;
· поддержка HDD емкостью не менее 6 ТБ на каждый накопитель;
· USB-интерфейсы — не менее 3;
· питание 100–240 В AC, 50/60 Гц;
· рабочая температура — не уже -10 °C+55 °C.
· Регистратор иподключенные видеокамеры должны поддерживать:
· обнаружение движения;
· интеллектуальное обнаружение движения с классификацией объектов;
· обнаружение человека;
· обнаружение транспортных средств;
· охрану периметра;
· обнаружение лиц — при наличии соответствующей функции;
· поиск событий по видеоархиву;
· экспорт видеозаписей;
· удаленное управление событиями.

4)	24-портовый коммутатор PoE (Gigabit Ethernet) – 15 шт.
Коммутатор должен быть управляемым, иметь достаточный набор функций управления для эксплуатации системы видеонаблюдения. 
· не менее 24 PoE-портов Gigabit Ethernet;
· не менее 2 uplink-портов Gigabit Ethernet и/или SFP;
· PoE IEEE 802.3af;
· PoE IEEE 802.3at;
· мощность одного PoE-порта — не менее 30 Вт;
· суммарный PoE-бюджет — не менее 300 Вт;
· VLAN IEEE 802.1Q;
· STP/RSTP либо эквивалент;
· QoS;
· защита от сетевых петель;
· ограничение скорости портов;
· storm control;
· изоляция портов;
· журналирование событий;
· удаленная настройка;
· удаленное обновление программного обеспечения;
· возможность сохранения и восстановления конфигурации;
· синхронизация времени NTP;
· защита PoE-портов от импульсных перенапряжений;
· рабочая температура — не уже -10 °C+50 °C;
· металлический корпус;
· возможность установки в телекоммуникационный шкаф.
· Удаленное управление
· Коммутатор должен обеспечивать возможность удаленного мониторинга и администрирования.
· мониторинг состояния оборудования;
· отображение состояния портов;
· отображение загрузки портов;
· просмотр сетевой топологии;
· просмотр журналов и событий;
· удаленную перезагрузку PoE-порта;
· удаленное обновление прошивки;
· удаленную настройку основных сетевых параметров.

5)	8-портовый коммутатор с PoE (Gigabit Ethernet) – 19 шт.
Минимальные требования:
· не менее 8 PoE-портов Gigabit Ethernet;
· не менее 2 uplink-портов Gigabit Ethernet;
· поддержка IEEE 802.3af;
· поддержка IEEE 802.3at;
· мощность одного PoE-порта — не менее 30 Вт;
· суммарный PoE-бюджет — не менее 100 Вт;
· скорость коммутации — не менее 20 Гбит/с;
· таблица MAC-адресов — не менее 4 000 записей;
· VLAN — при наличии управляемого исполнения;
· защита от петель;
· QoS;
· изоляция портов;
· защита от перенапряжений;
· металлический корпус;
· рабочая температура — не уже -10 °C+50 °C.

6)	Жесткий диск 6 ТБ – 37 шт.
Накопитель должен быть предназначен для эксплуатации в системах видеонаблюдения и обеспечивать круглосуточный режим работы.
Минимальные требования:
· форм-фактор — 3,5";
· интерфейс — SATA III 6 Гбит/с либо совместимый;
· емкость — не менее 6 ТБ;
· скорость вращения — не менее 5 400 об/мин;
· буфер — не менее 128 МБ;
· круглосуточная эксплуатация 24/7;
· поддерживаемая годовая рабочая нагрузка — не менее 180 ТБ/год;
· рабочая температура — не уже 5…55 °C;
· накопитель должен быть предназначен производителем для систем видеонаблюдения.

7)	Монтажные коробки герметичные – 394 шт.
Монтажная герметичная коробка должна быть совместима с поставляемой моделью камеры и обеспечивать герметичный ввод кабеля.
Класс защиты (IP): коробки со степенью защиты не ниже IP65.
Материал: устойчивый к воздействию ультрафиолета и атмосферных осадков.
Тип ввода кабеля: Коробка должна быть оснащена резиновыми гермовводами (сальниками) или кабельными вводами типа PG (герметичные зажимные муфты).

8)	Щит настенный - 30 шт.
Щит должен быть предназначен для размещения сетевого оборудования и элементов электропитания.
Минимальные требования:
· металлический корпус;
· настенное исполнение;
· наличие двери;
· замок;
· степень защиты — не ниже IP31, а для помещений с повышенной запыленностью/влажностью — не ниже IP54;
· возможность размещения соответствующего сетевого оборудования;
· кабельные вводы;
· возможность заземления металлического корпуса.

9)	Шкаф серверный телекоммуникационный – 10 шт.
Минимальные требования:
· настенное исполнение;
· монтажный стандарт — 19";
· высота — не менее 12U;
· ширина — не менее 600 мм;
· глубина — не менее 450 мм;
· металлический корпус;
· передняя дверь с замком;
· съемные либо открывающиеся боковые панели;
· возможность установки сетевого оборудования;
· кабельные вводы;
· вентиляционные отверстия;
· возможность установки вентиляторов;
· вертикальные монтажные направляющие с маркировкой U;
· нагрузка — не менее 60 кг;
· наличие заземления корпуса.

10)	Кабель сетевой неэкранированный (U/UTP) – 11590 м.
· категория — не ниже Cat.5e;
· тип — U/UTP;
· 4 витые пары;
· 8 жил;
· проводник — медный;
· одножильное исполнение для стационарной прокладки;
· поддержка передачи данных до 1 Гбит/с;
· полоса частот — не менее 100 МГц;
· наружное исполнение — для участков наружной прокладки;
· оболочка, устойчивая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям;
· рабочая температура — не уже -40 °C+60 °C;
· длина бухты — допускается стандартная заводская длина, обеспечивающая удобство поставки.

11)	Кабель сетевой экранированный (F/UTP) – 39955 м
Минимальные требования:
· категория — не ниже Cat.5e;
· тип — F/UTP либо эквивалентный уровень экранирования;
· 4 витые пары;
· 8 жил;
· медный проводник;
· поддержка Gigabit Ethernet;
· общий экран;
· наличие дренажного проводника — при использовании конструкции с фольговым экраном;
· наружное исполнение;
· оболочка, устойчивая к УФ-излучению и атмосферным воздействиям;
· рабочая температура — не уже -40 °C+60 °C;
· заводская маркировка длины;
· поставка в заводской упаковке.

12) Кабель силовой 3*1,5 – 1200 м
· Кабель должен соответствовать ГОСТ 31996-2012. 
· Медные токопроводящие жилы.
· Маркировка: На оболочке кабеля по всей длине (с интервалом не более 1 метра) должна быть четко нанесена марка кабеля, товарный знак завода-изготовителя и год выпуска.
· Сертификация: Поставщик обязан предоставить действующий сертификат соответствия пожарной безопасности.
13) Труба гофрированная 25 мм ПНД - 14100 м
Минимальные требования:
· материал — ПНД/полиэтилен;
· номинальный диаметр — 25 мм;
· наличие протяжки/зонда;
· устойчивость к УФ-излучению для наружной прокладки;
· возможность прокладки сетевого и силового кабеля в соответствии с требованиями электробезопасности.
14) Крепеж-клипса для гофрированных труб 25 мм – 24 упаковки (по 100 шт. в упаковке). Совместимость с трубой диаметром 25 мм, надежная фиксация трубы.
15) Саморез 4.5х40 мм с дюбелем – 50 упаковок (по 100 шт. в упаковке), антикоррозионная защита.
16) Пластиковый кабельный канал – 400 м.
Кабельный канал из самозатухающего и ударопрочного ПВХ. Размер: 20 × 10 × 2000 мм. Цвет — белый. Область применения Предназначен для прокладки силовых и слаботочных электрических коммуникаций открытым способом в жилых, нежилых и производственных помещениях при напряжении до 1000 В.
17) Коннектор – 2500 шт. Коннекторы RJ-45: категория не ниже Cat.5e, 8P8C, совместимость с поставляемым сетевым кабелем, под обжим, материал контактов, обеспечивающий надежное соединение, поставка в заводской упаковке.
18) Кабельная стяжка – 90 упаковок (по 100 шт. в упаковке).
Минимальные требования:
материал — полиамид 66 либо эквивалент;
цвет — черный, устойчивость к УФ-излучению для наружного применения, 
ширина — не менее 4,5 мм, длина — не менее 300 мм, усилие на разрыв — не менее 22 кг, не менее 100 шт. в упаковке.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
Программное обеспечение должно обеспечивать централизованную работу системы видеонаблюдения.
Минимальный функционал:
подключение IP-видеокамер;
подключение сетевых видеорегистраторов;
просмотр видео в реальном времени;
просмотр архива;
поиск видеозаписей по времени и событиям;
экспорт видеозаписей;
управление пользователями;
разграничение прав доступа;
отображение событий;
работа с тревогами;
поддержка видеоаналитики оборудования;
удаленный доступ;
работа с мобильными устройствами при наличии соответствующего клиента;
резервное копирование настроек;
журналирование событий;
синхронизация времени;
возможность интеграции посредством API/SDK либо документированного интерфейса.
Лицензия — 1 шт.
Представляет собой пакет расширения базового программного комплекса настройки видеонаблюдения. Поддерживает автоматическое считывание информации  видеорегистраторов, PTZ систем с автоматическим распознаванием лиц. Программное обеспечение обладает удобным и понятным интерфейсом и позволяет строить подробные графики и формировать отчеты на основе всей записанной истории. Мобильное приложение обеспечивает удобную настройку и оперативную работу с базой данных. Способно интегрироваться в базовую версию комплекса. Лицензия должна быть бессрочной (perpetual license), без ограничения по времени использования. Возможность установки и эксплуатации лицензии без необходимости ежегодного продления.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Комплект документации на поставляемый комплекс оборудования должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным):
1) документы, содержащие паспортные данные (на казахском и/или русском языках);
2) протоколы испытаний (на казахском и/или русском языках);
3) сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках);
4) инструкции по эксплуатации (на казахском и/или русском языках);
5) перечень поставляемого оборудования и серийных номеров;
6) сведения о совместимости компонентов системы.
Документация должна быть передана на бумажном или электронном (USB-Flash) носителях информации.
Гарантийный срок на поставляемое оборудование: не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ на портале государственных закупок Республики Казахстан. В случае выявления заводского брака в течение гарантийного периода Поставщик обязуется произвести замену оборудования за свой счет в течение 10 (десяти) рабочих дней.
Потенциальный поставщик обязуется обеспечить консультационную и техническую поддержку в случае необходимости, с использованием средств связи, по обращению Заказчика.


	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	-

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	


[bookmark: 3424026626]Примечание.
[bookmark: 3424026627]1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
[bookmark: 3424026628]2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
[bookmark: 3424026629]3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

















13-қосымша
конкурстық құжаттамаға

13-қосымша Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2025 жылғы 19 желтоқсандағы № 791 бұйрығымен жаңа редакцияда жазылды (04.12.2025  жылғы редакциясын қараңыз) (өзгеріс 01.01.2026 жылдан бастап қолданысқа енгізіледі).
Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)
Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ

Конкурс № ________________________________________________

Конкурс атауы _____________________________________________

Лот № _________________________________________________

Лоттың атауы _____________________________________________

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің Бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	264033.900.000000

	Тауардың атауы*
	Объектінің және оған іргелес аумақтың бейнебақылау жүйесіне арналған жабдықтар кешені

	Өлшем бірлігі*
	Жиынтық

	Саны (көлемі)*
	1

	Қосылған құн салығын есептемегендегі бірлік бағасы*
	33 850 958,62 тенге

	Қосылған құн салығын есептемегендегі сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	33 850 958,62 тенге

	Жеткізу шарттары (INCOTERMS 2010 сәйкес)*
	DDP. Жеткізуші тасымалдауға, сақтандыруға, кедендік ресімдеуге, импорттық баждарды, салықтарды (ҚҚС-ты қоса алғанда) және алымдарды төлеуге байланысты барлық шығыстарды көтереді. Тауар тағайындалған жерге түсіруге дайын күйінде жеткізіледі.

	Жеткізу мерзімі*
	Шарт жасалған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн

	Жеткізу орны*
	Алматы қ., Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, 118

	Аванстық төлем мөлшері*
	0

	Сатып алынатын тауарларға арналған ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған жағдайда мемлекеттік сатып алуды нормалау талаптарын ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.
	ҚР СТ 4044-2026, ҚР СТ 3360-2019

	Тауар жаңа, пайдаланылмаған болуы, шарт жасалған күнге дейін үш жылдан ерте шығарылмауы тиіс, ғимаратты, құрылысты, құрылысты, тұрғын емес мақсаттағы үй-жайды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда
	Барлық өнім жаңа (бұрын пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген), 2025–2026 жылдары шығарылған болуы және конструкциясына, материалдарына немесе жұмыс істеуіне байланысты ақаулары болмауы тиіс.

	Кепілдік мерзімі (аймен)
	Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.

	Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы
	1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
Осы техникалық ерекшелік «Қазтелерадио» АҚ объектілерінің бірыңғай бейнебақылау жүйесіне арналған жабдықтар кешенін сатып алу үшін әзірленді.
2. ЖАБДЫҚТАР КЕШЕНІНІҢ ҚҰРАМЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Бейнебақылау жүйесінің жабдықтар кешені мыналарды қамтуы тиіс:
1. цилиндрлік бейнекамера – 262 дана;
2. күмбезді бейнекамера – 125 дана;
3. кемінде 32 арналы желілік бейнетіркегіш – 17 дана;
4. кемінде 24 PoE порты бар коммутатор – 15 дана;
5. кемінде 8 PoE порты бар коммутатор – 19 дана;
6. сыйымдылығы кемінде 6 ТБ қатқыл диск – 37 дана;
7. герметикалық монтаждау қораптары – 394 дана;
8. қабырғаға орнатылатын электр қалқаны – 30 дана;
9. серверлік телекоммуникациялық шкаф – 10 дана;
10. экрандалмаған желілік кабель (U/UTP) – 11 590 м;
11. экрандалған сыртқы желілік кабель (F/UTP) – 39 955 м;
12. күштік кабель – 1 200 м;
13. 25 мм ПНД гофрленген құбыр – 14 100 м;
14. 25 мм гофрленген құбырларға арналған бекіту-клипса – 24 қаптама;
15. 4,5×40 мм дюбелі бар өздігінен бұралатын бұранда – 50 қаптама;
16. пластикалық кабельдік арна – 400 м;
17. коннектор – 2 500 дана;
18. кабельдік стяжка – 90 қаптама.
Жабдықтарға қойылатын жалпы талаптар
Жеткізілетін жабдықтар бірыңғай IP-бейнебақылау жүйесінің құрамында бірлесіп жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.
Әртүрлі өндірушілердің жабдықтарын қолдануға барлық жүйе компоненттерінің толық функционалдық және техникалық үйлесімділігі қамтамасыз етілген жағдайда жол беріледі.
IP-бейнекамералар, желілік бейнетіркегіштер, желілік коммутаторлар және бағдарламалық қамтамасыз ету олардың бірлесіп жұмыс істеуіне қажетті ашық желілік стандарттар мен хаттамаларды, оның ішінде:
TCP/IP;
IPv4;
DHCP;
DNS;
NTP;
HTTP/HTTPS;
RTSP;
RTP/RTCP;
ONVIF Profile S және/немесе Profile G және/немесе Profile T — жабдықтың функционалдық мақсатына қарай;
қажет болған жағдайда API/SDK немесе интеграцияның басқа құжатталған интерфейсін қолдауы тиіс.
Қосымша хаттамалар мен функцияларды қолдайтын жабдықтарды қолдануға олардың болуы жабдықтың стандартты режимде жұмыс істеуін шектемеген және жүйенің басқа компоненттерімен интеграциялануына кедергі келтірмеген жағдайда жол беріледі.
Меншікті хаттамалар арқылы іске асырылатын функциялар болған жағдайда, өнім беруші олардың ұсынылатын жүйе құрамында жұмыс істеуін қамтамасыз етуге міндетті. Мұндай функцияларды пайдалану қосымша міндетті лицензияларды сатып алуды талап етпеуі тиіс.
Камералар, желілік бейнетіркегіштер, PoE-коммутаторлар және қатқыл дискілер:
жаңа;
бұрын пайдаланылмаған;
қалпына келтірілмеген;
пайдалануда болмаған;
зауыттық қаптамада жеткізілген болуы тиіс.
Жабдықтың шығарылған күні 2025 жылғы 1 қаңтардан ерте болмауы тиіс. Шығарылған күні бұйымның таңбалануымен, зауыттық құжаттамамен немесе өндірушінің не ресми дистрибьютордың ресми құжатымен расталады.
Кабельдік, монтаждық және шығыс материалдары жаңа, бұрын пайдаланылмаған және зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
Қалған талаптарға сәйкес жабдық жүйенің басқа компоненттерімен толық функционалдық үйлесімділікті қамтамасыз еткен жағдайда, белгіленген талаптарға техникалық сипаттамалары баламалы немесе жоғары жабдықтарды ұсынуға жол беріледі.
Техникалық сипаттамалардың жекелеген мәндерін көрсету белгілі бір өндірушіге, тауар белгісіне, модельге немесе жабдықтың шыққан еліне қойылатын талап ретінде қарастырылмауы тиіс.
3. ЖАБДЫҚТАР КЕШЕНІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
1) Цилиндрлік бейнекамера
Цилиндрлік IP-бейнекамера орнатылатын орнына қарай үй-жайлардың ішінде және/немесе сыртында тәулік бойы бейнебақылау жүргізуге арналған болуы тиіс.

Камера мыналарды қамтамасыз етуі тиіс:
бейнесигналды IP-желі арқылы цифрлық беру;
IEEE 802.3af және/немесе IEEE 802.3at стандарты бойынша PoE арқылы қоректендіру;
RJ-45 интерфейсі арқылы қосылу;
желілік интерфейс жылдамдығы кемінде 100 Мбит/с;
сыйымдылығы кемінде 256 ГБ MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC жад картасын қолдау;
қашықтан баптау және қарау;
заманауи веб-браузер және/немесе арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы жұмыс істеу;
ONVIF және RTSP қолдауы;
бөгде бейнебақылау жүйесіне интеграциялау мүмкіндігі.
4 Мп цилиндрлік IP-бейнекамера – 98 дана
түрі — цилиндрлік орындалудағы IP-бейнекамера;
матрица — CMOS;
ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
кескін ажыратымдылығы — кемінде 2560×1440 пиксель;
кадр жиілігі — кемінде 20 кадр/с;
объектив — бекітілген;
фокустық қашықтық — шамамен 2,8 мм;
көлденең көру бұрышы — кемінде 90°;
күн/түн режимі — автоматты;
ИҚ-сүзгі;
ИҚ/гибридті жарықтандыру;
жарықтандыру қашықтығы — кемінде 30 м;
WDR — кемінде 120 дБ;
BLC/HLC;
3D DNR;
қозғалысты анықтау;
бейнекодектер — H.265/H.264 немесе деректерді тиімді сығудың баламалы стандарттары/технологиялары;
бейнеағындар саны — кемінде 2;
желілік интерфейс — RJ-45 10/100 Мбит/с;
PoE — IEEE 802.3af;
ONVIF қолдауы;
қашықтан баптау;
қорғаныс дәрежесі — кемінде IP67;
жұмыс температурасы — кемінде -30°C…+60°C диапазоны;
кіріктірілген микрофон немесе аудио қосу мүмкіндігі.
2 Мп цилиндрлік IP-бейнекамера – 164 дана
ажыратымдылығы — кемінде 2 Мп;
максималды ажыратымдылығы — кемінде 1920×1080;
прогрессивті жаймасы бар CMOS матрицасы;
матрица өлшемі — кемінде 1/3";
автоматты күн/түн режимі;
механикалық ИҚ-сүзгі;
түсті режимдегі сезімталдық — 0,01 лк-ден төмен емес;
ИҚ-жарықтандыру қолданылған кезде 0 лк-ге жақын жарықтандыру жағдайында жұмыс істеу мүмкіндігі;
ысырма жылдамдығы — 1/100 000 с-тан тар емес диапазон;
сигнал/шу қатынасы — кемінде 50 дБ;
2D/3D DNR немесе баламасы;
BLC;
HLC;
тұманды/бұлдырлықты цифрлық басу немесе баламалы функция;
кең көру бұрышы бар бекітілген объектив;
көлденең көру бұрышы — кемінде 90°;
ИҚ-жарықтандыру;
ИҚ-жарықтандыру қашықтығы — кемінде 30 м;
ИҚ-жарықтандыру қуатын автоматты реттеу;
негізгі ағын 1920×1080 — кемінде 25 кадр/с;
қосымша ағын — кемінде 640×360, кемінде 20 кадр/с;
кемінде екі бейнеағын;
H.265 және H.264 немесе баламасы;
CBR/VBR қолдауы;
ROI қолдауы;
цифрлық құпиялылық маскасы;
OSD;
қозғалысты анықтау;
«адам» және/немесе «көлік» объектілерін жіктеу мүмкіндігі бар бейнеаналитика немесе баламалы функция;
кіріктірілген микрофон немесе аудиоинтерфейс;
дыбыс жазбасын қолдау;
G.711 және/немесе баламалы аудиокодек;
RJ-45 10/100 Мбит/с;
IPv4;
TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP/RTCP, NTP;
ONVIF;
API/SDK немесе интеграцияның басқа құжатталған интерфейсі;
PoE IEEE 802.3af;
тұтынатын қуаты — 10 Вт-тан аспауы тиіс;
қорғаныс дәрежесі — кемінде IP67;
жұмыс температурасы — кемінде -30°C…+50°C диапазоны;
ылғалдылық — 95%-ға дейін, конденсациясыз.
2) Күмбезді бейнекамера
Күмбезді IP-бейнекамера тәулік бойы бейнебақылауды және бірыңғай IP-жүйесінің құрамында жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.
PoE IEEE 802.3af және/немесе IEEE 802.3at қоректендіруі;
RJ-45 желілік интерфейсі;
жылдамдығы 10/100 Мбит/с немесе одан жоғары;
ONVIF қолдауы;
RTSP қолдауы;
тиісті слот болған жағдайда MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC картасына жергілікті жазу;
қолдау көрсетілетін жад картасының сыйымдылығы — кемінде 256 ГБ;
күн/түн режимдерін автоматты ауыстыру;
ИҚ-жарықтандыру;
WDR қолдауы;
BLC, HLC;
цифрлық шуды басу;
қозғалысты анықтау;
H.265/H.264 немесе баламасы;
кемінде екі бейнеағын;
қашықтан баптау мүмкіндігі;
NTP арқылы уақытты синхрондау;
бейнебақылау жүйесімен интеграциялау мүмкіндігі;
тұтынатын қуаты — 18 Вт-тан аспауы тиіс;
жұмыс температурасы — кемінде -30°C…+50°C диапазоны;
ылғалдылық — 95%-ға дейін, конденсациясыз;
сыртқы орнатуға арналған корпустың қорғаныс дәрежесі кемінде IP67 болуы тиіс.
Кемінде 4 Мп күмбезді бейнекамера – 39 дана
түрі — күмбезді орындалудағы IP-бейнекамера;
мақсаты — орнатылатын орнына қарай ішкі/сыртқы бейнебақылау;
матрица түрі — CMOS;
матрица ажыратымдылығы — кемінде 4 Мп;
кескіннің максималды ажыратымдылығы — кемінде 2560×1440 пиксель;
максималды ажыратымдылықтағы кадр жиілігі — кемінде 20 кадр/с;
объектив — бекітілген;
фокустық қашықтық — шамамен 2,8 мм;
көлденең көру бұрышы — кемінде 90°;
тік көру бұрышы — кемінде 45°;
күн/түн режимі — автоматты ауысу;
ИҚ-сүзгі;
ИҚ-жарықтандыру;
ИҚ/гибридті жарықтандыру қашықтығы — кемінде 30 м;
WDR кең динамикалық диапазоны — кемінде 120 дБ;
қарсы жарықты өтеу BLC;
күшті жарықты өтеу HLC;
цифрлық шуды басу 3D DNR;
қозғалысты анықтау;
бейнекодектер — H.265/H.265+/H.264/H.264+ немесе баламалары;
бейнеағындар саны — кемінде 2;
желілік интерфейс — RJ-45 Ethernet 10/100 Мбит/с;
қоректендіру — PoE IEEE 802.3af және/немесе 12 В тұрақты ток;
ONVIF хаттамасын қолдау;
қашықтан баптау;
қашықтан қарау;
уақытты синхрондау — NTP;
сыртқы орнату орындарына арналған корпус қорғанысы — кемінде IP67;
жұмыс температурасы — -30°C-тан +50°C-қа дейінгі диапазоннан тар емес;
көру бағытын реттеу мүмкіндігі;
кіріктірілген микрофон немесе аудиомодульді қосу мүмкіндігі.
Кемінде 2 Мп күмбезді бейнекамера – 86 дана
ажыратымдылығы — кемінде 2 Мп, 1920×1080 пиксель;
матрица түрі — прогрессивті жаймасы бар CMOS, матрица өлшемі кемінде 1/3";
түсті режим — F2.0 кезінде 0,01 лк-ден аспауы тиіс, AGC қосулы;
ИҚ-жарықтандыру қосылған кезде — 0 лк;
«күн/түн» режимі — механикалық ИҚ-сүзгімен автоматты ауысу;
ысырма — автоматты/қолмен, диапазоны 1–1/100 000 с-тан тар емес;
сигнал/шу қатынасы — кемінде 52 дБ;
артқы жарықты өтеу BLC функциясы;
жарық аймақтарды өтеу HLC;
цифрлық шуды басу 2D/3D DNR;
тұманды/бұлдырлықты цифрлық жою;
фокустық қашықтық — 2,8 мм;
диафрагма — бекітілген, F2.0 немесе жақсырақ;
көлденең көру бұрышы — кемінде 99°;
тік көру бұрышы — кемінде 56°;
диагональды көру бұрышы — кемінде 114°;
нақты модельге байланыстылықты болдырмау мақсатында осы жерде дәл 99,5° / 56,5° / 114,4° мәндерін талап етпей, «кемінде» деген талапты қолдану қажет;
көлденең бұрылу — кемінде 360°;
көлбеу бұрышы — кемінде 80°;
корпус/объективтің айналуы — кемінде 360°;
ИҚ-жарықтандыру;
әрекет ету қашықтығы — кемінде 30 м;
толқын ұзындығы — шамамен 850 нм;
ИҚ-жарықтандыруды қосуды автоматты/қолмен басқару;
кескіннің шамадан тыс жарықтануын болдырмау үшін ИҚ-жарықтандыру қуатын интеллектуалды реттеу;
негізгі ағын:
1920×1080 — 30 кадр/с дейін;
1280×720 — 30 кадр/с дейін;
қосымша ағын:
640×360 — 30 кадр/с дейін;
704×288 — 30 кадр/с дейін;
352×288 — 30 кадр/с дейін;
бейнеағындар саны — кемінде 2;
H.265, H.264;
бейнеағынының жылдамдығы — 128 Кбит/с – 6 Мбит/с-тан тар емес диапазон;
CBR/VBR қолдауы;
ROI қолдауы;
цифрлық құпиялылық маскасын қолдау;
OSD көрсету — кемінде 4 аймақ/жол;
бейнеағынның өзгеруін/араласуын анықтау;
кіріктірілген микрофон;
дыбыс жазбасын қолдау;
кодектер — G.711A/G.711U немесе баламасы;
дискреттеу жиілігі — кемінде 8 кГц;
шуды басуды қолдау;
1 × RJ-45 Ethernet;
жылдамдығы — 10/100 Мбит/с, автоматты келісу;
IPv4 қолдауы;
TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, HTTP, RTSP, RTP/RTCP, NTP, QoS, UPnP;
ONVIF қолдауы;
бейнебақылау жүйесімен интеграциялау үшін API/SDK қолдауы;
RTSP аутентификациясы;
IP-мекенжайларды сүзгілеу;
DC 12 В ±25%;
IEEE 802.3af бойынша PoE;
жұмыс температурасы — -30°C-тан +60°C-қа дейінгі диапазон;
ылғалдылық — 95%-ға дейін, конденсациясыз.
3) 32 арналы желілік бейнетіркегіш – 17 дана
Желілік бейнетіркегіш орнатылған бейнекамералардан IP-бейнеағындарды жазуды, сақтауды, ойнатуды және басқаруды қамтамасыз етуі тиіс.
Минималды талаптар:
IP-арналар саны — кемінде 32;
кіріс өткізу қабілеті — кемінде 200 Мбит/с;
шығыс өткізу қабілеті — кемінде 100 Мбит/с;
H.265/H.264 және олардың кең таралған туындыларын немесе баламалы технологияларды қолдау;
кемінде 8 Мп жазу ажыратымдылығын қолдау;
синхронды ойнату — кемінде 16 арна;
HDMI — кемінде 1 шығыс;
HDMI ажыратымдылығы — кемінде 4K;
VGA — кемінде 1 шығыс;
аудио шығыс — кемінде 1;
желілік интерфейстер — кемінде 2 × RJ-45 Gigabit Ethernet;
IPv4/IPv6 қолдауы;
TCP/IP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, HTTP/HTTPS, SMTP, SNMP, ONVIF;
қашықтан қолдауды қолдау;
қашықтан қарауды қолдау;
веб-интерфейс және/немесе арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету арқылы басқаруды қолдау;
кемінде 4 SATA интерфейсі;
әр жинақтаушыға сыйымдылығы кемінде 6 ТБ HDD қолдауы;
USB интерфейстері — кемінде 3;
қоректендіру — 100–240 В AC, 50/60 Гц;
жұмыс температурасы — кемінде -10°C…+55°C диапазоны.
Тіркегіш және оған қосылған бейнекамералар мыналарды қолдауы тиіс:
қозғалысты анықтау;
объектілерді жіктеу арқылы қозғалысты интеллектуалды анықтау;
адамды анықтау;
көлік құралдарын анықтау;
периметрді қорғау;
беттерді анықтау — тиісті функция болған жағдайда;
бейнеархивтен оқиғалар бойынша іздеу;
бейнежазбаларды экспорттау;
оқиғаларды қашықтан басқару.
4) 24 портты PoE коммутатор (Gigabit Ethernet) – 15 дана
Коммутатор басқарылатын болуы және бейнебақылау жүйесін пайдалануға жеткілікті басқару функцияларының жиынтығына ие болуы тиіс.
кемінде 24 PoE Gigabit Ethernet порты;
кемінде 2 Gigabit Ethernet және/немесе SFP uplink порты;
PoE IEEE 802.3af;
PoE IEEE 802.3at;
бір PoE портының қуаты — кемінде 30 Вт;
жиынтық PoE бюджеті — кемінде 300 Вт;
VLAN IEEE 802.1Q;
STP/RSTP немесе баламасы;
QoS;
желілік ілмектерден қорғау;
порттардың жылдамдығын шектеу;
storm control;
порттарды оқшаулау;
оқиғаларды журналдау;
қашықтан баптау;
бағдарламалық қамтамасыз етуді қашықтан жаңарту;
конфигурацияны сақтау және қалпына келтіру мүмкіндігі;
NTP арқылы уақытты синхрондау;
PoE порттарын импульстік асқын кернеулерден қорғау;
жұмыс температурасы — кемінде -10°C+50°C диапазоны;
металл корпус;
телекоммуникациялық шкафқа орнату мүмкіндігі.
Қашықтан басқару
Коммутатор қашықтан мониторинг жүргізу және әкімшілендіру мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс:
жабдықтың күйін мониторингтеу;
порттардың күйін көрсету;
порттардың жүктемесін көрсету;
желілік топологияны қарау;
журналдар мен оқиғаларды қарау;
PoE портын қашықтан қайта іске қосу;
микробағдарламаны қашықтан жаңарту;
негізгі желілік параметрлерді қашықтан баптау.
5) 8 портты PoE коммутатор (Gigabit Ethernet) – 19 дана
Минималды талаптар:
кемінде 8 PoE Gigabit Ethernet порты;
кемінде 2 Gigabit Ethernet uplink порты;
IEEE 802.3af қолдауы;
IEEE 802.3at қолдауы;
бір PoE портының қуаты — кемінде 30 Вт;
жиынтық PoE бюджеті — кемінде 100 Вт;
коммутация жылдамдығы — кемінде 20 Гбит/с;
MAC-мекенжайлар кестесі — кемінде 4 000 жазба;
VLAN — басқарылатын орындалуы болған жағдайда;
ілмектерден қорғау;
QoS;
порттарды оқшаулау;
асқын кернеуден қорғау;
металл корпус;
жұмыс температурасы — кемінде -10°C+50°C диапазоны.
6) 6 ТБ қатқыл диск – 37 дана
Жинақтауыш бейнебақылау жүйелерінде пайдалануға арналуы және тәулік бойы жұмыс режимін қамтамасыз етуі тиіс.
Минималды талаптар:
форм-факторы — 3,5";
интерфейсі — SATA III 6 Гбит/с немесе үйлесімді;
сыйымдылығы — кемінде 6 ТБ;
айналу жылдамдығы — кемінде 5 400 айн/мин;
буфер — кемінде 128 МБ;
тәулік бойы 24/7 пайдалану;
қолдау көрсетілетін жылдық жұмыс жүктемесі — кемінде 180 ТБ/жыл;
жұмыс температурасы — кемінде 5…55°C;
жинақтауыш өндіруші тарапынан бейнебақылау жүйелеріне арналған болуы тиіс.
7) Герметикалық монтаждау қораптары – 394 дана
Герметикалық монтаждау қорабы жеткізілетін камера моделіне үйлесімді және кабельді герметикалық енгізуді қамтамасыз етуі тиіс.
қорғаныс дәрежесі (IP) — кемінде IP65;
материалы — ультракүлгін сәулелену мен атмосфералық жауын-шашын әсеріне төзімді;
кабель енгізу түрі — қорап резеңке гермовводтармен (сальниктермен) немесе PG типті кабельдік енгізулермен (герметикалық қысқыш муфталармен) жабдықталуы тиіс.
8) Қабырғаға орнатылатын электр қалқаны – 30 дана
Қалқан желілік жабдықтарды және электрмен қоректендіру элементтерін орналастыруға арналған болуы тиіс.
Минималды талаптар:
металл корпус;
қабырғаға орнатылатын орындалуы;
есіктің болуы;
құлып;
қорғаныс дәрежесі — кемінде IP31, ал шаңдануы/ылғалдылығы жоғары үй-жайлар үшін — кемінде IP54;
тиісті желілік жабдықты орналастыру мүмкіндігі;
кабельдік енгізулер;
металл корпусты жерге тұйықтау мүмкіндігі.
9) Серверлік телекоммуникациялық шкаф – 10 дана
Минималды талаптар:
қабырғаға орнатылатын орындалуы;
монтаждау стандарты — 19";
биіктігі — кемінде 12U;
ені — кемінде 600 мм;
тереңдігі — кемінде 450 мм;
металл корпус;
құлпы бар алдыңғы есік;
алынбалы немесе ашылатын бүйірлік панельдер;
желілік жабдықты орнату мүмкіндігі;
кабельдік енгізулер;
желдету саңылаулары;
желдеткіштерді орнату мүмкіндігі;
U таңбалары бар тік монтаждау бағыттағыштары;
жүктемесі — кемінде 60 кг;
корпусты жерге тұйықтау мүмкіндігі.
10) Экрандалмаған желілік кабель (U/UTP) – 11 590 м
санаты — Cat.5e-ден төмен емес;
түрі — U/UTP;
4 ширатылған жұп;
8 өткізгіш;
өткізгіш — мыс;
стационарлық төсеуге арналған бірталшықты/бірсымды орындалуы;
1 Гбит/с дейін деректер беруді қолдау;
жиілік жолағы — кемінде 100 МГц;
сыртқы орындау — сыртқы төсеу учаскелері үшін;
ультракүлгін сәулеленуге және атмосфералық әсерлерге төзімді қабық;
жұмыс температурасы — кемінде -40°C+60°C диапазоны;
бухтаның ұзындығы — жеткізуді ыңғайлы қамтамасыз ететін стандартты зауыттық ұзындыққа жол беріледі.
11) Экрандалған желілік кабель (F/UTP) – 39 955 м
Минималды талаптар:
санаты — Cat.5e-ден төмен емес;
түрі — F/UTP немесе экрандаудың баламалы деңгейі;
4 ширатылған жұп;
8 өткізгіш;
мыс өткізгіш;
Gigabit Ethernet қолдауы;
жалпы экран;
фольгалы экран конструкциясы пайдаланылған жағдайда дренаждық өткізгіштің болуы;
сыртқы орындау;
ультракүлгін сәулеленуге және атмосфералық әсерлерге төзімді қабық;
жұмыс температурасы — кемінде -40°C…+60°C диапазоны;
ұзындықтың зауыттық таңбалануы;
зауыттық қаптамада жеткізу.
12) 3×1,5 күштік кабель – 1 200 м
Кабель ГОСТ 31996-2012 стандартына сәйкес болуы тиіс.
Мыс ток өткізгіш өзектер.
Таңбалау: кабель қабығында бүкіл ұзындығы бойынша (1 метрден аспайтын аралықпен) кабель маркасы, өндіруші зауыттың тауар белгісі және шығарылған жылы анық көрсетілуі тиіс.
Сертификаттау: өнім беруші қолданыстағы өрт қауіпсіздігі сәйкестік сертификатын ұсынуға міндетті.
13) 25 мм ПНД гофрленген құбыр – 14 100 м
Минималды талаптар:
материал — ПНД/полиэтилен;
номиналды диаметрі — 25 мм;
протяжка/зондтың болуы;
сыртқы төсеу үшін ультракүлгін сәулеленуге төзімділігі;
электр қауіпсіздігі талаптарына сәйкес желілік және күштік кабельдерді төсеу мүмкіндігі.
14) 25 мм гофрленген құбырларға арналған бекіту-клипса – 24 қаптама
Әр қаптамада 100 дана.
диаметрі 25 мм құбырмен үйлесімді;
құбырды сенімді бекітуді қамтамасыз етуі тиіс.
15) 4,5×40 мм дюбелі бар өздігінен бұралатын бұранда – 50 қаптама. Әр қаптамада 100 дана.
коррозияға қарсы қорғанысы болуы тиіс.
16) Пластикалық кабельдік арна – 400 м
Кабельдік арна өздігінен сөнетін және соққыға төзімді ПВХ-дан жасалған болуы тиіс.
өлшемі: 20×10×2000 мм; түсі — ақ.
Қолданылу саласы: кернеуі 1000 В дейінгі тұрғын, тұрғын емес және өндірістік үй-жайларда күштік және әлсіз токты электр коммуникацияларын ашық тәсілмен төсеуге арналған.
17) Коннектор – 2 500 дана
RJ-45 коннекторлары:
санаты — Cat.5e-ден төмен емес;
8P8C;
жеткізілетін желілік кабельмен үйлесімді;
қысуға (обжимге) арналған;
контактілердің материалы сенімді қосылысты қамтамасыз етуі тиіс; зауыттық қаптамада жеткізілуі тиіс.
18) Кабельдік стяжка – 90 қаптама
Әр қейнебақылауды баптаудың базалық бағдарламалық кешенін кеңейту пакеті болып табылады. Бейнетіркаптамада 100 дана.
Минималды талаптар:
материал — полиамид 66 немесе баламасы;
түсі — қара;
сыртқы қолдануға арналған ультракүлгін сәулеленуге төзімділігі;
ені — кемінде 4,5 мм;
ұзындығы — кемінде 300 мм;
үзілу кезіндегі беріктігі — кемінде 22 кг;
бір қаптамада — кемінде 100 дана.
4. БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Бағдарламалық қамтамасыз ету бейнебақылау жүйесінің орталықтандырылған жұмысын қамтамасыз етуі тиіс.

Минималды функционал:
IP-бейнекамераларды қосу;
желілік бейнетіркегіштерді қосу;
бейнені нақты уақыт режимінде қарау;
архивті қарау;
бейнежазбаларды уақыт және оқиғалар бойынша іздеу;
бейнежазбаларды экспорттау;
пайдаланушыларды басқару;
қол жеткізу құқықтарын бөлу;
оқиғаларды көрсету;
дабылдармен жұмыс істеу;
жабдықтың бейнеаналитикасын қолдау;
қашықтан қол жеткізу;
тиісті клиент болған жағдайда мобильді құрылғылармен жұмыс істеу;
баптаулардың резервтік көшірмесін жасау;
оқиғаларды журналдау;
уақытты синхрондау;
API/SDK немесе құжатталған интерфейс арқылы интеграциялау мүмкіндігі.
Лицензия – 1 дана.
Бейнебақылауды баптаудың базалық бағдарламалық кешенін кеңейту пакеті болып табылады. Бейнетіркегіштерден, PTZ жүйелерінен ақпаратты автоматты түрде оқуды, беттерді автоматты түрде тануды қолдайды.
Бағдарламалық қамтамасыз ету ыңғайлы әрі түсінікті интерфейске ие болуы және барлық жазылған тарих негізінде егжей-тегжейлі графиктер құруға және есептер қалыптастыруға мүмкіндік беруі тиіс.
Мобильді қосымша баптауды ыңғайлы орындауды және деректер базасымен жедел жұмыс істеуді қамтамасыз етуі тиіс.
Базалық кешен нұсқасына интеграциялану мүмкіндігі болуы тиіс.
Лицензия мерзімсіз (perpetual license) болуы және пайдалану мерзіміне шектеу қоймауы тиіс. Лицензияны жыл сайын жаңартуды қажет етпей орнату және пайдалану мүмкіндігі қамтамасыз етілуі тиіс.

5. ҚОСЫМША ТАЛАПТАР
Жеткізілетін жабдықтар кешеніне арналған құжаттама жиынтығы төмендегілерді қамтуы тиіс (бірақ олармен шектелмейді):
паспорттық деректері бар құжатінде зауыттық ақау анықталған жағдайда, Өнім беруші жабдықты өз қаражаты есебсырыс берушінің өтініші бойынша қажет болған жағдайда байланыс құралдарын пайдалана отырып консультациялық және техникалық қолдауды қамтамасыз ету және модельге/өндірушіге тәуелді болып көрінуі мүмкін тұстарынтар (қазақ және/немесе орыс тілдерінде);
сынақ хаттамалары (қазақ және/немесе орыс тілдерінде);
сәйкестік сертификаты (қазақ және/немесе орыс тілдерінде);
пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар (қазақ және/немесе орыс тілдерінде);
жеткізілетін жабдықтардың және сериялық нөмірлерінің тізбесі;
жүйе компоненттерінің үйлесімділігі туралы мәліметтер.
Құжаттама қағаз немесе электрондық (USB-Flash) ақпарат жеткізгіштерінде берілуі тиіс.
Жеткізілетін жабдыққа кепілдік мерзімі — Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
Кепілдік кезеңінде зауыттық ақау анықталған жағдайда, Өнім беруші жабдықты өз қаражаты есебінен 10 (он) жұмыс күні ішінде ауыстыруға міндетті.
Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің өтініші бойынша қажет болған жағдайда байланыс құралдарын пайдалана отырып консультациялық және техникалық қолдауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (монтаждау, ретке келтіру, оқыту, тауарларды тексеру және сынау)
	-

	Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалып, жеңімпаз анықталған жағдайда әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	


Ескерту.
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамаларға, ілеспе қызметтерге және орындаушыға қойылатын қосымша талаптардың әрқайсысы жеке жолмен көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Техникалық ерекшелік талаптарын өзге құжаттарда белгілеуге жол берілмейді.
* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі)
