Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)
 
Наименование заказчика  АО "Казтелерадио"
Наименование организатора  АО "Казтелерадио"
№ конкурса _____________________________________
Наименование конкурса  Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации
№ лота _________________________________________
Наименование лота  Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	332060.000.000000

	Наименование товара*
	Работы по монтажу/внедрению автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации

	Единица измерения*
	работа

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	35 937 300,00

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	35 937 300,00

	Срок поставки*
	до 30 ноября 2026 года

	Размер авансового платежа*
	0%

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	Система должна соответствовать

СТ РК IEC 60839-11-1-2021 «Системы тревожной сигнализации и электронные системы безопасности. Часть 11-1. Электронные системы контроля доступа. Технические требования к системам и компонентам».

СТ РК 3360-2019 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»

	Год выпуска
	

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев 

	[bookmark: _Hlk169620694]Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	Технические требования к оборудованию, используемого для выполнения работ по монтажу и пуско-наладке системы

1. Терминалы распознавания лиц — 40 шт.
Контроль доступа: распознавание лиц, считывание бесконтактных карт доступа, сенсорная кодонаборная клавиатура;
Несколько режимов аутентификации и разблокировки пропускного пункта;
Обнаружение наличия маски на лице;
Информационный дисплей для отображения кода набора и информационных подсказок;
Защита от спуфинга лица;
Звуковая подсказка;
Синхронизация времени с системой контроля и управления доступом;
Система распознавания лиц: не менее 1×FRT 3D, двойная технология;
Считыватель бесконтактных карт: 1×Mifare 13.56 MHz;
Дисплей: не менее 7" (17,78 см), сенсорный экран;
Разрешение: не менее 600×1024 пикс.;
Камера: цветная, не менее 2×2,0 МР, 1920×1080;
Угол обзора: не менее 88°;
Память: не менее 6 000 лиц, 50 000 карт доступа, 150 000 событий;
Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10/100/1000 Mbps;
Радиоканал: не менее 868 МГц;
Аудио: не менее 1×микрофон, 1×динамик, 2×вход, 1×выход;
Реле: 1×выход;
USB Type-A: 1×;
Wiegand: 26/34;
RS485: 1×;
Кнопка доступа: 1×;
Датчик двери: 1×;
Тампер-датчик вскрытия и демонтажа устройства;
WDR: до 120 дБ;
Время распознавания лица: не более 0,2 сек/лицо;
Эффективная дистанция распознавания: 0,3–3 м;
Точность распознавания лиц: не менее 99%;
Время считывания карты: не более 1 сек/карта;
Эффективная дистанция считывания: 0–5 см;
Протоколы: TCP/IP, ISAPI, ISUP 5.0;
Инсталляция: накладной монтаж;
Цвет: черный;
Степень защиты: не менее IP65;
Питание: DC 12V 2A, 10W;
Температура эксплуатации: от -30 °C до +60 °C;
Габаритные размеры: не более 110,5×209,2×24 мм.

2. Кнопки выхода — 130 шт.
Тип: кнопка выхода для системы контроля и управления доступом;
Материал: металл;
Тип монтажа: накладной;
Выход: НР;
Коммутируемая нагрузка: не более 3А/36В DC;
Питание: не более 12 В DC;
Наработка на отказ: не менее 500 000 циклов;
Индикация: двухцветная;
Размеры: не более 60×29×26 мм;
Степень защиты: не менее IP40;
Рабочая температура: от -20 °C до +55 °C.
3. Считыватели — 112 шт.
Тип: считыватель бесконтактных карт;
Технология: Mifare;
Рабочая частота: 13,56 МГц;
Поддержка бесконтактных карт и меток;
Интерфейс подключения: Wiegand и/или RS485;
Предназначен для работы в составе системы контроля и управления доступом;
Время считывания карты: не более 1 сек.;
Эффективная дистанция считывания: от 0 до 5 см;
Степень защиты и исполнение должны соответствовать условиям эксплуатации объекта.
4. Электромагнитные замки — 130 шт.
Вид замка: накладной, удерживающий, однодверный;
Усилие удержания: не менее 280 кг;
Напряжение питания: не более 12 В;
Потребляемый ток: не более 0,4 А;
Диапазон рабочих температур: от -35 °C до +50 °C;
Габаритные размеры: не более 250×49,5×26,5 мм;
Масса: не более 2 кг;
Крепление: L-образное.
5. Дверные доводчики — 130 шт.
Тип изделия: дверной доводчик;
Вес двери: от 120 до 160 кг;
Класс доводчика: не менее EN6-7;
Тип установки: универсальный, для дверей левого и правого открывания;
Назначение: деревянные, пластиковые и металлические двери, в том числе противопожарные;
Скорость закрывания регулируется двумя независимыми клапанами;
Материал корпуса: силумин или выше по характеристикам;
Материал пружины: закаленная сталь;
Материал поршня и шестерни: сталь повышенной прочности;
Функция дохлопа: рычагом;
Тяговый механизм: складной;
Морозостойкость: наличие;
Температурный режим: от -45°C до +60°C;
Длина: не более 248 мм;
Длина рычага: от 260 до 330 мм;
Посадочные размеры: не более 230×19 мм;
Возможность установки на противопожарные двери.
6. Блоки питания — 130 шт.
Тип: блок бесперебойного питания для системы контроля и управления доступом;
Материал корпуса: металл;
Напряжение питающей сети: 230 В, 50±1 Гц;
Диапазон питающего напряжения: от 187 до 242 В;
Выходное напряжение: от 9,5 до 14 В;
Предусмотрена работа с аккумуляторной батареей;
Корпус и исполнение должны обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования;
Диапазон рабочих температур: от -10°C до +40°C;
Относительная влажность воздуха при 25°C: не более 80%;
Степень защиты оболочки: не менее IP20/IP30 в зависимости от исполнения.
7. Аккумуляторы — 130 шт.
Тип: кислотный необслуживаемый аккумулятор;
Номинальное напряжение: 12 В;
Емкость: не менее 7 А·ч;
Предназначен для резервного питания системы контроля и управления доступом;
Совместимость с установленными блоками бесперебойного питания;
Возможность эксплуатации в составе системы резервного электропитания.
8. Сетевые контроллеры — 112 шт.
Контроллер системы контроля и управления доступом;
Поддержка управления дверью/точкой доступа;
Сетевой интерфейс Ethernet;
Поддержка TCP/IP;
Поддержка подключения считывателей;
Поддержка кнопки выхода;
Поддержка электромагнитного замка;
Поддержка датчика состояния двери;
Поддержка Wiegand и/или RS485;
Возможность работы в составе единой системы СКУД;
Возможность удаленного управления и мониторинга;
Синхронизация времени;
Ведение журнала событий доступа;
Поддержка программного управления системой.
Монтажные и пуско-наладочные работы
1. Установка терминалов СКУД с Face ID.
Установка терминалов распознавания лиц на подготовленные места;
Выполнение механического крепления оборудования;
Подключение электропитания и сетевого соединения;
Подключение к системе СКУД;
Настройка распознавания лиц и способов идентификации;
Настройка сетевых параметров и синхронизации времени;
Проверка корректности работы терминалов.
2. Установка считывателей.
Монтаж считывателей в местах прохода;
Механическое крепление оборудования;
Подключение к сетевым контроллерам;
Настройка параметров считывания карт;
Проверка считывания карт Mifare;
Проверка передачи событий в систему СКУД.
3. Установка кнопок выхода.
Монтаж кнопок выхода;
Подключение к контроллерам СКУД;
Проверка корректности формирования сигнала открытия двери;
Проверка работоспособности кнопок после монтажа.
4. Установка электромагнитных замков.
Монтаж электромагнитных замков на дверные блоки;
Установка соответствующих крепежных элементов;
Подключение к системе СКУД и источнику питания;
Настройка режима работы;
Проверка усилия удержания и корректности разблокировки;
Проверка работы замка в штатном и аварийном режимах.
5. Монтаж и регулировка доводчиков.
Монтаж дверных доводчиков;
Установка на двери с учетом направления открывания;
Регулировка скорости закрывания;
Регулировка дохлопа двери;
Проверка совместной работы доводчика и электромагнитного замка;
Проверка полного закрывания дверей после монтажа.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров.
Монтаж сетевых контроллеров;
Подключение контроллеров к локальной сети;
Подключение считывателей, кнопок выхода, электромагнитных замков и датчиков состояния двери;
Настройка сетевых параметров;
Настройка адресации и параметров связи;
Подключение контроллеров к программному обеспечению СКУД;
Настройка прав доступа и режимов работы;
Проверка передачи событий в систему;
Проверка удаленного управления и мониторинга.
Лицензия (тип 1) – 1 шт.
Базовый пакет контроля доступа на необходимое количество дверей - включает необходимые условия для расширения количества дверей, все основные функции ACS и необходимое количество лицензий на управление.
Лицензия должна быть бессрочной (perpetual license), без ограничения по времени использования.
Возможность установки и эксплуатации без необходимости ежегодного продления.
Поддерживает: управление человеком / группой лиц, мониторинг и получение событий доступа, управление уровнем доступа и т.д.
Управление доступом: возможность управления доступом необходимым количеством дверей или входов. Возможность настройки прав доступа для пользователей, определять расписание доступа и контролировать проходы через двери.
Идентификация и аутентификация: Программное обеспечение должно поддерживать различные методы идентификации, включая использование проксимити-карт, биометрических данных (отпечатков пальцев, лица и т.д.) и PIN-кодов. Оно обеспечивает аутентификацию пользователей и контроль доступа на основе предоставленных данных.
Мониторинг и отчетность: Возможность мониторинга активного доступа в реальном времени и получать уведомления о событиях, таких как несанкционированный доступ или попытки взлома. Программное обеспечение также должно предоставлять возможность создания отчетов о доступе и проходах через двери.
Интеграция с другими системами: возможность интеграции с другими системами безопасности, такими как системы видеонаблюдения, системы пожарной сигнализации и системы управления зданиями. Это позволяет создать комплексную систему безопасности с единым центральным управлением.
Резервное копирование и восстановление: Программное обеспечение должно предоставлять возможность создания резервных копий данных и восстановления системы в случае сбоев или потери данных.

Лицензия (тип 2) – 1 шт.
Представляет собой пакет расширения базового программного комплекса настройки и управления доступом, предназначенный для формирования подробной системы оценки эффективности сотрудников. Предоставляет возможности ведения базы данных с учетом посещения рабочих мест сотрудниками предприятия, управлением сменами, а также работой с базой данных от сторонних разработчиков. Поддерживает автоматическое считывание информации с терминалов СКУД, видеодомофонов, видеорегистраторов, PTZ систем с автоматическим распознаванием лиц.
Программное обеспечение обладает удобным и понятным интерфейсом и позволяет строить подробные графики и формировать отчеты на основе всей записанной истории посещаемости сотрудников. Мобильное приложение обеспечивает удобную настройку и оперативную работу с базой данных. Способно интегрироваться в базовую версию комплекса.
Лицензия должна быть бессрочной (perpetual license), без ограничения по времени использования.
Возможность установки и эксплуатации без необходимости ежегодного продления.
Терминалы системы контроля и управления доступом (СКУД) должны обеспечивать возможность интеграции с существующей программно-аппаратной платформой СКУД, используемой Заказчиком, в целях централизованного учета рабочего времени.
Оборудование должно быть совместимо с действующей платформой и обеспечивать возможность его подключения, настройки и эксплуатации в составе существующей системы без необходимости замены или модернизации основной платформы.
Поставщик обязан обеспечить корректное подключение и интеграцию поставляемого оборудования с существующей системой СКУД, включая передачу данных, необходимых для централизованного учета рабочего времени.
Специалисты Поставщика должны произвести работы по монтажу и пуско-наладке оборудования на объектах АО "Казтелерадио" по адресам:
1. г. Кокшетау, ул. Шакарима Кудайбердиева, зд. 1/1
2. г. Караганда, р-н Алихана Бокейханова, трасса Караганда-Темиртау
3. г. Астана, ул. Сүйінбай Ақына, 87, район Сарыарка
4. г. Актобе, ул. Летняя, 25
5. г. Актау, Промышленная зона №6, здание №112
6. г. Атырау, сельский округ Геолог, территория Телевышки, строение №48
7. г. Уральск, ул. Н.Сдыкова, 1/4
8. г. Костанай, ул. Каирбекова, 312
9. г. Петропавловск, ул. Е. Брусиловского, 1
10. г. Шымкент, Абайский район, Ташкентская трасса 6 км
11. г. Шымкент, ул. Есенберлина, 11Б
12. г. Туркестан, ул. Юссупова, 224 Б
13. г. Кызылорда, ул. Мырзабека Дуйсенова, 69 Б
14. г. Тараз, ул. Телецентр, строение 16 А
15. г. Усть-Каменогорск, горный хребет Каиндыбулак, западнее 23 жилого микрорайона
16. г. Усть-Каменогорск, ул. Жаксылыка Ушкемпирова, 70
17. г. Семей, ул. Шугаева, 157
18. г. Павлодар, ул. Павлова, строение 26/5.
1. Состав работы по адресу: г. Кокшетау, 
ул. Шакарима Кудайбердиева, зд. 1/1
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 4 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 3 шт.
4. Электромагнитный замок — 4 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 4 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 4 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 4 шт.
8. Контроллер сетевой — 3 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 3 шт.
3. Установка кнопок выхода — 4 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 4 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 4 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 3 шт.

2. Состав работы по адресу: г. Караганда, р-н Алихана Бокейханова, трасса Караганда-Темиртау
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 7 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 6 шт.
4. Электромагнитный замок — 7 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 7 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 7 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 7 шт.
8. Контроллер сетевой — 6 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 6 шт.
3. Установка кнопок выхода — 7 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 7 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 7 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 6 шт.

3. Состав работы по адресу: г. Астана, ул. Сүйінбай Ақына, 87, район Сарыарка
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.

4. Состав работы по адресу: г. Усть-Каменогорск, горный хребет Каиндыбулак, западнее 23 жилого микрорайона
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 10 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 9 шт.
4. Электромагнитный замок — 10 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 10 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 10 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 10 шт.
8. Контроллер сетевой — 9 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 9 шт.
3. Установка кнопок выхода — 10 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 10 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 10 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 9 шт.

5. Состав работы по адресу: г. Усть-Каменогорск, 
ул. Жаксылыка Ушкемпирова, 70
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 2 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 1 шт.
4. Электромагнитный замок — 2 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 2 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 2 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 2 шт.
8. Контроллер сетевой — 1 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 1 шт.
3. Установка кнопок выхода — 2 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 2 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 2 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 1 шт.

6. Состав работы по адресу: г. Семей, 
ул. Шугаева, 157
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 8 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 7 шт.
4. Электромагнитный замок — 8 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 8 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 8 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 8 шт.
8. Контроллер сетевой — 7 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 7 шт.
3. Установка кнопок выхода — 8 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 8 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 8 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 7 шт.

7. Состав работы по адресу: г. Павлодар, 
ул. Павлова, строение 26/5
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 7 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 6 шт.
4. Электромагнитный замок — 7 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 7 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 7 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 7 шт.
8. Контроллер сетевой — 6 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 6 шт.
3. Установка кнопок выхода — 7 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 7 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 7 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 6 шт.

8. Состав работы по адресу: г. Актобе, ул. Летняя, 25
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 4 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 10 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 8 шт.
4. Электромагнитный замок — 10 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 10 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 10 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 10 шт.
8. Контроллер сетевой — 8 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 4 шт.
2. Установка считывателей — 8 шт.
3. Установка кнопок выхода — 10 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 10 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 10 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 8 шт.

9. Состав работы по адресу: г. Актау, Промышленная зона №6, здание №112
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 6 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 5 шт.
4. Электромагнитный замок — 6 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 6 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 6 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 6 шт.
8. Контроллер сетевой — 5 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 5 шт.
3. Установка кнопок выхода — 6 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 6 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 6 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 5 шт.

10. Состав работы по адресу: г. Атырау, 
сельский округ Геолог, территория Телевышки, строение №48
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 7 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 6 шт.
4. Электромагнитный замок — 7 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 7 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 7 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 7 шт.
8. Контроллер сетевой — 6 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 6 шт.
3. Установка кнопок выхода — 7 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 7 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 7 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 6 шт.

11. Состав работы по адресу: г. Уральск, 
ул. Н. Сдыкова, 1/4
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 4 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 12 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 10 шт.
4. Электромагнитный замок — 12 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 12 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 12 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 12 шт.
8. Контроллер сетевой — 10 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 4 шт.
2. Установка считывателей — 10 шт.
3. Установка кнопок выхода — 12 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 12 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 12 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров - 10 шт.

12. Состав работы по адресу: г. Костанай, 
ул. Каирбекова, 312
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 9 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 8 шт.
4. Электромагнитный замок — 9 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 9 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 9 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 9 шт.
8. Контроллер сетевой — 8 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 8 шт.
3. Установка кнопок выхода — 9 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 9 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 9 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 8 шт.

13. Состав работы по адресу: г. Петропавловск, 
ул. Е. Брусиловского, 1
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 6 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 5 шт.
4. Электромагнитный замок — 6 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 6 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 6 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 6 шт.
8. Контроллер сетевой — 5 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 5 шт.
3. Установка кнопок выхода — 6 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 6 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 6 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 5 шт.

14. Состав работы по адресу: г. Шымкент, Абайский район, Ташкентская трасса 6 км
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 12 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 11 шт.
4. Электромагнитный замок — 12 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 12 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 12 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 12 шт.
8. Контроллер сетевой — 11 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 11 шт.
3. Установка кнопок выхода — 12 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 12 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 12 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров - 11 шт.

15. Состав работы по адресу: г. Шымкент, 
ул. Есенберлина, 11Б
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.

16. Состав работы по адресу: г. Туркестан, 
ул. Юссупова, 224 Б
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 8 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 7 шт.
4. Электромагнитный замок — 8 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 8 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 8 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 8 шт.
8. Контроллер сетевой — 7 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 7 шт.
3. Установка кнопок выхода — 8 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 8 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 8 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 7 шт.

17. Состав работы по адресу: г. Кызылорда, 
ул. Мырзабека Дуйсенова, 69 Б
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 10 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 9 шт.
4. Электромагнитный замок — 10 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 10 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 10 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 10 шт.
8. Контроллер сетевой — 9 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 9 шт.
3. Установка кнопок выхода — 10 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 10 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 10 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров — 9 шт.

18. Состав работы по адресу: г. Тараз, ул. Телецентр, строение 16 А
Оборудование и материалы:
1. Терминал СКУД распознавания лиц Face ID — 2 шт.
2. Кнопка выхода металлическая накладная — 12 шт.
3. Считыватель бесконтактный — 11 шт.
4. Электромагнитный замок — 12 шт.
5. Доводчик морозостойкий — 12 шт.
6. Блок питания 12В, 5А — 12 шт.
7. Аккумулятор для блока питания, 12В, 7Ач — 12 шт.
8. Контроллер сетевой — 11 шт.
9. Прокси-карта MF - Mifare 13.56Mhz (с серийным номером) - 30 шт.
Монтажные и пусконаладочные работы:
1. Установка СКУД с определением по Face ID — 2 шт.
2. Установка считывателей — 11 шт.
3. Установка кнопок выхода — 12 шт.
4. Установка электромагнитных замков — 12 шт.
5. Монтаж и регулировка доводчиков — 12 шт.
6. Установка и настройка сетевых контроллеров - 11 шт.

Монтаж системы контроля и управления доступом завершается ее тестированием и проверкой работоспособности всех подсистем. Вся кабельная продукция и прочие материалы, необходимые для монтажа и обеспечения целостной работы системы контроля и управления доступом входят в стоимость работ.
После завершения всех пусконаладочных работ Поставщик должен составить акты ввода в эксплуатацию по всем 18 объектам для подписания с представителями Филиалов Заказчика (Астанинский, Восточный, Западный, Северный, Южный).
Поставщик производит консультирование и обучение не менее одного сотрудника в каждом Филиале Заказчика по вопросам, касающимся работы и настройки системы контроля и управления доступом.


	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	


	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	


 
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
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	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	332060.000.000000

	Тауардың атауы*
	Басқарудың/бақылаудың/мониторингтің/есепке алудың/диспетчерлеудің автоматтандырылған жүйелерін монтаждау/енгізу жөніндегі жұмыстар

	Өлшем бірлігі*
	Қызмет

	Саны (көлемі)*
	1

	Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы *
	35 937 300,00

	Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	35 937 300,00

	Жеткізу мерзімі*
	2026 жылғы 30 қарашаға дейін

	Аванстық төлем мөлшері*
	0%

	Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі.
	Жүйе сәйкес келуі керек

ҚР СТ IEC 60839-11-1-2021 "дабыл сигнализациясы жүйелері және электрондық қауіпсіздік жүйелері. 11-1 бөлім. Электрондық қол жеткізуді басқару жүйелері. Жүйелер мен компоненттерге қойылатын техникалық талаптар".

ҚР СТ 3360-2019 "Телевизиялық күзет құралдары мен жүйелері. Жіктеу. Жалпы техникалық талаптар. Сынақ әдістері"

	Шығарылған жылы
	

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	12 ай

	Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы
	Жүйені монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын орындау үшін пайдаланылатын жабдыққа қойылатын техникалық талаптар

1. Бетті тану терминалдары — 40 дана
Кіруді бақылау: бетті тану, рұқсат карталарын контактісіз оқу, сенсорлық код теру пернетақтасы;
Өткізу пунктін аутентификациялау және бұғаттан шығару режимдерінің бірнеше түрі;
Бетте масканың бар-жоғын анықтау;
Теру кодын және ақпараттық нұсқауларды көрсетуге арналған ақпараттық дисплей;
Бетті қолдан жасауға қарсы қорғаныс (спуфингтен қорғау);
Дыбыстық нұсқау;
Уақытты қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесімен синхрондау;
Бетті тану жүйесі: кемінде 1×FRT 3D, қос технология;
Контактісіз карталарды оқу құрылғысы: 1×Mifare 13.56 MHz;
Дисплей: кемінде 7" (17,78 см), сенсорлық экран;
Ажыратымдылығы: кемінде 600×1024 пикс.;
Камера: түсті, кемінде 2×2,0 МП, 1920×1080;
Көру бұрышы: кемінде 88°;
Жады: кемінде 6 000 бет, 50 000 рұқсат картасы, 150 000 оқиға;
Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10/100/1000 Mbps;
Радиоарна: кемінде 868 МГц;
Аудио: кемінде 1×микрофон, 1×динамик, 2×кіріс, 1×шығыс;
Реле: 1×шығыс;
USB Type-A: 1×;
Wiegand: 26/34;
RS485: 1×;
Қолжетімділік батырмасы: 1×;
Есік датчигі: 1×;
Құрылғыны ашудан және бөлшектеуден қорғауға арналған тампер-датчик;
WDR: 120 дБ дейін;
Бетті тану уақыты: бір бетке 0,2 сек-тан аспайды;
Бетті танудың тиімді қашықтығы: 0,3–3 м;
Бетті тану дәлдігі: кемінде 99%;
Картаны оқу уақыты: бір картаға 1 сек-тан аспайды;
Картаны оқудың тиімді қашықтығы: 0–5 см;
[bookmark: _GoBack]Хаттамалар: TCP/IP, ISAPI, ISUP 5.0;
Орнату: жапсарлас (накладной) монтаж;
Түсі: қара;
Қорғаныс дәрежесі: кемінде IP65;
Қуат көзі: DC 12V 2A, 10W;
Пайдалану температурасы: -30 °C-тан +60 °C-қа дейін;
Габариттік өлшемдері: 110,5×209,2×24 мм-ден аспайды
2. Шығу батырмалары — 130 дана
Түрі: қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесіне арналған шығу батырмасы;
Материалы: металл;
Орнату түрі: жапсарлас (накладной);
Шығыс: NO (қалыпты ашық);
Коммутацияланатын жүктеме: 3А/36В DC-тан аспайды;
Қуат көзі: 12 В DC-тан аспайды;
Істен шығуға дейінгі жұмыс ресурсы: кемінде 500 000 цикл;
Индикация: екі түсті;
Өлшемдері: 60×29×26 мм-ден аспайды;
Қорғаныс дәрежесі: кемінде IP40;
Жұмыс температурасы: -20 °C-тан +55 °C-қа дейін.

3. Оқу құрылғылары — 112 дана
Түрі: контактісіз карталарды оқу құрылғысы;
Технологиясы: Mifare;
Жұмыс жиілігі: 13,56 МГц;
Контактісіз карталар мен меткаларды қолдау;
Қосылу интерфейсі: Wiegand және/немесе RS485;
Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесінің құрамында жұмыс істеуге арналған;
Картаны оқу уақыты: 1 сек-тан аспайды;
Оқудың тиімді қашықтығы: 0–5 см;
Қорғаныс дәрежесі мен орындалуы объектіні пайдалану жағдайларына сәйкес болуы тиіс.

4. Электромагниттік құлыптар — 130 дана
Құлып түрі: жапсарлас (накладной), ұстап тұратын, бір есікті;
Ұстау күші: кемінде 280 кг;
Қорек кернеуі: 12 В-тан аспайды;
Тұтынылатын ток: 0,4 А-ден аспайды;
Жұмыс температурасының диапазоны: -35 °C-тан +50 °C-қа дейін;
Габариттік өлшемдері: 250×49,5×26,5 мм-ден аспайды;
Салмағы: 2 кг-нан аспайды;
Бекітуі: L-тәрізді.

5. Есік жапқыштары — 130 дана
Бұйым түрі: есік жапқышы;
Есік салмағы: 120-дан 160 кг-ға дейін;
Жапқыш класы: кемінде EN6-7;
Орнату түрі: әмбебап, сол және оң жаққа ашылатын есіктерге арналған;
Мақсаты: ағаш, пластик және металл есіктерге, оның ішінде өртке қарсы есіктерге арналған;
Жабылу жылдамдығы екі тәуелсіз клапан арқылы реттеледі;
Корпус материалы: силумин немесе сипаттамалары бойынша одан жоғары;
Серіппе материалы: шыңдалған болат;
Поршень және тісті доңғалақ материалы: беріктігі жоғары болат;
Қосымша қысып жабу функциясы: иінтірек арқылы;
Тарту механизмі: жиналмалы;
Аязға төзімділігі: болуы тиіс;
Температуралық режимі: -45 °C-тан +60 °C-қа дейін;
Ұзындығы: 248 мм-ден аспайды;
Иінтірек ұзындығы: 260-тан 330 мм-ге дейін;
Орнату өлшемдері: 230×19 мм-ден аспайды;
Өртке қарсы есіктерге орнату мүмкіндігі.

6. Қуат блоктары — 130 дана
Түрі: қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесіне арналған үздіксіз қорек көзі блогы;
Корпус материалы: металл;
Қоректендіру желісінің кернеуі: 230 В, 50±1 Гц;
Қоректендіру кернеуінің диапазоны: 187-ден 242 В-қа дейін;
Шығыс кернеуі: 9,5-тен 14 В-қа дейін;
Аккумуляторлық батареямен жұмыс істеу қарастырылуы тиіс;
Корпус пен орындалуы жабдықты қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз етуі тиіс;
Жұмыс температурасының диапазоны: -10 °C-тан +40 °C-қа дейін;
25 °C температурадағы ауаның салыстырмалы ылғалдылығы: 80%-дан аспайды;
Қабықтың қорғаныс дәрежесі: орындалуына қарай кемінде IP20/IP30.

7. Аккумуляторлар — 130 дана
Түрі: қышқылды, қызмет көрсетуді қажет етпейтін аккумулятор;
Номиналды кернеуі: 12 В;
Сыйымдылығы: кемінде 7 А·сағ;
Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесін резервтік қоректендіруге арналған;
Орнатылған үздіксіз қорек көздері блоктарымен үйлесімділігі;
Резервтік электрмен жабдықтау жүйесінің құрамында пайдалану мүмкіндігі.

8. Желілік контроллерлер — 112 дана
Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесінің контроллері;
Есікті/қолжетімділік нүктесін басқаруды қолдау;
Ethernet желілік интерфейсі;
TCP/IP қолдауы;
Оқу құрылғыларын қосуды қолдау;
Шығу батырмасын қолдау;
Электромагниттік құлыпты қолдау;
Есіктің күйін анықтайтын датчикті қолдау;
Wiegand және/немесе RS485 қолдауы;
Бірыңғай СКУД жүйесінің құрамында жұмыс істеу мүмкіндігі;
Қашықтан басқару және мониторинг мүмкіндігі;
Уақытты синхрондау;
Қолжетімділік оқиғаларының журналын жүргізу;
Жүйені бағдарламалық басқаруды қолдау.

2. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары

1. Face ID функциясы бар СКУД терминалдарын орнату
Бетті тану терминалдарын дайындалған орындарға орнату;
Жабдықты механикалық бекіту;
Электр қорегін және желілік қосылымды қосу;
СКУД жүйесіне қосу;
Бетті тануды және сәйкестендіру тәсілдерін баптау;
Желілік параметрлерді және уақытты синхрондауды баптау;
Терминалдардың дұрыс жұмыс істеуін тексеру.

2. Оқу құрылғыларын орнату
Өту орындарында оқу құрылғыларын монтаждау;
Жабдықты механикалық бекіту;
Желілік контроллерлерге қосу;
Карталарды оқу параметрлерін баптау;
Mifare карталарын оқуды тексеру;
Оқиғалардың СКУД жүйесіне берілуін тексеру.

3. Шығу батырмаларын орнату
Шығу батырмаларын монтаждау;
СКУД контроллерлеріне қосу;
Есікті ашу сигналының дұрыс қалыптасуын тексеру;
Монтаждан кейін батырмалардың жұмысқа қабілеттілігін тексеру.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату
Есік блоктарына электромагниттік құлыптарды монтаждау;
Тиісті бекіту элементтерін орнату;
СКУД жүйесіне және қуат көзіне қосу;
Жұмыс режимін баптау;
Ұстау күшін және бұғаттан шығарудың дұрыстығын тексеру;
Құлыптың штаттық және авариялық режимдердегі жұмысын тексеру.

5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу
Есік жапқыштарын монтаждау;
Ашылу бағытын ескере отырып есіктерге орнату;
Жабылу жылдамдығын реттеу;
Есіктің соңына дейін жабылуын реттеу;
Есік жапқышы мен электромагниттік құлыптың бірлескен жұмысын тексеру;
Монтаждан кейін есіктердің толық жабылуын тексеру.

6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау
Желілік контроллерлерді монтаждау;
Контроллерлерді жергілікті желіге қосу;
Оқу құрылғыларын, шығу батырмаларын, электромагниттік құлыптарды және есіктің күйін анықтайтын датчиктерді қосу;
Желілік параметрлерді баптау;
Адрестеуді және байланыс параметрлерін баптау;
Контроллерлерді СКУД бағдарламалық қамтамасыз етуіне қосу;
Қолжетімділік құқықтары мен жұмыс режимдерін баптау;
Оқиғалардың жүйеге берілуін тексеру;
Қашықтан басқару және мониторинг мүмкіндігін тексеру.

Лицензия (1 тип) – 1 дана.
Қажетті есіктер санына кіруді басқарудың негізгі пакеті-есіктер санын кеңейту үшін қажетті шарттарды, ACS-тің барлық негізгі функцияларын және басқару лицензияларының қажетті санын қамтиды.
Лицензия мерзімсіз болуы керек (perpetual license), пайдалану уақыты шектеусіз.
Жыл сайынғы жаңартуды қажет етпестен орнату және пайдалану мүмкіндігі.
Қолдайды: адамды/ адамдар тобын басқару, қолжетімділік оқиғаларын мониторингтеу және алу, қолжетімділік деңгейін басқару және т.б.
Қолжетімділікті басқару: есіктердің немесе кіреберістердің қажетті санын басқару мүмкіндігі. Пайдаланушыларға кіру құқығын теңшеу, кіру кестесін анықтау және есіктерден өту жолдарын бақылау мүмкіндігі.
Сәйкестендіру және аутентификация: бағдарламалық қамтым әртүрлі сәйкестендіру әдістерін, соның ішінде проксимит карталарын, биометриялық деректерді (саусақ іздері, бет және т.б.) және PIN кодтарын пайдалануды қолдайды. Ол пайдаланушылардың аутентификациясын және берілген деректер негізінде қолжетімділікті бақылауды қамтамасыз етеді.
Мониторингтеу және есептілік: Сіз нақты уақытта қолжетімділік әрекеттерін мониторингтей аласыз және рұқсат берілмеген қолжетімділік немесе бұзу әрекеттері сияқты оқиғалар туралы хабарландырулар ала аласыз. Бағдарламалық қамтым, сонымен қатар, қолжетімділік және есіктер арқылы өтулер туралы есептер шығаруға мүмкіндік береді.
Басқа жүйелермен интеграция: бейнебақылау жүйелері, өрт дабылы жүйелері және ғимараттарды басқару жүйелері сияқты басқа қауіпсіздік жүйелерімен біріктірілуі мүмкін. Бұл бірыңғай орталық басқарылатын кешенді қауіпсіздік жүйесін құруға мүмкіндік береді.
Резервтік көшірме жасау және қалпына келтіру: бағдарламалық қамтым деректердің сақтық көшірмесін жасауға және бұзылған немесе жоғалған жағдайда жүйені қалпына келтіруге мүмкіндік береді.

Лицензия (2 тип) – 1 дана.
Бұл – қызметкерлердің тиімділігін бағалаудың егжей-тегжейлі жүйесін қалыптастыруға арналған күйге келтіру және қолжетімділікті басқарудың базалық бағдарламалық кешенін кеңейту пакеті. Кәсіпорын қызметкерлерінің жұмыс орындарына баруын, ауысымдарды басқаруды, сондай-ақ, бөгде әзірлеушілердің деректер базасымен жұмыс істеуді ескере отырып, деректер базасын жүргізу мүмкіндіктерін ұсынады. ҚББЖ терминалдарынан, бейне есік қоңырауларынан, бақылау камераларынан, түрді автоматты түрде танитын PTZ жүйелерінен ақпаратты автоматты түрде оқуды қолдайды.
Бағдарламалық қамтым ыңғайлы және түсінікті интерфейске ие және егжей-тегжейлі графиктер құруға және қызметкерлердің жұмысқа келгендерінің барлығының жазып алынған тарихына негізделген есептер жасауға мүмкіндік береді. Мобильді қосымша ыңғайлы конфигурацияны және деректер базасымен жедел жұмыс істеуді қамтамасыз етеді. Кешеннің негізгі нұсқасымен бірігуге қабілетті.
Лицензия мерзімсіз болуы керек (perpetual license), пайдалану уақыты шектеусіз.
Жыл сайынғы жаңартуды қажет етпестен орнату және пайдалану мүмкіндігі.
Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесінің (СКУД) терминалдары Тапсырыс беруші пайдаланатын қолданыстағы СКУД бағдарламалық-аппараттық платформасымен жұмыс уақытын орталықтандырылған есепке алу мақсатында интеграциялану мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Жабдық қолданыстағы платформамен үйлесімді болуы және негізгі платформаны ауыстыруды немесе жаңғыртуды қажет етпей, қолданыстағы жүйе құрамында оны қосу, баптау және пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс.
Жеткізуші жеткізілетін жабдықтың қолданыстағы СКУД жүйесіне дұрыс қосылуын және интеграциялануын, оның ішінде жұмыс уақытын орталықтандырылған есепке алу үшін қажетті деректерді беруді қамтамасыз етуге міндетті.
Жеткізушінің мамандары "Қазтелерадио" АҚ объектілерінде жабдықтарды монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын мына мекенжайлар бойынша жүргізуі тиіс:
1. Көкшетау қ., Шәкәрім Құдайбердіұлы көшесі, 1/1 ғимарат
2. Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы, Қарағанды–Теміртау трассасы
3. Астана қ., Сүйінбай Ақын көшесі, 87, Сарыарқа ауданы
4. Ақтөбе қ., Летняя көшесі, 25 үй
5. Ақтау қ., №6 Өнеркәсіптік аймақ, №112 ғимарат
6. Атырау қ., Геолог ауылдық округі, Телемұнара аумағы, №48 құрылыс
7. Орал қ., Н. Сдықов көшесі, 1/4
8. Қостанай қ., Қайырбеков көшесі, 312
9. Петропавл қ., Е. Брусиловский көшесі, 1
10. Шымкент қ., Абай ауданы, Ташкент трассасы, 6 км
11. Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11Б
12. Түркістан қ., Юссупов көшесі, 224 Б
13. Қызылорда қ., Мырзабек Дүйсенов көшесі, 69 Б
14. Тараз қ., Телецентр көшесі, 16 А құрылыс
15. Өскемен қ., Қайыңдыбұлақ тау жотасы, 23 тұрғын шағынауданынан батысқа қарай
16. Өскемен қ., Жақсылық Үшкемпіров көшесі, 70
17. Семей қ., Шұғаев көшесі, 157
18. Павлодар қ., Павлов көшесі, 26/5 құрылыс.

1. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: Көкшетау қ., Шәкәрім Құдайбердіұлы көшесі, 1/1 ғимарат
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 4 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 3 дана.
4. Электромагниттік құлып — 4 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 4 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 4 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 4 дана.
8. Желілік контроллер — 3 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 3 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 4 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 4 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 4 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 3 дана.

2. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Қарағанды қ., Әлихан Бөкейхан ауданы, Қарағанды–Теміртау трассасы
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 7 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 6 дана.
4. Электромагниттік құлып — 7 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 7 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 7 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 7 дана.
8. Желілік контроллер — 6 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 6 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 7 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 7 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 7 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 6 дана.

3. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: Астана қ., Сүйінбай Ақын көшесі, 87, Сарыарқа ауданы
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.

4. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Өскемен қ., Қайыңдыбұлақ тау жотасы, 23 тұрғын шағынауданынан батысқа қарай
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 10 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 9 дана.
4. Электромагниттік құлып — 10 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 10 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 10 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 10 дана.
8. Желілік контроллер — 9 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 9 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 10 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 10 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 10 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 9 дана.

5. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Өскемен қ., Жақсылық Үшкемпіров көшесі, 70
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 2 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 1 дана.
4. Электромагниттік құлып — 2 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 2 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 2 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 2 дана.
8. Желілік контроллер — 1 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 1 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 2 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 2 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 2 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 1 дана.

1. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Семей қ., Шұғаев көшесі, 157
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 8 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 7 дана.
4. Электромагниттік құлып — 8 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 8 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 8 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 8 дана.
8. Желілік контроллер — 7 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 7 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 8 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 8 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 8 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 7 дана.

7. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Павлодар қ., Павлов көшесі, 26/5 құрылыс
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 7 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 6 дана.
4. Электромагниттік құлып — 7 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 7 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 7 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 7 дана.
8. Желілік контроллер — 6 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 6 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 7 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 7 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 7 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 6 дана.

8. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Ақтөбе қ., Летняя көшесі, 25 үй
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 4 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 10 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 8 дана.
4. Электромагниттік құлып — 10 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 10 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 10 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 10 дана.
8. Желілік контроллер — 8 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 4 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 8 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 10 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 10 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 10 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 8 дана.

9. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Ақтау қ., №6 Өнеркәсіптік аймақ, №112 ғимарат
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 6 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 5 дана.
4. Электромагниттік құлып — 6 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 6 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 6 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 6 дана.
8. Желілік контроллер — 5 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 5 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 6 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 6 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 6 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 5 дана.

10. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Атырау қ., Геолог ауылдық округі, Телемұнара аумағы, №48 құрылыс
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 7 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 6 дана.
4. Электромагниттік құлып — 7 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 7 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 7 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 7 дана.
8. Желілік контроллер — 6 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 6 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 7 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 7 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 7 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 6 дана.

11. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Орал қ., Н. Сдықов көшесі, 1/4
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 4 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 12 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 10 дана.
4. Электромагниттік құлып — 12 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 12 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 12 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 12 дана.
8. Желілік контроллер — 10 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 4 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 10 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 12 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 12 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 12 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 10 дана.

12. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Қостанай қ., Қайырбеков көшесі, 312
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 9 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 8 дана.
4. Электромагниттік құлып — 9 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 9 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 9 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 9 дана.
8. Желілік контроллер — 8 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 8 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 9 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 9 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 9 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 8 дана.

13. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Петропавл қ., Е. Брусиловский көшесі, 1
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 6 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 5 дана.
4. Электромагниттік құлып — 6 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 6 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 6 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 6 дана.
8. Желілік контроллер — 5 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 5 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 6 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 6 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 6 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 5 дана.

14. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Шымкент қ., Абай ауданы, Ташкент трассасы, 6 км
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 12 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 11 дана.
4. Электромагниттік құлып — 12 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 12 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 12 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 12 дана.
8. Желілік контроллер — 11 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 11 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 12 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 12 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 12 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 11 дана.

15. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Шымкент қ., Есенберлин көшесі, 11Б
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.

16. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Түркістан қ., Юссупов көшесі, 224 Б
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 8 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 7 дана.
4. Электромагниттік құлып — 8 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 8 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 8 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 8 дана.
8. Желілік контроллер — 7 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 7 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 8 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 8 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 8 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 7 дана.

17. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Қызылорда қ., Мырзабек Дүйсенов көшесі, 69 Б
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 10 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 9 дана.
4. Электромагниттік құлып — 10 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 10 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 10 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор — 10 дана.
8. Желілік контроллер — 9 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 9 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 10 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 10 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 10 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 9 дана.

18. Мекенжай бойынша жұмыстардың құрамы: 
Тараз қ., Телецентр көшесі, 16 А құрылыс
Жабдықтар мен материалдар:
1. Бетті тану функциясы бар СКУД терминалы Face ID — 2 дана.
2. Металл жапсырмалы шығу түймесі — 12 дана.
3. Контактісіз карталарды оқу құрылғысы — 11 дана.
4. Электромагниттік құлып — 12 дана.
5. Аязға төзімді есік жапқыш — 12 дана.
6. 12 В, 5 А қорек блогы — 12 дана.
7. Қорек блогына арналған 12 В, 7 А·сағ аккумулятор - 12 дана.
8. Желілік контроллер — 11 дана.
9. MF-Mifare 13.56 MHz прокси картасы (сериялық нөмірі бар) - 30 дана.
Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары:
1. Face ID арқылы сәйкестендіру функциясы бар СКУД жүйесін орнату — 2 дана.
2. Оқу құрылғыларын орнату — 11 дана.
3. Шығу түймелерін орнату — 12 дана.
4. Электромагниттік құлыптарды орнату — 12 дана.
5. Есік жапқыштарын монтаждау және реттеу — 12 дана.
6. Желілік контроллерлерді орнату және баптау — 11 дана.

Қолжетімділікті бақылау және басқару жүйесін орнату оны тестілеумен және барлық ішкі жүйелердің жұмысын тексерумен аяқталады. Қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесінің тұтас жұмысын монтаждау және қамтамасыз ету үшін қажетті барлық кабельдік өнімдер мен өзге де Материалдар Жұмыс құнына кіреді.
Барлық іске қосу-жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін Өнім беруші Тапсырыс берушінің филиалдарының өкілдерімен (Астана, Шығыс, Батыс, Солтүстік, Оңтүстік) қол қою үшін барлық 18 объекті бойынша пайдалануға беру актілерін жасауы тиіс.
Жеткізуші қол жеткізуді бақылау және басқару жүйесінің жұмысы мен конфигурациясына қатысты мәселелер бойынша Тапсырыс берушінің әрбір филиалында кемінде бір қызметкерге кеңес береді және оқытады.


	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)
	

	Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	


   
 * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
      Ескерту.
      1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер бойынша әрбір талап және қосымша талаптар бөлек жолда көрсетіледі.
      2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.






