Конкурс құжаттамасына
12 қосымша
Сатып алынатын тауардың техникалық ерекшелігі
Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ
Конкурстың № ____________________________
Конкурстың атауы: Этикетка принтері, үстел үсті, термотрансферлік
Лоттың № ________________________________
Лоттың атауы: Этикетка принтері, үстел үсті, термотрансферлік

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	________________

	Тауардың атауы*
	Этикетка принтері, үстел үсті, термотрансферлік

	Өлшем бірлігі*
	Дана

	Саны (көлемі)*
	12

	Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда*
	

	Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	

	Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)*
	DDP — «Баж төленіп жеткізілді», тапсырыс берушінің мекенжайы: (нақты мекенжайды көрсету)

	Жеткізу мерзімі*
	Шарт күшіне енген күннен бастап 15 (он бес) күнтізбелік күн

	Аванстық төлем мөлшері*
	0% (аванстық төлем қарастырылмаған)

	Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі.
	

	Шыққан жылы
	2024 жылдан кешіктірілмей

	Кепілдік мерзімі (аймен)
	12 ай

	Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және басқа да сипаттамаларының сипатталуы

	
Жалпы талаптар:
Жабдық өндіруші зауыттарда өндірілген және сыналған болуы тиіс. Ұсынылатын жабдық жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс. Барлық көрсетілген техникалық сипаттамаларға толық сәйкес келетін функционалдық аналог (балама) тауарды жеткізуге рұқсат етіледі.

1-позиция. Этикетка принтері, үстел үсті, термотрансферлік:
- Басып шығару технологиясы: термотрансферлік және тікелей термобасып шығару (екі режимді де қолдау);
- Басып шығару ажыратымдылығы: кемінде 203 dpi (8 нүкте/мм);
- Басып шығарудың ең жоғары жылдамдығы: кемінде 127 мм/с (5 дюйм/с);
- Басып шығарудың ең үлкен ені: кемінде 104 мм;
- Тасығыштың ені: 25 мм-ден бастап кемінде 110 мм-ге дейін;
- Тасығыш түрлері: үздіксіз және кесілген (саңылаулы) этикетка таспасы, қара белгісі бар тасығыш, ойығы бар тасығыш, бүктелген (fan-fold);
- Тасығыш орамының ең үлкен сыртқы диаметрі: кемінде 127 мм; қолдау көрсетілетін өзектер: 25,4 мм және 38,1 мм;
- Этикетканың ең аз ұзындығы: 10 мм-ден артық емес;
- Бояғыш таспа (риббон): бояғыш қабаты сыртқа қарай оралған; өзектері 12,7 мм (0,5") және 25,4 мм (1"); ені 25 мм-ден бастап кемінде 110 мм-ге дейін; ұзындығы 25,4 мм өзекте кемінде 300 м;
- Жад: кемінде 128 МБ Flash және кемінде 128 МБ SDRAM;
- Базалық жиынтықтағы интерфейстер: USB (device), USB Host, кіріктірілген Ethernet 10/100;
- Желілік хаттамалар: TCP/IP (IPv4 және IPv6), DHCP, HTTP/HTTPS, LPR/LPD, FTP/SFTP, Telnet/SSH, SMTP;
- Принтер өндірушісінің Wi-Fi/Bluetooth модулін (Bluetooth 5.0-ден төмен емес) орнату мүмкіндігі;
- Принтерді басқару тілдері: ZPL II (немесе эмуляция), EPL (немесе эмуляция), DPL, Direct Protocol (немесе баламалы жиынтық);
- Штрих-кодтар: барлық негізгі сызықтық және екі өлшемді символикалар, оның ішінде QR-Code, Data Matrix, PDF417, EAN-13, EAN-8, Code 128, Code 39;
- Графикалық форматтар: BMP (1-bit), GIF, PCX, PNG;
- Қаріптер мен кодтаулар: масштабталатын қаріптер, кириллица мен латын әліпбиін (оның ішінде кеңейтілген) қолдау;
- Драйверлер: Windows үшін өндірушінің драйвері; Linux үшін CUPS драйвері;
- Басқару органдары: тасығышты беру түймесі, тасығышты үнемдеу режимінің түймесі (ECO немесе аналог), жарық диодты күй индикациясы; орыс тілін қолдайтын веб-интерфейс;
- Өлшемдері (Ұ × Е × Б): 275 × 200 × 170 мм-ден артық емес; салмағы: 2,1 кг-нан артық емес;
- Электрмен қоректендіру: сыртқы қуат адаптері 90–264 В айнымалы ток, шығысы 24 В тұрақты ток, кемінде 2,5 А;
- Пайдалану шарттары: температура +5-тен +40 °C-қа дейін, конденсациясыз 10–80 % салыстырмалы ылғалдылықта;
- Сертификаттау: CE; қауіпсіздік — EN/IEC 62368-1; ЭМҮ — EN 55032 (A класы), EN 55035;
- Күйі: жаңа, пайдаланылмаған;
- Шығарылған жылы: 2024 жылдан кешіктірілмей.

Жеткізу жиынтығы (12 принтерге):
- Этикетка принтері — 12 дана;
- Қуат кабелі бар қуат адаптері — 12 дана;
- USB кабелі — 12 дана;
- Құжаттама (пайдаланушы нұсқаулығы) — 12 жиынтық (әр принтерге бір);
- Өздігінен жабысатын полипропилен этикеткалар 58 × 40 мм, өзегі 40 мм, орамда 1000 дана — 90 орам;
- Бояғыш таспа (риббон) Resin 60 мм × 300 м, бояғыш қабаты сыртқа қарай (OUT), өзегі 25,4 мм — 15 орам.

Жеткізу жиынтығына кіретін шығыс материалдарына қойылатын талаптар:
- Этикеткалар — 90 орам (90 000 дана): ақ полипропилен (PP), термотрансферлік басып шығаруға арналған; тұрақты желім қабаты; өлшемі 58 × 40 мм, саңылаулы кесілген; өзегі 40 мм; орамда 1000 дана; этикеткалары сыртқа қарай оралған; орамның сыртқы диаметрі 127 мм-ден артық емес; саны — 90 орам;
- Риббон — 15 орам: Resin (шайырлы) түрі, полипропиленде басып шығаруға арналған; ені 60 мм; ұзындығы 300 м; өзегі 25,4 мм (1"); бояғыш қабаты сыртқа қарай оралған (OUT); орамның сыртқы диаметрі 68 мм-ден артық емес; саны — 15 орам;
- Шығыс материалдарының жеткізу сәтіндегі жарамдылық мерзімі: кемінде 12 ай;
Шығыс материалдары принтерлердің жеткізу жиынтығына кіреді және олармен бірге, бір жеткізіліммен жеткізіледі; тасығыш ені, өзек диаметрі, орам бағыты мен басып шығару түрі бойынша жеткізілетін принтерлермен толық үйлесімді болуы тиіс. Принтерлерді шығыс материалдарынсыз жеткізуге жол берілмейді.

Кепілдік:
Тапсыру-қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 (он екі) ай, басып шығару басын қоса алғанда. Жеткізілетін тауар жоғары сапалы жұмысты қамтамасыз етуі, сенімділігімен, пайдалану жеңілдігімен ерекшеленуі, ақаулардың болмауына кепілдік беруі тиіс.

	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (құрастыру, баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау)
	

	Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	



* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескерту.
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер мен орындаушыға қосымша шарттар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшеліктің ішінде әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.


Приложение 12
к конкурсной документации
Техническая спецификация закупаемых товаров
Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»
Наименование организатора: АО «Казтелерадио»
№ конкурса _________________________________
Наименование конкурса: Принтер этикеток настольный термотрансферный
№ лота _____________________________________
Наименование лота: Принтер этикеток настольный термотрансферный

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	________________

	Наименование товара*
	Принтер этикеток настольный термотрансферный

	Единица измерения*
	Штука

	Количество (объем)*
	12

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	

	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP — «Поставка с оплатой пошлины», адрес заказчика: (указать конкретный адрес)

	Срок поставки*
	15 (пятнадцать) календарных дней с даты вступления договора в силу

	Размер авансового платежа*
	0% (авансовый платёж не предусмотрен)

	Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок.
	.

	Год выпуска
	не ранее 2024 г.

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12 месяцев

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара

	
Общие требования:
Оборудование должно быть произведено и протестировано на заводах фирмы-изготовителя. Предлагаемое оборудование должно быть новым, неиспользованным. Допускается поставка товара, являющегося функциональным аналогом (эквивалентом) и полностью соответствующего всем указанным техническим характеристикам.

Позиция 1. Принтер этикеток настольный термотрансферный:
- Технология печати: термотрансферная и прямая термопечать (поддержка обоих режимов);
- Разрешение печати: не менее 203 dpi (8 точек/мм);
- Максимальная скорость печати: не менее 127 мм/с (5 дюймов/с);
- Максимальная ширина печати: не менее 104 мм;
- Ширина носителя: от 25 мм до не менее 110 мм;
- Типы носителя: непрерывная и высечная (с зазором) этикеточная лента, носитель с чёрной меткой, с насечкой, фальцованный (fan-fold);
- Максимальный внешний диаметр рулона носителя: не менее 127 мм; поддерживаемые втулки: 25,4 мм и 38,1 мм;
- Минимальная длина этикетки: не более 10 мм;
- Красящая лента (риббон): намотка красящим слоем наружу; втулки 12,7 мм (0,5") и 25,4 мм (1"); ширина от 25 мм до не менее 110 мм; длина не менее 300 м при втулке 25,4 мм;
- Память: не менее 128 МБ Flash и не менее 128 МБ SDRAM;
- Интерфейсы в базовой комплектации: USB (device), USB Host, встроенный Ethernet 10/100;
- Сетевые протоколы: TCP/IP (IPv4 и IPv6), DHCP, HTTP/HTTPS, LPR/LPD, FTP/SFTP, Telnet/SSH, SMTP;
- Возможность установки модуля Wi-Fi/Bluetooth (не ниже Bluetooth 5.0) производителя принтера;
- Языки управления принтером: ZPL II (или эмуляция), EPL (или эмуляция), DPL, Direct Protocol (или эквивалентный набор);
- Штрих-коды: все основные линейные и двумерные символики, в том числе QR-Code, Data Matrix, PDF417, EAN-13, EAN-8, Code 128, Code 39;
- Графические форматы: BMP (1-bit), GIF, PCX, PNG;
- Шрифты и кодировки: масштабируемые шрифты, поддержка кириллицы и латиницы (в том числе расширенной);
- Драйверы: драйвер производителя для Windows; драйвер CUPS для Linux;
- Органы управления: кнопка подачи носителя, кнопка режима экономии носителя (ECO или аналог), светодиодная индикация состояния; веб-интерфейс управления с поддержкой русского языка;
- Габариты (Д × Ш × В): не более 275 × 200 × 170 мм; вес: не более 2,1 кг;
- Электропитание: внешний адаптер питания 90–264 В переменного тока, выход 24 В постоянного тока, не менее 2,5 А;
- Условия эксплуатации: температура от +5 до +40 °C при относительной влажности 10–80 % без конденсации;
- Сертификация: CE; безопасность — EN/IEC 62368-1; ЭМС — EN 55032 (класс A), EN 55035;
- Состояние: новый, неиспользованный;
- Год выпуска: не ранее 2024 года.

Комплект поставки (на 12 принтеров):
- Принтер этикеток — 12 шт.;
- Адаптер питания с кабелем питания — 12 шт.;
- Кабель USB — 12 шт.;
- Документация (руководство пользователя) — 12 комплектов (по одному на принтер);
- Этикетки самоклеящиеся полипропиленовые 58 × 40 мм, втулка 40 мм, 1000 шт. в рулоне — 90 рулонов;
- Красящая лента (риббон) Resin 60 мм × 300 м, намотка красящим слоем наружу (OUT), втулка 25,4 мм — 15 рулонов.

Требования к расходным материалам, входящим в комплект поставки:
- Этикетки — 90 рулонов (90 000 шт.): полипропилен (PP) белый, для термотрансферной печати; клеевой слой постоянный; размер 58 × 40 мм, высечка с зазором; втулка 40 мм; 1000 шт. в рулоне; намотка этикетками наружу; внешний диаметр рулона не более 127 мм; количество — 90 рулонов;
- Риббон — 15 рулонов: тип Resin (смоляной), для печати на полипропилене; ширина 60 мм; длина 300 м; втулка 25,4 мм (1"); намотка красящим слоем наружу (OUT); внешний диаметр рулона не более 68 мм; количество — 15 рулонов;
- Срок годности расходных материалов на момент поставки: не менее 12 месяцев;
Расходные материалы входят в комплект поставки принтеров и поставляются вместе с ними, одной поставкой; должны быть полностью совместимы с поставляемыми принтерами по ширине носителя, диаметру втулки, направлению намотки и типу печати. Поставка принтеров без расходных материалов не допускается.

Гарантия:
Не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания акта приёма-передачи, включая печатающую головку. Поставляемый товар должен обеспечивать неизменно высокое качество функционирования, отличаться надёжностью, лёгкостью эксплуатации, гарантировать отсутствие дефектов.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
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* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
