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[bookmark: z2371]Наименование заказчика: ________________________________
Наименование организатора: АО «Казтелерадио»
№ конкурса: ________________________________
Наименование конкурса: Комплекс оборудования для системы видеонаблюдения объекта и прилегающей территории
№ лота: ____________________________________
Наименование лота:
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	264033.900.000000– Комплекс оборудования


	Наименование товара*
	Комплекс оборудования для системы видеонаблюдения объекта и прилегающей территории

	Единица измерения*
	комплект

	Количество (объем)*
	

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	


	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	
 6 151 850   


	Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)*
	DDP


	Срок поставки*
	70 календарных дней

	Место поставки*
	

	Размер авансового платежа*
	0%

	Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок
	ЭМС: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Выпуск 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015;
Безопасность: Стандарт: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Часть 1): 2010/IEC 60950-1: 2005;
Окружающая среда: CE-RoHS: 2011/65/ЕС, WEEE: 2012/19/ЕС; 
Защита: IK10: IEC 62262:2002 (Вандалозащищенность), IP66: IEC 60529-2013 (Защита от пыли и влаги);
Охват: Регламент (ЕС) No 1907/2006;



	Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники
	

	Гарантийный срок (в месяцах)
	Не менее 12

	Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара
	1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Настоящая техническая спецификация разработана для закупа, комплекса оборудования системы видеонаблюдения ТЦ г. Алматы, филиала АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания». 

	
	2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ
Комплекс оборудования системы видеонаблюдения ТЦ г. Алматы, в составе:
1) Видеокамера уличная – не менее  12 шт;
2) Купольная поворотная PTRZ камера – не менее 16 шт;
3) Сетевой видеорегистратор не менее 32-канальный  – не менее 1 шт;
4) Коммутатор не менее 16 портов PoE– не менее 2 шт;
5) Жесткий диск не менее 16 ТБ – не менее 4 шт;
6) Кабель сетевой неэкранированный (UTP) 5e категории – не менее 1120 м.
Все поставляемое оборудование (камеры, видеорегистратор, коммутаторы, жесткий диск), кроме кабеля, должно быть произведено одним производителем. Обеспечение 100% совместимости по проприетарным протоколам передачи данных, единая система управления (VMS), минимизация задержек и обеспечение сквозной аналитики. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, выпущенным не ранее 2025/2026 года.

	
	3. ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИОНАЛУ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ
1)	Видеокамера уличная:
Питание (PoE): Требуется поддержка стандарта IEEE 802.3at (технология Power over Ethernet);
Кабельная сеть: Медный кабель витая пара (UTP/FTP категории 5e или 6) для подключения через разъем RJ-45 со скоростью 10/100 Мбит/с;
Хранение архива: MicroSD карта памяти объемом не менее 512 ГБ (для локальной записи);
Просмотр и управление: Современный браузер для веб-интерфейса или фирменное ПО.
2)	Купольная поворотная PTRZ камера:
Питание (PoE): Требуется поддержка стандарта IEEE 802.3at (технология Power over Ethernet);
Потребляемая мощность: не более 18 Вт; 
Сеть: Проводной интерфейс не менее 1×RJ45 с поддержкой скоростей 10M/100Mbps;
Температура: Рабочий диапазон: от не более  -30 °C до не менее +60 °C;
Влажность: Допустимая влажность до не более 95% (без образования конденсата);
Пылевлагозащита: Класс IP66 — выдерживает сильные струи воды и запыление, подходит для наружного монтажа;
Антивандальная защита: Класс IK10;
Удаленная настройка (PTRZ): Благодаря функции PTRZ регулировать панораму, наклон, поворот и зум можно удаленно, без ручного вмешательства на объекте;
Свободное пространство: Камера является купольной, поэтому ее конструкция должна предусматривать  крепеж,  как на стену, так и на потолок, в связи, с чем необходим соответствующий настенный кронштейн.
Характеристики кронштейна:
Установка купольной камеры на стену (внутри/снаружи помещений);
Размеры: диаметр основы не более 155 мм (полные габариты не более  Ø 155 × 183.5 × 240 мм);
Максимальная нагрузка: не более 3 кг;
Материал: прочный алюминиевый сплав;
Вес кронштейна: не более 700 граммов.
Объективу требуется свободный обзор (фокусное расстояние  не менее 2.8мм№– не более 12 мм); 
Для локального сохранения архива потребуется карта MicroSD/SDHC/SDXC не менее 512 ГБ (рекомендуются высокоскоростные карты класса 10 или UHS-I).
Освещение: Встроенная гибридная подсветка обеспечивает видимость не менее 40 метров, но камере требуется хотя бы минимальная фоновая освещенность (не менее 0.0028 люкс) для перехода в ночной полноцветный режим.
Программное обеспечение: Для реализации встроенной аналитики (классификация людей и автомобилей) и стабильной записи не менее 4K-видео (3840 × 2160) требуется видеорегистратор или ПО, поддерживающее стандарт ONVIF и протокол на базе HTTP/REST.
3)	Сетевой видеорегистратор:  
Видеовход и запись: Количество каналов: Подключение не менее 32 IP-камер;
Максимальное разрешение: не менее 12 Мп на канал;
Битрейт: Входящий – не менее 256 Мбит/с, исходящий – не менее 160 Мбит/с;
Интеллектуальная аналитика (AI): Технология AcuSense: Фильтрация ложных тревог (игнорирование животных, дождя, листвы) с классификацией целей "Человек/Транспорт";
Распознавание лиц: Поддерживается захват лиц и сравнение их с базой данных (до не менее 20 000 изображений лиц);
Сеть и питание (PoE): PoE-порты: не менее 16 независимых портов RJ-45 с поддержкой стандартов IEEE 802.3af/at (подача питания и видеосигнала по одному кабелю);
Питание PoE: не менее 200 Вт;
Сетевые интерфейсы: не менее  2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с;
Хранение данных: Интерфейсы SATA не менее 4 отсека для подключения жестких дисков;
Объем архива: HDD объемом не менее 16 ТБ на каждый диск;
Интерфейсы и мониторинг: 
Видеовыходы: не менее 1 порта HDMI с разрешением до 4K (3840 × 2160) и не менее 1 порта VGA;
Тревожные входы/выходы: не менее 16 входов и не менее 4 выходов для подключения внешних охранных датчиков и сирен;
Аудио: не менее 1 входа и не менее 1 выхода (RCA) для двусторонней связи;
Дополнительно: не менее одного порта USB 2.0/3.0, не менее одного порта RS-232 и не менее одного порта RS-485;
Питание: не менее 100 В и не более 240 В (переменный ток);
Форм-фактор: Корпус для установки в стойку, стандартный размер 1.5U (габариты: не более  445 × 400 × 75 мм).
4)	Коммутатор PoE:
Питание: Стандартная электросеть AC от не менее 100В до не более 240 В (50–60 Гц);
Общий PoE-бюджет: не менее 225 Вт;
Мощность на порт: Поддержка стандартов IEEE 802.3af/at до не менее 30 Вт на один порт;
Защита: Встроенная грозозащита (защита от перенапряжения) до не менее 6 кВ;
Сетевые характеристики: Порты: не менее 16 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой PoE; 
не менее 2 uplink-портов SFP 1000 Мбит/с;
Управление: Управляемый (Layer 2), поддерживает настройку VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP;
Режим увеличения дальности (Extend Mode): Позволяет питать и передавать данные на расстояние не менее 250 метров (со снижением скорости до не более 10 Мбит/с);
Физические и эксплуатационные требования: Размеры и форм-фактор: не более 440 × 220,8 × 44 мм, для установки в стандартную 19-дюймовую стойку;
5)	Жесткий диск:
Интерфейс: Подключение SATA III (не менее 6 Гбит/с);
Форм-фактор: 3.5 дюйма;
Питание: стандартный SATA-разъем питания;
Емкость: накопитель не менее 16TB;
Формат сектора: разметка 4Kn или 512e;
Охлаждение и вибрация: Диски не менее 7200 RPM. В видеорегистраторе обязательно должен работать кулер охлаждения для предотвращения выхода накопителя из строя;
Рабочая нагрузка: 24/7  не менее 550 ТБ/год.
6)	Кабель сетевой неэкранированный (UTP) 5e категории:
Пропускная способность и частота:  не менее 1000 Мбит/с на частотах не менее 100 МГц;
Проводник: цельная медь (Solid) диаметром не менее 0.51–0.52 мм (24 AWG);
Использование омедненного алюминия (CCA) не соответствует стандарту;
Структура: 4 пары изолированных проводников, скрученных с разным шагом для минимизации перекрестных помех;
Оболочка: PE (полиэтилен) — влагостойкая, для внешней прокладки (черного цвета).

	
	4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИТИКИ КОМПЛЕКСА ОБОРУДОВАНИЯ
1)	Видеокамера уличная:
Разрешение: не менеее 8 Мп;
Камера не менее 1/2.8" CMOS с прогрессивной разверткой; 
Максимальное разрешение: не менее 3840 × 2160;
Чувствительность: Цвет: не менее 0,005 люкс @ (F1,6, АРУ вкл), не менее ч/б: 0 люкс с ИК;
Время затвора: от не менее 1/3 с до не более 1/100 000 с;
Режим «день/ночь»: ИК-фильтр;
Регулировка угла наклона: Панорамирование: от не менее 0° до не более 355°, наклон: от не менее 0° до не более 90°, вращение: от не менее  0° до не более 360°;
Тип объектива: Объектив с переменным фокусным расстоянием, объектив с электроприводом, от не менее 2,8мм до не более 12 мм;
Фокусное расстояние и поле зрения: от не менее 2,8мм до не более 12 мм, угол обзора по горизонтали от не менее 106,5° до не более 30,2°, угол обзора по вертикали от не менее 55,7° до не более 17°, угол обзора по диагонали от не менее 128,5° до не более 34,7°;
Дальность подсветки: ИК: не менее 25 м;
Крепление объектива: не менее  Ø14;
Тип диафрагмы: Fixed;
Апертура: Не менее F1.6;
DORI  (детекция, наблюдение, распознавание, идентификация);
ДОРИ: не менее 2,8мм - не более 12 мм: D: от не менее 88,3 м до не более 289,7 м, O: от не менее 35 м до не более 114,9 м, R: от не менее 17,7 м до не более 57,9 м, I: от не менее 8,8 м до не более 29,0 м;
Подсветка:
Дальность подсветки:  не менее 60 м;
Тип подсветки: ИК, белый свет;
Интеллектуальная подсветка: да;
Длина волны ИК: не менее 850 нм.
Видео:
Основной поток: 
Не менее  50 Гц: Не менее 20 кадров в секунду (3840 × 2160);
Не менее 25 кадров в секунду (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720);
Не менее 60 Гц: не менее 20 кадров в секунду (3840 × 2160);
Не менее 30 кадров в секунду (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720);
Подпоток: не менее 50 Гц: не менее 25 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Не менее 60 Гц: не менее 30 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Третий поток: 
Не менее 50 Гц: не менее10 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Не менее 60 Гц: не менее 10 кадров в секунду (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Сжатие видео
Основное направление: H.265/H.264/H.264+/H.265+;
Подпоток: H.265/H.264/MJPEG;
Третий поток: H.265/H.264;
Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Битрейт видео: От не менее 32 Кбит/с до не более 16 Мбит/с;
Тип H.264: Базовый профиль, Основной профиль и Высокий профиль;
Тип H.265: Основной профиль;
Масштабируемое кодирование видео (SVC): Кодировка H.264 и H.265;
Управление битрейтом: CBR и VBR;
Область интересов (ROI): не менее 1 фиксированной области для основного и подпотока;
Целевая обрезка: Да.
Аудио:
Сжатие звука: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC;
Скорость передачи звука: не менее 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/ 16 Кбит/с, (G.722.1)/16 Кбит/с, (G.726)/32–160 Кбит/с, (MP2L2)/8–320 Кбит/с, (MP3)/16–64 Кбит/с (AAC-LC);
Частота дискретизации звука: не менее 8 кГц/16 кГц/32 кГц/48 кГц;
Фильтрация шума окружающей среды: Да
Сетевые Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets;
Одновременный просмотр в режиме реального времени: не менее 6 каналов;
API: Открытый сетевой видеоинтерфейс (профиль S, профиль G), SDK, ISUP.
Безопасность: Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтр IP-адресов, журнал аудита безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE и дайджест-аутентификация для Open Network Video Interface;
Пользователь/хост: До 32 пользователей;
3 уровня пользователя: администратор, оператор и пользователь.
Сетевое хранилище: NAS (NFS, SMB/CIFS); Автоматическое пополнение сети (ANR).
Вместе с высококачественной картой памяти должно поддерживаться ее шифрование и определение работоспособности.
Веб-обозреватель: Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 11;
Бесплатный просмотр в реальном времени: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+;
Локальный сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+;
Картинка:
Переключение параметров изображения: Да;
Переключение дня и ночи: День, Ночь, Авто, Расписание;
Широкий динамический диапазон (WDR): не менее 120 дБ;
Отношение сигнал/шум (SNR): не менее 52 дБ;
Улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR;
Интерфейс Ethernet: Не менее 1 самоадаптирующийся порта Ethernet RJ45 10 M/100 M.
Встроенный двойной матричный микрофон:
Не менее 1 входа (линейный вход), двухжильная клеммная колодка, макс. входная амплитуда: не менеее 3,3 В между пиками, входное сопротивление не менее 4,7 кОм, тип интерфейса: неравновесный;
Не менее 1 выхода (линейный выход), двухжильная клеммная колодка, макс. выходная амплитуда: не менее 3.3 В между пиками, выходное сопротивление не менее 100 Ω, тип интерфейса: неравновесный;
Встроенное хранилище: Встроенный слот для карт памяти, поддержка карт microSD/microSDHC/microSDXC, не менее 512 ГБ;
Тревога: не менее 1 входа, не менее1 выхода (макс. не менее24 В постоянного тока/ не менее 24 В переменного тока, не менее 1 А);
Ключ сброса: Да;
Событие
Основное событие: Обнаружение движения (поддержка срабатывания сигнализации по заданным типам целей (человек и транспортное средство)), тревога о видеовмешательстве, исключение;
Связь: Загрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра видеонаблюдения, отправка электронной почты, запуск вывода сигнализации, запуск записи, запуск захвата;
Функция глубокого обучения;
Охрана периметра: Пересечение линии, вторжение. Поддержка срабатывания тревог по заданным типам целей (человек и транспортное средство).
Питание: не менее 12 В постоянного тока ± 25%, не менее 1,08 А, макс. не менее 13 Вт, не более Ø5,5 мм коаксиальная вилка питания, защита от обратной полярности, PoE: IEEE 802.3at, класс 4, макс. не менее 15 Вт;
Материал: Корпус из алюминиевого сплава;
Размер: Не более 332,8 мм × 97,9 мм × 94,2 мм;
Размеры упаковки: Не более 385 мм × 190 мм × 180 мм;
Вес: Приблизительно не менее 1531 г;
Условия хранения: от не более -30 °C до не менее 60 °C. 
Влажность не более 95% (без конденсации);
Язык: 33 языка: английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, традиционный китайский, тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, португальский (Бразилия), украинский.
Общая функция: Heartbeat, зеркало, флэш-журнал, сброс пароля по электронной почте, счетчик пикселей, анти-полосатость.
2)	Купольная поворотная PTRZ камера:
Разрешение: не менее 8Мп;
Матрица изображения: не менее 1/1.8” Progressive Scan CMOS;
Макс. разрешение: не менее 3840 × 2160;
Мин. освещенность: Цвет: не менее 0.0008 Лк @ (F1.2, AGC ON) Ч/Б: 0 Лк с ИК-подсветкой;
Выдержка: от не более 1/3 с до не менее 1/100,000 с;
Режим “День/Ночь”: ИК-фильтр;
Панорамирование: от не менее 0° до не более 350°;
Наклон: от не менее 0° до не более 85°;
Вращение: от не менее 0° до не более 350°.
Объектив:
Тип объектива: Варифокальный, моторизованный, не менее 2.8мм. – не более 12 мм.;
Фокусное расстояние и угол обзора (FOV):
Не менее 2.8 мм – не более 12 мм, горизонтальный FOV от не менее 112.3° до не более 41.2°, вертикальный FOV от не менее 58.1° до не более 23.1°, диагональный FOV от не менее 137.4° до не более 47.3°;
Крепление объектива: Встроенное;
Тип диафрагмы: Фиксированная;
Апертура: Макс. F1.2;
Глубина резкости: от не менее1 м до ∞;
DORI (Обнаружение, Наблюдение, Распознавание, Идентификация):
Широкий угол: D: не менее 89 м, не менее O: 35 м, R: не менее 18 м, I: не менее 9 м;
Теле: D: не менее  220 м, O: не менее 87 м, R: не менее 44 м, I: не менее 22 м.
Подсветка:
Тип дополнительной подсветки: ИК;
Дальность дополнительной подсветки: Не менее 40 м;
Интеллектуальная подсветка: Да;
Длина волны ИК: 850 нм.
Видео:
Основной поток (Main Stream):
Не менее 50 Гц: не менее 25 к/с (3840 × 2160, 3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720);
Не менее 60 Гц:не менее 24 к/с (3840 × 2160), не менее 30 к/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720);
Подпоток (Sub-Stream):
Не менее 50 Гц: не менее 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Не менее 60 Гц: не менее 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Третий поток (Third Stream):
Не менее 50 Гц: не менее 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Не менее 60 Гц: не менее 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Сжатие видео:
Основной поток: H.265/H.264/H.264+/H.265+;
Подпоток: H.265/H.264/MJPEG;
Третий поток: H.265/H.264;
Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Битрейт видео: от не менее32 Кбит/с до не более 16 Мбит/с;
Тип H.264: Baseline Profile, Main Profile, High Profile;
Тип H.265: Main Profile;
Управление битрейтом: CBR, VBR;
Масштабируемое кодирование видео (SVC): H.264 и H.265;
Область интереса (ROI): не менее 1 фиксированной области для основного и подпотока.
Сжатие аудио: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC;
Битрейт аудио: не менее 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Кбит/с, (G.722.1) / 16 Кбит/с, (G.726) / от 32 до 192 Кбит/с, (MP2L2) / от 8 до 320 Кбит/с, (MP3) / от 16 до 64 Кбит/с (AAC-LC);
Частота дискретизации аудио: не менее 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 48 кГц;
Фильтрация шума окружающей среды: Да;
Сетевые Протоколы: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; 
Пoльзователи / Хосты: не менее 32 пользователей;
Не менее 3 уровней доступа: администратор, оператор и пользователь.
Безопасность: Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, аутентификация 802.1X (EAP-TLSTSP через HTTPS, настройки времени ожидания управления, журнал аудита безопасности, TLS 1.1/1.2/1.3, аутентификация хоста (MAC-адрес).
Сетевое хранилище: NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR).
Веб-браузер:
Просмотр в реальном времени с необходимым плагином: IE 11;
Просмотр в реальном времени без плагина: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+;
Локальный сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+;
Изображение:
Переключение параметров изображения: Да;
Настройки изображения: Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость, усиление, баланс белого, настраиваемые через клиентское ПО или веб-браузер;
Переключение “День/Ночь”: День, Ночь, Авто, Расписание;
Улучшение изображения: BLC, HLC, 3D DNR;
Широкий динамический диапазон (WDR): не менее  120 дБ;
Маска конфиденциальности: не менее 4 программируемых полигональные маски конфиденциальности;
Ethernet-интерфейс: не менее 1 RJ45 10 M/100 M самоадаптирующийся Ethernet-порт;
Встроенное хранилище: Встроенный слот для карты памяти, поддержка карт microSD/microSDHC/microSDXC, не менее  512 ГБ;
Встроенный динамик: не менее 1 встроенного динамика, макс. потребляемая мощность: не более 2 Вт, макс. уровень звукового давления: 10 см: Не менее 97 дБ.
Аудио:
Встроенный микрофон: Двойной микрофон с массивом,
Не менее 1 входа (линейный вход), двухконтактная клеммная колодка, макс. входная амплитуда 3.3 Vpp, входное сопротивление не более 4.7 KΩ, тип интерфейса: несимметричный;
Не менее 1 выхода (линейный выход), двухконтактная клеммная колодка, макс. выходная амплитуда не менее 3.3 Vpp, выходное сопротивление не более 100 Ω, тип интерфейса: несимметричный.
Тревога: Не менее 1 входа, не менее 1 выхода (макс. не менее 24 VDC/24 VAC, не менее 1 A);
Кнопка сброса: Да;
Основное событие: Обнаружение движения (поддержка активации тревоги по указанным типам целей (человек и транспортное средство)), тревога саботажа видео, исключение;
Интеллектуальное событие: Обнаружение изменения сцены;
Связь: Загрузка на FTP/NAS/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, запуск тревожного выхода, запуск записи, запуск захвата, звуковое предупреждение, мигание стробоскопического света;
Функция глубокого обучения:
Захват лиц: Да;
Периметральная защита: Пересечение линии, вторжение, вход в регион, выход из региона;
Поддержка активации тревоги по указанным типам целей (человек и транспортное средство);
Питание:
Не менее 12В постоянного тока ± 25%, не более 1.35A, макс. не более 16Вт, защита от обратной полярности, двухконтактная клеммная колодка;
PoE: IEEE 802.3at, Класс 4, макс. не более 18Вт;
Материал: Металл;
Размеры: не менее Ø155 мм × 140.4 мм (Ø6.10” × 5.53”);
Размеры упаковки: 203 мм × 203 мм × 230 мм (8.0” × 8.0” × 9.1”);
Вес: не менее. 840 г (1.9 фунта);
Вес с упаковкой: не менее. 1450 г (3.2 фунта);
Условия хранения: от не менее -30 °C до не более 60 °C (от -22 °F до 140 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации);
Условия запуска и эксплуатации: от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации);
Общие функции: Heartbeat, зеркалирование, сброс пароля по электронной почте, счетчик пикселей, подавление мерцания, журнал Flash;
Мигающий свет: Белый свет;
3)	Сетевой видеорегистратор:  
Интеллектуальная аналитика: 
AI по устройству: Распознавание лиц, охрана периметра, обнаружение движения 2.0;
AI по камере: Распознавание лиц, охрана периметра, выброс объектов с зданий, обнаружение движения 2.0, ANPR, VCA;
Распознавание лиц:
Обнаружение лиц и аналитика: Сравнение изображений лиц, захват человеческих лиц, поиск изображений лиц;
Библиотека изображений лиц: не менее 16 библиотек изображений лиц, всего до не менее 20 000 изображений лиц; 
Производительность обнаружения и аналитики лиц: не менее 1 канала 8 МП;
Сравнение изображений лиц: Не менее 4 каналов;
Обнаружение движения 2.0: По камере — все каналы;
Охрана периметра: По устройству — не менее 2 каналов, 4 МП (HD-сетевые камеры, H.264/H.265) — видеораспознавание для людей и транспортных средств, чтобы снизить количество ложных срабатываний; 
Видео и аудио:
Вход IP-видео: не менее 32 каналов;
Входящая пропускная способность: не менее 256 Мбит/с;
Исходящая пропускная способность: не менее 160 Мбит/с;
Выход HDMI: не менее 1 канала, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц;
Выход VGA: не менее 1 канала, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц;
Режим вывода видео: не менее одного независимого выхода HDMI/VGA;
Выход CVBS: Нет;
Выход аудио: не менее 1 канала, RCA (линейный, не менее 1 КОм);
Двунаправленный аудио-выход: не менее 1 канала, RCA (2.0 Vp-p, не менее 1 КОм, с использованием входа для аудио).
Декодирование:
Формат декодирования: H.265/H.265+/H.264+/H.264;
Разрешение записи: 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3МП/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF;
Синхронное воспроизведение: не менее 16 каналов;
При включенном AI: не менее 2 каналов при 12 МП (30 fps)/3 каналов при 8 МП (30 fps)/6 каналов при 4 МП (30 fps)/12 каналов при 1080p (30 fps);
При выключенном AI: не менее 2 каналов при 12 МП (30 fps)/4 каналов при 8 МП (30 fps)/8 каналов при 4 МП (30 fps)/16 каналов при 1080p (30 fps);
Тип потока: Видео, Видео и аудио;
Сжатие аудио: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC.
Сеть:
Удалённое подключение: не менее 128;
API: ONVIF (профили S/G), SDK, ISAPI;
Совместимые браузеры: IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 или выше;
Сетевые протоколы: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS;
Сетевой интерфейс: не менее 2 портов RJ-45 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим адаптированием.
Дополнительный интерфейс:
SATA: Не менее 4 порта SATA;
Емкость: Не менее 16 ТБ на каждый жёсткий диск;
Серийный интерфейс: не менее 2 портов  RS-485 (полудуплекс), не менее 1 порта RS-232;
Вход/выход тревоги: 16/9; 16/4;
USB интерфейсы: передняя панель: не менее 2 × USB 2.0; задняя панель: не менее 1 × USB 3.0.
Общие характеристики:
Язык GUI: английский, русский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, нидерландский, португальский, испанский, румынский, турецкий, японский, датский, шведский, норвежский, финский, корейский, традиционный китайский, тайский, эстонский, вьетнамский, хорватский, словенский, сербский, латвийский, литовский, узбекский, казахский, арабский, украинский, киргизский, бразильский португальский, индонезийский;
Источник питания: не менее 100В до не более 240 В переменного тока, не менее 50-60 Гц;
Потребляемая мощность: ≤ 20 Вт (без HDD);
Рабочая температура: не менее -10 °C до не более 55 °C;
Рабочая влажность: не менее 10-90%;
Размер (Ш × Г × В): не менее  445 × 400 × 75 мм;
Вес: ≤ 5 кг (без HDD).
4)	Коммутатор PoE:
Основные характеристики:
Покрытие: Металл;
Вес нетто: не менее 2.735 кг;
Вес брутто: не менее 3.31 кг;
Размеры: не менее 440 × 220.8 × 44 мм;
Питание: AC от не менее  100 до не более 240 В, 50/60 Гц, макс. не менее  4 A., 250 Вт;
Макс. потребляемая мощность: не более 250 Вт;
Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 25 Вт;
Защита от перенапряжений: Защита портов PoE от перенапряжений (не менее 6 кВ).
Параметры сети:
Порты: не менее 16 × Gigabit PoE-портов, не менее 2 × Gigabit-оптоволоконных порта;
Таблица MAC-адресов: не менее 8 K;
Скорость коммутации: не менее 56 Гбит/с;
Скорость пересылки пакетов: не менее 41.66 млн. пакетов/с;
Внутренний кэш: не менее 4.1 Мбит/с;
Блок питания PoE:
Поддержка протоколов: PoE: IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at;
Клеммы питания PoE: End-span: не менее 1/2 (+), не менее 3/6 (-)
PoE-порт: не менее – 16 штук;
Макс. мощность порта: не менее 30 Вт;
Энергетический потенциал PoE: не менее 225 Вт;
Функция программного обеспечения.
Дальность передачи: 
Порты 1–16: Передача данных на большие расстояния: не менее 300 м. 
Дальность передачи может варьироваться в зависимости от модели камеры или состояния кабеля.
Изоляция портов: 
Порты с 1 по 16: режим изоляции портов для повышения сетевой безопасности. Порты, входящие в группу изоляции, не могут обмениваться данными друг с другом, но могут взаимодействовать с портами вне этой группы.
PoE Сторожевой таймер: 
Порты с 1 по 16: автоматическое обнаружение и перезапуск камер, не отвечающих на запросы.
Агрегация каналов: 
Агрегация каналов используется для объединения нескольких физических портов в один логический порт с целью балансировки нагрузки, увеличения пропускной способности и обеспечения резервирования портов. 
Поддерживается статическая агрегация каналов. 
Поддерживается не менее 8 групп агрегации.
QoS (Технология приоритезации сетевого трафика):
QoS используется для распределения полосы пропускания между различными службами с целью обеспечения сквозного качества обслуживания.
Поддерживается настройка приоритетов на основе портов.
Поддерживаются режимы планирования приоритетов SP и WRR.
Предотвращение образования петель:
Функция предотвращения образования петель используется для того, чтобы не допустить возникновения петель в коммутируемой сети, которые могут серьезно нарушить сетевой обмен данными. По умолчанию отключена.
Поддерживается протокол 802.1D STP.
VLAN (Virtual Local Area Network) технология виртуальных локальных сетей: 
VLAN используется для планирования масштаба сети и повышения ее надежности. 
Поддерживается протокол 802.1Q. 
Возможность настройки идентификатора VLAN (VLAN ID) в диапазоне не менее 1–4094. 
Поддержка режимов портов Trunk и Access. 
Поддержка не менее 4094 VLAN.
HPP:
Поддержка активации в один клик и возможность удаленного управления системой через соответствующее приложение. Поддерживаемые функции:
1. Отображение скорости порта.
2. Отображение уровня загрузки полосы пропускания порта.
3. Отображение информации о топологии.
4. Отображение статуса тревоги.
5. Перезагрузка портов и устройств.
6. Удаленное обновление устройства.
Техническое обслуживание системы: 
Удаленное обновление, восстановление параметров по умолчанию, просмотр журналов, настройка базовых сетевых параметров, импорт и экспорт конфигурации, синхронизация времени.
Ограничение скорости на порту: 
Ограничение скорости на порту используется для регулирования пропускной способности порта с целью предотвращения перегрузки сети.
Контроль штормового трафика: 
Функция контроля штормов используется для предотвращения блокировки портов коммутатора широковещательными или многоадресными  штормами в локальной сети, которые могут нарушить сетевой обмен данными. Поддерживается ограничение скорости передачи на порту для широковещательных, многоадресных и одноадресных пакетов с неизвестным адресом назначения.
5)	Жесткий диск:
Спецификация:
Интерфейс: SATA;
Форматированная емкость: не менее 16 ТБ.
Производительность:
Скорость интерфейса: не менее  6,0 Гбит/с, 3,0 Гбит/с, 1,5 Гбит/с;
Скорость вращения: не менее 7200 об/мин;
Размер буфера: не менее  512 МБ;
Максимальная скорость передачи данных: скорость (постоянная) не менее 260 МБ/с;
Напряжение питания: допустимое напряжение не менее 12 В ± 10 % / 5 В  ± 5 % .
Мощность:
Потребления: рабочая (тип.): не более 8,08 Вт;
Активный режим ожидания (тип.): не более 4,16 Вт;
Режим ожидания (тип.): не более 0,43 Вт;
Акустика: Мощность звука (LowPowerIdle) не менее31 дБ;
Характеристика элемента MTTF/AFR: не менее 2 500 000 часов / 0,35%;
Частота невосстановимых ошибок: не менее 10 ошибок на 1016 прочитанных бит;
Загрузка/выгрузка: не менее 600 000 раз;
Доступность: не менее 24 часа в сутки, не менее 7 дней в неделю;
Номинальная годовая рабочая нагрузка: не менее 550 ТБ/год;
Размеры (Ш х В х Д): не менее 101,85 мм х 26,1 мм х 147 мм;
Вес (макс.) не менее 720 г.
6)	Кабель сетевой неэкранированный (UTP) 5e категории:
Тип кабеля: витая пара U/UTP (неэкранированная);
Категория: Cat 5e (полоса частот до не менее 100 МГц);
Назначение: уличная прокладка (Outdoor);
Количество жил: не менее 8 жил (4 пары);
Материал проводника: высокоочищенная медь (Cu);
Диаметр проводника: Не менее 0.51 мм (24 AWG);
Материал оболочки: светостабилизированный полиэтилен (PE);
Цвет оболочки: черный;
Устойчивость: к ультрафиолету (УФ), осадкам и температурным перепадам;
Рабочая температура: от не менее -40 °C до не более +60 °C;
Длина в бухте: не менее 305 метров (одним куском).

	
	5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Комплект документации на поставляемый комплекс оборудования должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным):
1) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках);
2) протоколы испытаний (на русском или английском языках);
3) сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках);
4) инструкции по эксплуатации (на русском и/или английском языках).
Документация должна быть передана на бумажном или электронном (USB-Flash) носителях информации.

	
	6. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ И ГАРАНТИИ
1. Поставка комплекса оборудования производится по адресу: г. Алматы, Померанцева 1 (ул. Желтоксан 185/1), ТЦ г. Алматы. 
2. Потенциальный поставщик предоставляет гарантию на поставляемый комплекс оборудования - не менее 12 месяцев с даты подписания акта выполненных работ на портале ГЗ.
3. Потенциальный поставщик обязуется обеспечить консультационную и техническую поддержку в случае необходимости, с использованием средств связи, по обращению Заказчика.

	Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров)
	нет

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	нет


[bookmark: z2373]Примечание.
1. [bookmark: z2374]Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2. [bookmark: z2375]Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. [bookmark: z2376]Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

		Заместитель Председателя Правления – 
Технический директор АО «Казтелерадио»                     
	    
_______________ Оспанов Е.М.
 


	Директор филиала АО «Казтелерадио» ДНСТ                                                                                          
	______________ Костомаров О.А.



	

	










	



	
Конкурстық құжаттамаға
13-қосымша


Сатып алынатын тауарлардың 
техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)
Тапсырыс берушінің атауы: ________________________________
Ұйымдастырушының атауы: «Казтелерадио» АҚ
Конкурстың №________________________________
Конкурстың атауы: Объектіні және іргелес аумақты бейнебақылау жүйесіне арналған жабдықтар кешені 
[bookmark: _GoBack]Лоттың №:____________________________________
Лоттың атауы:_________________________________
	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	264033.900.000000– Жабдықтар кешені

	Тауардың атауы*
	Объектіні және іргелес аумақты бейнебақылау жүйесіне арналған жабдықтар кешені

	Өлшем бірлігі*
	жиынтық

	Саны (көлемі)*
	

	Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*
	

	Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*
	6 151 850   

	Жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2010 сәйкес)*
	DDP


	Жеткізу мерзімі*
	70 күнтізбелік күн

	Жеткізу орны*
	

	Аванстық төлем мөлшері*
	0%

	Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде Мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі
	ЭМҮ: CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: 7-шығарылым, KC: KN32: 2015, KN35: 2015; Қауіпсіздік: Стандарт: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (1-бөлім): 2010/IEC 60950-1: 2005; Қоршаған орта: CE-RoHS: 2011/65/ЕО, WEEE: 2012/19/ЕО; Қорғаныс: IK10: IEC 62262:2002 (Вандалға қарсы қорғаныс), IP66: IEC 60529-2013 (Шаң мен ылғалдан қорғау); Қамту: Регламент (ЕО) № 1907/2006;


	Тұрғын емес мақсаттағы ғимаратты, құрылысты, құрылысты, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған, Шығарылған жылы шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) ерте болмауға тиіс
	

	Шығарылған жылы
	

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	Кемінде 12

	Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы
	1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР
Осы техникалық ерекшелік «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық спутниктік телерадиохабар тарату дирекциясы» филиалының Алматы қ. Телеорталығының (ТО) бейнебақылау жүйесінің жабдықтар кешенін сатып алу үшін әзірленген.

	
	2. ЖАБДЫҚТАР КЕШЕНІНІҢ ҚҰРАМЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Алматы қ. ТО бейнебақылау жүйесінің жабдықтар кешені мынадай құрамда:
1. Сыртқы бейнекамера – кемінде 12 дана;
2. Күмбезді бұрылатын PTRZ камерасы – кемінде 16 дана;
3. Желілік бейнетіркегіш, кемінде 32 арналы – кемінде 1 дана;
4. Коммутатор, кемінде 16 PoE порты бар – кемінде 2 дана;
5. Қатты диск, кемінде 16 ТБ – кемінде 4 дана;
6. Кабельден басқа, желілік экрандалмаған (UTP) 5e санатындағы кабель – кемінде 1120 м.
Кабельден басқа, жеткізілетін барлық жабдықтар (камералар, бейнетіркегіш, коммутаторлар, қатты диск) бір өндірушіден шығарылған болуы тиіс. Деректерді берудің меншікті (проприетарлық) хаттамалары бойынша 100% үйлесімділікті қамтамасыз ету, бірыңғай басқару жүйесі (VMS), кідірістерді барынша азайту және өтпелі талдауды (сквозная аналитика) қамтамасыз ету керек. Тауар жаңа, пайдаланылмаған, 2025/2026 жылдан ерте емес шығарылған болуы тиіс.

	
	3. ЖАБДЫҚТАР КЕШЕНІНІҢ ФУНКЦИОНАЛЫНА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
1) Сыртқы бейнекамера:
Қорек (PoE): IEEE 802.3at стандартын (Power over Ethernet технологиясы) қолдау талап етіледі;
Кабельдік желі: 10/100 Мбит/с жылдамдықпен RJ-45 қосқышы арқылы қосылу үшін мыс иірімді жұп кабель (5e немесе 6 санатындағы UTP/FTP);
Архивті сақтау: Көлемі кемінде 512 ГБ MicroSD жад картасы (жергілікті жазу үшін);
Қарау және басқару: Веб-интерфейс үшін заманауи браузер немесе фирмалық бағдарламалық жасақтама (БЖ).
2) Күмбезді бұрылатын PTRZ камерасы:
Қорек (PoE): IEEE 802.3at стандартын (Power over Ethernet технологиясы) қолдау талап етіледі;
Тұтынылатын қуат: 18 Вт-тан аспайды;
Желі: 10M/100Mbps жылдамдықтарын қолдайтын кемінде 1×RJ45 сымды интерфейсі;
Температура: Жұмыс диапазоны: -30 °C-тан аспайтын төменгі температурадан бастап +60 °C-тан кем емес жоғары температураға дейін;
Ылғалдылық: Рұқсат етілген ылғалдылық 95%-дан аспайды (конденсат түзілуінсіз);
Шаң мен ылғалдан қорғау: IP66 класы — күшті су ағындарына және шаңдануға төтеп береді, сыртқы монтаждауға жарамды;
Вандалға қарсы қорғаныс: IK10 класы;
Қашықтан баптау (PTRZ): PTRZ функциясының арқасында панораманы, көлбеуді, бұрылуды және зумды нысанға бармай-ақ, қашықтан реттеуге болады;
Бос кеңістік: Камера күмбезді болып табылады, сондықтан оның конструкциясы қабырғаға да, төбеге бұрап бекітуді де қарастыруы тиіс, осыған байланысты тиісті қабырға кронштейні қажет.
Кронштейннің сипаттамалары:
Күмбезді камераны қабырғаға орнату (үй-жайлардың ішінде/сыртында);
Өлшемдері: негізінің диаметрі 155 мм-ден аспайды (толық габариттері Ø 155 × 183.5 × 240 мм-ден аспайды);
Максималды жүктеме: 3 кг-нан аспайды;
Материал: берік алюминий қорытпасы;
Кронштейннің салмағы: 700 грамнан аспайды.
Объективке бос шолу қажет (фокустық қашықтығы кемінде 2.8 мм – 12 мм-ден аспайды);
Архивті жергілікті сақтау үшін кемінде 512 ГБ MicroSD/SDHC/SDXC картасы қажет (10-сыныпты немесе UHS-I жоғары жылдамдықты карталар ұсынылады).
Жарықтандыру: Кірістірілген гибридті жарықтандыру кемінде 40 метр көрінуді қамтамасыз етеді, бірақ камера түнгі толық түсті режимге ауысуы үшін ең аз дегенде фондық жарықтандыру (кемінде 0.0028 люкс) қажет.
Бағдарламалық жасақтама: Кірістірілген талдауды (адамдар мен автокөліктерді жіктеу) іске асыру және кемінде 4K-бейнені (3840 × 2160) тұрақты жазу үшін ONVIF стандартын және HTTP/REST негізіндегі хаттаманы қолдайтын бейнетіркегіш немесе БЖ қажет.
3)  Желілік бейнетіркегіш:
Бейнекіріс және жазу: Арналар саны: Кемінде 32 IP-камераны қосу;
Максималды рұқсат: әр арнаға кемінде 12 Мп;
Битрейт: Кіріс – кемінде 256 Мбит/с, шығыс – кемінде 160 Мбит/с;
Зияткерлік талдау (AI): AcuSense технологиясы: Нысандарды «Адам/Көлік» деп жіктей отырып, жалған дабылдарды сүзу (жануарларды, жаңбырды, жапырақтарды еленбеу);
Бет-әлпетті тану: Бет-әлпетті түсіру және оларды дерекқормен (кемінде 20 000 бет-әлпет кескініне дейін) салыстыру қолданылады;
Желі және қорек (PoE): PoE порттары: IEEE 802.3af/at стандарттарын қолдайтын кемінде 16 тәуелсіз RJ-45 порты (бір кабель арқылы қуат пен бейнесигнал беру);
PoE қорегі: кемінде 200 Вт;
Желілік интерфейстер: кемінде 2 × RJ-45 10/100/1000 Мбит/с;
Деректерді сақтау: Қатты дискілерді қосуға арналған кемінде 4 ұяшықты SATA интерфейстері;
Архив көлемі: Әр дискіге көлемі кемінде 16 ТБ HDD;
Интерфейстер және мониторинг:
Бейнешығыстар: 4K (3840 × 2160) дейінгі рұқсаты бар кемінде 1 HDMI порты және кемінде 1 VGA порты;
Дабыл кірістері/шығыстары: Сыртқы күзет датчиктері мен сиреналарды қосуға арналған кемінде 16 кіріс және кемінде 4 шығыс;
Аудио: Екі жақты байланыс үшін кемінде 1 кіріс және кемінде 1 шығыс (RCA);
Қосымша: Кемінде бір USB 2.0/3.0 порты, кемінде бір RS-232 порты және кемінде бір RS-485 порты;
Қорек көзі: Кемінде 100 В және 240 В-тан аспайды (айнымалы ток);
Форм-фактор: Тірекке (стойка) орнатуға арналған корпус, стандартты өлшемі 1.5U (габариттері: 445 × 400 × 75 мм-ден аспайды).
4) PoE коммутаторы:
Қорек көзі: Кемінде 100 В-тан 240 В-тан аспайтын стандартты айнымалы ток (AC) желісі (50-60 Гц);
Жалпы PoE бюджеті: кемінде 225 Вт;
Порттың қуаты: Бір портқа 30 Вт-қа дейін IEEE 802.3af/at стандарттарын қолдау;
Қорғаныс: Кемінде 6 кВ-қа дейінгі кірістірілген найзағайдан қорғау (асқын кернеуден қорғау);
Желілік сипаттамалары: Порттар: PoE қолдайтын кемінде 16 RJ45 10/100/1000 Мбит/с порты; кемінде 2 uplink SFP 1000 Мбит/с порты;
Басқару: Басқарылатын (Layer 2), VLAN, QoS, SNMP, STP/RSTP баптауларын қолдайды;
Қашықтықты арттыру режимі (Extend Mode): Жылдамдықты 10 Мбит/с-тан асырмай төмендете отырып, кемінде 250 метр қашықтыққа қуат беруге және деректерді тасымалдауға мүмкіндік береді;
Физикалық және пайдалану талаптары: Өлшемдері мен форм-факторы: Стандартты 19 дюймдік тірекке орнату үшін 440 × 220,8 × 44 мм-ден аспайды.
5)  Қатты диск:
Интерфейс: SATA III қосылымы (кемінде 6 Гбит/с);
Форм-фактор: 3.5 дюйм;
Қорек көзі: Стандартты SATA қуат қосқышы;
Сыйымдылығы: Нақтауыш (накопитель) кемінде 16TB;
Сектор форматы: 4Kn немесе 512e белгілеуі;
Салқындату және діріл: Дискілер кемінде 7200 RPM. Нақтауыштың істен шығуын болдырмау үшін бейнетіркегіште міндетті түрде салқындату кулері жұмыс істеуі тиіс;
Жұмыс жүктемесі: 24/7 режимінде кемінде 550 ТБ/жыл.
6)  Желілік экрандалмаған (UTP) 5e санатындағы кабель:
Өткізу қабілеті және жиілігі: Кемінде 100 МГц жиілікте кемінде 1000 Мбит/с;
Өткізгіш: Диаметрі кемінде 0.51–0.52 мм (24 AWG) тұтас мыс (Solid); Мыс жалатылған алюминийді (CCA) пайдалану стандартқа сәйкес келмейді;
Құрылымы: Өзара бөтен бөгеілгілерді (перекрестные помехи) азайту үшін әртүрлі қадаммен есілген 4 жұп оқшауланған өткізгіш;
Қабықшасы: PE (полиэтилен) — сыртқы төсеуге арналған ылғалға төзімді (қара түсті).

	
	4. ЖАБДЫҚТАР КЕШЕНІНІҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ
1) Сыртқы бейнекамера:
Рұқсат: кемінде 8 Мп;
Камера: прогрессивті жаймасы бар кемінде 1/2.8" CMOS;
Максималды рұқсат: кемінде 3840 × 2160;
Сезгіштік: Түсті: кемінде 0,005 люкс @ (F1,6, АРУ қосулы), ақ-қара: ИҚ-мен 0 люкс;
Ысырма уақыты: кемінде 1/3 с-тан бастап 1/100 000 с-тан аспайтын уақытқа дейін;
«Күн/түн» режимі: ИҚ-сүзгі;
Еңкіштік бұрышын реттеу: Панорамалау: кемінде 0°-тан 355°-тан аспайтын бұрышқа дейін, еңкіштік: кемінде 0°-тан 90°-тан аспайтын бұрышқа дейін, бұрылу: кемінде 0°-тан 360°-тан аспайтын бұрышқа дейін;
Объектив түрі: Өзгермелі фокустық қашықтығы бар объектив, электр жетегі бар объектив, кемінде 2,8 мм-ден 12 мм-ден аспайтын өлшемге дейін;
Фокустық қашықтығы және көру өрісі: кемінде 2,8 мм-ден 12 мм-ден аспайтын өлшемге дейін, көлденеңінен көру бұрышы кемінде 106,5°-тан 30,2°-тан аспайтын бұрышқа дейін, тігінен көру бұрышы кемінде 55,7°-тан 17°-тан аспайтын бұрышқа дейін, диагональ бойынша көру бұрышы кемінде 128,5°-тан 34,7°-тан аспайтын бұрышқа дейін;
Жарықтандыру қашықтығы: ИҚ: кемінде 25 м;
Объектив бекіткіші: кемінде Ø14;
Диафрагма түрі: Fixed (Тұрақты);
Апертура: Кемінде F1.6;
DORI (детекция, бақылау, тану, сәйкестендіру);
ДОРИ: кемінде 2,8 мм - 12 мм-ден аспайды: D: кемінде 88,3 м-ден 289,7 м-ден аспайтын қашықтыққа дейін, O: кемінде 35 м-ден 114,9 м-ден аспайтын қашықтыққа дейін, R: кемінде 17,7 м-ден 57,9 м-ден аспайтын қашықтыққа дейін, I: кемінде 8,8 м-ден 29,0 м-ден аспайтын қашықтыққа дейін;
Жарықтандыру:
Жарықтандыру қашықтығы: кемінде 60 м;
Жарықтандыру түрі: ИҚ, ақ жарық;
Зияткерлік жарықтандыру: иә;
ИҚ толқын ұзындығы: кемінде 850 нм.
Бейне:
Негізгі ағын:
Кемінде 50 Гц: секундына кемінде 20 кадр (3840 × 2160); секундына кемінде 25 кадр (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720);
Кемінде 60 Гц: секундына кемінде 20 кадр (3840 × 2160); секундына кемінде 30 кадр (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720);
Қосымша ағын:
Кемінде 50 Гц: секундына кемінде 25 кадр (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Кемінде 60 Гц: секундына кемінде 30 кадр (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Үшінші ағын:
Кемінде 50 Гц: секундына кемінде 10 кадр (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Кемінде 60 Гц: секундына кемінде 10 кадр (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Үшінші ағын белгілі бір баптаулар кезінде қолданылады.
Бейнені қысу
Негізгі бағыт: H.265/H.264/H.264+/H.265+;
Қосымша ағын: H.265/H.264/MJPEG;
Үшінші ағын: H.265/H.264;
Үшінші ағын белгілі бір баптаулар кезінде қолданылады.
Бейне битрейті: Кемінде 32 Кбит/с-тан 16 Мбит/с-тан аспайтын мәнге дейін;
H.264 түрі: Базалық профиль (Baseline Profile), Негізгі профиль (Main Profile) және Жоғары профиль (High Profile);
H.265 түрі: Негізгі профиль (Main Profile);
Масштабталатын бейнекодтау (SVC): H.264 және H.265 кодталуы;
Битрейтті басқару: CBR және VBR;
Қызығушылық аймағы (ROI): негізгі және қосымша ағын үшін кемінде 1 тіркелген аймақ;
Мақсатты қию: Иә.
Аудио:
Дыбысты қысу: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC;
Дыбысты беру жылдамдығы: кемінде 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw)/ 16 Кбит/с (G.722.1)/ 16 Кбит/с (G.726)/ 32–160 Кбит/с (MP2L2)/ 8–320 Кбит/с (MP3)/ 16–64 Кбит/с (AAC-LC);
Дыбыстың дискреттеу жиілігі: кемінде 8 кГц/16 кГц/32 кГц/48 кГц;
Қоршаған ортаның шуын сүзу: Иә.
Желілік хаттамалар: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets;
Нақты уақыт режимінде бір уақытта қарау: кемінде 6 арна;
API: Ашық желілік бейнеинтерфейс (Open Network Video Interface — Profile S, Profile G), SDK, ISUP.
Қауіпсіздік: Құпия сөзбен қорғау, күрделі құпия сөз, HTTPS шифрлауы, IP-мекенжайлар сүзгісі, қауіпсіздік аудитінің журналы, HTTP/HTTPS үшін базалық және дайджест-аутентификация, TLS 1.1/1.2/1.3, Open Network Video Interface үшін WSSE және дайджест-аутентификация;
Пайдаланушы/хост: 32 пайдаланушыға дейін; 3 пайдаланушы деңгейі: әкімші, оператор және пайдаланушы.
Желілік қойма: NAS (NFS, SMB/CIFS); Желіні автоматты түрде толықтыру (ANR).
Жоғары сапалы жад картасымен бірге оны шифрлау және жұмысқа қабілеттілігін анықтау қолданылуы тиіс.
Веб-шолушы: Нақты уақытта қарау үшін плагин қажет: IE 11;
Тегін нақты уақытта қарау: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+;
Жергілікті сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+.
Кескін:
Кескін параметрлерін ауыстырып қосу: Иә;
Күн мен түнді ауыстырып қосу: Күн, Түн, Авто, Кесте;
Кең динамикалық диапазон (WDR): кемінде 120 дБ;
Сигнал/шуыл қатынасы (SNR): кемінде 52 дБ;
Кескінді жақсарту: BLC, HLC, 3D DNR;
Ethernet интерфейсі: Кемінде 1 өздігінен бейімделетін Ethernet RJ45 10 M/100 M порты.
Кірістірілген қос матрицалық микрофон:
Кемінде 1 кіріс (желілік кіріс), екі желілі клеммалық колодка, макс. кіріс амплитудасы: шыңдар арасында кемінде 3,3 В, кіріс кедергісі кемінде 4,7 кӨм, интерфейс түрі: теңгерімсіз;
Кемінде 1 шығыс (желілік шығыс), екі желілі клеммалық колодка, макс. шығыс амплитудасы: шыңдар арасында кемінде 3.3 В, шығыс кедергісі кемінде 100 Ω, интерфейс түрі: теңгерімсіз;
Кірістірілген қойма: Жад карталарына арналған кірістірілген слот, microSD/microSDHC/microSDXC карталарын қолдау, кемінде 512 ГБ;
Дабыл: кемінде 1 кіріс, кемінде 1 шығыс (макс. кемінде 24 В тұрақты ток / кемінде 24 В айнымалы ток, кемінде 1 А);
Ысыру пернесі (Reset): Иә.
Оқиға:
Негізгі оқиға: Қозғалысты анықтау (белгіленген мақсат түрлері (адам және көлік құралы) бойынша дабылдың іске қосылуын қолдау), бейнеге араласу туралы дабыл, ерекшелік;
Байланыс: FTP/NAS/жад картасына жүктеу, бейнебақылау орталығын хабардар ету, электрондық поштаны жіберу, дабыл шығысын іске қосу, жазуды іске қосу, түсіруді іске қосу;
Терең оқыту (Deep learning) функциясы;
Периметрді күзету: Сызықты кесіп өту, басып кіру. Белгіленген мақсат түрлері (адам және көлік құралы) бойынша дабылдардың іске қосылуын қолдау.
Қорек көзі: кемінде 12 В тұрақты ток ± 25%, кемінде 1,08 А, макс. кемінде 13 Вт, 5,5 мм-ден аспайтын коаксиалды қуат ашасы, кері полярлықтан қорғау, PoE: IEEE 802.3at, 4-класс, макс. кемінде 15 Вт;
Материал: Алюминий қорытпасынан жасалған корпус;
Өлшемі: 332,8 мм × 97,9 мм × 94,2 мм-ден аспайды;
Қаптама өлшемдері: 385 мм × 190 мм × 180 мм-ден аспайды;
Салмағы: Шамамен кемінде 1531 г;
Сақтау шарттары: -30 °C-тан аспайтын төменгі температурадан бастап 60 °C-тан кем емес жоғары температураға дейін. Ылғалдылық 95%-дан аспайды (конденсатсыз);
Тіл: 33 тіл: ағылшын, орыс, эстон, болгар, венгр, грек, неміс, итальян, чех, словак, француз, поляк, голланд, португал, испан, румын, дат, швед, норвег, фин, хорват, словен, серб, түрік, корей, дәстүрлі қытай, тай, вьетнам, жапон, латыш, литва, португал (Бразилия), украин.
Жалпы функция: Heartbeat, айна (mirror), флэш-журнал, электрондық пошта арқылы құпия сөзді ысыру, пиксель санауышы, жолаққа қарсылық (anti-flicker).
2) Күмбезді бұрылатын PTRZ камерасы (Жалғасы):
Бейне (жалғасы):
Негізгі ағын (Main Stream) (жалғасы):
Кемінде 60 Гц: секундына кемінде 24 к/с (3840 × 2160), секундына кемінде 30 к/с (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720);
Қосымша ағын (Sub-Stream):
Кемінде 50 Гц: секундына кемінде 25 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Кемінде 60 Гц: секундына кемінде 30 к/с (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Үшінші ағын (Third Stream):
Кемінде 50 Гц: секундына кемінде 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Кемінде 60 Гц: секундына кемінде 10 к/с (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360);
Үшінші ағын белгілі бір баптаулар кезінде қолданылады.
Бейнені қысу:
Негізгі ағын: H.265/H.264/H.264+/H.265+;
Қосымша ағын: H.265/H.264/MJPEG;
Үшінші ағын: H.265/H.264;
Үшінші ағын белгілі бір баптаулар кезінде қолданылады.
Бейне битрейті: кемінде 32 Кбит/с-тан 16 Мбит/с-тан аспайтын мәнге дейін;
H.264 түрі: Baseline Profile, Main Profile, High Profile;
H.265 түрі: Main Profile;
Битрейтті басқару: CBR, VBR;
Масштабталатын бейнекодтау (SVC): H.264 және H.265;
Қызығушылық аймағы (ROI): негізгі және қосымша ағын үшін кемінде 1 тіркелген аймақ.
Аудио:
Дыбысты қысу: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC;
Дыбыс битрейті: кемінде 64 Кбит/с (G.711ulaw/G.711alaw) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32-ден 192 Кбит/с-қа дейін (MP2L2) / 8-ден 320 Кбит/с-қа дейін (MP3) / 16-дан 64 Кбит/с-қа дейін (AAC-LC);
Дыбыстың дискреттеу жиілігі: кемінде 8 кГц / 16 кГц / 32 кГц / 48 кГц;
Қоршаған ортаның шуын сүзу: Иә.
Желі:
Желілік хаттамалар: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS;
Пайдаланушылар / Хостар: кемінде 32 пайдаланушы;
Кемінде 3 қолжетімділік деңгейі: әкімші, оператор және пайдаланушы;
Қауіпсіздік: Құпия сөзбен қорғау, күрделі құпия сөз, HTTPS шифрлауы, 802.1X аутентификациясы (HTTPS арқылы EAP-TLS/TLS), басқарудың күту уақытын баптау, қауіпсіздік аудитінің журналы, TLS 1.1/1.2/1.3, хост аутентификациясы (MAC-мекенжай);
Желілік қойма: NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR).
Веб-браузер:
Қажетті плагинмен нақты уақытта қарау: IE 11;
Плагинсіз нақты уақытта қарау: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+;
Жергілікті сервис: Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, Safari 13+.
Кескін:
Кескін параметрлерін ауыстырып қосу: Иә;
Кескін баптаулары: Бұрылу режимі, қанықтылық, жарықтық, контрасттылық, анықтық, күшейту, ақ түс теңгерімі, клиенттік БЖ немесе веб-браузер арқылы бапталады;
«Күн/Түн» ауысуы: Күн, Түн, Авто, Кесте;
Кескінді жақсарту: BLC, HLC, 3D DNR;
Кең динамикалық диапазон (WDR): кемінде 120 дБ;
Құпиялылық маскасы: кемінде 4 бағдарламаланатын көпбұрышты құпиялылық маскасы.
Интерфейстер:
Ethernet интерфейсі: кемінде 1 өздігінен бейімделетін Ethernet RJ45 10 M/100 M порты;
Кірістірілген қойма: Жад картасына арналған кірістірілген слот, microSD/microSDHC/microSDXC карталарын қолдау, кемінде 512 ГБ;
Кірістірілген динамик: кемінде 1 кірістірілген динамик, макс. тұтынылатын қуат: 2 Вт-тан аспайды, макс. дыбыс қысымының деңгейі (10 см): кемінде 97 дБ.
Дыбыс интерфейстері:
Кірістірілген микрофон: Жиыны бар қос микрофон (двойной микрофон с массивом);
Кемінде 1 кіріс (желілік кіріс), екі контактілі клеммалық колодка, макс. кіріс амплитудасы 3.3 Vpp, кіріс кедергісі 4.7 KΩ аспайды, интерфейс түрі: несимметриялық;
Кемінде 1 шығыс (желілік шығыс), екі контактілі клеммалық колодка, макс. шығыс амплитудасы кемінде 3.3 Vpp, шығыс кедергісі 100 Ω аспайды, интерфейс түрі: несимметриялық.
Дабыл:
Кемінде 1 кіріс, кемінде 1 шығыс (макс. кемінде 24 VDC / 24 VAC, кемінде 1 А);
Ысыру батырмасы (Reset): Иә.
Оқиғалар және талдау:
Негізгі оқиға: Қозғалысты анықтау (белгіленген мақсат түрлері (адам және көлік құралы) бойынша дабылдың белсендірілуін қолдау), бейне саботажы дабылы, ерекшелік;
Зияткерлік оқиға: Сахнаның өзгеруін анықтау;
Байланыс: FTP/NAS/жад картасына жүктеу, бақылау орталығын хабардар ету, электрондық поштаны жіберу, дабыл шығысын іске қосу, жазуды іске қосу, түсіруді іске қосу, дыбыстық ескерту, стробоскопиялық шамның жыпылықтауы.
Терең оқыту (Deep learning) функциясы:
Бет-әлпетті түсіру: Иә;
Периметрлік қорғаныс: Сызықты кесіп өту, басып кіру, аймаққа кіру, аймақтан шығу; Белгіленген мақсат түрлері (адам және көлік құралы) бойынша дабылдың белсендірілуін қолдау.
Пайдалану және конструктивті сипаттамалары:
Қорек көзі: Кемінде 12 В тұрақты ток ± 25%, 1.35 А аспайды, макс. 16 Вт-тан аспайды, кері полярлықтан қорғау, екі контактілі клеммалық колодка; PoE: IEEE 802.3at, 4-класс, макс. 18 Вт-тан аспайды;
Материал: Металл;
Өлшемдері: кемінде Ø155 мм × 140.4 мм (Ø6.10” × 5.53”);
Қаптама өлшемдері: 203 мм × 203 мм × 230 мм (8.0” × 8.0” × 9.1”);
Салмағы: кемінде 840 г (1.9 фунт);
Қаптамамен бірге салмағы: кемінде 1450 г (3.2 фунта);
Сақтау шарттары: кемінде -30 °C-тан 60 °C-тан аспайтын температураға дейін (-22 °F-тан 140 °F-қа дейін). Ылғалдылық 95% немесе одан аз (конденсатсыз);
Іске қосу және пайдалану шарттары: -30 °C-тан 60 °C-қа дейін (-22 °F-тан 140 °F-қа дейін). Ылғалдылық 95% немесе одан аз (конденсатсыз);
Жалпы функциялар: Heartbeat, айналау (зеркалирование), электрондық пошта арқылы құпия сөзді ысыру, пиксель санауышы, жыпылықтауды басу, Flash журналы;
Жыпылықтайтын шам: Ақ жарық.
3) Желілік бейнетіркегіш:
Зияткерлік талдау:
Құрылғы бойынша AI: Бет-әлпетті тану, периметрді қорғау, қозғалысты анықтау 2.0;
Камера бойынша AI: Бет-әлпетті тану, периметрді қорғау, ғимараттардан заттарды лақтыруды анықтау, қозғалысты анықтау 2.0, ANPR (нөмірлік белгілерді автоматты түрде тану), VCA (бейнемазмұнды талдау).
Бет-әлпетті тану:
Бет-әлпетті анықтау және талдау: Бет-әлпет кескіндерін салыстыру, адам жүзін түсіру, бет-әлпет кескіндерін іздеу;
Бет-әлпет кескіндерінің кітапханасы: кемінде 16 бет-әлпет кескіндерінің кітапханасы, жалпы саны кемінде 20 000 бет-әлпет кескініне дейін;
Бет-әлпетті анықтау және талдау өнімділігі: кемінде 1 арна 8 МП;
Бет-әлпет кескіндерін салыстыру: Кемінде 4 арна.
Қозғалысты анықтау 2.0:
Камера бойынша — барлық арналар.
Периметрді қорғау:
Құрылғы бойынша — кемінде 2 арна, 4 МП (HD желілік камералар, H.264/H.265) — жалған дабылдардың санын азайту үшін адамдар мен көлік құралдарын бейне тану.
Бейне және аудио:
IP-бейне кірісі: кемінде 32 арна;
Кіріс өткізу қабілеті: кемінде 256 Мбит/с;
Шығыс өткізу қабілеті: кемінде 160 Мбит/с;
HDMI шығысы: кемінде 1 арна, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц;
VGA шығысы: кемінде 1 арна, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц;
Бейне шығару режимі: кемінде бір тәуелсіз HDMI/VGA шығысы;
CVBS шығысы: Жоқ;
Аудио шығысы: кемінде 1 арна, RCA (желілік, кемінде 1 кӨм);
Екі бағытты аудио шығысы: кемінде 1 арна, RCA (2.0 Vp-p, кемінде 1 кӨм, аудио кірісін пайдалана отырып).
Декодтау:
Декодтау форматы: H.265/H.265+/H.264+/H.264;
Жазу рұқсаты: 12 МП/8 МП/6 МП/5 МП/4 МП/3 МП/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF;
Синхронды ойнату (воспроизведение): кемінде 16 арна;
AI қосулы болған кезде: 12 МП кезінде кемінде 2 арна (30 fps) / 8 МП кезінде 3 арна (30 fps) / 4 МП кезінде 6 арна (30 fps) / 1080p кезінде 12 арна (30 fps);
AI өшірулі болған кезде: 12 МП кезінде кемінде 2 арна (30 fps) / 8 МП кезінде 4 арна (30 fps) / 4 МП кезінде 8 арна (30 fps) / 1080p кезінде 16 арна (30 fps);
Ағын түрі (Тип потока): Бейне, Бейне және аудио;
Дыбысты қысу: G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC.
Желі:
Қашықтан қосылу (Удалённое подключение): кемінде 128;
API: ONVIF (S/G профильдері), SDK, ISAPI;
Үйлесімді браузерлер: IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89 немесе одан жоғары;
Желілік хаттамалар: TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS;
Желілік интерфейс: автоматты түрде бейімделетін кемінде 2 порты бар RJ-45 10/100/1000 Мбит/с.
Қосымша интерфейс:
SATA: Кемінде 4 SATA порты;
Сыйымдылығы: Әр қатты дискіге кемінде 16 ТБ;
Сериялық интерфейс: кемінде 2 порты бар RS-485 (жартылай дуплекс), кемінде 1 порты бар RS-232;
Дабыл кірісі/шығысы: 16/9; 16/4;
USB интерфейстері: алдыңғы панель: кемінде 2 × USB 2.0; артқы панель: кемінде 1 × USB 3.0.
Жалпы сипаттамалары:
GUI (графикалық интерфейс) тілі: ағылшын, орыс, болгар, венгр, грек, неміс, итальян, чех, словак, француз, поляк, нидерланд, португал, испан, румын, түрік, жапон, дат, швед, норвег, фин, корей, дәстүрлі қытай, тай, эстон, вьетнам, хорват, словен, серб, латыш, литва, өзбек, қазақ, араб, украин, қырғыз, бразилиялық португал, индонезиялық;
Қорек көзі: кемінде 100 В-тан 240 В-тан аспайтын айнымалы ток, кемінде 50-60 Гц;
Тұтынылатын қуат: ≤ 20 Вт (HDD-сіз);
Жұмыс температурасы: кемінде -10 °C-тан 55 °C-тан аспайтын температураға дейін;
Жұмыс ылғалдылығы: кемінде 10-90%;
Өлшемі (Е × Т × Б): кемінде 445 × 400 × 75 мм;
Салмағы: ≤ 5 кг (HDD-сіз).
4) PoE коммутаторы:
Негізгі сипаттамалары:
Қаптамасы: Металл;
Нетто салмағы: кемінде 2.735 кг;
Брутто салмағы: кемінде 3.31 кг;
Өлшемдері: кемінде 440 × 220.8 × 44 мм;
Қорек көзі: кемінде 100-ден 240 В-тан аспайтын айнымалы ток (AC), 50/60 Гц, макс. кемінде 4 А, 250 Вт;
Макс. тұтынылатын қуат: 250 Вт-тан аспайды;
Күту режиміндегі тұтынылатын қуат: 25 Вт-тан аспайды;
Асқын кернеуден қорғау: PoE порттарын асқын кернеуден қорғау (кемінде 6 кВ).
Желі параметрлері:
Порттар: кемінде 16 × Gigabit PoE порттары, кемінде 2 × Gigabit оптикалық-талшықты порттары;
MAC-мекенжайлар кестесі: кемінде 8 K;
Коммутация жылдамдығы: кемінде 56 Гбит/с;
Пакеттерді қайта бағыттау жылдамдығы: секундына кемінде 41.66 млн пакет;
Ішкі кэш: кемінде 4.1 Мбит/с.
PoE қорек блогы:
Хаттамаларды қолдау: PoE: IEEE 802.3 af, IEEE 802.3 at;
PoE қорек клеммалары: End-span: кемінде 1/2 (+), кемінде 3/6 (-);
PoE порты: кемінде 16 дана;
Порттың макс. қуаты: кемінде 30 Вт;
PoE энергетикалық әлеуеті (бюджеті): кемінде 225 Вт.
Бағдарламалық жасақтама функциясы:
Беру қашықтығы: 1–16 порттар: Деректерді ұзақ қашықтыққа беру: кемінде 300 м. Беру қашықтығы камера үлгісіне немесе кабельдің күйіне байланысты өзгеруі мүмкін.
Порттарды оқшаулау: 1-ден 16-ға дейінгі порттар: желілік қауіпсіздікті арттыру үшін порттарды оқшаулау режимі. Оқшаулау тобына кіретін порттар бір-бірімен деректер алмаса алмайды, бірақ осы топтан тыс порттармен өзара әрекеттесе алады.
PoE Күзет таймері (Watchdog): 1-ден 16-ға дейінгі порттар: сұрауларға жауап бермейтін камераларды автоматты түрде анықтау және қайта іске қосу.
Арналарды біріктіру (Агрегация каналов): Арналарды біріктіру жүктемені теңгерімдеу, өткізу қабілеттілігін арттыру және порттарды резервтеуді қамтамасыз ету мақсатында бірнеше физикалық порттарды бір логикалық портқа біріктіру үшін қолданылады. Статикалық арналарды біріктіру қолданылады. Кемінде 8 біріктіру тобы қолданылады.
QoS (Желілік трафикті басымдықтандыру технологиясы): QoS қызмет көрсетудің өтпелі сапасын қамтамасыз ету мақсатында әртүрлі қызметтер арасында өткізу қабілеттілігін бөлу үшін қолданылады. Порттар негізінде басымдықтарды баптау қолданылады. SP және WRR басымдықтарды жоспарлау режимдері қолданылады.
Тұйықталудың (петель) алдын алу: Тұйықталудың алдын алу функциясы коммутацияланатын желіде желілік деректер алмасуды айтарлықтай бұзуы мүмкін тұйықталулардың туындауына жол бермеу үшін қолданылады. Әдепкі бойынша өшірулі. 802.1D STP хаттамасы қолданылады.
VLAN (Virtual Local Area Network) виртуалды жергілікті желілер технологиясы: VLAN желі ауқымын жоспарлау және оның сенімділігін арттыру үшін қолданылады. 802.1Q хаттамасы қолданылады. Кемінде 1–4094 диапазонында VLAN идентификаторын (VLAN ID) баптау мүмкіндігі бар. Trunk және Access порттар режимдері қолданылады. Кемінде 4094 VLAN қолданылады.
HPP: Бір нұқумен белсендіруді қолдау және тиісті қосымша арқылы жүйені қашықтан басқару мүмкіндігі. Қолданылатын функциялар:
Порт жылдамдығын көрсету.
Порттың өткізу қабілеттілігінің жүктелу деңгейін көрсету.
Топология туралы ақпаратты көрсету.
Дабыл мәртебесін көрсету.
Порттар мен құрылғыларды қайта іске қосу.
Құрылғыны қашықтан жаңарту.
Жүйеге техникалық қызмет көрсету: Қашықтан жаңарту, әдепкі параметрлерді қалпына келтіру, журналдарды қарау, негізгі желілік параметрлерді баптау, конфигурацияны импорттау және экспорттау, уақытты синхрондау.
Порттың жылдамдығын шектеу: Порттың жылдамдығын шектеу желінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау мақсатында порттың өткізу қабілеттілігін реттеу үшін қолданылады.
Дауылды трафикті бақылау (Контроль штормового трафика): Дауылдарды бақылау функциясы жергілікті желідегі кеңістік (широковещательный) немесе көпбағытты (многоадресный) дауылдардың салдарынан коммутатор порттарының бұғатталуын болдырмау үшін қолданылады, бұл желілік деректер алмасуды бұзуы мүмкін. Белгісіз тағайындау мекенжайы бар кеңістік, көпбағытты және бірбағытты пакеттер үшін портта тасымалдау жылдамдығын шектеу қолданылады.
5) Қатты диск (Жесткий диск):
Сипаттамасы (Спецификация):
Интерфейс: SATA;
Форматталған сыйымдылығы: кемінде 16 ТБ.
Өнімділігі (Производительность):
Интерфейс жылдамдығы: кемінде 6,0 Гбит/с, 3,0 Гбит/с, 1,5 Гбит/с;
Айналу жылдамдығы: кемінде 7200 айн/мин;
Буфер өлшемі: кемінде 512 МБ;
Деректерді берудің максималды жылдамдығы: тұрақты жылдамдық кемінде 260 МБ/с;
Қорек кернеуі: рұқсат етілген кернеу кемінде 12 В ± 10 % / 5 В ± 5 % .
Қуаты (Мощность):
Тұтынуы: жұмыс режимі (типтік): 8,08 Вт-тан аспайды;
Белсенді күту режимі (типтік): 4,16 Вт-тан аспайды;
Күту режимі (типтік): 0,43 Вт-тан аспайды;
Акустика: дыбыс қуаты (LowPowerIdle) кемінде 31 дБ;
MTTF/AFR элементінің сипаттамасы: кемінде 2 500 000 сағат / 0,35%;
Қалпына келмейтін қателер жиілігі: оқылған 10¹⁶ битке кемінде 10 қате;
Жүктеу/түсіру (Загрузка/выгрузка): кемінде 600 000 рет;
Қолжетімділігі: тәулігіне кемінде 24 сағат, аптасына кемінде 7 күн;
Номиналды жылдық жұмыс жүктемесі: кемінде 550 ТБ/жыл;
Өлшемдері (Е х Б х Ұ): кемінде 101,85 мм х 26,1 мм х 147 мм;
Салмағы (макс.): кемінде 720 г.
6) Желілік экрандалмаған (UTP) 5e санатындағы кабель (Кабель сетевой):
Кабель түрі: иірімді жұп U/UTP (экрандалмаған);
Санаты: Cat 5e (жиілік жолағы кемінде 100 МГц-ке дейін);
Мақсаты: сыртқа (көшеге) төсеу (Outdoor);
Талсымдар (желілер) саны: кемінде 8 талсым (4 жұп);
Өткізгіш материалы: жоғары тазартылған мыс (Cu);
Өткізгіш диаметрі: кемінде 0.51 мм (24 AWG);
Қабықша материалы: жарықпен тұрақтандырылған полиэтилен (PE);
Қабықша түсі: қара;
Төзімділігі: ультракүлгін сәулелерге (УК), жауын-шашынға және температураның ауытқуына;
Жұмыс температурасы: кемінде -40 °C-тан +60 °C-тан аспайтын температураға дейін;
Бухтадағы ұзындығы: кемінде 305 метр (бір кесекпен).

	
	5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАМАҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР
Жеткізілетін жабдықтар кешеніне арналған құжаттама жиынтығында мыналар болуы тиіс (төменде көрсетілгендермен шектелмейді):
1. паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде);
2. сынақ хаттамалары (орыс немесе ағылшын тілдерінде);
3. сәйкестік сертификаты (қазақ және/немесе орыс тілдерінде);
4. пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар (орыс және/немесе ағылшын тілдерінде).
Құжаттама қағаз жеткізгіште немесе электрондық (USB-Flash) ақпарат жеткізгіштерде берілуі тиіс.

	
	6. ОРНАТУ МЕРЗІМДЕРІ ЖӘНЕ КЕПІЛДІКТЕР
1. Жабдықтар кешенін жеткізу мына мекенжай бойынша жүзеге асырылады: Алматы қ., Померанцев көшесі, 1 (Желтоқсан көшесі, 185/1), Алматы қ. Телеорталығы.
2. Әлеуетті өнім беруші жеткізілетін жабдықтар кешеніне кепілдік береді — Мемлекеттік сатып алу (МС) порталында орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай.
3. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің өтініші бойынша қажет болған жағдайда байланыс құралдарын пайдалана отырып, консультациялық және техникалық қолдау көрсетуді қамтамасыз етуге міндеттенеді.

	Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау)
	жоқ

	Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	жоқ


Ескертпе.
1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану, өзге де сипаттамалар, ілеспе көрсетілетін қызметтер және орындаушыға қойылатын қосымша шарттар бойынша әрбір талап жеке жолмен көрсетіледі.
2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
3. Техникалық ерекшеліктің талаптарын өзге құжаттарда белгілеуге жол берілмейді.
* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).
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