УТВЕРЖДАЮ
Первый Заместитель Председателя 
Правления АО «Казтелерадио»
_______________Капьятов А.М.
«___» _________  2026г.
Приложение 15
к конкурсной документации
 
 
Техническая спецификация 
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)
 
Наименование заказчика АО «Казтелерадио»
Наименование организатора АО «Казтелерадио»
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса Ремонт водопровода ЦА
№ лота __________________________________
Наименование лота ______________________
 
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	422123.200.000004

	Наименование работы*
	Ремонт водопровода ЦА

	Единица измерения*
	 1

	Количество (объем)*
	 1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	17 345 839,00

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	17 345 839,00

	Срок выполнения работы*
	45 календарных дней с момента приема передачи объекта

	Размер авансового платежа*
	 0 %

	Гарантийный срок (в месяцах)
	 36

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	1. Условия организации и производства работ 
1.1. Производство работ выполнять при благоприятных погодных условиях, обеспечивающих соблюдение требований технологии выполнения работ и качество применяемых материалов.
   при отсутствии атмосферных осадков (дождь, снег), тумана с выпадением влаги и иных факторов, влияющих на качество выполнения работ;
  по сухим и подготовленным поверхностям, не допускающим наличие влаги, наледи, снега и загрязнений;
  при температуре окружающего воздуха и основания в пределах, установленных нормативными документами, технологической документацией и рекомендациями производителей применяемых материалов;
При выполнении работ в условиях, отличающихся от установленных требований, Подрядчик обязан разработать и согласовать дополнительные технологические мероприятия, обеспечивающие качество и соблюдении условий по охране труда и технике безопасности на строительной площадке.
1.2.  В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику сметную документацию на сумму Договора, составленную в соответствии с объемами работ, параметрами и материалами, предусмотренными сметной документацией, являющейся приложением к настоящей Технической спецификации, при этом работы должны быть выполнены в полном объеме и в соответствии с указанной сметной документацией.
1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора подрядчиком и заказчиком подписывается «Акт приема-передачи объекта». Перед началом работ подрядчик должен предоставить график производства работ с указанием сроков. 
1.4. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить повреждения либо восстановить имущества не только третьих лиц, но и заказчика.
1.5 Подрядчик несет полную гражданско-правовую ответственность за все риски, связанные с производством работ и обеспечение безопасности своих работников, персонала Заказчика, третьих лиц, а также за сохранность любого имущества в зоне ведения работ. Любой ущерб, причиненный в ходе работ, подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме.
1.6  В случае предъявления к Заказчику (АО «Казтелерадио») любых претензий, исков или регрессных требований со стороны третьих лиц или государственных органов в связи с повреждением имущества, причинением вреда здоровью и жизни или иными последствиями работ Подрядчика, все связанные с этим убытки, судебные издержки, штрафы и компенсации подлежат полному возмещению Подрядчиком в пользу Заказчика
1.7 До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику: приказ о назначении лица, ответственного за производство работ и за безопасность и охрану труда на объекте; копии документов о проверке знаний по безопасности и охране труда у руководителей, специалистов и рабочих, занятых на объекте; журнал регистрации вводного инструктажа. Допуск персонала Подрядчика на объект без указанных документов не производится.
1.8 Подрядчик обязан обеспечить своих работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и отраслевыми нормами выдачи СИЗ. Работники без применения СИЗ к работам не допускаются.
1.9 Работы производятся на действующем эксплуатируемом объекте Заказчика без остановки его основной деятельности. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком график производства работ с учетом режима работы объекта. Работы, влекущие временное отключение инженерных систем, электроснабжения либо ограничение доступа, выполняются только по письменному согласованию с Заказчиком с уведомлением не менее чем за 3 (три) рабочих дня.
1.10 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области гражданской защиты. Огневые работы (сварка, резка, работы с открытым огнем) выполняются исключительно при наличии оформленного наряда-допуска, согласованного с Заказчиком, при обеспеченности места работ первичными средствами пожаротушения и организации наблюдения за местом работ после их окончания не менее 3 (трех) часов.
1.11 Работы повышенной опасности выполняются по наряду-допуску, оформляемому Подрядчиком и согласуемому с Заказчиком до начала соответствующего вида работ.
1.12 Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места производства работ, организованное складирование материалов, а также вывоз и утилизацию строительных отходов на специализированный полигон в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. По требованию Заказчика Подрядчик представляет документы, подтверждающие передачу отходов специализированной организации.
1.13 В случае возникновения несчастного случая на производстве Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика и обеспечить расследование несчастного случая в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан. Ответственность за расследование и последствия несчастных случаев с работниками Подрядчика и привлеченных им лиц несет Подрядчик.
1.14 Материалы и изделия, применяемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества) в соответствии с техническими регламентами Республики Казахстан и Евразийского экономического союза. Заказчик вправе не допустить применение материалов, не подтвержденных указанными документами.
1.15 Все технические характеристики, приведенные в настоящей Технической спецификации и прилагаемой сметной документации, указаны исключительно для определения требуемого уровня качества и не ограничивают круг потенциальных поставщиков. Допускается применение эквивалентных материалов, изделий и оборудования любых производителей при условии соответствия либо превышения указанных характеристик. 
1.16 До начала земляных работ Подрядчик обязан выполнить вынос в натуру и обозначение на местности существующих подземных инженерных коммуникаций и обеспечить их сохранность. При обнаружении коммуникаций, не отраженных в исходной документации, работы на соответствующем участке приостанавливаются, о чем Подрядчик незамедлительно (в течение 1 рабочего дня) письменно уведомляет Заказчика с приложением фотофиксации.
1.17 Разработка грунта в охранных зонах действующих подземных коммуникаций выполняется исключительно ручным способом без применения ударных механизмов и землеройной техники.
1.18 Земляные работы, работы в траншеях, колодцах, камерах и иных замкнутых пространствах относятся к работам повышенной опасности и выполняются по наряду-допуску с обеспечением крепления стенок выемок, устройства безопасных спусков, контроля состояния воздушной среды (загазованности) и назначением наблюдающего.
1.19 Открытые траншеи, котлованы и приямки должны быть ограждены сигнальным ограждением высотой не менее 1,2 м, в темное время суток обозначены сигнальным освещением, а в местах прохода людей оборудованы переходными мостиками с перилами. Оставление открытых выемок без ограждения по окончании рабочей смены не допускается.
1.20 Обратная засыпка выполняется с послойным уплотнением грунта. Подрядчик обязан восстановить нарушенное благоустройство (асфальтобетонное покрытие, бордюрный камень, тротуары, газоны, озеленение) до состояния не хуже первоначального в границах производства работ.
1.21 До ввода в эксплуатацию Подрядчик обязан выполнить испытание смонтированных трубопроводов на прочность и герметичность, промывку и дезинфекцию трубопроводов хозяйственно-питьевого назначения с последующим лабораторным исследованием воды в аккредитованной лаборатории. Акты испытаний, промывки, дезинфекции и протокол лабораторного исследования передаются Заказчику в составе исполнительной документации.
1.22 Трубы, фасонные части, арматура и материалы, контактирующие с питьевой водой, должны иметь документы, подтверждающие их пригодность для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями Республики Казахстан.
1.23 Отключение существующей системы водоснабжения производится только по письменному согласованию с Заказчиком с предварительным уведомлением не менее чем за 3 (три) рабочих дня. При необходимости Подрядчик обеспечивает временное водоснабжение объекта на период отключения.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	 2. Оформление исполнительной документации и приемка работ 
2.1.После завершения работ подрядчик письменно извещает заказчика о готовности объекта к приемке в эксплуатацию и создания приемочной комиссии; 
2.2 Приемка работ производится комиссией в составе представителей от Заказчика, Подрядчика, технического надзора (при его наличии); 
2.3 По результатам приемки работ составляются акты приемки выполненных работ и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (формы по приложению 3-1); 
2.4 Акт выполненных работ на портале государственных закупок подписывается заказчиком после предоставления подрядчиком (исполнителем) подтверждающих документов о сдаче и приемке акт выполненных работ (формы по приложению 3-1) и  Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат. Данные документы должны быть предоставлены как в бумажном виде, так и загружены в систему портала государственных закупок.
2.5 При проведении ремонта, необходимо предоставить Заказчику подписанный Акт освидетельствования скрытых работ (с печатью); 
2.6 Подрядчик обязан вести и представить Заказчику при приемке комплект исполнительной документации: общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты (декларации) на примененные материалы, исполнительные схемы, акты испытаний. Приемка работ без полного комплекта исполнительной документации не производится.
2.7 Заказчик вправе в любое время в ходе производства работ осуществлять контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов, в том числе с привлечением независимой организации. Выявленные несоответствия подлежат устранению Подрядчиком своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
2.8 Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийные обязательства оформляются гарантийным паспортом объекта, подписываемым Подрядчиком при сдаче работ.
3. Сроки выполнения работ 
3.1 Работы необходимо закончить в течение 45 календарных дней с момента приема-передачи объекта.
4. Гарантийные обязательства
4.1 В случае выявления дефектов после подписания Акта выполненных работ (АВР) на портале государственных закупок, в рамках гарантийных обязательств Подрядчик (Исполнитель) обязуется приступить к устранению выявленных дефектов не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения первого уведомления Заказчика о необходимости исполнения гарантийных обязательств.
4.2 В случае просрочки сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 4.1 Технической спецификации, Заказчик вправе удержать (взыскать) с Подрядчика (Исполнителя) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки. При этом общий размер неустойки (штрафа, пени) не может превышать 15 % от общей суммы Договора.


 
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
 
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
 



			
			
Директор Департамента 
обслуживания активов           _________________	Терликпаев С.А.

Начальник отдела 
капитального строительства _________________	Байгузов А.Н.






































БЕКІТЕМІН 
«Казтелерадио» АҚ 
Басқарма Төрағасының 
бірінші Орынбасары 
___________ А. М. Капьятов
«___» _________  2026 ж.


	Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша







Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)
      Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ
      Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ 
      Конкурстың №________________________________
      Конкурстың атауы  ОА су құбырын жөндеу
      Лоттың №____________________________________
      Лоттың атауы_________________________________

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	422123.200.000004

	Жұмыстың атауы*
	ОА су құбырын жөндеу

	Өлшем бірлігі*
	1

	Саны (көлемі)*
	1

	Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*
	17 345 839,00

	Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*
	17 345 839,00

	Жұмысты орындау мерзімі*
	Нысанды қабылдау және тапсыру күнінен бастап 45 күнтізбелік күн

	Аванстық төлем мөлшері*
	0 %

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	36

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы
	1. Жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу шарттары 
1.1. Жұмыстарды жүргізу Жұмыстарды орындау технологиясының талаптарын және қолданылатын материалдардың сапасын сақтауды қамтамасыз ететін қолайлы ауа-райы жағдайында орындалады. * атмосфералық жауын-шашын (жаңбыр, қар), ылғалдың түсуі бар тұман және жұмыстарды орындау сапасына әсер ететін өзге де факторлар болмаған кезде; * ылғалдың, мұздың, қардың және ластанудың болуына жол бермейтін құрғақ және дайындалған беттер бойынша; * нормативтік құжаттарда, технологиялық құжаттамада және қолданылатын материалдарды өндірушілердің ұсынымдарында белгіленген шектерде қоршаған ауаның және негіздің температурасы кезінде; Белгіленген талаптардан өзгеше жағдайларда жұмыстарды орындау кезінде мердігер құрылыс алаңында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі шарттардың сапасы мен сақталуын қамтамасыз ететін қосымша технологиялық іс-шараларды әзірлеуге және келісуге міндетті. 
1.2. Мердігер шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы техникалық ерекшелікке қосымша болып табылатын сметалық құжаттамада көзделген жұмыс көлемдеріне, параметрлерге және материалдарға сәйкес жасалған шарт сомасына сметалық құжаттаманы ұсынуға міндетті, бұл ретте жұмыстар толық көлемде және көрсетілген сметалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс. 
1.3. Мердігер мен Тапсырыс беруші шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде "объектіні қабылдау-беру актісіне"қол қояды. Жұмысты бастамас бұрын мердігер мерзімдері көрсетілген жұмыстарды жүргізу кестесін ұсынуы керек. 
1.4. Мердігер өз күшімен және өз есебінен үшінші тұлғалардың ғана емес, Тапсырыс берушінің де мүлкіне келтірілген залалды жоюға не қалпына келтіруге міндетті. 
1.5 мердігер жұмыстарды жүргізуге және өз қызметкерлерінің, Тапсырыс беруші персоналының, үшінші тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ жұмыс жүргізу аймағындағы кез келген мүліктің сақталуына байланысты барлық тәуекелдер үшін толық азаматтық-құқықтық жауаптылықта болады. Жұмыс барысында келтірілген кез келген залалды мердігер толық көлемде өтеуге тиіс. 
1.6 Тапсырыс берушіге ("Қазтелерадио" АҚ) мүліктің бүлінуіне, денсаулығы мен өміріне зиян келтіруге немесе мердігер жұмысының өзге де зардаптарына байланысты үшінші тұлғалар немесе мемлекеттік органдар тарапынан кез келген шағымдар, талап-арыздар немесе регрессиялық талаптар қойылған жағдайда, осыған байланысты барлық залалдар, сот шығындары, айыппұлдар мен өтемақылар мердігер тарапынан толық өтелуге жатады. Тапсырыс берушінің пайдасы 
1.7 жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге: жұмыстарды жүргізуге және объектідегі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты адамды тағайындау туралы бұйрықты; объектіде жұмыс істейтін Басшылардың, мамандардың және жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі білімдерін тексеру туралы құжаттардың көшірмелерін; кіріспе нұсқаманы тіркеу журналын ұсынуға міндетті. Мердігер персоналын көрсетілген құжаттарсыз объектіге жіберу жүргізілмейді. 
1.8 мердігер өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және ЖҚҚ берудің салалық нормаларына сәйкес сертификатталған жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз етуге міндетті. ЖҚҚ қолданбай жұмыскерлер жұмысқа жіберілмейді. 
1.9 жұмыс Тапсырыс берушінің қолданыстағы пайдаланылатын объектісінде оның негізгі қызметін тоқтатпай жүргізіледі. Мердігер Тапсырыс берушімен объектінің жұмыс режимін ескере отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін келісуге міндетті. Инженерлік жүйелерді, электрмен жабдықтауды уақытша ажыратуға не қолжетімділікті шектеуге әкеп соғатын жұмыстар Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын хабардар етіле отырып орындалады. 
1.10 мердігер Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау саласындағы заңнамасына сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. От жұмыстары (дәнекерлеу, кесу, ашық отпен жұмыс істеу) Тапсырыс берушімен келісілген ресімделген рұқсат-наряд болған кезде, жұмыс орны бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген және жұмыс орнын олар аяқталғаннан кейін кемінде 3 (үш) сағат бақылау ұйымдастырылған кезде ғана орындалады. 
1.11 қауіптілігі жоғары жұмыстар мердігер ресімдейтін және тиісті жұмыс түрі басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілетін рұқсат-наряд бойынша орындалады. 
1.12 мердігер Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес жұмыстар жүргізілетін жерді күн сайын жинауды, материалдарды жинауды ұйымдастыруды, сондай-ақ құрылыс қалдықтарын мамандандырылған полигонға әкетуді және кәдеге жаратуды қамтамасыз етуге міндетті. Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер қалдықтардың мамандандырылған ұйымға берілуін растайтын құжаттарды ұсынады. 
1.13 Өндірісте жазатайым оқиға туындаған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге және Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген тәртіппен жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді қамтамасыз етуге міндетті. Мердігердің қызметкерлерімен және ол тартқан адамдармен болған жазатайым оқиғалардың тергеуі мен салдары үшін мердігер жауапты болады. 
1.14 жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын материалдар мен бұйымдар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс және Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттармен (сәйкестік сертификаттары, сәйкестік туралы декларациялар, сапа паспорттары) қоса берілуі тиіс. Тапсырыс беруші көрсетілген құжаттармен расталмаған материалдарды қолдануға жол бермеуге құқылы. 
1.15 осы техникалық ерекшелікте және қоса беріліп отырған сметалық құжаттамада келтірілген барлық техникалық сипаттамалар САПАНЫҢ талап етілетін деңгейін айқындау үшін ғана көрсетілген және әлеуетті өнім берушілер шеңберін шектемейді. Көрсетілген сипаттамаларға сәйкес немесе асып кеткен жағдайда кез келген өндірушінің баламалы материалдарын, бұйымдары мен жабдықтарын қолдануға жол беріледі. 
1.16 жер қазу жұмыстары басталғанға дейін мердігер қолданыстағы жерасты инженерлік коммуникацияларын табиғатқа шығаруды және жергілікті жерде белгілеуді орындауға және олардың сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Бастапқы құжаттамада көрсетілмеген коммуникациялар анықталған кезде тиісті учаскедегі жұмыстар тоқтатыла тұрады, бұл туралы мердігер дереу (1 жұмыс күні ішінде) фотофиксация қосымшасымен Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етеді. 
1.17 жұмыс істеп тұрған жерасты коммуникацияларының қорғау аймақтарында топырақты игеру соққы механизмдері мен жер қазу техникасын қолданбай тек қолмен орындалады. 1.18 Жер жұмыстары, траншеялардағы, құдықтардағы, камералардағы және өзге де тұйық кеңістіктердегі жұмыстар қауіптілігі жоғары жұмыстарға жатады және қазбалардың қабырғаларын бекітуді, қауіпсіз түсірулерді орнатуды, Ауа ортасының (газданудың) жай-күйін бақылауды және бақылаушының тағайындалуын қамтамасыз ете отырып, рұқсат-наряд бойынша орындалады. 
1.19 ашық траншеялар, шұңқырлар мен шұңқырлар биіктігі кемінде 1,2 м сигналдық қоршаумен қоршалуы, тәуліктің қараңғы уақытында сигналдық жарықтандырумен белгіленуі, ал адамдар өтетін жерлерде қоршаулары бар өтпелі көпірлермен жабдықталуы тиіс. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін ашық ойықтарды қоршаусыз қалдыруға жол берілмейді. 
1.20 қайта толтыру топырақтың қабатты тығыздалуымен жүзеге асырылады. Мердігер бұзылған абаттандыруды (асфальтбетон жабыны, шекаралық тас, тротуарлар, көгалдар, көгалдандыру) жұмыс өндірісінің шекарасындағы бастапқы жағдайдан кем емес қалпына келтіруге міндетті. 
1.21 пайдалануға берілгенге дейін мердігер аккредиттелген зертханада суды кейіннен зертханалық зерттеумен шаруашылық-ауыз су мақсатындағы құбырлардың беріктігі мен герметикалығына, жуылуына және дезинфекциялануына монтаждалған құбырларды сынауды орындауға міндетті. Сынақ, жуу, дезинфекциялау актілері және зертханалық зерттеу хаттамасы атқарушы құжаттама құрамында Тапсырыс берушіге беріледі. 
1.22 ауыз сумен жанасатын құбырларда, фасонды бөліктерде, арматурада және материалдарда Қазақстан Республикасының санитариялық-эпидемиологиялық талаптарына сәйкес олардың шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйелері үшін жарамдылығын растайтын құжаттар болуы тиіс. 
1.23 қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесін ажырату кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын алдын ала хабардар ете отырып, Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша ғана жүргізіледі. Қажет болған жағдайда мердігер объектіні ажырату кезеңіне уақытша сумен жабдықтауды қамтамасыз етеді.

	Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	2. Атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жұмыстарды қабылдау 
2.1.Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге объектінің пайдалануға қабылдауға және қабылдау комиссиясын құруға дайындығы туралы жазбаша хабарлайды; 
2.2 жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушіден, мердігерден, техникалық қадағалаудан (ол болған кезде)өкілдер құрамындағы комиссия жүргізеді; 
2.3 жұмыстарды қабылдау нәтижелері бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау актілері және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы анықтама жасалады (3-1-қосымша бойынша нысандар); 
2.4 Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне мердігер (Орындаушы) орындалған жұмыстар актісін (3-1-қосымша бойынша нысандар) тапсыру және қабылдау туралы растайтын құжаттарды және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы анықтаманы ұсынғаннан кейін Тапсырыс беруші қол қояды. Бұл құжаттар қағаз түрінде де ұсынылуы және Мемлекеттік сатып алу порталының жүйесіне жүктелуі тиіс. 2.5 жөндеу жүргізу кезінде Тапсырыс берушіге жасырын жұмыстарды куәландырудың қол қойылған актісін (мөрмен)ұсыну қажет; 
2.6 мердігер қабылдау кезінде Тапсырыс берушіге атқарушылық құжаттама жиынтығын: жұмыстардың жалпы журналын, жасырын жұмыстарды куәландыру актілерін, Қолданылған материалдарға паспорттар мен сертификаттарды (декларацияларды), атқарушылық схемаларды, сынақ актілерін жүргізуге және ұсынуға міндетті. Атқарушылық құжаттаманың толық жиынтығынсыз жұмыстарды қабылдау жүргізілмейді. 
2.7 Тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізу барысында кез келген уақытта орындалатын жұмыстардың және қолданылатын материалдардың сапасын, оның ішінде тәуелсіз ұйымды тарта отырып бақылауды жүзеге асыруға құқылы. Анықталған сәйкессіздіктерді мердігер өз күшімен және тараптар келіскен мерзімде өз есебінен жоюға тиіс. 
2.8 кепілдік мерзімі Тараптардың орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған күнінен бастап есептеледі. Кепілдік міндеттемелер жұмыстарды тапсырған кезде мердігер қол қоятын объектінің кепілдік паспортымен ресімделеді. 
3. Жұмыстарды орындау мерзімдері 
3.1 жұмысты объектіні қабылдау-тапсыру сәтінен бастап 45 күнтізбелік күн ішінде аяқтау қажет. 
4. Кепілдік міндеттемелері 
4.1 Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне (СДБ) қол қойылғаннан кейін ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік міндеттемелері шеңберінде мердігер (Орындаушы) анықталған ақауларды жоюға Тапсырыс берушінің кепілдік міндеттемелерін орындау қажеттілігі туралы алғашқы хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күннен кешіктірмей кірісуге міндеттенеді. 
[bookmark: _GoBack]4.2 техникалық ерекшеліктің 4.1-тармағында көзделген жұмыстарды орындау мерзімдері кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші мердігерден (орындаушыдан) мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстап қалуға (өндіріп алуға) құқылы. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы мөлшері шарттың жалпы сомасының 15% - нан аспауға тиіс.


    
  * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
      Ескертпе.
      1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
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