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Техническая спецификация 
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)
 
Наименование заказчика АО «Казтелерадио»
Наименование организатора АО «Казтелерадио»
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса Ремонтные работы башни Коктобе (кровля)
№ лота __________________________________
Наименование лота ______________________
 
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	439119.100.000001

	Наименование работы*
	Ремонтные работы башни Коктобе (кровля)

	Единица измерения*
	 1

	Количество (объем)*
	 1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	50 225 360,00

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	50 225 360,00

	Срок выполнения работы*
	65 календарных дней с момента приема передачи объекта

	Размер авансового платежа*
	 0 %

	Гарантийный срок (в месяцах)
	 36

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	1. Условия организации и производства работ 
1.1. Производство работ выполнять при благоприятных погодных условиях, обеспечивающих соблюдение требований технологии выполнения работ и качество применяемых материалов.
   при отсутствии атмосферных осадков (дождь, снег), тумана с выпадением влаги и иных факторов, влияющих на качество выполнения работ;
  по сухим и подготовленным поверхностям, не допускающим наличие влаги, наледи, снега и загрязнений;
  при температуре окружающего воздуха и основания в пределах, установленных нормативными документами, технологической документацией и рекомендациями производителей применяемых материалов;
При выполнении работ в условиях, отличающихся от установленных требований, Подрядчик обязан разработать и согласовать дополнительные технологические мероприятия, обеспечивающие качество и соблюдении условий по охране труда и технике безопасности на строительной площадке.
1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику сметную документацию на сумму Договора, составленную в соответствии с объемами работ, параметрами и материалами, предусмотренными сметной документацией, являющейся приложением к настоящей Технической спецификации, при этом работы должны быть выполнены в полном объеме и в соответствии с указанной сметной документацией.
1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора подрядчиком и заказчиком подписывается «Акт приема-передачи объекта». Перед началом работ подрядчик должен предоставить график производства работ с указанием сроков.
1.4. До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику на согласование технологическую карту (или техническое описание) производства кровельных работ с указанием применяемых материалов, их совместимости с существующим кровельным покрытием и основанием. В случае выявления несовместимости материалов с существующей конструкцией кровли Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и предложить альтернативное решение до начала работ на соответствующем участке.
1.5 В случае выявления в ходе визуального осмотра признаков повреждений несущих строительных конструкций, требующих проведения технического обследования специализированной лицензированной организацией, Подрядчик обязан незамедлительно (в течение 1 рабочего дня) письменно уведомить Заказчика с приложением фотофиксации. Решение о необходимости привлечения специализированной организации и порядок дальнейших действий принимается Заказчиком отдельно.
1.6. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет устранить повреждения либо восстановить имущества не только третьих лиц, но и заказчика.
1.7. Подрядчик несет полную гражданско-правовую ответственность за все риски, связанные с производством работ и обеспечение безопасности своих работников, персонала Заказчика, третьих лиц, а также за сохранность любого имущества в зоне ведения работ. Любой ущерб, причиненный в ходе работ, подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме.
1.8.  В случае предъявления к Заказчику (АО «Казтелерадио») любых претензий, исков или регрессных требований со стороны третьих лиц или государственных органов в связи с повреждением имущества, причинением вреда здоровью и жизни или иными последствиями работ Подрядчика, все связанные с этим убытки, судебные издержки, штрафы и компенсации подлежат полному возмещению Подрядчиком в пользу Заказчика
1.9 Подрядчик обязан согласовать цвет и материал кровельного покрытия до начало работ.
1.10 До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику: приказ о назначении лица, ответственного за производство работ и за безопасность и охрану труда на объекте; копии документов о проверке знаний по безопасности и охране труда у руководителей, специалистов и рабочих, занятых на объекте; журнал регистрации вводного инструктажа. Допуск персонала Подрядчика на объект без указанных документов не производится.
1.11 Подрядчик обязан обеспечить своих работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан и отраслевыми нормами выдачи СИЗ. Работники без применения СИЗ к работам не допускаются.
1.12 Работы производятся на действующем эксплуатируемом объекте Заказчика без остановки его основной деятельности. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком график производства работ с учетом режима работы объекта. Работы, влекущие временное отключение инженерных систем, электроснабжения либо ограничение доступа, выполняются только по письменному согласованию с Заказчиком с уведомлением не менее чем за 3 (три) рабочих дня.
1.13 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области гражданской защиты. Огневые работы (сварка, резка, работы с открытым огнем) выполняются исключительно при наличии оформленного наряда-допуска, согласованного с Заказчиком, при обеспеченности места работ первичными средствами пожаротушения и организации наблюдения за местом работ после их окончания не менее 3 (трех) часов.
1.14 Работы повышенной опасности выполняются по наряду-допуску, оформляемому Подрядчиком и согласуемому с Заказчиком до начала соответствующего вида работ.
1.15 Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места производства работ, организованное складирование материалов, а также вывоз и утилизацию строительных отходов на специализированный полигон в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. По требованию Заказчика Подрядчик представляет документы, подтверждающие передачу отходов специализированной организации.
1.16 В случае возникновения несчастного случая на производстве Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика и обеспечить расследование несчастного случая в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан. Ответственность за расследование и последствия несчастных случаев с работниками Подрядчика и привлеченных им лиц несет Подрядчик.
1.17 Материалы и изделия, применяемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества) в соответствии с техническими регламентами Республики Казахстан и Евразийского экономического союза. Заказчик вправе не допустить применение материалов, не подтвержденных указанными документами.
1.18 Все технические характеристики, приведенные в настоящей Технической спецификации и прилагаемой сметной документации, указаны исключительно для определения требуемого уровня качества и не ограничивают круг потенциальных поставщиков. Допускается применение эквивалентных материалов, изделий и оборудования любых производителей при условии соответствия либо превышения указанных характеристик. 
1.19 Работы выполняются на действующем объекте телерадиовещания без остановки вещания. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком порядок и сроки производства работ в зоне размещения антенно-фидерных устройств, кабельных трасс и технологического оборудования. Отключение, перемещение или демонтаж оборудования связи и вещания Подрядчиком самостоятельно не допускается.
1.20 Работы производятся в условиях возможного воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона. Допуск персонала Подрядчика в зоны возможного воздействия электромагнитного излучения производится только по письменному разрешению Заказчика с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к уровням воздействия электромагнитных полей и с проведением целевого инструктажа.
1.21 Кровельные работы и работы на высоте относятся к работам повышенной опасности и выполняются по наряду-допуску. Подрядчик обязан подтвердить наличие у работников, выполняющих работы на высоте, действующих удостоверений о допуске к работам на высоте с указанием группы по безопасности работ на высоте.
1.22 Работники, выполняющие работы на высоте, обеспечиваются сертифицированными системами обеспечения безопасности работ на высоте (страховочные привязи, стропы с амортизаторами, анкерные устройства, средства защиты от падения). Применение поясов и систем, не имеющих подтверждения соответствия, не допускается. Подрядчик обязан представить Заказчику акты периодического осмотра (испытаний) применяемых систем.
1.23 До начала работ на высоте Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком план производства работ на высоте с указанием мест закрепления страховочных систем, схем эвакуации и спасения работника с высоты, а также обеспечивает наличие средств для проведения спасательных мероприятий.
1.24 Опасная зона вокруг объекта, определяемая с учетом высоты сооружения и возможного отлета падающих предметов, должна быть ограждена по всему периметру с установкой предупреждающих знаков и организацией дежурства сигнальщика. Складирование материалов, инструмента и отходов на кровле и на высоте без закрепления не допускается. Сброс материалов и отходов с высоты запрещается; удаление отходов производится в закрытой таре с применением грузоподъемных средств.
1.25 При скорости ветра 10 м/с и более, гололеде, грозе, тумане или снегопаде, ограничивающих видимость в пределах фронта работ, а также при температурах ниже установленных технологической документацией значений производство работ на высоте прекращается. Ответственность за своевременную приостановку работ при неблагоприятных метеоусловиях несет Подрядчик.
1.26 Применение грузоподъемных механизмов допускается при наличии действующих документов о регистрации и техническом освидетельствовании, а также удостоверений у машинистов и стропальщиков. Схема установки и зоны работы грузоподъемного механизма согласовываются с Заказчиком до начала работ.
1.27 Кровельные материалы должны иметь характеристики по пожарной опасности, соответствующие требованиям технических регламентов Республики Казахстан для покрытий данного типа зданий и сооружений. Применение материалов класса пожарной опасности ниже требуемого не допускается.
1.28 Подрядчик обязан обеспечить сохранность существующих систем молниезащиты и заземления объекта. При необходимости временного демонтажа элементов молниезащиты Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и восстановить систему в проектное состояние с составлением акта и протокола измерения сопротивления заземляющего устройства.
1.29 Подрядчик обязан обеспечить защиту находящегося на объекте технологического оборудования, антенно-фидерных устройств и кабельных линий от механических повреждений, попадания влаги, пыли и строительных материалов на весь период производства работ.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	 2. Оформление исполнительной документации и приемка работ 
2.1.После завершения работ подрядчик письменно извещает заказчика о готовности объекта к приемке в эксплуатацию и создания приемочной комиссии; 
2.2 Приемка работ производится комиссией в составе представителей от Заказчика, Подрядчика, технического надзора (при его наличии); 
2.3 По результатам приемки работ составляются акты приемки выполненных работ и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (формы по приложению 3-1); 
2.4 Акт выполненных работ на портале государственных закупок подписывается заказчиком после предоставления подрядчиком (исполнителем) подтверждающих документов о сдаче и приемке акт выполненных работ (формы по приложению 3-1) и  Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат. Данные документы должны быть предоставлены как в бумажном виде, так и загружены в систему портала государственных закупок.
2.5 При проведении ремонта, необходимо предоставить Заказчику подписанный Акт освидетельствования скрытых работ (с печатью);          
2.6 Подрядчик обязан вести и представить Заказчику при приемке комплект исполнительной документации: общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты (декларации) на примененные материалы, исполнительные схемы, акты испытаний. Приемка работ без полного комплекта исполнительной документации не производится.
2.7 Заказчик вправе в любое время в ходе производства работ осуществлять контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов, в том числе с привлечением независимой организации. Выявленные несоответствия подлежат устранению Подрядчиком своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
2.8 Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийные обязательства оформляются гарантийным паспортом объекта, подписываемым Подрядчиком при сдаче работ.
3. Сроки выполнения работ 
3.1 Работы необходимо закончить в течение 65 календарных дней с момента приема-передачи объекта.
4. Гарантийные обязательства
[bookmark: _GoBack]4.1 В случае выявления дефектов после подписания Акта выполненных работ (АВР) на портале государственных закупок, в рамках гарантийных обязательств Подрядчик (Исполнитель) обязуется приступить к устранению выявленных дефектов не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения первого уведомления Заказчика о необходимости исполнения гарантийных обязательств.
4.2 В случае просрочки сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 4.1 Технической спецификации, Заказчик вправе удержать (взыскать) с Подрядчика (Исполнителя) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки. При этом общий размер неустойки (штрафа, пени) не может превышать 15 % от общей суммы Договора.



* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
 	
Директор Департамента 
обслуживания активов           _________________	Терликпаев С.А.

Начальник отдела 
капитального строительства _________________	Байгузов А.Н.










БЕКІТЕМІН 
«Казтелерадио» АҚ 
Басқарма Төрағасының 
бірінші Орынбасары 
___________ А. М. Капьятов
«___» _________  2026 ж.


	Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша







Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)
      Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ
      Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ 
      Конкурстың №________________________________
      Конкурстың атауы Көктөбе мұнарасын жөндеу жұмыстары (шатыр)
      Лоттың №____________________________________
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	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы
	1. Жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу шарттары 
1.1. Жұмыстарды жүргізу Жұмыстарды орындау технологиясының талаптарын және қолданылатын материалдардың сапасын сақтауды қамтамасыз ететін қолайлы ауа-райы жағдайында орындалады. * атмосфералық жауын-шашын (жаңбыр, қар), ылғалдың түсуі бар тұман және жұмыстарды орындау сапасына әсер ететін өзге де факторлар болмаған кезде; * ылғалдың, мұздың, қардың және ластанудың болуына жол бермейтін құрғақ және дайындалған беттер бойынша; * нормативтік құжаттарда, технологиялық құжаттамада және қолданылатын материалдарды өндірушілердің ұсынымдарында белгіленген шектерде қоршаған ауаның және негіздің температурасы кезінде; Белгіленген талаптардан өзгеше жағдайларда жұмыстарды орындау кезінде мердігер құрылыс алаңында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі шарттардың сапасы мен сақталуын қамтамасыз ететін қосымша технологиялық іс-шараларды әзірлеуге және келісуге міндетті. 
1.2. Мердігер шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы техникалық ерекшелікке қосымша болып табылатын сметалық құжаттамада көзделген жұмыс көлемдеріне, параметрлерге және материалдарға сәйкес жасалған шарт сомасына сметалық құжаттаманы ұсынуға міндетті, бұл ретте жұмыстар толық көлемде және көрсетілген сметалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс. 
1.3. Мердігер мен Тапсырыс беруші шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде "объектіні қабылдау-беру актісіне"қол қояды. Жұмысты бастамас бұрын мердігер мерзімдері көрсетілген жұмыстарды жүргізу кестесін ұсынуы керек. 
1.4. Жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге қолданылатын материалдарды, олардың қолданыстағы шатыр жабыны мен негізімен үйлесімділігін көрсете отырып, шатыр жұмыстарын жүргізудің технологиялық картасын (немесе техникалық сипаттамасын) келісуге ұсынуға міндетті. Материалдардың қолданыстағы шатыр конструкциясымен үйлесімсіздігі анықталған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге және тиісті учаскеде жұмыс басталғанға дейін балама шешім ұсынуға міндетті. 
1.5 визуалды тексеру барысында мамандандырылған лицензияланған ұйымның техникалық зерттеп-қарауын талап ететін тірек құрылыс конструкцияларының зақымдану белгілері анықталған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіні фотофиксациямен қоса дереу (1 жұмыс күні ішінде) жазбаша хабардар етуге міндетті. Мамандандырылған ұйымды тарту қажеттілігі туралы шешімді және одан әрі іс-қимыл тәртібін Тапсырыс беруші жеке қабылдайды. 
1.6. Мердігер өз күшімен және өз есебінен үшінші тұлғалардың ғана емес, Тапсырыс берушінің де мүлкіне келтірілген залалды жоюға не қалпына келтіруге міндетті. 1.7. Мердігер жұмыстарды жүргізуге және өз қызметкерлерінің, Тапсырыс беруші персоналының, үшінші тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ жұмыс жүргізу аймағындағы кез келген мүліктің сақталуына байланысты барлық тәуекелдер үшін толық азаматтық-құқықтық жауаптылықта болады. Жұмыс барысында келтірілген кез келген залалды мердігер толық көлемде өтеуге тиіс. 
1.8. Тапсырыс берушіге ("Қазтелерадио" АҚ) мүліктің бүлінуіне, денсаулығы мен өміріне зиян келтіруге немесе мердігер жұмысының өзге де салдарына байланысты үшінші тұлғалар немесе мемлекеттік органдар тарапынан кез келген шағымдар, талап-арыздар немесе регрессиялық талаптар қойылған жағдайда, осыған байланысты барлық залалдар, сот шығындары, айыппұлдар мен өтемақылар мердігердің пайдасына толық өтелуге жатады Тапсырыс берушінің 
1.9 мердігер жұмысты бастамас бұрын шатырдың түсі мен материалын келісуге міндетті. 
1.10 жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге: жұмыстарды жүргізуге және объектідегі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты адамды тағайындау туралы бұйрықты; объектіде жұмыс істейтін Басшылардың, мамандардың және жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі білімдерін тексеру туралы құжаттардың көшірмелерін; кіріспе нұсқаманы тіркеу журналын ұсынуға міндетті. Мердігер персоналын көрсетілген құжаттарсыз объектіге жіберу жүргізілмейді. 1.11 мердігер өз қызметкерлерін Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне және ЖҚҚ берудің салалық нормаларына сәйкес сертификатталған жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ) қамтамасыз етуге міндетті. ЖҚҚ қолданбай жұмыскерлер жұмысқа жіберілмейді. 
1.12 жұмыс Тапсырыс берушінің қолданыстағы пайдаланылатын объектісінде оның негізгі қызметін тоқтатпай жүргізіледі. Мердігер Тапсырыс берушімен объектінің жұмыс режимін ескере отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін келісуге міндетті. Инженерлік жүйелерді, электрмен жабдықтауды уақытша ажыратуға не қолжетімділікті шектеуге әкеп соғатын жұмыстар Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын хабардар етіле отырып орындалады. 
1.13 мердігер Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау саласындағы заңнамасына сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. От жұмыстары (дәнекерлеу, кесу, ашық отпен жұмыс істеу) Тапсырыс берушімен келісілген ресімделген рұқсат-наряд болған кезде, жұмыс орны бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген және жұмыс орнын олар аяқталғаннан кейін кемінде 3 (үш) сағат бақылау ұйымдастырылған кезде ғана орындалады. 
1.14 қауіптілігі жоғары жұмыстар мердігер ресімдейтін және тиісті жұмыс түрі басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілетін рұқсат-наряд бойынша орындалады. 
1.15 мердігер Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес жұмыстар жүргізілетін жерді күн сайын жинауды, материалдарды жинауды ұйымдастыруды, сондай-ақ құрылыс қалдықтарын мамандандырылған полигонға әкетуді және кәдеге жаратуды қамтамасыз етуге міндетті. Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер қалдықтардың мамандандырылған ұйымға берілуін растайтын құжаттарды ұсынады. 
1.16 Өндірісте жазатайым оқиға туындаған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге және Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген тәртіппен жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді қамтамасыз етуге міндетті. Мердігердің қызметкерлерімен және ол тартқан адамдармен болған жазатайым оқиғалардың тергеуі мен салдары үшін мердігер жауапты болады. 
1.17 жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын материалдар мен бұйымдар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс және Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттармен (сәйкестік сертификаттары, сәйкестік туралы декларациялар, сапа паспорттары) қоса берілуі тиіс. Тапсырыс беруші көрсетілген құжаттармен расталмаған материалдарды қолдануға жол бермеуге құқылы. 
1.18 осы техникалық ерекшелікте және қоса беріліп отырған сметалық құжаттамада келтірілген барлық техникалық сипаттамалар САПАНЫҢ талап етілетін деңгейін айқындау үшін ғана көрсетілген және әлеуетті өнім берушілер шеңберін шектемейді. Көрсетілген сипаттамаларға сәйкес немесе асып кеткен жағдайда кез келген өндірушінің баламалы материалдарын, бұйымдары мен жабдықтарын қолдануға жол беріледі. 
1.19 жұмыстар қолданыстағы телерадио хабарларын тарату объектісінде хабар таратуды тоқтатпай орындалады. Мердігер Тапсырыс берушімен антенна-фидерлік құрылғыларды, кабельдік трассалар мен технологиялық жабдықтарды орналастыру аймағында жұмыстарды жүргізу тәртібі мен мерзімдерін келісуге міндетті. Мердігердің байланыс және хабар тарату жабдықтарын ажыратуына, орнын ауыстыруына немесе бөлшектеуіне өз бетінше жол берілмейді. 
1.20 жұмыстар радиожиілік диапазонының электромагниттік өрістерінің ықтимал әсері жағдайында жүргізіледі. Мердігер персоналын электромагниттік сәулеленудің ықтимал әсер ету аймақтарына жіберу Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсаты бойынша ғана электромагниттік өрістердің әсер ету деңгейлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтай отырып және нысаналы нұсқама жүргізе отырып жүргізіледі. 
1.21 шатыр жұмыстары мен биіктіктегі жұмыстар қауіптілігі жоғары жұмыстарға жатады және наряд-рұқсат бойынша орындалады. Мердігер биіктікте жұмыстарды орындайтын қызметкерлерде биіктікте жұмыстардың қауіпсіздігі жөніндегі топты көрсете отырып, биіктікте жұмыстарға рұқсат беру туралы қолданыстағы куәліктердің болуын растауға міндетті. 
1.22 жұмыстарды биіктікте орындайтын қызметкерлер биіктікте жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етудің сертификатталған жүйелерімен (сақтандыру байламдары, амортизаторлары бар арқандар, анкерлік құрылғылар, құлаудан қорғау құралдары) қамтамасыз етіледі. Сәйкестік растамасы жоқ белдіктер мен жүйелерді қолдануға жол берілмейді. Мердігер Тапсырыс берушіге қолданылатын жүйелерді мерзімді тексеру (сынау) актілерін ұсынуға міндетті. 
1.23 биіктікте жұмыс басталғанға дейін мердігер сақтандыру жүйелерін, қызметкерді биіктіктен эвакуациялау және құтқару схемаларын бекіту орындарын көрсете отырып, биіктікте жұмыс жүргізу жоспарын әзірлейді және Тапсырыс берушімен келіседі, сондай-ақ құтқару іс-шараларын жүргізу үшін құралдардың болуын қамтамасыз етеді. 
1.24 құрылыстың биіктігін және құлаған заттардың ықтимал ұшып кетуін ескере отырып айқындалатын объектінің айналасындағы қауіпті аймақ ескерту белгілерін орната отырып және сигнал берушінің кезекшілігін ұйымдастыра отырып, бүкіл периметр бойынша қоршалуы тиіс. Материалдарды, құралдарды және қалдықтарды шатырда және биіктікте бекітусіз жинауға жол берілмейді. Материалдар мен қалдықтарды биіктіктен төгуге тыйым салынады; қалдықтарды шығару жүк көтергіш құралдарды қолдана отырып, жабық ыдыста жүргізіледі. 
1.25 желдің жылдамдығы 10 м/с және одан жоғары, көктайғақ, найзағай, тұман немесе қар жауған кезде, жұмыс фронтының шегінде көрінуді шектейтін, сондай-ақ технологиялық құжаттамада белгіленген мәндерден төмен температурада биіктікте жұмыс жүргізу тоқтатылады. Қолайсыз метеожағдайлар кезінде жұмыстарды уақтылы тоқтатуға мердігер жауапты болады. 
1.26 жүк көтергіш механизмдерді тіркеуге және техникалық куәландыруға қатысты қолданыстағы құжаттар, сондай-ақ машинистер мен слингерлерде куәліктер болған кезде қолдануға рұқсат етіледі. Жүк көтеру механизмін орнату схемасы мен жұмыс аймақтары жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісіледі. 
1.27 шатыр материалдарында осы типтегі ғимараттар мен құрылыстарды жабу үшін Қазақстан Республикасының техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес келетін өрт қауіптілігі бойынша сипаттамалар болуы тиіс. Өрт қауіптілігі класының материалдарын талап етілгеннен төмен қолдануға жол берілмейді. 
1.28 мердігер объектінің қолданыстағы найзағайдан қорғау және жерге қосу жүйелерінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. Найзағайдан қорғау элементтерін уақытша бөлшектеу қажет болған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіні жазбаша хабардар етуге және жерге тұйықтау құрылғысының кедергісін өлшеу актісі мен хаттамасын жасай отырып, жүйені жобалық Жай-күйге келтіруге міндетті. 
1.29 мердігер объектідегі технологиялық жабдықты, антенна-фидерлік құрылғылар мен кабельдік желілерді механикалық зақымданудан, ылғалдың, шаңның және құрылыс материалдарының жұмыс өндірісінің барлық кезеңіне түсуінен қорғауды қамтамасыз етуге міндетті.

	Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	2. Атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жұмыстарды қабылдау                                                                            2.1.Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге нысанды пайдалануға қабылдауға және қабылдау комиссиясын құруға дайындығы туралы жазбаша хабарлайды;                                                                                   2.2 Жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушіден, мердігерден, техникалық қадағалаудан (ол болған кезде) өкілдер құрамындағы комиссия жүргізеді;                                      2.3  Жұмыстарды қабылдау нәтижелері бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау актілері және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы Анықтама жасалады (3-1-қосымша бойынша нысандар);                                 2.4 Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне мердігер (Орындаушы) орындалған жұмыстар актісін (3-1-қосымша бойынша нысандар) тапсыру және қабылдау туралы растайтын құжаттарды және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы Анықтаманы ұсынғаннан кейін Тапсырыс беруші қол қояды. Бұл құжаттар қағаз түрінде де ұсынылуы және Мемлекеттік сатып алу порталының жүйесіне жүктелуі тиіс.
2.5. Жөндеу жүргізу кезінде Тапсырыс берушіге жасырын жұмыстарды куәландырудың қол қойылған актісін (мөрмен) ұсыну қажет.                                                                                 
2.6 Мердігер атқарушылық құжаттама жиынтығын жүргізуге және қабылдау кезінде Тапсырыс берушіге ұсынуға міндетті: жұмыстардың жалпы журналы, жасырын жұмыстарды куәландыру актілері, қолданылған материалдарға арналған паспорттар мен сертификаттар (декларациялар), атқарушылық схемалар, сынақ актілері. Атқарушылық құжаттаманың толық жиынтығынсыз жұмыстарды қабылдау жүргізілмейді.
2.7 Тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізу барысында кез келген уақытта, оның ішінде тәуелсіз ұйымды тарта отырып, орындалатын жұмыстардың және қолданылатын материалдардың сапасын бақылауды жүзеге асыруға құқылы. Анықталған сәйкессіздіктерді Мердігер өз күшімен және өз есебінен Тараптар келіскен мерзімде жоюға тиіс.
2.8 Кепілдік мерзімі Тараптар орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған күннен бастап есептеледі. Кепілдік міндеттемелері жұмыстарды тапсыру кезінде Мердігер қол қоятын нысанның кепілдік паспортымен ресімделеді.
 3. Жұмыстарды орындау мерзімдері                                                3.1 Жұмысты нысанды қабылдау-тапсыру сәтінен бастап 65 күнтізбелік күн ішінде аяқтау қажет.
4. Кепілдік міндеттемелері 
4.1. Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне (АВР) қол қойылғаннан кейін ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік міндеттемелері шеңберінде мердігер (Орындаушы) анықталған ақауларды жоюға Тапсырыс берушінің кепілдік міндеттемелерін орындау қажеттілігі туралы алғашқы хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күннен кешіктірмей кірісуге міндеттенеді. 
4.2 Техникалық ерекшеліктің 4.1-тармағында көзделген жұмыстарды орындау мерзімдері кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші мердігерден (Орындаушыдан) мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстап қалуға (өндіріп алуға) құқылы. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы мөлшері шарттың жалпы сомасының 15% - нан аспауға тиіс.


    
  * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
     
 Ескертпе.
      1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
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