УТВЕРЖДАЮ
Первый Заместитель Председателя 
Правления АО «Казтелерадио»
_______________Капьятов А.М.
«___» _________  2026г.
Приложение 15
к конкурсной документации
 
 
Техническая спецификация 
закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)
 
Наименование заказчика АО «Казтелерадио»
Наименование организатора АО «Казтелерадио»
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса Ремонтные работы бомбоубежища ЦА Алматы
№ лота __________________________________
Наименование лота ______________________
 
	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	422123.200.000004

	Наименование работы*
	Ремонтные работы бомбоубежища ЦА Алматы

	Единица измерения*
	 1

	Количество (объем)*
	 1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	5 773 303

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	5 773 303

	Срок выполнения работы*
	40 календарных дней с момента приема-передачи объекта

	Размер авансового платежа*
	 0 %

	Гарантийный срок (в месяцах)
	 36

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	1. Условия организации и производства работ 
1.1. Производство работ выполнять при благоприятных погодных условиях, обеспечивающих соблюдение требований технологии выполнения работ и качество применяемых материалов.
   при отсутствии атмосферных осадков (дождь, снег), тумана с выпадением влаги и иных факторов, влияющих на качество выполнения работ;
  по сухим и подготовленным поверхностям, не допускающим наличие влаги, наледи, снега и загрязнений;
  при температуре окружающего воздуха и основания в пределах, установленных нормативными документами, технологической документацией и рекомендациями производителей применяемых материалов;
При выполнении работ в условиях, отличающихся от установленных требований, Подрядчик обязан разработать и согласовать дополнительные технологические мероприятия, обеспечивающие качество и соблюдение условий по охране труда и технике безопасности на строительной площадке.
1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора Подрядчик обязан представить Заказчику сметную документацию, составленную в объемах, параметрах и с применением материалов, предусмотренных сметной документацией, являющейся приложением к настоящей Технической спецификации, с применением к итогу единого понижающего коэффициента, равного отношению цены Договора к сметной стоимости, указанной в приложенной сметной документации. Изменение объемов работ, замена материалов на материалы с характеристиками ниже предусмотренных, а также исключение отдельных видов работ при составлении сметы не допускаются.
1.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Договора подрядчиком и заказчиком подписывается «Акт приема-передачи объекта». Перед началом работ подрядчик должен предоставить график производства работ с указанием сроков. 
1.4 Подрядчик несет полную гражданско-правовую ответственность за все риски, связанные с производством работ и обеспечение безопасности своих работников, персонала Заказчика, третьих лиц, а также за сохранность любого имущества в зоне ведения работ. Любой ущерб, причиненный в ходе работ, подлежит возмещению Подрядчиком в полном объеме.
1.5 Работы производятся на действующем эксплуатируемом объекте Заказчика без остановки его основной деятельности. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком график производства работ с учетом режима работы объекта. Работы, влекущие временное отключение инженерных систем, электроснабжения либо ограничение доступа, выполняются только по письменному согласованию с Заказчиком с уведомлением не менее чем за 3 (три) рабочих дня.
1.6 Подрядчик обязан обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области гражданской защиты. Огневые работы (сварка, резка, работы с открытым огнем) выполняются исключительно при наличии оформленного наряда-допуска, согласованного с Заказчиком, при обеспеченности места работ первичными средствами пожаротушения и организации наблюдения за местом работ после их окончания не менее 3 (трех) часов.
1.7 Подрядчик обязан обеспечить ежедневную уборку места производства работ, организованное складирование материалов, а также вывоз и утилизацию строительных отходов на специализированный полигон в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан. По требованию Заказчика Подрядчик представляет документы, подтверждающие передачу отходов специализированной организации.
1.8 В случае возникновения несчастного случая на производстве Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика и обеспечить расследование несчастного случая в порядке, установленном Трудовым кодексом Республики Казахстан. Ответственность за расследование и последствия несчастных случаев с работниками Подрядчика и привлеченных им лиц несет Подрядчик.
1.9 Материалы и изделия, применяемые при производстве работ, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, и сопровождаться документами, подтверждающими их качество и безопасность (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, паспорта качества) в соответствии с техническими регламентами Республики Казахстан и Евразийского экономического союза. Заказчик вправе не допустить применение материалов, не подтвержденных указанными документами.
1.10 Все технические характеристики, приведенные в настоящей Технической спецификации и прилагаемой сметной документации, указаны исключительно для определения требуемого уровня качества и не ограничивают круг потенциальных поставщиков. Допускается применение эквивалентных материалов, изделий и оборудования любых производителей при условии соответствия либо превышения указанных характеристик. 
1.11 Открытые траншеи, котлованы и приямки должны быть ограждены ограждением высотой не менее 1,2 м. Оставление открытых выемок без ограждения по окончании рабочей смены не допускается.
1.12 Обратная засыпка выполняется с послойным уплотнением грунта. Подрядчик обязан восстановить нарушенное благоустройство (асфальтобетонное покрытие,озеленение) до состояния не хуже первоначального в границах производства работ.
1.13 Отключение существующей системы водоснабжения производится только по письменному согласованию с Заказчиком с предварительным уведомлением не менее чем за 3 (три) рабочих дня. При необходимости Подрядчик обеспечивает временное водоснабжение объекта на период отключения.
1.14 Для устройства гидроизоляции применяется смесь сухая двухкомпонентная гидроизоляционная на цементно-полимерной основе (акриловая, латексная или иная полимерная модификация) со следующими характеристиками: адгезия к бетонному основанию не менее 0,8 МПа; водонепроницаемость покрытия при положительном давлении не менее 0,5 МПа; способность перекрытия трещин не менее 0,8 мм; стойкость к отрицательному (обратному) давлению воды; наличие сертификата соответствия либо декларации о соответствии в системе технического регулирования Республики Казахстан / ЕАЭС. Конкретный производитель не устанавливается; допускается применение любого состава, соответствующего указанным характеристикам либо превышающего их.
1.15 По позициям, связанным с устройством водоотводящего желоба, допускается применение любых систем водоотведения (хризотилцементные, полимерные, полимербетонные, железобетонные лотки и трубы) при обеспечении внутреннего диаметра не менее 200 мм, расчетной пропускной способности не ниже предусмотренной сметной документацией, морозостойкости не ниже F150 и срока службы не менее 25 лет. Замена материала производится по согласованию с Заказчиком без изменения общей стоимости Договора; перерасчет единичных расценок оформляется дополнительным соглашением в пределах цены Договора.
1.16 Замене подлежат исключительно дверные блоки внутренних (непроходных) помещений, не входящих в защитный герметичный контур сооружения. Защитно-герметические и герметические двери, гермоставни, клапаны избыточного давления и иные элементы защитного контура настоящей закупкой не затрагиваются и демонтажу или замене не подлежат. Работы, влекущие нарушение герметичности защитного контура, не допускаются.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	 2. Оформление исполнительной документации и приемка работ 
[bookmark: _GoBack]2.1.После завершения работ подрядчик письменно извещает заказчика о готовности объекта к приемке в эксплуатацию и создании приемочной комиссии; 
2.2 Приемка работ производится комиссией в составе представителей Заказчика, Подрядчика и технического надзора. Обеспечение технического надзора осуществляется Заказчиком.
2.3 По результатам приемки работ составляются акты приемки выполненных работ и Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (формы по приложению 3-1); 
2.4 Акт выполненных работ на портале государственных закупок подписывается заказчиком после предоставления подрядчиком (исполнителем) подтверждающих документов о сдаче и приемке акт выполненных работ (формы по приложению 3-1) и  Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат. Данные документы должны быть предоставлены как в бумажном виде, так и загружены в систему портала государственных закупок.
2.5 При проведении ремонта, необходимо предоставить Заказчику подписанный Акт освидетельствования скрытых работ (с печатью); 
2.6 Подрядчик обязан вести и представить Заказчику при приемке комплект исполнительной документации: общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, паспорта и сертификаты (декларации) на примененные материалы, исполнительные схемы, акты испытаний. Приемка работ без полного комплекта исполнительной документации не производится.
2.7 Заказчик вправе в любое время в ходе производства работ осуществлять контроль качества выполняемых работ и применяемых материалов, в том числе с привлечением независимой организации. Выявленные несоответствия подлежат устранению Подрядчиком своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки.
2.8 Гарантийный срок исчисляется с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийные обязательства оформляются гарантийным паспортом объекта, подписываемым Подрядчиком при сдаче работ.
2.9 Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, учтенный в сметной документации, оплачивается исключительно при фактическом выполнении дополнительных работ, документально подтвержденных актом на дополнительные работы и дефектным актом, согласованными Заказчиком до начала их выполнения. При отсутствии таких работ соответствующая сумма в акты выполненных работ не включается и Подрядчику не выплачивается.
3. Сроки выполнения работ 
3.1 Работы необходимо закончить в течение 40 календарных дней с момента приема-передачи объекта.
3.2 В случае нарушения срока выполнения Работ, установленного пунктом 3.1 настоящей Технической спецификации, Заказчик вправе удержать (взыскать) с Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки, при этом общий размер неустойки не может превышать 15 % от общей суммы Договора.
4. Гарантийные обязательства
4.1 В случае выявления дефектов после подписания Акта выполненных работ (АВР) на портале государственных закупок, в рамках гарантийных обязательств Подрядчик (Исполнитель) обязуется приступить к устранению выявленных дефектов не позднее чем через 14 (четырнадцать) календарных дней с момента получения первого уведомления Заказчика о необходимости исполнения гарантийных обязательств.
4.2 В случае просрочки сроков выполнения Работ, предусмотренных пунктом 4.1 Технической спецификации, Заказчик вправе удержать (взыскать) с Подрядчика (Исполнителя) неустойку (штраф, пеню) в размере 0,1 % от общей суммы Договора за каждый календарный день просрочки. При этом общий размер неустойки (штрафа, пени) не может превышать 15 % от общей суммы Договора.
5. Требования к организации работ по безопасности и охране труда
5.1 До начала производства работ Подрядчик обязан представить Заказчику: приказ о назначении лица, ответственного за производство работ и за безопасность и охрану труда на объекте; копии документов о проверке знаний по безопасности и охране труда у руководителей, специалистов и рабочих, занятых на объекте; журнал регистрации вводного инструктажа. Допуск персонала Подрядчика на объект без указанных документов не производится.


 
* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
 
Примечание.
1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.
2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
 



			
			
Директор Департамента 
обслуживания активов           _________________	Терликпаев С.А.

Начальник отдела 
капитального строительства _________________	Байгузов А.Н.




































БЕКІТЕМІН 
«Казтелерадио» АҚ 
Басқарма Төрағасының 
бірінші Орынбасары 
___________ А. М. Капьятов
«___» _________  2026 ж.


	Конкурстық құжаттамаға
15-қосымша







Құрылыспен байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)
      Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ
      Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ 
      Конкурстың №________________________________
      Конкурстың атауы  Алматы ОА бомба баспанасын жөндеу жұмыстары
      Лоттың №____________________________________
      Лоттың атауы_________________________________

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	422123.200.000004

	Жұмыстың атауы*
	Алматы ОА бомба баспанасын жөндеу жұмыстары

	Өлшем бірлігі*
	1

	Саны (көлемі)*
	1

	Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*
	5 773 303

	Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*
	5 773 303

	Жұмысты орындау мерзімі*
	Нысанды қабылдау және тапсыру күнінен бастап 40 күнтізбелік күн

	Аванстық төлем мөлшері*
	0 %

	Кепілдік мерзімі (айлармен)
	36

	Талап етілетін сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы
	1. Жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу шарттары 
1.1. Жұмыстарды жүргізу Жұмыстарды орындау технологиясының талаптарын және қолданылатын материалдардың сапасын сақтауды қамтамасыз ететін қолайлы ауа-райы жағдайында орындалады. * атмосфералық жауын-шашын (жаңбыр, қар), ылғалдың түсуі бар тұман және жұмыстарды орындау сапасына әсер ететін өзге де факторлар болмаған кезде; * ылғалдың, мұздың, қардың және ластанудың болуына жол бермейтін құрғақ және дайындалған беттер бойынша; * нормативтік құжаттарда, технологиялық құжаттамада және қолданылатын материалдарды өндірушілердің ұсынымдарында белгіленген шектерде қоршаған ауаның және негіздің температурасы кезінде; Белгіленген талаптардан өзгеше жағдайларда жұмыстарды орындау кезінде мердігер құрылыс алаңында еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі шарттардың сапасы мен сақталуын қамтамасыз ететін қосымша технологиялық іс-шараларды әзірлеуге және келісуге міндетті. 
1.2. Мердігер Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге осы Техникалық ерекшелікке қосымша болып табылатын сметалық құжаттамада көзделген көлемдерде, параметрлерде және материалдарды қолдана отырып жасалған сметалық құжаттаманы, қорытындыға Шарт бағасының қоса берілген сметалық құжаттамада көрсетілген сметалық құнға қатынасына тең бірыңғай төмендету коэффициентін қолдана отырып ұсынуға міндетті. Смета жасау кезінде жұмыс көлемдерін өзгертуге, материалдарды көзделгеннен төмен сипаттамалары бар материалдарға ауыстыруға, сондай-ақ жекелеген жұмыс түрлерін алып тастауға жол берілмейді.
1.3. Мердігер мен Тапсырыс беруші шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде "объектіні қабылдау-беру актісіне"қол қояды. Жұмысты бастамас бұрын мердігер мерзімдері көрсетілген жұмыстарды жүргізу кестесін ұсынуы керек. 
1.4 Мердігер жұмыстарды жүргізуге және өз қызметкерлерінің, Тапсырыс беруші персоналының, үшінші тұлғалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, сондай-ақ жұмыс жүргізу аймағындағы кез келген мүліктің сақталуына байланысты барлық тәуекелдер үшін толық азаматтық-құқықтық жауаптылықта болады. Жұмыс барысында келтірілген кез келген залалды мердігер толық көлемде өтеуге тиіс. 
1.5 Жұмыс Тапсырыс берушінің қолданыстағы пайдаланылатын объектісінде оның негізгі қызметін тоқтатпай жүргізіледі. Мердігер Тапсырыс берушімен объектінің жұмыс режимін ескере отырып, жұмыстарды жүргізу кестесін келісуге міндетті. Инженерлік жүйелерді, электрмен жабдықтауды уақытша ажыратуға не қолжетімділікті шектеуге әкеп соғатын жұмыстар Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын хабардар етіле отырып орындалады. 
1.6 Мердігер Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау саласындағы заңнамасына сәйкес өрт қауіпсіздігі талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. От жұмыстары (дәнекерлеу, кесу, ашық отпен жұмыс істеу) Тапсырыс берушімен келісілген ресімделген рұқсат-наряд болған кезде, жұмыс орны бастапқы өрт сөндіру құралдарымен қамтамасыз етілген және жұмыс орнын олар аяқталғаннан кейін кемінде 3 (үш) сағат бақылау ұйымдастырылған кезде ғана орындалады.
 1.7 Мердігер Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексіне сәйкес жұмыстар жүргізілетін жерді күн сайын жинауды, материалдарды жинауды ұйымдастыруды, сондай-ақ құрылыс қалдықтарын мамандандырылған полигонға әкетуді және кәдеге жаратуды қамтамасыз етуге міндетті. Тапсырыс берушінің талабы бойынша мердігер қалдықтардың мамандандырылған ұйымға берілуін растайтын құжаттарды ұсынады. 
1.8 Өндірісте жазатайым оқиға туындаған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіні дереу хабардар етуге және Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінде белгіленген тәртіппен жазатайым оқиғаны тергеп-тексеруді қамтамасыз етуге міндетті. Мердігердің қызметкерлерімен және ол тартқан адамдармен болған жазатайым оқиғалардың тергеуі мен салдары үшін мердігер жауапты болады. 
1.9 Жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын материалдар мен бұйымдар жаңа, пайдаланылмаған болуы тиіс және Қазақстан Республикасы мен Еуразиялық экономикалық одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес олардың сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттармен (сәйкестік сертификаттары, сәйкестік туралы декларациялар, сапа паспорттары) қоса берілуі тиіс. Тапсырыс беруші көрсетілген құжаттармен расталмаған материалдарды қолдануға жол бермеуге құқылы. 
1.10 Осы техникалық ерекшелікте және қоса беріліп отырған сметалық құжаттамада келтірілген барлық техникалық сипаттамалар сапаның талап етілетін деңгейін айқындау үшін ғана көрсетілген және әлеуетті өнім берушілер шеңберін шектемейді. Көрсетілген сипаттамаларға сәйкес немесе асып кеткен жағдайда кез келген өндірушінің баламалы материалдарын, бұйымдары мен жабдықтарын қолдануға жол беріледі. 
1.11 Ашық траншеялар мен шұңқырлар биіктігі кемінде 1,2 м қоршаумен қоршалуы тиіс. Жұмыс ауысымы аяқталғаннан кейін ашық ойықтарды қоршаусыз қалдыруға жол берілмейді. 
1.12 Қайта толтыру топырақтың қабатты тығыздалуымен жүзеге асырылады. Мердігер бұзылған абаттандыруды (асфальтбетон жабыны,көгалдандыру) жұмыстар жүргізу шекарасындағы бастапқы жағдайдан кем емес қалпына келтіруге міндетті. 
1.13 Қолданыстағы сумен жабдықтау жүйесін ажырату кемінде 3 (үш) жұмыс күні бұрын алдын ала хабардар ете отырып, Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша ғана жүргізіледі. Қажет болған жағдайда мердігер объектіні ажырату кезеңіне уақытша сумен жабдықтауды қамтамасыз етеді.
1.14 Гидрооқшаулау құрылғысы үшін цемент-полимер негізіндегі (акрил, латекс немесе өзге де полимер модификациясы) құрғақ екі компонентті гидрооқшаулағыш қоспа мынадай сипаттамалармен қолданылады: бетон негізге адгезиясы кемінде 0,8 МПа; жабынның оң қысым кезіндегі су өткізбеушілігі кемінде 0,5 МПа; жарықшақтарды жабу қабілеті кемінде 0,8 мм; судың теріс (кері) қысымына төзімділігі; Қазақстан Республикасының / ЕАЭО техникалық реттеу жүйесінде сәйкестік сертификатының не сәйкестік туралы декларацияның болуы. Нақты өндіруші белгіленбейді; көрсетілген сипаттамаларға сәйкес келетін немесе олардан асатын кез келген құрам қолданылуы мүмкін.
1.15 Су бұрғыш науа құрылғысына байланысты позициялар бойынша ішкі диаметрі кемінде 200 мм, есептік өткізу қабілеті сметалық құжаттамада көзделгеннен төмен емес, аязға төзімділігі F150-ден төмен емес және қызмет мерзімі кемінде 25 жыл болған жағдайда кез келген су бұру жүйелерін (хризотилцемент, полимер, полимербетон, темірбетон науалар мен құбырлар) қолдануға жол беріледі. Материалды ауыстыру Шарттың жалпы құнын өзгертпей Тапсырыс берушімен келісім бойынша жүргізіледі; бірлік бағаларды қайта есептеу Шарт бағасы шегінде қосымша келісіммен ресімделеді.
1.16 Ауыстыруға ғимараттың қорғаныш герметикалық контурына кірмейтін ішкі (өтпейтін) үй-жайлардың есік блоктары ғана жатады. Қорғаныш-герметикалық және герметикалық есіктер, гермоқақпақтар, артық қысым клапандары және қорғаныш контурының өзге де элементтері осы сатып алумен қозғалмайды және бөлшектеуге немесе ауыстыруға жатпайды. Қорғаныш контурының герметикалығын бұзуға әкеп соғатын жұмыстарға жол берілмейді.

	Әлеуетті өнім берушіге оның жеңімпазы анықталған және онымен Мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда қойылатын талаптар (қажет болған кезде көрсетіледі) (әлеуетті өнім берушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	2. Атқарушылық құжаттаманы ресімдеу және жұмыстарды қабылдау 
2.1.Жұмыстар аяқталғаннан кейін Мердігер Тапсырыс берушіге объектінің пайдалануға қабылдауға және қабылдау комиссиясын құруға дайындығы туралы жазбаша хабарлайды; 
2.2 Жұмыстарды қабылдауды Тапсырыс берушінің, Мердігердің және техникалық қадағалаудың өкілдері құрамындағы комиссия жүргізеді. Техникалық қадағалауды қамтамасыз етуді Тапсырыс беруші жүзеге асырады.
2.3 Жұмыстарды қабылдау нәтижелері бойынша орындалған жұмыстарды қабылдау актілері және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы анықтама жасалады (3-1-қосымша бойынша нысандар); 
2.4 Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне мердігер (Орындаушы) орындалған жұмыстар актісін (3-1-қосымша бойынша нысандар) тапсыру және қабылдау туралы растайтын құжаттарды және орындалған құрылыс жұмыстары мен шығындарының құны туралы анықтаманы ұсынғаннан кейін Тапсырыс беруші қол қояды. Бұл құжаттар қағаз түрінде де ұсынылуы және Мемлекеттік сатып алу порталының жүйесіне жүктелуі тиіс. 2.5 Жөндеу жүргізу кезінде Тапсырыс берушіге жасырын жұмыстарды куәландырудың қол қойылған актісін (мөрмен)ұсыну қажет; 
2.6 Мердігер қабылдау кезінде Тапсырыс берушіге атқарушылық құжаттама жиынтығын: жұмыстардың жалпы журналын, жасырын жұмыстарды куәландыру актілерін, Қолданылған материалдарға паспорттар мен сертификаттарды (декларацияларды), атқарушылық схемаларды, сынақ актілерін жүргізуге және ұсынуға міндетті. Атқарушылық құжаттаманың толық жиынтығынсыз жұмыстарды қабылдау жүргізілмейді. 
2.7 Тапсырыс беруші жұмыстарды жүргізу барысында кез келген уақытта орындалатын жұмыстардың және қолданылатын материалдардың сапасын, оның ішінде тәуелсіз ұйымды тарта отырып бақылауды жүзеге асыруға құқылы. Анықталған сәйкессіздіктерді мердігер өз күшімен және тараптар келіскен мерзімде өз есебінен жоюға тиіс. 
2.8 Кепілдік мерзімі Тараптардың орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойған күнінен бастап есептеледі. Кепілдік міндеттемелер жұмыстарды тапсырған кезде мердігер қол қоятын объектінің кепілдік паспортымен ресімделеді. 
2.9 Сметалық құжаттамада ескерілген күтпеген жұмыстар мен шығындарға арналған қаражат резерві қосымша жұмыстар нақты орындалған кезде ғана, оларды орындау басталғанға дейін Тапсырыс берушімен келісілген қосымша жұмыстарға арналған актімен және ақаулық актісімен құжаттамалық расталған жағдайда төленеді. Мұндай жұмыстар болмаған кезде тиісті сома орындалған жұмыстар актілеріне енгізілмейді және Мердігерге төленбейді.
3. Жұмыстарды орындау мерзімдері 
3.1 Жұмысты объектіні қабылдау-тапсыру сәтінен бастап 40 күнтізбелік күн ішінде аяқтау қажет. 
3.2 Осы Техникалық ерекшеліктің 3.1-тармағында белгіленген Жұмыстарды орындау мерзімі бұзылған жағдайда, Тапсырыс беруші Мердігерден мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін Шарттың жалпы сомасының 0,1 % мөлшерінде тұрақсыздық айыбын ұстап қалуға (өндіріп алуға) құқылы, бұл ретте тұрақсыздық айыбының жалпы мөлшері Шарттың жалпы сомасының 15 %-ынан аспауға тиіс.
4. Кепілдік міндеттемелері 
4.1 Мемлекеттік сатып алу порталында орындалған жұмыстар актісіне (ОЖА) қол қойылғаннан кейін ақаулар анықталған жағдайда, кепілдік міндеттемелері шеңберінде мердігер (Орындаушы) анықталған ақауларды жоюға Тапсырыс берушінің кепілдік міндеттемелерін орындау қажеттілігі туралы алғашқы хабарламасын алған сәттен бастап күнтізбелік 14 (он төрт) күннен кешіктірмей кірісуге міндеттенеді. 
4.2 Техникалық ерекшеліктің 4.1-тармағында көзделген жұмыстарды орындау мерзімдері кешіктірілген жағдайда, Тапсырыс беруші мердігерден (орындаушыдан) мерзімі өткен әрбір күнтізбелік күн үшін шарттың жалпы сомасының 0,1% мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстап қалуға (өндіріп алуға) құқылы. Бұл ретте тұрақсыздық айыбының (айыппұлдың, өсімпұлдың) жалпы мөлшері шарттың жалпы сомасының 15% - нан аспауға тиіс.
5. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша жұмыстарды ұйымдастыруға қойылатын талаптар
5.1 Жұмыстарды жүргізу басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушіге: жұмыстарды жүргізуге және объектідегі еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға жауапты адамды тағайындау туралы бұйрықты; объектіде жұмыс істейтін басшылардың, мамандардың және жұмысшылардың еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі білімдерін тексеру туралы құжаттардың көшірмелерін; кіріспе нұсқаманы тіркеу журналын ұсынуға міндетті. Мердігер персоналын көрсетілген құжаттарсыз объектіге жіберу жүргізілмейді.


    
  * мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).
      Ескертпе.
      1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, өлшемдер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
      2. Техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
      3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
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