Приложение 13
к конкурсной документации

Утверждаю
Заместитель Председателя Правления АО «Казтелерадио»
Технический директор
 ___________________ Оспанов Е.М.
« _____ » _________________ 2026 г.
Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)
Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»
Наименование организатора: АО «Казтелерадио»
№ конкурса ____________________________________________
Наименование конкурса: Разработка ПСД на автоматическое пожаротушение в стволе телебашни Кок-Тобе
№ лота ________________________________________________
Наименование лота _____________________________________

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	
821913.000.000008


	Наименование работы*
	Разработка ПСД на автоматическое пожаротушение в стволе телебашни Кок-Тобе


	Единица измерения*
	Работа

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость *
	3 298 679,31 тенге

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость *
	3 298 679,31 тенге

	Срок оказания работы*
	60 календарных дней со дня подписания договора

	Место оказания работы*
	г.Алматы, Медеуский р-н, ул. Жамал Омаровой, 35

	Размер авансового платежа*
	0%

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12-месяцев

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:
	Разработать проектно-сметную документацию на строительство автоматического газового пожаротушения в стволе телевышки РТС «Кок-Тобе». 
Разработку проектно-сметной документации выполнить в соответствии с действующими нормами РК. Состав ПСД принять в соответствии СН РК 1.02-03-2011. По оборудованию объектов системами автоматического пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, необходимо руководствоваться требованиями СН РК 2.02-104-2014, 2.02-01-2014, СН РК 2.02-102-2012, СН РК 2.02-02-2012. При проектировании систем пожаротушения в защищаемых помещениях учесть: автоматику обнаружения пожара, автоматику оповещения людей о пожаре, автоматику задержки и отмены пуска пожаротушения, автоматику управления и мониторинга систем пожаротушения на пульте центрального наблюдения, автоматику для отключения инженерных систем (приточная и вытяжная вентиляции, кондиционирование), модули газового пожаротушения, распределительные трубопроводы.
После заключения договора Исполнитель должен разработать техническое решение на систему автоматического газового пожаротушения и согласовать с Заказчиком. 
Исполнитель обязан будет представлять Заказчика как генпроектировщик в органе ведомственной и/или вневедомственной экспертной организации, в ходе прохождения проектно-сметной документации Государственной экспертизы.
Проектом предусмотреть автоматическое газовое пожаротушение на хладоне ЕA 227 (FM-200).
Закладываемое оборудование должно отвечать всем требованиям нормативной документации РК, производство которого должно быть серийным и разрешенным к применению на территории РК. При проектировании предусмотреть, чтобы закладываемые в проект приемно-контрольные приборы, свободно поставлялись на рынок РК, имели сервисные центры по ремонту или замене, были русифицированы и программирование которых, не будет требовать платных ключей в последующей эксплуатации и обслуживании. При проектировании предусмотреть, чтобы закладываемые в проект модули газового пожаротушения, свободно поставлялись на рынок РК или производились в РК, имели сервисные центры по ремонту или замене, заправке и переосвидетельствованию, срок до первого переосвидетельствования, которых должен составлять не менее десяти лет.



* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).
Примечание.
1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, 
иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.
2.   Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.


И.о. Директора департамента обслуживания сети                   _____________________________________________Ордатаев К.Т.


Главный специалист Отдела инфраструктуры и  энергетики_____________________________________________Бакимов С.Н.
Конкурс құжаттамасына
13 қосымша

Бекітемін
«Қазтелерадио» АҚ Басқарма төрағасының орынбасары
Техникалық директор
 ___________________Оспанов Е.М.
« _____ » _________________ 2026 ж.
Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
(тапсырыс беруші толтырады)
 
Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ  
Конкурстың № __________________________________
Конкурстың атауы Жобалық Сметалық Құжаттаманы Әзірлеу Көк-Төбе телемұнарасының оқпанындағы автоматты өрт сөндіруге
Лоттың № ______________________________________
Лоттың атауы ___________________________________

	Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	
821913.000.000008


	Тауардың атауы*
	Жобалық Сметалық Құжаттаманы Әзірлеу Көк-Төбе телемұнарасының оқпанындағы автоматты өрт сөндіруге

	Өлшем бірлігі*
	Жұмыс

	Саны (көлемі)*
	1

	Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда*
	3 298 679,31 тенге

	Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома*
	3 298 679,31 тенге

	Жеткізу мерзімі*
	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күн

	Тауарларды жеткізу орны*
	Алматы қ., Медеу ауданы, Жамал Омарова к-сі, 35

	Аванстық төлем мөлшері*
	0%

	Кепілдік мерзімі (айлар)
	12 ай

	Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы:
	"Көк-Төбе"РТС телемұнарасының оқпанында автоматты газды өрт сөндіру құрылысына жобалау-сметалық құжаттама әзірлеу. 
Жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеуді ҚР қолданыстағы нормаларына сәйкес орындау. ҚР ҚН сәйкес ЖСҚ құрамы қабылдансын 1.02-03-2011. Объектілерді автоматты өрт сөндіру жүйелерімен және автоматты өрт дабылымен жабдықтау, өрт кезінде адамдарды құлақтандыру және эвакуациялауды басқару бойынша ҚР ҚН талаптарын басшылыққа алу қажет 2.02-104-2014, 2.02-01-2014, ҚР ҚН 2.02-102-2012, ҚР ҚН 2.02-02-2012. Қорғалатын үй-жайларда өрт сөндіру жүйелерін жобалау кезінде мыналар ескерілсін: өртті анықтау автоматикасы, адамдарды өрт туралы хабардар ету автоматикасы, өрт сөндіруді іске қосуды кідірту және тоқтату автоматикасы, орталық бақылау пультіндегі өрт сөндіру жүйелерін басқару және мониторинг автоматикасы, инженерлік жүйелерді өшіру автоматикасы (сору және шығару желдету, кондиционерлеу), газды өрт сөндіру модульдері, тарату құбырлары.
Шарт жасалғаннан кейін Орындаушы автоматты газды өрт сөндіру жүйесіне техникалық шешім әзірлеп, Тапсырыс берушімен келісуге тиіс. 
Орындаушы мемлекеттік сараптаманың жобалау-сметалық құжаттамасынан өту барысында Тапсырыс берушіні ведомстволық және/немесе ведомстводан тыс сараптама ұйымының органында бас жобалаушы ретінде ұсынуға міндетті.
Жоба бойынша ЕА 227 (FM-200) хладонында автоматты газды өрт сөндіру көзделсін.
Салынатын жабдық ҚР нормативтік құжаттамасының барлық талаптарына жауап беруі тиіс, оның өндірісі сериялық және ҚР аумағында қолдануға рұқсат етілуі тиіс. Жобалау кезінде жобаға салынып жатқан қабылдау-бақылау аспаптарының ҚР нарығына еркін жеткізілуін, жөндеу немесе ауыстыру жөніндегі сервистік орталықтардың болуын, орыстандырылғанын және бағдарламалануын, кейіннен пайдалану мен қызмет көрсетуде ақылы кілттерді талап етпейтінін көздеу қажет. Жобалау кезінде жобаға салынатын газды өрт сөндіру модульдерінің ҚР нарығына еркін жеткізілуін немесе ҚР-да өндірілуін, жөндеу немесе ауыстыру, жанармай құю және қайта куәландыру жөніндегі сервистік орталықтары болуын, алғашқы қайта куәландыруға дейінгі мерзімнің кемінде он жыл болуын көздеу қажет.



* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан тартылады (автоматты түрде көрсетіледі).
Ескерту.
1.	Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану бойынша әрбір талап, 
рындаушыға өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және қосымша шарттар жеке жолда көрсетіледі.
2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшелік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

[bookmark: _GoBack]
Желіге қызмет көрсету департаменті директорының м. а.______________________________________К. Ордатаев



Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бас маманы   ______________________________________С. Бакимов
